BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC STUDIOBRIDGE 10G PWR 발표

  최대 8개의 100G 이더넷 2110 IP 채널을 리던던트 100G   이더넷 시스템으로 연결 및 전원 공급을 지원하는 새로운 컨버터

NAB 2026, 미국, 라스베이거스 - 2026년 4월 13일(월요일) - Blackmagic Design은 오늘, 8개의 개별 10G 이더넷 SMPTE-2110 연결을 최신 100G SMPTE-2022-7 리던던시 시스템으로 연결할 수 있는 Blackmagic StudioBridge 10G PWR을 발표했다. 이 제품으로 이제 최대 8대의 개별 카메라 또는 컨버터를 하나의 100G 이더넷 IP 비디오 시스템으로 통합할 수 있다. 10G 이더넷 제품이 하나의 연결만 사용하는 경우에도, Blackmagic StudioBridge 10G PWR은 이를 2개의 100G 이더넷 연결로 전송하여 리던던트 방송 시스템을 구축할 수 있다. 또한 이 컨버터는 4개의 개별 전원 장치를 포함하여 각 10G Ethernet 연결에 90W PoE++ 전원을 공급할 수 있다. Blackmagic StudioBridge 10G PWR은 오는 6월부터 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 US$2,495에 구입할 수 있다.

Blackmagic StudioBridge 10G PWR의 제품 시연은 NAB 2026 박람회의 Blackmagic Design 부스인 N2502에서 진행될 예정이다.

Blackmagic StudioBridge 10G PWR은 저렴한 단일 링크 10G 이더넷 SMPTE-2110 연결을 최신 리던던트 100G 이더넷 기반 시스템으로 연결할 수 있도록 설계되었다. 이 제품은 8채널의 10G 이더넷을 한 쌍의 100G 이더넷 연결 단자로 변환하고 통합한다. 즉, 8개의 완전히 독립된 10G 이더넷 UHD 기기를 제품에 연결할 수 있다. 각각의 10G 이더넷 포트는 고출력 90W PoE++ 전력을 제공하여, 컨버터나 카메라 연결 시 이더넷 연결을 통해 바로 전원을 공급받을 수 있다.

Blackmagic 2110 IP 제품은 관리형 IP 방송 네트워크를 통해 10비트 비디오, 오디오, 보조 데이터의 전송/동기화/정보를 명시하는 SMPTE-2110 표준을 따른다. 이 제품군은 SDI 입력을 일반 PTP 클럭으로 재동기화하며, PTP 클럭을 기반으로 생성된 레퍼런스 출력에 외부 기기를 잠글 수도 있다.

100G 이더넷을 탑재한 모든 Blackmagic SMPTE-2110 제품군과 일부 10G 이더넷 모델은 리던던시를 위한 2개의 개별 이더넷 포트를 제공한다. 따라서 SMPTE-2110 리던던시를 통해 2개의 동일한 비디오 및 오디오 신호를 2개의 개별 네트워크 연결로 전송할 수 있다. 이런 방식은 운영자가 리던던트 이더넷 포트를 완전히 독립된 이더넷 스위치에 연결했을 경우에 더욱 큰 효과를 발휘한다. 이러한 리던던시 방식을 SMPTE 2022-7 무중단 데이터 보호 전환(Seamless Protection Switching)이라고 하며, 이는 2개의 이더넷 연결에 양쪽 연결 모두에서 수신되는 RTP 패킷의 시퀀스 번호를 비교한 후, 둘 중 먼저 도착한 픽셀 패킷으로 완전한 비디오 프레임을 재구성한다. 이 전환 과정은 드롭 프레임이나 오디오 글리치가 전혀 없이 실시간으로 완벽히 매끄럽게 이루어진다.

“Blackmagic의 10G 이더넷 2110 IP 제품군은 라이브 프로덕션 시스템을 구축할 수 있는 매우 합리적인 방법이었지만, 이를 대형 100G 리던던트 방송 시스템에 어떻게 연결할지가 항상 문제였다”라고 Blackmagic Design의 CEO인 그랜트 패티(Grant Petty)가 말했다. “이러한 문제를 신제품 StudioBridge 10G PWR을 사용하여 해결할 수 있으며, 정말 멋진 점은 하나의 컨버터에서 총 8개의 Studio Camera에 연결하고 공급할 수 있을 정도로 강력한 제품이라는 점이다. 이는 매우 높은 전력 제공일뿐만 아니라, 고객들이 풀 리던던시를 기반으로 대형 카메라 시스템을 쉽게 구성할 수 있어 크게 만족할 것으로 기대한다.”

Blackmagic StudioBridge 10G PWR 주요 기능

  *  8개의 10G 이더넷 연결을 100G 이더넷 리던던트 시스템으로 연결.
  *  완벽한 SMPTE-2022-7 준수를 기반으로 한 리던던트 100G 이더넷.
  *  각 10G 이더넷 포트에 지원되는 90W PoE++ 전원.
  *  IP 소스 라우팅을 위한 NMOS 전용 연결.
  *  앞뒤 냉각 방식의 2RU 랙마운트 디자인.
  *  비디오 입력 및 출력 모니터링을 위한 LCD를 전면 패널에 탑재.
  *  오디오 모니터링을 위한 전면 패널 스피커 및 헤드폰
  *  방송 안전성을 위한 듀얼 리던던트 AC 전원 공급 장치.
  *  글로벌 사용을 위한 13개국 언어 지원.

가격 및 구입 안내

Blackmagic StudioBridge 10G PWR은 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 $2,495(관세 별도)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic StudioBridge 10G PWR 및 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화 제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

