BLACKMAGIC DESIGN STELLT NEUEBLACKMAGIC STUDIOBRIDGE 10G PWR VOR

  Neuer Konverter ermöglicht Anschluss von bis zu acht 10G-Ethernet-   2110-IP-Kanälen an redundante 100G-Ethernet-Systeme plus Stromversorgung

NAB 2026, Las Vegas, USA - Montag 13. April 2026 - Blackmagic Design hat heute die Blackmagic StudioBridge 10G PWR vorgestellt, mit der Benutzerinnen und Benutzer acht separate 10G-Ethernet-SMPTE-2110-Verbindungen in moderne redundante 100G-SMPTE-2022-7-Systeme einbinden können. So lassen sich bis zu acht separate Kameras oder Konverter in ein 100G-Ethernet-IP-Videosystem integrieren. Wenn 10G-Ethernet-Produkte über nur eine Verbindung betrieben werden, bindet die Blackmagic StudioBridge 10G PWR diese ebenfalls in die zwei 100G-Ethernet-Verbindungen ein und liefert so ein redundantes Broadcast-System. Außerdem ist dieser Konverter mit vier separaten internen Netzteilen ausgestattet und versorgt somit jeden der 10G-Ethernet-Anschlüsse mit 90W-Strom über PoE++. Die Blackmagic StudioBridge 10G PWR ist ab Juni zu einem Preis von 2.495 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Die Blackmagic StudioBridge 10G PWR wird auf der NAB 2026 am Blackmagic Design Stand #N2502 vorgeführt.

Die Blackmagic StudioBridge 10G PWR dient als Schnittstelle zwischen SMPTE-2110-konformen 10G-Single-Link-Verbindungen im unteren Preissegment und redundanten 100G-Ethernet-Systemen im Topsegment. Sie wandelt und kombiniert acht 10G-Ethernet-Kanäle in ein redundantes Paar von 100G-Ethernet-Anschlüssen. So wird Benutzerinnen und Benutzern der Anschluss von acht separaten 10G-Ethernet-Ultra-HD-Geräten geboten. Jeder 10G-Ethernet-Port stellt satte 90 Watt an Strom über PoE++ bereit. Somit können Benutzerinnen und Benutzer Geräte wie Konverter direkt über Ethernet-Anschlüsse mit Strom versorgen.

Blackmagic 2110 IP Produkte entsprechen der SMPTE-2110-Norm zur Übertragung, Synchronisation und Beschreibung von 10-Bit-Video-, Audio- und Zusatzdaten über verwaltete IP-Netzwerke fürs Broadcasting. Sie können eingehende SDI-Signale übereinstimmend mit einer gängigen PTP-Uhr neu takten oder Signale von externen Geräten mit der von der PTP-Uhr generierten Referenzausgabe gleichschalten.

Alle Blackmagic SMPTE 2110 Produkte mit 100G-Ethernet sowie einige 10G-Ethernet-Modelle haben zwei separate Ethernet-Ports, die Redundanz unterstützen. Bei der SMPTE-2110-Redundanz werden zwei identische Kopien des Videos und Audios über zwei separate Netzwerkverbindungen übertragen. Noch besser funktioniert das, wenn man an die redundanten Ethernet-Ports vollständig getrennte Ethernet-Switches anschließt. Diese Redundanz bezeichnet man als SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching (unterbrechungsfreie Redundanzumschaltung). Bei dieser Methode werden die eingehenden RTP-Pakete beider Ethernet-Verbindungen anhand von Sequenznummern verglichen, sodass stets aus den zuerst empfangenen Pixelpaketen ein perfektes Videobild rekonstruiert wird. Umgeschaltet wird in Echtzeit und völlig nahtlos, ohne Bildausfälle oder Tonaussetzer für den Anwender.

„Mit unseren 10G-Ethernet-2110-IP-Produkten lassen sich sehr erschwingliche Live-Produktionssysteme bauen. Schwierig ist jedoch immer, wie man sie in größere redundante 100G-Broadcast-Systeme einbindet“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Die StudioBridge 10G PWR löst dieses Problem. Am spannendsten dabei ist, dass sie über ausreichend Leistung verfügt, um acht Studiokameras über einen einzigen Konverter anzuschließen und mit Strom zu versorgen. Bei so viel Leistung werden Kunden bestimmt begeistert sein, wie einfach sich mit dem Konverter groß angelegte Kamerasysteme mit voller Redundanz bauen lassen!“

Funktionsmerkmale der Blackmagic StudioBridge 10G PWR

  *  Konvertiert acht 10G-Ethernet-Verbindungen in redundante 100G-Ethernet-Systeme
  *  100G-Ethernet-Redundanz für vollständige SMPTE-2022-7-Konformität
  *  Unterstützt 90-Watt-Stromversorgung via PoE++ an jedem 10G-Ethernet-Port
  *  Mit speziellem NMOS-Anschluss für das Routing von IP-Quellen
  *  Rackmount-Design mit 2 Rackeinheiten und Front-to-Back-Kühlung
  *  LCD an der Frontblende zum Monitoring von Videoeingaben und -ausgaben
  *  Lautsprecher und Kopfhöreranschluss an der Frontblende zur Tonkontrolle
  *  Zwei redundante Netzteile für Zuverlässigkeit im Sendebetrieb
  *  Lokalisierung in 13 verbreitete Sprachen für internationalen Einsatz

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die Blackmagic StudioBridge 10G PWR ist ab Juni zum Preis von 2.495 USD zzgl. Steuerabgaben bei Blackmagic Design Resellern in aller Welt erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der Blackmagic StudioBridge 10G PWR und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

