BLACKMAGIC DESIGN ANNONCELA SORTIE DU NOUVEAUBLACKMAGIC STUDIOBRIDGE 10G PWR

  Nouveau convertisseur permettant aux utilisateurs de connecter et d’alimenter   jusqu’à 8 canaux IP 2110 Ethernet 10G dans des systèmes Ethernet 100G redondants.

NAB 2026, Las Vegas (États-Unis) lundi 13 avril 2026 - Blackmagic Design a annoncé aujourd’hui la sortie du Blackmagic StudioBridge 10G PWR, qui permet aux utilisateurs de relier 8 connexions SMPTE-2110 Ethernet 10G à des systèmes redondants SMPTE-2022-7 100G modernes. Il est ainsi possible de combiner jusqu’à 8 caméras ou convertisseurs distincts dans un système vidéo IP Ethernet 100G. Lorsque les produits Ethernet 10G utilisent une seule connexion, le Blackmagic StudioBridge 10G PWR la reliera également aux deux connexions Ethernet 100G pour obtenir un système broadcast redondant. De plus, ce convertisseur comprend 4 alimentations internes séparées pour fournir une alimentation PoE++ 90W à chacune des connexions Ethernet 10G. Le Blackmagic StudioBridge 10G PWR sera disponible en juin au prix de 2 495 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

Le Blackmagic StudioBridge 10G PWR sera présenté au salon NAB 2026, au stand N2502 de Blackmagic Design.

Le Blackmagic StudioBridge 10G PWR est une solution abordable pour relier des connexions SMPTE-2110 Ethernet 10G à liaison unique à des systèmes redondants basés sur Ethernet 100G. Il convertit et combine 8 canaux d’Ethernet 10G en une paire redondante de connexions Ethernet 100G. Les utilisateurs peuvent ainsi brancher 8 appareils Ultra HD Ethernet 10G séparés. Comme chaque port Ethernet 10G offre une alimentation PoE++ de 90W, ils peuvent alimenter des équipements, tels que des convertisseurs et des caméras, directement depuis leur connexion Ethernet.

Les équipements Blackmagic IP 2110 sont conformes à la norme SMPTE-2110. Cette norme spécifie le transport, la synchronisation et la description des données vidéo, audio et auxiliaires 10 bits sur les réseaux broadcast IP gérés. Ils peuvent synchroniser les entrées SDI sur une horloge PTP commune, ou un équipement externe peut se synchroniser sur la sortie de référence générée depuis l’horloge PTP.

Tous les produits Blackmagic SMPTE-2110 dotés de l’Ethernet 100G, ainsi que certains modèles Ethernet 10G, comprennent deux ports Ethernet indépendants pour prendre en charge la redondance. Celle-ci envoie deux copies identiques de la vidéo et de l’audio via deux connexions réseau séparées. Cela fonctionne encore mieux lorsque les ports Ethernet redondants sont connectés à des commutateurs Ethernet indépendants. Cette redondance, appelée SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching, compare les paquets RTP entrants sur les deux connexions par numéro de séquence. Puis elle reconstruit une image vidéo parfaite à partir du paquet de pixels qui arrive le premier. La commutation s’effectue en temps réel, sans perte d’image, ni problème audio.

« Nos produits IP 2110 Ethernet 10G sont un moyen vraiment abordable de créer des systèmes de production en direct. Toutefois, les connecter à de plus grands systèmes broadcast 100G redondants est souvent problématique », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Le StudioBridge 10G PWR résout ce problème et il est suffisamment puissant pour connecter et alimenter 8 Studio Cameras depuis un seul convertisseur. Sa puissance est considérable et nous pensons que les utilisateurs vont adorer à quel point il simplifie la création de systèmes caméra de grande envergure offrant une redondance complète. »

Fonctions du Blackmagic StudioBridge 10G PWR

  *  Relie 8 connexions Ethernet 10G à des systèmes Ethernet 100G redondants.
  *  Ethernet 100G redondant pour une conformité totale SMPTE-2022-7.
  *  Prend en charge une alimentation PoE++ 90W sur chaque port Ethernet 10G.
  *  Inclut une connexion NMOS dédiée pour le routage des sources IP.
  *  Design de deux unités de rack avec refroidissement avant-arrière.
  *  Écran LCD sur le panneau avant pour le monitoring des entrées et des sorties vidéo.
  *  Haut-parleur et prise casque sur le panneau avant pour le monitoring audio.
  *  Deux alimentations AC redondantes pour une fiabilité broadcast.
  *  Localisation en 13 langues répandues pour une utilisation internationale.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

Le Blackmagic StudioBridge 10G PWR sera disponible en juin au prix de 2 495 $US, hors droits, auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos du Blackmagic StudioBridge 10G PWR et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché en termes de qualité et d’accessibilité financière. Les produits de correction colorimétrique DaVinci ont remporté une récompense Emmy™ et dominent l’industrie de la télévision et du film depuis 1984.

Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en postproduction de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

