BLACKMAGIC DESIGN发布新品 BLACKMAGIC URSA CINE 12K LF 100G

  革命式数字电影摄影机为现场制作解锁电影级品质，   搭载100G以太网和高帧率SMPTE-2110输出，支持上至440fps！

NAB 2026，美国拉斯维加斯 - 2026年4月13日，星期一 - Blackmagic Design今日宣布推出Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G，这是一款URSA Cine系列新型号，搭载100G以太网可用于高帧率SMPTE-2110现场制作输出，上至440fps。新型号在URSA Cine 12K LF革命式数字电影功能的基础上构建，搭载大画幅RGBW 36x24mm传感器，并添加了更快速的网络性能可用于电影级现场制作流程。Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G将于第三季度由Blackmagic Design全球经销商发售，US$8,995起售。

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G将于2026年NAB展会的N2502号Blackmagic Design展位上亮相。

这款先进且专业的数字电影摄影机，如今还可以用于现场制作。终于，电影级画质不再是电影行业的专属，直播机构一样也能拥有。Blackmagic URSA Cine所具备的动态范围、帧率以及色彩科学，在广播级摄影机中少有对手。它既能用于电影拍摄，又能进行现场制作，在不同任务之间随心切换，表现如一。

只要在菜单中将摄影机设置为SMPTE-2110 Live，它就会立即变身成为一台现场演播室摄像机。用户将获得来自以太网接口的实时SMPTE-2110 IP视频，支持高达2160p60，且拥有电影级画质和16档动态范围。这样的参数表现，明显优于传统的广播级摄影机。100G型号还能输出上至440fps的实时视频，足以制作出震撼人心的体育赛事慢动作回放。

Blackmagic Generation 6 Color Science第六代色彩科学针对先进的URSA Cine传感器进行了多项成像改进，可实现高度精确的色彩还原，呈现自然悦目的肤色调。整体处理流程经过重新设计，将3D LUT用于Film、Extended Video和Video色域，让用户可以通过加载自己的LUT来自定义输出。LUT会在调色工具之后应用，因此调色处理是作用在完整的电影色域之上。用户可以使用预加载的LUT输出不同的色彩空间，包括Rec. 709、2020和PQ，并且还能自定义色域压缩。URSA Cine如今拥有两套3D LUT处理器可用于不同输出，并包含额外的3D LUT专门用于SMPTE-2110输出。

选配B4镜头卡口后，Blackmagic URSA Cine 12K就能使用各类广播级镜头。B4镜头是现场制作的理想设备，因为它们支持电子控制，并且响应迅速。镜头卡口的光学元件与RGBW传感器相匹配，中心裁切模式允许以高帧率拍摄Ultra HD影像。此外，选配的B4控制线缆可将摄影机的7针EXT接口转换为12针Hirose B4控制接口。

Blackmagic Media Dock可以让用户更快速、更简单地开始剪辑和调色工作，显著加速后期制作工作流程。挂载多达三个Blackmagic Media Module，就能同一时间高速访问多台Blackmagic URSA Cine摄影机的媒体文件。Blackmagic Media Dock Ultra甚至提供了更高性能，搭载两个非常快速的100G以太网端口，可同时轻松应对大量用户。

将URSA Cine变身成为一台拥有大型7英寸演播室寻像器的现场制作摄影机。触摸屏设计相当于摄影机的功能延伸，方便用户控制所有菜单选项。附带的遮光罩还可以控制亮度、对比度和峰值对焦。安装步骤非常简单，只需通过摄影机正面的寻像器USB-C端口连接电源即可。

将Blackmagic URSA Cine作为一台现场制作摄影机使用时，用户可以借助它内置的调色工具进行工作，这款工具基于DaVinci Resolve一级调色工具。这样一来，用户就可以实时对视频进行调色了。用户可以使用各项传统控制，比如光圈、黑电平以及RGB色调，这些控制全都可以在ATEM Camera Control Panel上找到。与此同时，用户还可以使用带有轨迹球的DaVinci Resolve调色台获得进一步控制，单独调整Y、R、G、B通道的暗部、中灰和亮部参数。强大的调色工具，结合URSA Cine传感器的16档动态范围，意味着用户可以打造出传统广播级摄影机无法实现的惊艳电影质感！

“URSA Cine 12K是一款性能非凡的数字电影摄影机，因此我们想要将电影级品质带到现场制作，100G以太网型号可以让我们以颠覆性的方式来实现。”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“有了100G以太网，用户们可以获得电影级SMPTE-2110实时视频，帧率高达440fps。新款Studio Viewfinder和B4镜头卡口加持后，更是将URSA Cine打造成一台真正的广播级摄影机。Live Cine时代开启，我们相信它将引领一场广播级画质的革命！”

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G功能一览

  *  电影级大画幅传感器，拥有超宽16档动态范围。
  *  100G以太网，可实现高帧率SMPTE-2110输出，上至440fps。
  *  轻质坚固的摄影机机身，搭载众多行业标准接口。
  *  可选配PL、锁定EF、LPL和B4广播镜头卡口。
  *  Blackmagic RAW，可进行实时12K剪辑。
  *  高性能光学低通滤镜（OLPF），可有效减少摩尔纹和锯齿现象。
  *  新第六代色彩科学，提升了处理流程。
  *  内置ND滤镜，可在不同条件下拍摄。
  *  拍摄Blackmagic RAW，12K最高可达80fps，8K可达144fps，4K可达240fps。
  *  录制介质兼容Blackmagic Media Dock。
  *  支持高速Wi-Fi、100G以太网或移动数据实现网络连接。
  *  内置RTMP和SRT实时推流。
  *  内置实时DaVinci硬件调色工具
  *  可选配Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder。
  *  先进的Blackmagic OS，实现快速触摸控制。
  *  设有13种常用语言界面。
  *  内附DaVinci Resolve Studio后期制作工具。

供货及价格

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G将于第三季度由Blackmagic Design全球经销商发售，US$8,995起售，不含税。

新闻图片

获取Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于各类专业级视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色工具、视频转换器、视频监看、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、波形监视器，以及电影长片、后期制作及广电行业所使用的实时胶片扫描仪等设备。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

 

 

 

 

