BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIANUEVO MODELO BLACKMAGIC URSA CINE 12K LF 100G

  Revolucionaria cámara cinematográfica digital que ofrece   calidad cinematográfica para producciones en directo, con tecnología   Ethernet 100G y transmisión de señales SMPTE 2110 a un máximo de 440 f/s.

NAB 2026, Las Vegas (EE. UU.) - lunes, 13 de abril de 2026 - Blackmagic Design dio a conocer hoy el nuevo modelo Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G, una cámara de la línea URSA Cine con tecnología Ethernet 100G para transmitir señales SMPTE 2110 durante producciones en directo a una frecuencia máxima de 440 f/s. Partiendo de las revolucionarias prestaciones cinematográficas de la URSA Cine 12K LF —incluido su sensor RGBW de gran formato (36 × 24 mm)—, el nuevo modelo incluye una conectividad de red significativamente más rápida, optimizada para producciones cinematográficas en directo. y estará disponible a partir del tercer trimestre de este año a un precio de 8995 dólares a través de todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

La cámara se exhibirá en el stand N2502 de Blackmagic Design durante la presente edición de la feria NAB.

Ahora, la cámara cinematográfica digital más avanzada del mercado también puede usarse durante producciones en vivo y en directo. Las teledifusoras por fin podrán lograr la espectacular calidad de imagen hasta ahora exclusiva de la industria cinematográfica. Ninguna otra cámara de televisión puede igualar el rango dinámico, la frecuencia de imagen y la colorimetría del modelo Blackmagic URSA Cine. Dada su versatilidad para alternar entre producciones cinematográficas y en directo, con esta cámara el usuario podrá poner manos a la obra en cualquier tipo de trabajo.

Al elegir el modo para transmitir señales SMPTE 2110 en directo, la unidad se transforma al instante en una cámara de estudio para emitir en vivo. Este modelo transmite dichas señales en tiempo real gracias a su conexión Ethernet, que admite una resolución máxima de 2160p60 con calidad cinematográfica y 16 pasos de rango dinámico. Estas prestaciones son mucho más avanzadas que las que ofrecen las cámaras de televisión tradicionales. Además, la versión 100G transmite en vivo a una frecuencia máxima de 440 f/s, lo cual permite emitir repeticiones deportivas en cámara lenta con una calidad excepcional.

La colorimetría de sexta generación de Blackmagic incluye numerosas mejoras para el sensor avanzado del modelo URSA Cine, con una reproducción de colores sumamente exacta y tonos de piel naturales y agradables. El procesamiento ha sido rediseñado a fin de emplear tablas de conversión (LUT) tridimensionales para los espectros cromáticos cinematográficos y de video o video extendido, por lo que el usuario puede personalizar las imágenes al subir su propia tabla. Las tablas se aplican después del ajuste del color, de modo que las correcciones se realizan sobre la gama cromática completa del negativo digital. Es posible transmitir imágenes en distintos espacios cromáticos mediante el uso de tablas cargadas previamente —como Rec. 709, Rec. 2020 y PQ— e incluso modificar la compresión del espectro cromático. La cámara ahora incluye dos procesadores de LUT 3D para diversas salidas, además de otro adicional exclusivo para señales SMPTE 2110.

La montura B4 opcional permite instalar objetivos televisivos en el modelo Blackmagic URSA Cine 12K. Estos son ideales para las producciones en directo, dado que cuentan con control electrónico y ofrecen una gran velocidad de respuesta. Los elementos ópticos de la montura han sido optimizados para el sensor RGBW, mientras que el modo de recorte central brinda la posibilidad de lograr una definición UHD con frecuencias de imagen elevadas. Gracias al cable de control B4 opcional, es sencillo conectar el puerto EXT de 7 pines de la cámara a la interfaz Hirose de 12 pines del objetivo.

Blackmagic Media Dock es un dispositivo que dinamiza la posproducción, agilizando y simplificando el inicio de los procesos de edición y etalonaje. Admite hasta tres unidades Blackmagic Media Module que facilitan el acceso simultáneo a los archivos grabados con múltiples cámaras Blackmagic URSA Cine. Este equipo ofrece un rendimiento aún mayor gracias a sus dos puertos Ethernet 100G, cuya extraordinaria velocidad permite gestionar con facilidad una gran cantidad de usuarios al mismo tiempo.

El modelo URSA Cine puede convertirse en una cámara para producciones en directo agregándole un visor brillante de 7 pulgadas. Este dispone de una pantalla táctil, por lo que funciona como una extensión de la cámara y permite acceder a todos los menús. Además, incluye una visera y controles para el brillo, el contraste y el indicador de enfoque. Su instalación es sencilla, ya que se conecta y se alimenta a través del puerto USB-C frontal de la cámara.

El modelo Blackmagic URSA Cine incluye funciones de etalonaje basadas en las herramientas de corrección primaria de DaVinci Resolve que pueden utilizarse al instante durante producciones en directo. Los controles tradicionales para la apertura del diafragma, el pedestal y el tinte de los colores rojo, verde y azul se encuentran disponibles en los dispositivos ATEM Camera Control Panel. No obstante, es posible ampliar significativamente esta funcionalidad mediante el uso de paneles de control para DaVinci Resolve equipados con esferas que facilitan la gestión independiente de los niveles de luces, tonos intermedios y sombras en los canales Y, R, G y B. La combinación de esta extraordinaria herramienta de etalonaje con los 16 pasos de rango dinámico del sensor de la cámara permite crear estéticas cinematográficas de una calidad excepcional, inalcanzables para las cámaras de televisión convencionales.

«La URSA Cine 12K es una cámara extraordinaria para la cinematografía digital, pero nuestro verdadero deseo era trasladar esa calidad cinematográfica a las producciones en directo, y el modelo con conexión Ethernet 100G nos permite lograrlo de una forma nunca antes vista», afirmó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Gracias a dicha conexión, los usuarios pueden transmitir señales en directo conforme a la norma SMPTE 2110 con calidad cinematográfica y una frecuencia máxima de 440 f/s. Además, el nuevo Studio Viewfinder y la montura para objetivos B4 transforman la URSA Cine en una auténtica cámara de estudio. Te permite trabajar en directo con calidad cinematográfica, y creemos que va a suponer una verdadera revolución en cuanto a la calidad de imagen para la industria de la teledifusión».

Características principales

  *  Sensor cinematográfico de gran tamaño con un extraordinario rango dinámico de 16 pasos.
  *  Conectividad Ethernet 100G para transmitir señales SMPTE 2110 a una frecuencia máxima de 440 f/s.
  *  Armazón liviano y resistente con conectores convencionales.
  *  Monturas opcionales PL, LPL, B4 y EF con mecanismo de bloqueo.
  *  Formato Blackmagic RAW para editar en resolución 12K al instante.
  *  Filtro óptico de paso bajo que reduce los patrones de muaré y atenúa los bordes.
  *  Nueva colorimetría de sexta generación con procesamiento mejorado.
  *  Filtros de densidad neutra integrados para filmar en distintos entornos.
  *  Grabación en formato Blackmagic RAW a 80 f/s en 12K, 144 f/s en 8K y hasta 240 f/s en 4K.
  *  Soportes de grabación compatibles con el dispositivo Blackmagic Media Dock.
  *  Conexión mediante redes inalámbricas de alta velocidad, Ethernet 100G o datos móviles.
  *  Transmisión en directo mediante los protocolos SRT y RTMP.
  *  Corrección cromática al instante con herramientas de DaVinci.
  *  Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder (opcional).
  *  Sistema operativo Blackmagic OS para con controles táctiles de gran rapidez.
  *  Interfaz en 13 idiomas.
  *  Incluye DaVinci Resolve Studio.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

El modelo Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G estará disponible a partir del tercer trimestre de este año a un precio de 8995 dólares a través de todos los distribuidores de productos Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la siguiente página: www.blackmagicdesign.com/es/media/images

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984.

Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información en www.blackmagicdesign.com/es.

 

 

 

 

