BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIANOVA BLACKMAGIC URSA CINE 12K LF 100G

  Câmera revolucionária de cinema digital leva qualidade cinematográfica às produções ao vivo   com Ethernet 100G e saída de vídeo em SMPTE 2110 com altas taxas de quadros de até 440 fps.

NAB 2026, Las Vegas (EUA) - Segunda-feira, 13 de abril de 2026 - A Blackmagic Design anunciou hoje a Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G, uma nova câmera da linha URSA Cine com Ethernet 100G, projetada para produções ao vivo com saída de vídeo em SMPTE 2110 e taxas de quadros de até 440 fps. Com base nos recursos revolucionários de cinematografia digital da URSA Cine 12K LF, incluindo o sensor RGBW de grande formato 36 x 24 mm, o novo modelo incorpora conectividade de rede muito mais rápida, ideal para fluxos de produção ao vivo com qualidade cinematográfica. A Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G estará disponível no terceiro trimestre através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 8.995.

A Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G será demonstrada no estande N2502 da Blackmagic Design na NAB 2026.

A câmera de cinema digital mais avançada do mundo agora também pode ser usada em produções ao vivo. As emissoras podem finalmente alcançar em transmissões ao vivo a mesma qualidade cinematográfica antes exclusiva da indústria do cinema. Nenhuma outra câmera broadcast se iguala à faixa dinâmica, às taxas de quadros e à ciência de cores da Blackmagic URSA Cine. Como atende tanto a produções cinematográficas quanto a produções ao vivo, a câmera pode ser mantida sempre em uso, em qualquer tipo de projeto.

Quando configurada para SMPTE 2110 Ao Vivo no menu, ela se transforma instantaneamente em uma câmera de estúdio ao vivo, fornecendo vídeo IP SMPTE 2110 em tempo real pela conexão Ethernet com suporte a até 2160p60, com qualidade cinematográfica e 16 stops de faixa dinâmica. Isso vai muito além das câmeras broadcast tradicionais. Além disso, o modelo 100G oferece saída de vídeo ao vivo de até 440 fps, ideal para replays esportivos em câmera lenta impressionantes.

A ciência de cores de 6ª geração da Blackmagic traz diversas melhorias de imagem para o avançado sensor da URSA Cine, com reprodução de cores extremamente precisa para tons de pele naturais e agradáveis. A pipeline de processamento foi redesenhada com LUTs 3D para gamas de filme, vídeo expandido e vídeo, permitindo que os clientes personalizem a saída com suas próprias LUTs. As LUTs são aplicadas após o corretor de cores, garantindo que os ajustes sejam feitos sobre toda a gama de filme. É possível gerar diferentes espaços de cor usando LUTs pré-carregadas, como Rec.709, Rec. 2020 e PQ, além de ajustar a compressão de gama. A URSA Cine agora conta com dois processadores de LUT 3D para diferentes saídas e uma LUT 3D adicional dedicada à saída SMPTE 2110.

O encaixe de lente B4 opcional permite que os clientes usem lentes broadcast com a Blackmagic URSA Cine 12K. As lentes B4 são ideais para produção ao vivo, pois contam com controle eletrônico e resposta rápida. A óptica do encaixe foi projetada para o sensor RGBW, e o modo de corte central permite gravação em Ultra HD com altas taxas de quadros. Além disso, um cabo de controle B4 opcional converte o conector EXT de 7 pinos da câmera para o padrão Hirose de 12 pinos usado em lentes B4.

A Blackmagic Media Dock acelera o fluxo de trabalho de pós-produção, tornando mais rápido e simples iniciar a edição e a correção de cor. É possível montar até três Blackmagic Media Modules para acesso em alta velocidade ao material de múltiplas câmeras Blackmagic URSA Cine simultaneamente. A Blackmagic Media Dock Ultra oferece um nível de desempenho ainda mais alto com duas portas Ethernet 100G ultrarrápidas, capazes de atender facilmente a um grande número de usuários simultâneos.

Transforme a URSA Cine em uma câmera de produção ao vivo com um visor de estúdio amplo e brilhante de 7″. O acessório conta com uma tela de toque, funcionando como uma extensão da câmera, com acesso completo a todos os menus. Inclui para-sol e controles de brilho, contraste e pico de foco. A instalação é simples, com conexão e alimentação pela porta USB-C do visor na parte frontal da câmera.

Ao utilizar a Blackmagic URSA Cine como câmera de produção ao vivo, os clientes contam com um corretor de cores interno baseado no corretor primário do DaVinci Resolve, permitindo fazer correção de cor em tempo real. É possível usar controles tradicionais de íris, nível de preto e tonalidade RGB, disponíveis no ATEM Camera Control Panel. Além disso, os clientes podem ir muito além com os painéis de controle do DaVinci Resolve com trackballs, que oferecem controle independente de pedestal, gama e ganho nos canais Y, R, G e B. Esse corretor de cores potente, aliado aos 16 stops de faixa dinâmica do sensor da URSA Cine, permite criar visuais cinematográficos impossíveis de alcançar com câmeras broadcast tradicionais.

“A URSA Cine 12K é uma câmera incrível para cinema digital, mas queríamos muito levar essa qualidade cinematográfica para produções ao vivo, e o modelo com Ethernet 100G nos permite fazer isso de uma forma que ninguém viu antes”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “Com a Ethernet 100G, os clientes podem obter vídeo ao vivo SMPTE 2110 com qualidade cinematográfica em taxas de quadros de até 440 fps, e o novo Studio Viewfinder e o encaixe de lente B4 transformam a URSA Cine em uma verdadeira câmera de broadcast. É cinema ao vivo, e acreditamos que isso vai revolucionar a qualidade de imagem em transmissões.”

Recursos da Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G

  *  Sensor cinematográfico de grande formato com impressionantes 16 stops de faixa dinâmica.
  *  Ethernet 100G para saída SMPTE 2110 com altas taxas de quadros de até 440 fps.
  *  Corpo de câmera leve e robusto com conexões padrão da indústria.
  *  Encaixes de lente opcionais PL, EF com trava, LPL e B4 broadcast.
  *  Blackmagic RAW para edição 12K em tempo real.
  *  OLPF de alto desempenho que reduz os efeitos moiré e o serrilhamento.
  *  Nova Generation 6 Color Science com pipeline de processamento aprimorada.
  *  Filtros ND internos para filmagens em condições variáveis.
  *  Captação em Blackmagic RAW até 80 fps em 12K, 144 fps em 8K e 240 fps em 4K.
  *  Gravação de mídias compatíveis com a Blackmagic Media Dock.
  *  Wi-Fi de alta velocidade, Ethernet 100G ou dados móveis para conexões de rede.
  *  Streaming ao vivo com SRT e RTMP integrados.
  *  Corretor de cor por hardware DaVinci integrado para uso ao vivo.
  *  Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder opcional.
  *  Blackmagic OS avançado para controle rápido por toque.
  *  Disponível em 13 idiomas populares.
  *  Inclui o DaVinci Resolve Studio para pós-produção.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

A Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G estará disponível em maio por US$ 8.995, excluindo taxas e impostos locais, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos da Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

 

 

 

 

