BLACKMAGIC DESIGN PRESENTALA NUOVA BLACKMAGIC URSA CINE 12K LF 100G

  Cinepresa digitale rivoluzionaria che porta la qualità cinematografica nelle   produzioni dal vivo con 100G Ethernet e video SMPTE-2110 fino a 440 fps

NAB 2026, Las Vegas (USA) - Lunedì 13 aprile 2026 - Blackmagic Design ha annunciato Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G, un nuovo modello della linea URSA Cine con 100G Ethernet per realizzare produzioni dal vivo con video SMPTE-2110 con alti frame rate fino 440 fps. Basato sulle funzioni rivoluzionarie per il cinema digitale di URSA Cine 12K LF, incluso il sensore RGBW 36x24mm ad ampio formato, il nuovo modello introduce connessioni di rete notevolmente più veloci per ottenere produzioni dal vivo con la qualità del cinema. Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G sarà disponibile nel terzo trimestre dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$8995.

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G è in dimostrazione allo stand N2502 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2026.

La cinepresa digitale più avanzata al mondo ora può essere utilizzata anche per la produzione dal vivo! Le emittenti possono finalmente ottenere la stessa straordinaria qualità cinematografica finora riservata all’industria del cinema. Nessun’altra telecamera broadcast è in grado eguagliare la gamma dinamica, i frame rate e la scienza del colore di Blackmagic URSA Cine. Poiché gestisce sia la produzione cinematografica che quella dal vivo, è perfetta per qualsiasi tipo di lavoro.

Quando dal menù si seleziona SMPTE-2110 Live, URSA Cine 12K LF 100G si trasforma immediatamente in una telecamera da studio per le dirette. Si ottiene così video IP SMPTE-2110 in tempo reale dalla connessione ethernet, che supporta fino al 2160p60 con la qualità del cinema e 16 stop di gamma dinamica. Si tratta di prestazioni ben superiori alle camere broadcast tradizionali. Inoltre, il modello 100G consente di ottenere video dal vivo fino a 440 fps per spettacolari replay sportivi al rallentatore.

La scienza del colore Blackmagic Generation 6 introduce numerosi miglioramenti dell’immagine per il sensore avanzato di URSA Cine, con una riproduzione cromatica estremamente accurata per tonalità della pelle naturali e incantevoli. La pipeline di elaborazione è stata riprogettata utilizzando LUT 3D per i gamut Film, Extended Video e Video, così basterà caricare una LUT per personalizzare l’estetica delle immagini. Poiché le LUT si applicano dopo il correttore del colore, le modifiche hanno effetto sull’intero gamut cinematografico. Si possono generare versioni in diversi spazi colore utilizzando le LUT preinstallate, tra cui Rec. 709, 2020 e PQ, e persino personalizzare la compressione del gamut. URSA Cine ora dispone di due processori per LUT 3D per uscite differenti e di una LUT 3D aggiuntiva dedicata all’uscita SMPTE 2110.

L’attacco opzionale B4 consente di utilizzare Blackmagic URSA Cine 12K con obiettivi per il broadcast, perfetti per la produzione dal vivo perché si controllano elettronicamente e hanno tempi di reazione veloci. Le ottiche dell’attacco assecondano il sensore RGBW, e la modalità di crop centrale consente la cattura in Ultra HD ad alti frame rate. Inoltre il cavo di controllo B4 opzionale converte il connettore a 7 pin della camera nella presa Hirose a 12 pin per il controllo obiettivo.

Blackmagic Media Dock accelera la post produzione semplificando lo svolgimento del montaggio e della correzione colore. Permette infatti di installare fino a tre Blackmagic Media Module provenienti da diverse camere Blackmagic URSA Cine per consentire un accesso ultra veloce e simultaneo ai file. Blackmagic Media Dock Ultra offre prestazioni ancora migliori grazie alle due velocissime porte 100G Ethernet, capaci di gestire numerosi utenti in simultanea.

Trasforma URSA Cine in una telecamera per le produzioni dal vivo con un ampio viewfinder 7” luminoso per lo studio. Grazie al touchscreen diventa un’estensione della camera che consente anche di modificare tutte le impostazioni. Inoltre include un parasole e i controlli per luminosità, contrasto e focus peaking. L’installazione è facile: si collega e si alimenta dalla porta USB-C frontale della camera.

Quando si utilizza Blackmagic URSA Cine come telecamera per la produzione dal vivo, si potrà sfruttare il correttore del colore integrato basato sugli strumenti di correzione primaria di DaVinci Resolve. Ora la correzione colore è live. Si possono usare i controlli tradizionali per diaframma, livello del nero e tinta RGB tramite ATEM Camera Control Panel. Oppure con le trackball dei pannelli di controllo DaVinci Resolve si agisce separatamente su luci, ombre e mezzitoni dei canali Y, R, G e B come i professionisti. Questo potente correttore del colore unito ai 16 stop di gamma dinamica del sensore di URSA Cine consente di creare estetiche cinematografiche impossibili da ottenere con le telecamere tradizionali.

“URSA Cine 12K è una camera straordinaria per il cinema digitale, e volevamo portare la stessa qualità cinematografica nelle produzioni dal vivo. Il modello 100G Ethernet permette di farlo in modi mai visti prima”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Grazie al 100G Ethernet, si ottengono immagini cinematografiche SMPTE-2110 dal vivo con frame rate fino a 440 fps, e collegando il nuovo Studio Viewfinder e l’attacco B4 la URSA Cine si trasforma in una vera telecamera broadcast. Si tratta di cinema dal vivo, una vera rivoluzione nelle produzioni broadcast!”.

Caratteristiche di Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G:

  *  Ampio sensore cinematografico con ben 16 stop di gamma dinamica
  *  100G Ethernet per video SMPTE-2110 ad alti frame rate fino a 440 fps
  *  Design leggero e robusto con connessioni professionali
  *  Attacchi obiettivo opzionali PL, EF con sistema di bloccaggio, LPL e B4
  *  Blackmagic RAW per montaggio in 12K in tempo reale
  *  OLPF ad alta prestazione per ridurre effetto moiré e aliasing
  *  Generation 6 Color Science con pipeline di elaborazione evoluta
  *  Filtri ND integrati per filmare in condizioni variabili
  *  Cattura in Blackmagic RAW a 80 fps in 12K, a 144 fps in 8K e a 240 fps in 4K
  *  Registrazione compatibile con Blackmagic Media Dock
  *  Connessione tramite WiFi veloce, 100G Ethernet o con i dati mobili
  *  RTMP e SRT integrati per la diretta streaming
  *  Correttore del colore DaVinci integrato per la correzione dal vivo
  *  Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder opzionale
  *  Blackmagic OS avanzato per controlli touch veloci
  *  Localizzazione in 13 lingue
  *  Include DaVinci Resolve Studio per la post produzione.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G sarà disponibile nel terzo trimestre dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$8995, imposte escluse.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

 

 

 

 

