BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJENOWĄ BLACKMAGIC URSA CINE 12K LF 100G

  Rewolucyjna cyfrowa kamera filmowa zaprojektowana do kinowej   produkcji na żywo z Ethernet 100G i SMPTE-2110 z obsługą do 440 kl./s!

NAB 2026, Las Vegas, Stany Zjednoczone - poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G, nowy model z gamy URSA Cine z Ethernet 100G do wysokoklatkowego przesyłania sygnału produkcji na żywo SMPTE-2110 do 440 kl./s. Nowy model ma te same rewolucyjne funkcje cyfrowego filmu, co URSA Cine 12K LF, w tym wielkoformatowy sensor RBGW 36 x 24 mm, a ponadto dodaje znacznie szybszą sieć dla kinowych przepływów pracy produkcji na żywo. Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G będzie dostępna w trzecim kwartale u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 8995 USD.

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G zostanie zaprezentowana na stoisku Blackmagic Design #N2502 podczas NAB 2026.

Najbardziej zaawansowaną na świecie cyfrową kamerę filmową można teraz stosować również do produkcji na żywo. Nadawcy transmisji na żywo mogą wreszcie osiągnąć tą samą niesamowitą jakość kinową, która niegdyś była zarezerwowana wyłącznie dla branży filmowej. Żadna inna kamera nadawcza nie dorównuje Blackmagic URSA Cine pod względem zakresu dynamiki, klatkażu i kolorymetrii. Obsługuje zarówno produkcję filmową, jak i transmisje na żywo, więc można wykorzystać tę kamerę do realizacji dowolnego zadania.

Po ustawieniu w menu opcji SMPTE-2110 Live kamera natychmiast zmienia się w kamerę studyjną do produkcji na żywo. Złącze Ethernet zapewnia przesyłanie wideo IP SMPTE-2110 w czasie rzeczywistym, obsługując rozdzielczość do 2160p60 z kinową jakością obrazu i 16-stopniowym zakresem dynamiki. To znacznie wykracza poza możliwości tradycyjnych kamer nadawczych. Ponadto model 100G umożliwia transmisję obrazu na żywo z prędkością do 440 kl./s, co pozwala na tworzenie niesamowitych powtórek sportowych w zwolnionym tempie.

Kolorymetria 6 generacji Blackmagic oferuje liczne ulepszenia w zakresie przetwarzania obrazu dla zaawansowanego sensora URSA Cine, zapewniając niezwykle wierne odwzorowanie kolorów oraz naturalne i przyjemne dla oka odcienie skóry. Przeprojektowano proces przetwarzania, wykorzystując LUTy 3D dla gamutów Film, Extended Video i Video, dzięki czemu klienci mogą dostosować wygląd końcowy, wczytując własne LUTy. LUTy są stosowane po korektorze kolorów, więc korekty nakładają się na pełny gamut barw filmowych. Można wyświetlać obrazy w różnych przestrzeniach barw dzięki gotowym LUTom, w tym Rec. 709, 2020 i PQ, a ponadto można nawet dostosować kompresję gamutu. URSA Cine posiada teraz dwa procesory LUTu 3D dla różnych wyjść oraz dodatkowy procesor LUTu 3D przeznaczony wyłącznie dla wyjścia SMPTE-2110.

Opcjonalne mocowanie obiektywu B4 umożliwia korzystanie z obiektywów nadawczych z kamerą Blackmagic URSA Cine 12K. Elektroniczne sterowanie i szybka reakcja sprawiają, że obiektywy B4 doskonale nadają się do produkcji na żywo. Elementy optyczne obiektywu są dostosowane do sensorów RGBW, a tryb kadrowania centralnego umożliwia nagrywanie w rozdzielczości Ultra HD przy wysokim klatkażu. Ponadto opcjonalny kabel sterujący B4 przekształca 7-pinowe złącze EXT kamery w 12-pinowe złącze sterujące Hirose B4.

Blackmagic Media Dock przyspiesza proces postprodukcji, upraszczając rozpoczęcie montażu oraz korekcji kolorów. Można zamontować nawet 3 moduły Blackmagic Media, aby uzyskać szybki dostęp do multimediów z wielu kamer Blackmagic URSA Cine jednocześnie. Blackmagic Media Dock Ultra zapewnia jeszcze większą wydajność dzięki dwóm niezwykle szybkim portom Ethernet 100G, które z łatwością obsługują dużą liczbę użytkowników jednocześnie.

Przekształć kamerę URSA Cine w kamerę do produkcji na żywo dzięki dużemu, jasnemu wizjerowi studyjnemu 7″. Jest wyposażony w ekran dotykowy, dzięki czemu działa jak rozszerzenie kamery i umożliwia klientom sterowanie wszystkimi menu. Dodatkowo w zestawie znajduje się osłona przeciwsłoneczna oraz regulatory jasności, kontrastu i focus peaking. Instalacja jest prosta, ponieważ zasilanie i połączenie odbywają się poprzez port USB typu C wizjera znajdujący się z przodu kamery.

Korzystając z Blackmagic URSA Cine podczas produkcji na żywo, klienci mają do dyspozycji wbudowany korektor kolorów oparty na korektorze kolorów podstawowych DaVinci Resolve. Teraz mogą dokonywać korekcji kolorów na żywo, wykorzystując tradycyjne elementy sterujące regulacją przysłony, poziomem czerni i zabarwieniem kolorów RGB, które są dostępne w ATEM Camera Control Panel. Można jednak osiągnąć znacznie więcej, korzystając z paneli sterowania DaVinci Resolve wyposażonych w trackballe, które umożliwiają oddzielną regulację lift, gamma i gain w kanałach Y, R, G i B. Ten zaawansowany korektor kolorów w połączeniu z 16-stopniowym zakresem dynamiki sensora URSA Cine pozwala tworzyć niezwykle kinowe efekty, których nie da się uzyskać przy użyciu tradycyjnych kamer nadawczych.

„URSA Cine 12K to niesamowita kamera do cyfrowego filmu, ale nam zależało na wniesieniu jakości kinowej do produkcji na żywo. Dzięki modelowi Ethernet 100G jest to możliwe w zupełnie nowy, niewidziany dotąd sposób” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Za sprawą Ethernet 100G klienci zyskują kinowej jakości wideo SMPTE-2110 na żywo z obsługą aż do 440 kl./s, a nowy Studio Viewfinder i mocowanie obiektywu B4 przekształcają URSA Cine w prawdziwą kamerę nadawczą. Uważamy, że to rewolucyjne rozwiązanie pod względem jakości obrazu dla branży nadawczej!”.

Charakterystyka Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G

  *  Kinowy, wielkoformatowy sensor z 16-stopniowym zakresem dynamiki.
  *  Ethernet 100G do przesyłania sygnału SMPTE-2110 nawet do 440 kl./s.
  *  Lekki, solidny korpus ze standardowymi złączami.
  *  Opcjonalne mocowania obiektywów PL, EF z blokadą, LPL i obiektywów nadawczych B4.
  *  Blackmagic RAW do montażu 12K w czasie rzeczywistym.
  *  Wysokowydajny OLPF dla redukcji efektu mory i aliasingu.
  *  Nowa kolorymetria 6 generacji z usprawnionym procesem przetwarzania.
  *  Wbudowane filtry ND do filmowania w zmiennych warunkach.
  *  Możliwość filmowania RAW do 80 kl./s w rozdzielczości 12K, 144 kl./s w 8K i 240 kl./s w 4K.
  *  Zapisane multimedia są kompatybilne z Blackmagic Media Dock.
  *  Bardzo szybkie Wi-Fi, Ethernet 100G lub dane mobilne dla połączeń sieciowych.
  *  Wbudowana transmisja na żywo SRT i RTMP.
  *  Oparta na DaVinci sprzętowa korekcja kolorów na żywo.
  *  Opcjonalny Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder.
  *  Zaawansowany Blackmagic OS do szybkiego sterowania dotykowego.
  *  Obsługa 13 popularnych języków.
  *  Zawiera DaVinci Resolve Studio do postprodukcji.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G będzie dostępna w trzecim kwartale u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 8995 USD.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G, jak również innych produktów Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

 

 

 

 

