BLACKMAGIC DESIGN STELLTNEUE BLACKMAGIC URSA CINE 12K LF 100G VOR

  Revolutionäre Digitalfilmkamera bringt cineastische Bildqualität in die Liveproduktion –   mit 100G-Ethernet und SMPTE-2110-Ausgaben bei hohen Frameraten bis zu 440 fps

NAB 2026, Las Vegas, USA - Montag 13. April 2026 - Blackmagic Design hat mit der Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G heute ein neues Modell der URSA Cine Familie angekündigt, das mit 100G-Ethernet für Liveproduktionsausgaben gemäß SMPTE-2110 bis zu 440 fps ausgelegt ist. Das neue Modell erweitert die bahnbrechenden Digitalfilmfeatures der URSA Cine 12K LF, inklusive des großformatigen 36x24mm-RGBW-Sensors, indem es zusätzlich erheblich schnelleres Networking für die Workflows cineastischer Liveproduktionen ermöglicht. Die Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G ist im 3. Quartal zu Preisen ab 8.995 USD bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

Auf der NAB 2026 wird die Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G am Blackmagic Design Stand Nr. N2502 vorgeführt.

Die fortschrittlichste Digitalfilmkamera der Welt ist jetzt auch für Liveproduktionen geeignet. Live-Broadcaster können damit endlich die atemberaubende Kinoqualität erreichen, die einst der Filmindustrie vorbehalten war. Keine andere Broadcast-Kamera kann mit dem Dynamikumfang, den Frameraten und der Farbverarbeitung von Blackmagic URSA Cine Kameras mithalten. Da sich URSA Cine Kameras gleichermaßen für Film- und Liveproduktionen eignen, können Benutzerinnen und Benutzer sie beliebig einsetzen.

Aktiviert man im Kameramenü die Option „SMPTE-2110 Live“, verwandelt sich die Kamera quasi direkt in eine Live-Studiokamera. Über den IP-Video in Echtzeit ausgegeben und es werden Videonormen bis 2160p/60 in kinoreifer Qualität plus 16 Blendenstufen Dynamikumfang unterstützt Ethernet-Port wird SMPTE-2110-IP-Video in Echtzeit ausgegeben und es werden Videonormen bis 2160p/60 in kinoreifer Qualität plus 16 Blendenstufen Dynamikumfang unterstützt. Das ist weitaus mehr, als herkömmliche Broadcast-Kameras bieten. Außerdem gibt das 100G-Modell Live-Video mit bis zu 440 fps aus und ermöglicht so bei Sportübertragungen spannende Zeitlupen-Replays.

Die Blackmagic Generation 6 Color Science bringt zahlreiche Optimierungen an der Bildverarbeitung des fortschrittlichen URSA Cine Sensors und liefert mit äußerst präziser Farbwiedergabe natürliche und ansprechende Hauttöne. Die neu ausgelegte Verarbeitungspipeline erlaubt die Anwendung von 3D-LUTs auf die Farbräume „Film“, „Extended Video“ und „Video“. Man kann nun eigene LUTs laden und die Ausgabe nach eigenem Belieben gestalten. Da LUTs nach dem Farbkorrektor angewendet werden, betreffen die Korrekturen den vollen „Film“-Farbraum. Benutzerinnen und Benutzer können Bilder mittels vorher geladener LUTs in verschiedenen Farbräumen wie Rec. 709, Rec. 2020 und PQ ausgeben. Sogar die Farbraumkomprimierung lässt sich eigens bestimmen. URSA Cine Kameras verfügen über zwei 3D-LUT-Prozessoren für unterschiedliche Ausgaben und eine zusätzliche 3D-LUT speziell für die SMPTE-2110-Ausgabe.

Der optionale B4-Objektivanschluss ermöglicht den Einsatz von Broadcast-Objektiven mit der Blackmagic URSA Cine 12K. B4-Objektive sind ideal für Liveproduktionen, da sie elektronisch gesteuert werden und schnell reagieren. Die Optik des Objektivanschlusses ist auf den RGBW-Sensor abgestimmt. Ein Center-Crop-Modus dient für Ultra HD bei hohen Frameraten. Und ein optionales B4-Steuerkabel wandelt den 7-poligen EXT-Anschluss in eine 12-polige Hirose-Schnittstelle für B4-Objektivsteuerung um.

Das Blackmagic Media Dock beschleunigt Postproduktions-Workflows, weil es Beteiligte schneller und unkomplizierter mit Montage und Farbkorrektur loslegen lässt. Für blitzschnellen Zugriff kann man bis zu drei Blackmagic Media Module von mehreren Blackmagic URSA Cine Kameras parallel einbinden. Das Blackmagic Media Dock Ultra bietet sogar noch mehr Leistung, da seine beiden unfassbar schnellen 100G-Ethernet-Ports mühelos den gleichzeitigen Zugriff von zahlreichen Beteiligten bewältigen.

Mit einem großen, hellen 7-Zoll-Studio-Suchermonitor lässt sich die URSA Cine in eine Live-Produktionskamera verwandeln. Der Sucher verfügt über einen Touchscreen und fungiert wie eine Kameraerweiterung zum Steuern aller Menüs. Außerdem sind eine Gegenlichtblende sowie Regler für Helligkeit, Kontrast und Focus Peaking vorhanden. Zur Installation wird der Sucher einfach an den USB-C-Viewfinder-Port an der Kamerafront angeschlossen, über den er auch mit Strom versorgt wird.

Bei Verwendung der Blackmagic URSA Cine als Live-Produktionskamera verfügt man über einen integrierten Farbkorrektor, der auf dem primären Farbkorrektor von DaVinci Resolve basiert. So kann man Videos jetzt live farbkorrigieren. Dabei können Benutzerinnen und Benutzer herkömmliche Bedienelemente für Blende, Schwarzwert und RGB-Farbton verwenden, die alle auf dem ATEM Camera Control Panel verfügbar sind. Wer sein Setup weiter aufrüsten möchte, kann anhand der Trackballs von DaVinci Resolve Grading-Pulten die Y-, R-, G- und B-Kanäle für Schatten, Mitten und Lichter jeweils separat steuern. Der leistungsstarke Farbkorrektor zusammen mit den 16 Blendenstufen Dynamikumfang des URSA Cine Sensors ermöglicht die Erschaffung von beeindruckenden Kino-Looks, die mit herkömmlichen Broadcast-Kameras einfach nicht machbar wären.

„Die URSA Cine 12K ist bereits eine großartige Kamera für Digitalfilm. Jetzt wollten wir diese cineastische Bildqualität unbedingt auch der Liveproduktion zugänglich machen. Das ist uns mit dem 100G-Ethernet-Modell gelungen und zwar auf eine nie zuvor gesehene Weise“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Mit 100G-Ethernet erhalten Benutzerinnen und Benutzer SMPTE-2110-Livevideo mit Frameraten bis zu 440 fps in Kinoqualität. Und der neue Studio Viewfinder und der B4-Objektivanschluss machen aus der URSA Cine eine echte Broadcast-Kamera. Das ergibt Livekino und wir denken, dass sich damit fürs Broadcasting eine Revolution in puncto Bildqualität anbahnt!“

Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G

  *  Cineastischer Großformatsensor mit einem enormen Dynamikumfang von 16 Blendenstufen
  *  100G-Ethernet für die SMPTE-2110-Videoausgabe in hohen Frameraten bis zu 440fps
  *  Leichtes, robustes Kameragehäuse mit branchenüblichen Anschlüssen
  *  Optionale PL-, verriegelbare EF-, LPL- und B4-Broadcast-Objektivanschlüsse
  *  Blackmagic-RAW-Codec für den Echtzeit-Schnitt in 12K
  *  Hochleistungs-OLPF zur Abschwächung von Moiré-Effekten und Aliasing
  *  Neue Color Science der Generation 6 mit verbesserter Verarbeitungspipeline
  *  Eingebaute ND-Filter zum Filmen in wechselnden Lichtverhältnissen
  *  Für Drehs in Blackmagic RAW mit bis zu 80 fps in 12K, mit 144 fps in 8K und 240 fps in 4K
  *  Datenträger für die Aufzeichnung sind mit dem Blackmagic Media Dock kompatibel
  *  Hochgeschwindigkeits-WLAN, 100G-Ethernet oder mobile Daten für Netzwerkverbindungen
  *  Integriertes SRT- und RTMP-Livestreaming
  *  Integrierter Live DaVinci Hardware Color Corrector
  *  Optional Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder.
  *  Fortschrittliches Blackmagic OS für schnelle Touchsteuerung
  *  In 13 verbreiteten Sprachen lokalisiert
  *  DaVinci Resolve Studio für die Postproduktion inbegriffen.

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G ist im 3. Quartal zu Preisen ab 8.995 USD zzgl. Steuergaben bei Blackmagic Design Resellern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

 

 

 

 

