BLACKMAGIC DESIGN ANNONCELA SORTIE DE LA NOUVELLE BLACKMAGIC URSA CINE 12K LF 100G

  Caméra cinéma numérique révolutionnaire apportant une   qualité cinématographique à la production en direct avec Ethernet 100G   et sortie SMPTE-2110 à haute fréquence d’images pouvant atteindre 440 im/s.

NAB 2026, Las Vegas (États-Unis) lundi 13 avril 2026 - Blackmagic Design annonce aujourd’hui la sortie de la Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G, un nouveau modèle de la gamme URSA Cine doté d’Ethernet 100G pour une sortie de production live SMPTE-2110 à haute fréquence d’images pouvant atteindre 440 im/s. Ce nouveau modèle reprend les fonctionnalités révolutionnaires de cinéma numérique de la URSA Cine 12K LF, dont le capteur grand format RGBW 36 x 24 mm, et prend en charge une connectivité réseau considérablement plus rapide pour les workflows de production cinématographique en direct. La Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G sera disponible au troisième trimestre à partir de 8 995 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

La Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G sera présentée à NAB 2026, au stand N2502 de Blackmagic Design.

La caméra cinéma numérique la plus avancée au monde peut désormais aussi être utilisée pour la production en direct ! Les diffuseurs peuvent enfin obtenir la qualité cinématographique exceptionnelle autrefois réservée à l’industrie du film. Aucune caméra broadcast ne peut égaler la plage dynamique, les fréquences d’images et la colorimétrie de la Blackmagic URSA Cine. Comme elle gère à la fois le cinéma et le live, les utilisateurs peuvent s’en servir sur tout type de production.

Lorsque la caméra est réglée en mode SMPTE-2110 Live, elle se transforme instantanément en caméra de studio. Les utilisateurs obtiennent un flux vidéo IP SMPTE-2110 en temps réel via le connecteur Ethernet, jusqu’à 2160p60, avec une qualité cinéma et 16 diaphs de plage dynamique. C’est bien plus que ce qu’offrent les caméras broadcast. Le modèle 100G permet même de diffuser en direct jusqu’à 440 im/s pour des replays sportifs spectaculaires.

La colorimétrie Blackmagic de 6e génération offre de nombreuses améliorations pour le capteur avancé de la URSA Cine, avec une reproduction des couleurs extrêmement fidèle pour des tons chair naturels. Le pipeline de traitement a été repensé à l’aide de LUTs 3D pour les gamuts Film, Extended Video et Video, afin que les utilisateurs puissent personnaliser la sortie en chargeant leurs propres LUTs. Les LUTs sont appliquées après le correcteur colorimétrique, de sorte que les corrections s’effectuent sur tout le gamut Film. Les utilisateurs peuvent produire différents espaces colorimétriques à l’aide de LUTs préchargées, notamment Rec. 709, 2020 et PQ, et même personnaliser la compression du gamut. La URSA Cine dispose désormais de deux processeurs de LUT 3D pour différentes sorties, ainsi que d’une LUT 3D supplémentaire dédiée à la sortie SMPTE-2110.

La monture d’objectif B4 en option permet aux utilisateurs de fixer des objectifs broadcast sur la Blackmagic URSA Cine 12K. Les objectifs B4 sont parfaits pour la production live car ils sont contrôlés électroniquement et ils réagissent vite. L’optique de la monture est adaptée au capteur RGBW et le mode center-crop permet de filmer en Ultra HD à fréquences d’images élevées. De plus, un câble de contrôle B4 en option convertit le connecteur EXT à 7 broches de la caméra en contrôle B4 Hirose à 12 broches.

Le Blackmagic Media Dock accélère le workflow de post-production en facilitant l’accès au montage et à l’étalonnage. Il est possible de monter jusqu’à trois Blackmagic Media Module pour un accès haut débit aux médias depuis plusieurs caméras Blackmagic URSA Cine simultanément. Le Blackmagic Media Dock Ultra offre des performances encore supérieures grâce à deux ports Ethernet 100G extrêmement rapides, capables de gérer un grand nombre d’utilisateurs simultanés.

Il est possible de transformer la URSA Cine en caméra de production live grâce à un viseur de studio doté d’un grand écran lumineux de 7". Son écran tactile permet de contrôler tous les menus, comme une extension de la caméra. De plus, il intègre un pare-soleil ainsi que des commandes pour la luminosité, le contraste et le focus peaking. L’installation est simple, car il se connecte et s’alimente depuis le port USB-C du viseur à l’avant de la caméra.

Lorsque les utilisateurs se servent de la Blackmagic URSA Cine comme caméra de production live, ils bénéficient d’un correcteur colorimétrique basé sur le correcteur colorimétrique primaire de DaVinci Resolve. Ils peuvent donc désormais corriger la couleur des vidéos en direct. Ils disposent des commandes traditionnelles pour l’iris, le niveau de noir et la teinte RGB depuis l’ATEM Camera Control Panel. Mais ils peuvent aller encore plus loin grâce aux panneaux de contrôle DaVinci Resolve dotés de boules de commande, leur permettant d’avoir un contrôle séparé sur le Lift, le Gamma et le Gain via les canaux Y, R, G et B. Grâce à ce puissant correcteur colorimétrique, combiné aux 16 diaphs de plage dynamique du capteur de la URSA Cine, les utilisateurs peuvent créer d’incroyables looks cinématographiques irréalisables avec des caméras broadcast traditionnelles.

« La URSA Cine 12K est une caméra incroyable pour le cinéma numérique, mais nous voulions vraiment apporter cette qualité cinématographique à la production live, et le modèle Ethernet 100G nous permet de le faire de manière inédite », dit Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Avec l’Ethernet 100G, les utilisateurs peuvent obtenir une vidéo live SMPTE-2110 de qualité cinématographique jusqu’à 440 im/s, et le nouveau viseur Studio Viewfinder ainsi que la monture B4 transforment la URSA Cine en véritable caméra broadcast. C’est du cinéma en direct, et nous pensons que cela va révolutionner la qualité d’image dans le broadcast ! »

Fonctions de la Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G

  *  Capteur cinématographique grand format avec une énorme plage dynamique de 16 diaphragmes.
  *  Ethernet 100G pour une sortie SMPTE-2110 jusqu’à 440 im/s.
  *  Boîtier léger et robuste doté de connexions standard.
  *  Montures d’objectifs PL, EF verrouillable, LPL et B4 broadcast en option.
  *  Blackmagic RAW pour le montage 12K en temps réel.
  *  OLPF haute performance pour une réduction de la moire et du crénelage.
  *  Nouvelle colorimétrie de 6e génération avec pipeline de traitement amélioré.
  *  Filtres gris neutre intégrés pour tourner dans différentes conditions.
  *  Capable de filmer en Blackmagic RAW jusqu’à 80 im/s en 12K, 144 im/s en 8K et 240 im/s en 4K.
  *  Support d’enregistrement compatible avec le Blackmagic Media Dock.
  *  WiFi haut débit, Ethernet 100G ou données mobiles pour les connexions réseau.
  *  Streaming live SRT et RTMP intégré.
  *  Correcteur colorimétrique DaVinci intégré au live.
  *  Blackmagic URSA Cine Studio Viewfinder en option.
  *  Blackmagic OS avancé pour un contrôle tactile rapide.
  *  Disponible en 13 langues.
  *  Inclut DaVinci Resolve Studio pour la post-production.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

La Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G sera disponible au troisième trimestre à partir de 8 995 $US, hors droits, auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos de la Blackmagic URSA Cine 12K LF 100G et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984.

Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en post-production, leaders au niveau mondial, la société Blackmagic Design a des bureaux aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

 

 

 

 

