BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE LE NOUVEAU HYPERDECK STUDIO MINI

  Le premier enregistreur broadcast au monde offrant un enregistrement en continu sur carte SD aux formats SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160p30.

Manchester, Royaume-Uni - 6 février 2017 - Blackmagic Design annonce la sortie de l'HyperDeck Studio Mini, un enregistreur professionnel miniaturisé qui enregistre et lit les vidéos 10 bits sur des cartes SD standard et UHS-II. L’HyperDeck Studio Mini prend en charge le 6G-SDI, il est donc compatible avec les formats SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160p30. C’est un outil unique intégrant un port HDMI pour le monitoring, un générateur de synchro et un port Ethernet pour transférer les médias via FTP. De plus, il offre toutes les fonctionnalités nécessaires à l'affichage numérique.

L'HyperDeck Studio Mini est disponible dès à présent au prix de 695 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

Le boîtier de moins de 13 centimètres de large et de 2,5 centimètres de haut de l'HyperDeck Studio Mini renferme les mêmes fonctionnalités qu'un enregistreur professionnel. Cette réduction de taille a été rendue possible grâce aux cartes SD, qui sont plus petites que les SSD ou que les autres supports professionnels. L'HyperDeck Studio Mini mesure la même taille que le Teranex Mini, il peut donc être monté sur un rack Teranex Mini Rack Shelf (vendu séparément) et être combiné avec d'autres produits pour créer des solutions parfaitement adaptées aux besoins des utilisateurs.

Par exemple, si les utilisateurs travaillent avec des appareils analogiques, ils peuvent relier l’entrée de l’appareil à un convertisseur Teranex Mini Analog to SDI et la sortie à un convertisseur Teranex Mini SDI to Analog pour créer un enregistreur analogique sur une seule unité de rack. L'HyperDeck Studio Mini peut être associé à l'ATEM Television Studio HD, au Blackmagic Web Presenter, à l'URSA Mini, et au Blackmagic MultiView 4, il est donc très facile de construire une solution personnalisée.

La petite taille de l'HyperDeck Studio Mini permet aux utilisateurs de capturer les flux indépendants lors de tournages multicaméras, mais aussi de l’utiliser en tant que périphérique de lecture pour l'affichage numérique et le visionnage chez le client. Il peut également être utilisé en post-production au sein d'une station de montage, ou pour envoyer des animations vers un mélangeur de production en direct à l'aide des signaux de découpe et de remplissage. Avec l'HyperDeck Studio Mini, les combinaisons sont infinies !

L'HyperDeck Studio Mini comprend des connexions 6G-SDI haut de gamme qui le rendent compatible avec les appareils SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160p30. Il intègre aussi une entrée et une sortie de référence avec générateur de synchro, ainsi qu'une sortie HDMI pour le connecter aux écrans de télévision et aux projecteurs. Les deux sorties SDI peuvent servir de sorties de découpe et de remplissage lorsque l'appareil reçoit des images en HD et lorsqu'il lit des fichiers ProRes RVBA avec canaux alpha. Ces sorties permettent d'incruster des graphiques avec canal alpha en aval sur des vidéos en direct à l’aide d’un mélangeur. L'HyperDeck Studio Mini comporte également un port RS-422 pour le contrôle à distance, un port Ethernet pour transférer les fichiers vers l'enregistreur via FTP et une source d'alimentation 100V-240V AC avec connecteur CEI standard pour l'utiliser dans le monde entier.

Les ports de référence intégrés et le générateur de synchro permettent aux utilisateurs de connecter et de synchroniser plusieurs HyperDeck Studio Mini ensemble. Ils peuvent donc associer un HyperDeck Studio Mini à des écrans Ultra HD pour afficher des images en 8K, 16K ou en résolution encore plus élevée. En outre, l'enregistreur peut être contrôlé à distance avec le protocole Ethernet HyperDeck et ainsi être mis à jour via le serveur FTP. Enfin, comme les fichiers sont sauvegardés sur carte SD, les utilisateurs n'ont pas à se soucier de perdre de la vidéo si la connexion Internet est interrompue.

L'HyperDeck Studio Mini comprend des commandes de transport standard, ainsi qu’un bouton Jog et une molette de défilement. L'écran couleur haut de gamme affiche le timecode et les commandes de transport, mais aussi un aperçu des clips en cours d'enregistrement ou de lecture. Il affiche également des informations relatives à chaque carte, notamment, le format, la fréquence d'images et les niveaux audio.

L’HyperDeck Studio Mini comprend deux fentes pour carte SD qui fonctionnent avec des cartes SD standard et des cartes UHS-II. Les cartes SD sont facilement disponibles dans le commerce, elles sont abordables et très fiables, ce sont donc des solutions d'archivage idéales. Les cartes SD standard prennent en charge la vidéo SD et HD, tandis que les cartes UHS-II prennent en charge la vidéo Ultra HD. Comme les cartes SD sont extrêmement robustes et très petites, les utilisateurs pourront archiver tout leur contenu sans que cela prenne trop de place.

Contrairement aux supports sur bande, les cartes SD sont extrêmement rapides, il est donc possible de lire n'importe quelle image provenant de n'importe quelle carte instantanément. Les deux fentes d'enregistrement permettent, quant à elles, d'effectuer un enregistrement en continu pour capturer des événements de longue durée. Lorsque la première carte est pleine, l'enregistrement se poursuit automatiquement sur la deuxième. En outre, ces cartes sont échangeables à chaud, elles peuvent donc être échangées à n'importe quel moment par des cartes vides.

L’HyperDeck Studio Mini enregistre de la vidéo RVB 10 bits ou YUV 10 bits au format ProRes, l’un des formats les plus répandus de l'industrie. Les fichiers ProRes sont compatibles avec les logiciels DaVinci Resolve, Final Cut Pro X et autres. Les utilisateurs peuvent donc simplement insérer la carte dans leur ordinateur et commencer le montage, sans convertir les fichiers. Cet enregistreur lit également les fichiers ProRes 4:4:4:4 avec canal alpha dans tous les formats jusqu'à 1080p60 via les sorties SDI de découpe et de remplissage. Cela permet d'incruster des animations graphiques personnalisées sur de la vidéo à l’aide d'un mélangeur de production en direct.

« L'HyperDeck Studio Mini est un enregistreur professionnel révolutionnaire, car il est plus petit et plus polyvalent que n'importe quel autre enregistreur », déclare Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Il possède les mêmes fonctionnalités de pointe que les autres enregistreurs de plus grande taille, mais enregistre sur de toutes petites cartes SD. Lorsque nous l’avons conçu, nous voulions absolument qu'il soit modulable afin d’offrir aux utilisateurs la possibilité de créer des solutions adaptées à leurs besoins. À ce jour, il n'existe pas d'enregistreur aussi petit qui réponde aussi bien aux besoins des professionnels ! »

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE L'HYPERDECK STUDIO MINI

  *  Enregistreur et lecteur SD, HD et Ultra HD
  *  1 x entrée 6G-SDI, 2 x sorties 6G-SDI, 1 x sortie HDMI
  *  Deux fentes pour carte SD et UHS-II pour un enregistrement en continu
  *  Prise en charge des codecs ProRes et DNx
  *  Lecture ProRes 4444 avec signaux de découpe et de remplissage
  *  LCD pour le monitoring, les informations d'état et les menus
  *  FTP via port Ethernet
  *  Contrôle à distance via Ethernet ou port RS‑422
  *  Générateur de synchro intégré
  *  Power over Ethernet, PoE+
  *  Source d'alimentation intégrée

DISPONIBILITÉ ET PRIX

L'HyperDeck Studio Mini est disponible dès à présent au prix de 695 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos du produit HyperDeck Studio Mini ainsi que de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/press/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils de montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue d'innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d'ingénieurs en postproduction de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

