BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 HYPERDECK STUDIO MINI 발표

  최대 2160p30의 SD/HD/UHD 포맷으로 듀얼 SD 카드에 연속 녹화를 지원하는 세계 초소형 방송 데크!

싱가폴 - 2017년 2월 6일 - Blackmagic Design은 오늘 어디서나 쉽게 구할 수 있는 SD카드와 UHS-II 카드를 사용해 방송급 화질의 10비트 비디오를 녹화 및 재생하는 초소형 전문 데크, HyperDeck Studio Mini를 새롭게 발표했다. HyperDeck Studio Mini는 최대 2160p30의 SD/HD/UHD 포맷으로 작업할 수 있는 6G-SDI를 탑재했다. 모니터링을 위한 HDMI와 내장 동기 신호 발생기, FTP로 미디어 업로딩이 가능한 이더넷을 지원하는 HyperDeck Studio Mini는 디지털 사이니지 업무 솔루션에 탁월한 제품이다.

HyperDeck Studio Mini는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $695에 구입할 수 있다.

첨단 소형 디자인의 HyperDeck Studio Mini는 5.5인치 너비와 1.5인치 높이의 콤팩트한 제품 크기에 강력한 기능을 탑재한 전문가용 데크이다. HyperDeck Studio Mini의 놀라운 초소형 제품 디자인은 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 SD 카드에 녹화는 기능 덕분에 제작이 가능했다. SD의 크기는 SSD 및 기타 전문 미디어보다 훨씬 작다. Teranex Mini 폼팩터와 같은 모듈식 디자인을 채택해 Teranex Mini Rack Shelf 옵션을 사용할 경우, HyperDeck Studio Mini를 다른 제품과 함께 설치하여 사용자의 워크플로에 맞는 데크를 구축할 수 있다.

예를 들어, 아날로그 영상을 작업해야 하는 경우 Teranex Mini Analog to SDI 컨버터를 데크 입력에 연결하고 Teranex Mini SDI to Analog 컨버터를 출력에 연결하면 아날로그 데크로 사용할 수 있다. HyperDeck Studio Mini는 ATEM Television Studio HD와 Blackmagic Web Presenter, URSA Mini, Blackmagic MultiView 4와 함께 설치하여 사용할 수 있다. 원하는 솔루션을 구축할 수 있는 모듈식 디자인으로 믹스매치가 가능하다.

소형 제품의 HyperDeck Studio Mini는 대형 디지털 멀티 스크린을 위한 재생 장비 및 고객 승인이 이루어지는 회의실, 편집 시스템이 갖춰진 후반 제작, 라이브 프로덕션 스위처에 방송 애니메이션 그래픽 전송을 위한 필/키 소스에 사용하는 등 다중 카메라 사용 행사에서 ISO 녹화에 사용할 수 있다. HyperDeck Studio Mini는 아주 다양한 제품 조합을 통해 여러 가지 솔루션 구축이 가능하다.

HyperDeck Studio Mini는 고품질 6G-SDI 연결을 탑재해 최대 2160p30의 모든 SD, HD, Ultra HD 장비 및 포맷을 지원한다. 동기 신호 발생기가 내장된 레퍼런스 출력과 레퍼런스 입력뿐만 아니라 대형 화면 TV 및 프로젝터에 연결할 수 있는 HDMI 또한 지원한다. 듀얼링크 SDI 출력은 HD 포맷을 작업하거나 알파 채널을 포함한 RGBA ProRes 파일을 재생할 시에 필과 키를 위한 개별 출력으로 사용할 수 있다. 필과 키 출력은 다운스트림 키잉으로 라이브 영상 위에 그래픽을 알파 채널과 함께 전송할 수 있도록 제작되었다. HyperDeck Studio Mini는 또한 데크 컨트롤을 위한 RS-422 연결과 FTP 파일 업로딩을 위한 이더넷, 100V - 240V AC 세계 공용 전원장치, 표준 IEC 커넥터를 탑재하여 전 세계 어디서든 사용할 수 있다.

내장된 레퍼런스 연결 단자와 동기 신호 발생기로 여러 대의 HyperDeck Studio Mini를 서로 연결하여 신호를 잠글 수 있어 완벽하게 동기화된 영상이 재생된다. 여러 대의 HyperDeck Studio Mini를 서로 연결하여 여러 UHD 화면에 동기화된 영상을 재생하는 방식으로 8K, 16K 혹은 더 높은 해상도의 디지털 사인을 사용할 수가 있다. HyperDeck 이더넷 컨트롤 프로토콜을 사용하여 원격으로 데크를 제어하고 FTP를 통해 새로운 콘텐츠 업로딩이 가능하다. 미디어 파일은 SD 카드에 저장되기 때문에 인터넷 연결이 끊겨도 디지털 사인에서 재생되는 영상에는 영향을 주지 않는다.

HyperDeck Studio Mini는 조그 버튼과 셔틀 휠이 포함된 일반 데크 스타일의 트랜스포트 컨트롤을 탑재했다. 고해상도의 LCD 통합 화면에서는 타임코드와 트랜스포트 컨트롤 정보를 제공하며, 녹화 또는 재생 중인 클립 영상의 썸네일 미리보기를 풀컬러로 확인할 수 있다. 각 카드의 녹화 상태에 대한 정보와 함께 비디오 포맷과 프레임 속도 정보, 오디오 레벨 등의 정보가 하나의 디스플레이에 모두 표시된다.

HyperDeck Studio Mini는 일반 SD 카드와 고성능 UHS-II 카드와 호환하는 듀얼 SD카드 리코더를 탑재했다. 저렴하고 안정적인 SD 카드는 쉽게 구할 수 있으며 전문 방송 미디어 저장장치로 완벽한 미디어다. 표준 SD 카드는 SD/HD 영상에, UHS-II 카드는 UHD 영상에 사용한다. SD 카드는 시간이 지나도 변질되지 않으며 크기 또한 상당히 작아서 콘텐츠 전체를 저장한 아카이브 라이브러리를 만들어도 다른 미디어보다 훨씬 공간을 적게 차지한다.

일반 데크와는 달리 HyperDeck Studio Mini는 즉각적인 재생 전달을 하기 때문에 재생이 지연되는 경우가 절대 없다. 어떤 카드든 어떤 프레임으로든 즉각 재생할 수 있다. 듀얼 리코더는 또한 연속 녹화를 지원하여 장시간 행사 녹화에 사용하기 최적이다. 카드 용량이 가득 차면 자동으로 다음 카드에 녹화가 이어진다. 전원을 끄지 않고도 카드 교체가 가능해 녹화가 진행되는 동안 용량이 가득 찬 카드를 새것으로 교체할 수 있다.

HyperDeck Studio Mini는 전 세계에서 가장 널리 사용되는 전문 영상 파일 포맷인 ProRes 파일에 10비트 YUV 또는 10비트 RGB를 녹화한다. ProRes 파일은 DaVinci Resolve 및 Final Cut Pro X 등의 소프트웨어와 호환되므로 컴퓨터에 카드를 넣기만 하면 변환 작업 없이 바로 편집을 시작할 수 있다. HyperDeck Studio Mini는 또한 SDI 키 출력 및 필 출력을 통해 최대 1080p60 모든 포맷의 알파 채널과 함께 ProRes 4:4:4:4 파일을 재생할 수 있다. 이 기능은 직접 제작한 방송 애니메이션 그래픽을 라이브 프로덕션 스위처에 재생하여 실시간으로 라이브 영상 위에 키잉할 수 있게 한다.

"HyperDeck Studio Mini는 혁신적인 신규 전문 데크로 더욱 작은 크기에서 다른 데크와는 비교할 수 없는 다양한 기능을 제공합니다."라고 Blackmagic Design CEO, 그랜트 패티씨가 말했다. "이 제품의 뛰어난 특징은 풀사이즈 방송 데크에서 사용할 수 있는 강력한 모든 기능을 제공하고 초소형의 경제적인 SD 카드에 녹화하며, 사용자의 필요에 맞게 제작할 수 있는 모듈식 디자인을 제공한다는 점입니다. 이렇게 작은 제품 크기에서 이렇게 다양한 전문 수준의 기능을 제공하는 데크는 어디에도 없습니다!"

HYPERDECK STUDIO MINI 주요 기능

  *  SD⋅HD⋅Ultra HD 녹화 및 재생기
  *  1 x 6G-SDI 입력, 2 x 6G-SDI 출력, 1 x HDMI 출력
  *  일반 SD 카드 또는 UHS-II 카드에 녹화하는 두 개의 SD 카드 슬롯
  *  ProRes와 DNx 코덱 지원
  *  필과 키를 가진 ProRes 4444 재생 기능
  *  모니터링 및 상태 정보, 메뉴 설정을 위한 LCD
  *  이더넷을 통한 FTP 지원
  *  이더넷 또는 RS-422 연결을 통한 원격 제어
  *  내부 신호 동기 발생기
  *  이더넷 전원 장치(PoE+)
  *  내장 전원 공급 장치

가격 및 구매처

HyperDeck Studio Mini는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화$695에 구입할 수 있다.

제품 사진

HyperDeck Studio Mini의 제품 사진과 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/press/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화와 포스트 프로덕션, TV 방송 업계에서 사용되는 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비, 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 실시간 필름 스캐너를 개발하는 회사다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용 면에서 혁명을 일으킨 제품이며 Emmy™상을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr 에서 더 자세한 사항을 볼 수 있다.

