BLACKMAGIC DESIGN STELLT NEUEN HYPERDECK STUDIO MINI VOR

  Das erste miniaturisierte Broadcast-Deck für Nonstop-Aufzeichnung mit einem dualen SD-Karten-Rekorder in allen SD-, HD- und Ultra-HD-Formaten bis 2160p/30.

Manchester, Vereinigtes Königreich – 6. Februar 2017 – Blackmagic Design stellte heute den HyperDeck Studio Mini vor, eine miniaturisierte professionelle MAZ, die 10-Bit-Video in Broadcastqualität auf überall erhältlichen SD- und UHS-II-Karten aufzeichnet und von diesen wiedergibt. Der 6G-SDI-fähige HyperDeck Studio Mini arbeitet mit sämtlichen SD-, HD- und Ultra-HD-Formaten bis 2160p/30. Der HyperDeck Studio Mini ist einzigartig, denn er verfügt über HDMI fürs Monitoring, einen eingebauten Sync-Generator sowie Ethernet fürs Hochladen von Medien über FTP. Damit ist er die ideale Lösung für digitale Beschilderungen.

Der HyperDeck Studio Mini ist ab sofort zum Preis von 695 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

Das avancierte miniaturisierte Design des HyperDeck Studio Mini verpackt die leistungsstarken Features einer professionellen MAZ in einem handlichen Format, das nur 14 cm breit und 3,8 cm hoch ist. Das ist möglich, weil der HyperDeck Studio Mini auf preiswerte, überall erhältliche SD-Karten aufzeichnet, die viel kleiner als SSDs und andere professionelle Speichermedien sind. Das modulare Design ist an die Form des Teranex Mini angelehnt. Daher können Kunden den HyperDeck Studio Mini mithilfe einer optionalen Teranex Mini Rack-Wanne im Rack installieren, ihn mit anderen Produkten kombinieren und sich so ein komplett maßgeschneidertes Deck für ihren Workflow kreieren.

Wenn mit analogem Material gearbeitet wird, verbinden Sie ihn einfach mit einem Teranex Mini Analog to SDI Konverter am Eingang und einem Teranex Mini SDI to Analog Konverter am Ausgang, um eine analoge MAZ für eine einzige Rackeinheit zusammenzustellen. Der HyperDeck Studio Mini ist in jeder beliebigen Kombination zusammen mit dem ATEM Television Studio HD, dem Blackmagic Web Presenter, einer URSA Mini oder einem Blackmagic MultiView 4 einsatzfähig. Dank seines Designs können Nutzer die einzelnen Module nach Bedarf zusammenstellen und sich so ihre eigenen Lösungen schaffen.

Der HyperDeck Studio Mini ist so klein, dass Benutzer ihn auf verschiedenste Weise einsetzen können: für ISO-Aufzeichnungen bei Mehrkamera-Events, als Playback-Decks für gigantische digitale Beschilderungen aus mehreren Bildschirmen, in Vorschauräumen für Kunden, in Verbindung mit einem Schnittsystem in der Postproduktion oder sogar als Füll- und Key-Quelle, die animierte Broadcast-Grafiken an einen Live-Produktionsmischer sendet. Dem HyperDeck Studio Mini sind in Sachen Kombination mit weiteren Geräten und Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Der HyperDeck Studio Mini ist mit hochwertigsten 6G-SDI-Anschlüssen ausgestattet. Das macht ihn kompatibel mit sämtlichen SD-, HD- und Ultra-HD-Geräten und Formaten bis 2160p/30. Des Weiteren hat er einen Referenzeingang und -ausgang mit integriertem Sync-Generator und einen HDMI-Ausgang zum Anschließen von Großbildfernsehern und Projektoren. Die Dual-Link-SDI-Ausgänge können für die separate Ausgabe von Füll- und Key-Signalen in HD-Formaten und für die Wiedergabe von RGBA-ProRes-Dateien mit Alphakanal genutzt werden. Die Füll- und Key-Ausgänge sind so konzipiert, dass Benutzer Grafiken mit Alphakanal zu einem Mischer schicken und per Downstream-Keying über Live-Video legen können. Der HyperDeck Studio Mini hat außerdem einen RS-422-Decksteuerungsport, Ethernet zum Hochladen von Dateien auf die MAZ via FTP und ein eingebautes internationales 100–240 V AC-Netzteil mit Standard-IEC-Anschluss für den weltweiten Einsatz an Bord.

Über die eingebauten Referenzanschlüsse und den Sync-Generator lassen sich mehrere HyperDeck Studio Minis in Reihe schalten, sodass sie Inhalte perfekt synchronisiert wiedergeben. D. h. Benutzer können mit dem HyperDeck Studio Mini digitale Beschilderungen mit einer Auflösung von 8K, 16K oder höher kreieren, indem mehrere HyperDeck Studio Minis miteinander verbunden werden, die dann Inhalte synchron auf mehreren Ultra-HD-Bildschirmen abspielen. Die MAZen lassen sich mit dem HyperDeck Ethernet-Steuerprotokoll fernsteuern. Und neue Inhalte können über FTP hochgeladen werden. Da Mediendateien lokal auf SD-Karten gespeichert werden, müssen Anwender keine Angst mehr davor haben, dass die Videowiedergabe unterbrochen wird, sollte die Internetverbindung abreißen.

Der HyperDeck Studio Mini ist mit herkömmlichen Transportelementen wie einer Jog-Taste und einem Shuttle-Drehknopf ausgestattet, wie man sie von herkömmlichen MAZen kennt. Sein integriertes hochauflösendes LCD zeigt bei Aufzeichnung oder Wiedergabe Timecode- und Transportinformationen sowie eine Thumbnail-Vorschau des aktuellen Clips in Farbe an. Ebenso erscheinen Angaben zum Aufnahmestatus der Karten, das Videoformat, die Bildwechselfrequenz und Audiopegel – und zwar auf ein und demselben Display.

Der HyperDeck Studio Mini wartet mit einem dualen SD-Karten-Rekorder auf, der sowohl mit regulären SD-Karten als auch mit Hochleistungs-UHS-II-Karten arbeitet. SD-Karten sind überall erhältlich, kostengünstig und extrem zuverlässig. Deshalb bieten sie sich als professionelle Videospeicher im Broadcastbereich an. Standard-SD-Karten eignen sich für Video in SD und HD, für Ultra HD sollte jedoch auf UHS-II-Karten zurückgegriffen werden. Da SD-Karten im Laufe der Zeit nicht an Qualität verlieren und unglaublich klein sind, können Benutzer eine gesamte Archiv-Bibliothek anlegen, die einen Bruchteil des Platzes anderer Medien beansprucht.

Anders als bei traditionellen MAZen profitieren Benutzer von einer sofortigen Wiedergabeballistik und müssen demnach nicht warten, bis bestimmte Inhalte geladen wurden. So kann ein beliebiger Frame von einer beliebigen Karte zu einem beliebigen Zeitpunkt wiedergegeben werden. Der duale Rekorder erlaubt Nonstop-Aufzeichnungen, was sich für den Mitschnitt von längeren Veranstaltungen eignet. Ist eine Karte voll, wird die Aufzeichnung auf der nächsten Karte automatisch fortgesetzt. Die Karten sind bei laufendem Betrieb austauschbar. Die volle Karte kann also entnommen werden, während über den anderen Kartenschacht weiter aufzeichnet wird.

Der HyperDeck Studio Mini zeichnet Video in 10 Bit YUV oder 10 Bit RGB als ProRes-Dateien auf. Dabei handelt es sich um eines der am weitesten verbreiteten professionellen Videodateiformate der Welt. ProRes-Dateien sind mit Softwares wie DaVinci Resolve, Final Cut Pro X und vielen anderen kompatibel. So können Benutzer einfach die Speicherkarte in den Computer stecken und ganz ohne vorherige Konvertierung drauf los schneiden. Der HyperDeck Studio Mini kann zudem über die Füll- und Key-SDI-Ausgänge ProRes-4:4:4:4-Dateien mit Alphakanal in allen Formaten bis 1080p/60 wiedergeben. Das gestattet die Wiedergabe von eigens erstellten animierten Broadcast-Grafiken über einen Live-Produktionsmischer zum Keying über Live-Video in Echtzeit.

„Der HyperDeck Studio Mini ist ein revolutionäres neues professionelles Deck, das kleiner und vielseitiger als jede andere MAZ dieser Welt ist”, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Das ist toll, weil es dieselben leistungsstarken Features wie ein Broadcast-Deck in voller Größe hat. Er zeichnet auf unglaublich kleine und erschwingliche SD-Karten auf. Dank seines modularen Designs können Benutzer sich ihr Deck nach ihren ganz persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen. Es gibt keine andere MAZ, die so klein ist und so viele professionelle Funktionen hat!“

HAUPTFUNKTIONEN DES HYPERDECK STUDIO MINI

  *  SD-, HD- und Ultra-HD-Rekorder und ‑Player
  *  1 x 6G-SDI-Eingang, 2 x 6G-SDI-Ausgänge, 1 x HDMI‑Ausgang
  *  Zwei SD-Kartenschächte für unterbrechungsfreies Aufzeichnen auf reguläre SD- oder UHS-II‑Karten
  *  ProRes- und DNx-Codec‑Unterstützung
  *  ProRes-4444-Wiedergabe mit Füll- und Key‑Signalen
  *  LCD fürs Monitoring, Statusinformationen und Menüeinstellungen
  *  FTP über Ethernet
  *  Fernbedienung über Ethernet oder RS‑422
  *  Interner Sync‑Generator
  *  Power over Ethernet, PoE+
  *  Integriertes Netzteil

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der HyperDeck Studio Mini ist ab sofort zum Preis von 695 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des HyperDeck Studio Mini und allen anderen Blackmagic Design Produkten sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Wellenform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Herstellers gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

