BLACKMAGIC DESIGN PRESENTAI NUOVI SWITCHER ATEM CONSTELLATION 4K

  Nuovi switcher di produzione dal vivo Ultra HD avanzati con fino   a 20 ingressi, 12 uscite aux, 6 DVE, 8 chiavi cromatiche, 2 multiview e molto altro

NAB 2024, Las Vegas (USA) - venerdì 12 aprile 2024 - Blackmagic Design ha presentato ATEM 1 M/E Constellation 4K e ATEM 2 M/E Constellation 4K, i nuovi switcher Ultra HD della linea ATEM Constellation che offrono fino a 20 ingressi 12G-SDI con conversione di standard. I due nuovi modelli 4K dispongono delle stesse potenti funzioni delle matrici ATEM 1 M/E e 2 M/E Constellation HD, tra cui uscite aux, DVE, keyer ATEM avanzati per chiave cromatica, multiview e SuperSource. Gli switcher ATEM 1 M/E Constellation 4K e ATEM 2 M/E Constellation 4K sono già disponibili dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$1795.

I modelli ATEM 1 M/E Constellation 4K e ATEM 2 M/E Constellation 4K sono in dimostrazione allo stand SL5005 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2024.

ATEM 1 M/E Constellation 4K è un potente switcher 1 M/E per la produzione dal vivo con 10 ingressi 12G-SDI con conversione di standard, 6 uscite 12G-SDI, DVE, 4 keyer ATEM avanzati per chiave cromatica, multiview a 16 riquadri, media player, talkback e uscita webcam USB. Il modello più grande ATEM 2 M/E Constellation 4K dispone di 20 ingressi 12G-SDI con conversione di standard, 12 uscite aux 12G-SDI, 2 DVE, 8 keyer ATEM avanzati per chiave cromatica, 2 multiview e un SuperSource, per un totale di 6 DVE.

Con un design compatto per rack, ATEM Constellation integra un comodo pannello di controllo per operare lo switcher in fase di configurazione e per la commutazione di emergenza. Il pannello ospita anche un ampio LCD per monitorare il programma in uscita e cambiare le impostazioni dello switcher con i menù su schermo. Il design compatto dello switcher lo rende perfettamente portatile per le produzioni dal vivo. Sul retro le connessioni includono ingressi 12G-SDI, uscite aux, audio bilanciato e ethernet per il controllo.

La linea ATEM Constellation è dotata di numerosissime uscite indipendenti. A queste uscite SDI è possibile instradare qualsiasi ingresso SDI e sorgente interna. Sono ideali per destinare flussi distinti agli schermi sul palco, ai registratori di master e ai processori di streaming. Le uscite SDI funzionano anche in congiunzione ai registratori ISO, di modo che ognuno riceva un ingresso risincronizzato dello switcher, e con il timecode corrispondente. Tutte le uscite SDI trasportano l’audio del programma, il timecode RP-188 e le informazioni di controllo camera, tally e talkback.

Per le dirette streaming, la connessione USB-C di ATEM Constellation opera come sorgente webcam. Infatti il software legge ATEM Constellation come una webcam, che invece è un autentico switcher di produzione dal vivo. La compatibilità è garantita con qualsiasi software video in Full HD 1080.

Il multiview integrato permette di monitorare numerose sorgenti su un singolo monitor. Il modello 1 M/E dispone di un multiview, mentre il modello 2 M/E offre due multiview indipendenti. Sullo schermo connesso è possibile visualizzare qualsiasi ingresso SDI esterno e sorgente video interna. La schermata è personalizzabile e componibile con 4, 7, 10, 13 o 16 riquadri a scelta, ognuno con il proprio contorno tally, etichetta della sorgente e livelli audio VU in sovraimpressione. Il contorno tally è rosso o verde per segnalare quale sorgente è in onda.

ATEM Constellation vanta fino a 2 DVE indipendenti (a seconda del modello) che consentono di posizionare la grafica e creare composizioni con immagine nell’immagine. I DVE sono di qualità straordinaria e si possono riposizionare e ridimensionare in tempo reale. Permettono di ottenere effetti di immagine nell’immagine professionali, con bordi 2D, ombre e luci personalizzabili. I DVE sono utili anche per le transizioni Squeeze e Push, che rendono il programma ancora più coinvolgente. Se combinati con la grafica, sono ideali per realizzare transizioni a tendina altamente personalizzate. I modelli 2 M/E includono anche un processore SuperSource!

L’archivio multimediale interno dello switcher contiene grafica RGBA di qualità broadcast e animazioni da utilizzare con i due o quattro media player, che li riproducono all’instante. Il modello 1 M/E ospita fino a 20 fotogrammi statici e 200 fotogrammi animati, mentre il modello 2 M/E ospita fino a 40 fotogrammi statici e 400 fotogrammi animati.

Grazie ai suoi tanti keyer ATEM avanzati, ATEM Constellation realizza chiavi cromatiche e di luminanza di alta qualità per i notiziari e i set virtuali. Il potente keyer dispone di un contagocce per campionare il colore dello sfondo e generare automaticamente i parametri della chiave. Offre controlli di precisione per gestire contorni e riflessi, e un correttore del colore per il primo piano che consente di uniformarlo allo sfondo e ottenere composizioni realistiche. Il keyer funziona anche per le chiavi con motivi e con DVE. Sono disponibili 4 keyer ATEM avanzati nei modelli 1 M/E e 8 nei modelli 2 M/E.

Quattro chiavi cromatiche primarie per banco effetti sono perfette per realizzare i set virtuali. Con così tanti keyer ATEM avanzati è possibile usare una chiave per telecamera e integrare le immagini a sfondi personalizzati. Si può ricorrere a processori di immagine esterni oppure allestire set virtuali con telecamere fisse caricando sfondi con immagini pre-renderizzate dai lettori multimediali e dall’archivio Media Pool. Inoltre, basta programmare opportunamente le macro per cambiare telecamera e caricare lo sfondo corretto nei lettori multimediali. Un grado di flessibilità tale consente di sperimentare nuove configurazioni da studio!

Oltre ai DVE nei banchi effetti M/E, il modello 2 M/E offre due potenti processori SuperSource con 4 livelli DVE aggiuntivi e un livello di sfondo, selezionabili da ATEM Constellation come normali sorgenti. Gli ingressi video dello switcher si possono usare per ciascuno dei DVE SuperSource, per sovrapporli a uno sfondo personalizzato salvato in archivio. Con SuperSource è come avere un altro switcher per VFX multi-livello. Per esempio, SuperSource è perfetto per creare effetti di immagine nell’immagine durante le interviste, lasciando disponibili i DVE principali per altre attività.

È possibile collegare dispositivi negli standard televisivi HD o Ultra HD, compresi i formati 720p, 1080i, 1080p e 2160p. Gli ingressi SDI gestiscono anche l’audio integrato e il mix audio di tutti gli ingressi video. L’uscita di programma include le informazioni di talkback, tally e controllo camera. Collegando qualsiasi uscita SDI dello switcher alla camera si ha accesso al ritorno di programma, al controllo camera e al talkback.

Grazie al mixer audio Fairlight integrato, ATEM Constellation favorisce un mixaggio dal vivo estremamente avanzato, in grado di gestire fino a 48 canali in entrata nel modello ATEM 2 M/E Constellation 4K! L’audio viene separato da tutti gli ingressi video SDI e indirizzato al mixer. Ciascun canale in entrata comprende EQ parametrico a 6 bande, compressore, limitatore, espansore, noise gate e panning. Le operazioni si possono svolgere da ATEM Software Control o da un pannello Mackie compatibile.

“Gli switcher ATEM Constellation HD sono andati a ruba fin dal loro lancio”, ha affermato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Molte persone ci hanno chiesto uno switcher con lo stesso design compatto ma compatibile con il formato 12G-SDI per poter lavorare con frame rate fino all’Ultra HD 2160p60. I nuovi modelli 1 M/E e 2 M/E operano con la stessa risoluzione della nostra Blackmagic Studio Camera 6K Pro, così i nostri clienti potranno sfruttare tutte le funzioni disponibili per realizzare straordinarie produzioni dal vivo in Ultra HD!”.

Caratteristiche di ATEM 1 M/E e 2 M/E Constellation 4K

  *  Design avanzato con pannello di controllo frontale
  *  Fino a 20 ingressi 12G-SDI con conversione di standard
  *  Fino a 12 uscite 12G-SDI personalizzabili
  *  Uscita USB rilevata come webcam da tutti i software video
  *  Fino a 2 multiview indipendenti con schermata configurabile
  *  Transizioni DVE e stinger
  *  Fino a 2 DVE indipendenti
  *  Talkback professionale compatibile con ClearCom e RTS
  *  Archivio interno per fotogrammi e grafica in movimento
  *  Keyer ATEM avanzati per chiave cromatica
  *  12G-SDI multi-rate per standard televisivi HD e Ultra HD fino al 2160p60
  *  Mixer audio Fairlight interno fino a 48 canali
  *  Compatibile con i pannelli di controllo ATEM esterni.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

I modelli ATEM 1 M/E Constellation 4K e ATEM 2 M/E Constellation 4K sono già disponibili a partire da US$1795, imposte escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di ATEM 1 M/E Constellation 4K, ATEM 2 M/E Constellation 4K e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984. Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

