BLACKMAGIC DESIGN PRÄSENTIERTNEUE ATEM CONSTELLATION 4K MISCHER

  Neue weiterentwickelte Live-Produktionsmischer für Ultra HD mit   bis zu 20 Eingängen, 12 Aux-Ausgängen, 6 DVE, 8 Chromakeyern, 2 Multiviewern und mehr

NAB 2024, Las Vegas, USA - Freitag 12. April 2024 - Blackmagic Design stellte heute mit dem ATEM 1 M/E Constellation 4K und dem ATEM 2 M/E Constellation 4K zwei neue Ultra-HD-Modelle der ATEM Constellation Produktfamilie mit bis zu 20 skalierfähigen 12G-SDI-Eingängen vor. Beide 4K-Modelle haben die gleichen großartigen Features wie die ATEM 1 M/E und 2 M/E Constellation HD Modelle, inklusive Aux-Ausgänge, DVE, ATEM Advanced Chroma Keyer, Multiview und SuperSource. ATEM 1 M/E Constellation 4K und ATEM 2 M/E Constellation 4K Mischer sind ab sofort bei Blackmagic Design Händlern weltweit zu Preisen ab 1.795 USD erhältlich.

Der ATEM 1 M/E Constellation 4K und der ATEM 2 M/E Constellation 4K werden auf der NAB 2024 am Blackmagic Design Stand Nr. SL5005 vorgeführt.

Der ATEM 1 M/E Constellation 4K ist ein leistungsstarker Live-Produktionsmischer mit 10 skalierbaren 12G-SDI-Eingängen, 6 x 12G-SDI-Ausgängen, DVE, 4 ATEM Advanced Chroma Keyern, 16-fachem Multiviewer, Media-Playern, Talkback und USB-Webcam-Ausgang. Der größere ATEM 2 M/E Constellation 4K kommt mit 20 skalierbaren 12G-SDI-Eingängen, 12 Aux-Ausgängen für 12G-SDI, 2 DVE, 8 ATEM Advanced Chroma Keyern, 2 Multiviewern und SuperSource-Prozessor für insgesamt 6 DVE.

ATEM Constellation Mischer präsentieren sich in einem kompakten Rackmount-Design mit integrierter Frontblende. Darüber lässt sich der Mischer in erfolgskritischen Situationen wie beim Setup oder in Notfällen bedienen. Auf dem großzügig bemessenen LCD können Nutzer die Programmausgabe verfolgen und über Bildschirmmenüs die Mischereinstellungen ändern. Das Kompaktdesign ist ideal für mobile Liveproduktions-Setups. An der Rückseite befinden sich 12G-SDI-Eingänge, Aux-Ausgänge sowie Anschlüsse für symmetrisches Audio und Ethernet zur Steuerung.

Mischer der ATEM Constellation Familie sind mit einer enormen Anzahl völlig unabhängiger Ausgänge ausgestattet. Diese SDI-Ausgänge sind deshalb so leistungsstark, weil Nutzer jede SDI-Eingabe bzw. jede interne Quelle getrennt an einen beliebigen SDI-Ausgang routen können. Das ist perfekt, um unabhängige Feeds an Bühnenleinwände, Masterrekorder oder Streaming-Prozessoren zu leiten. Oder nutzen Sie die SDI-Ausgänge für ISO-Aufzeichnungen. Dabei wird jeder Rekorder mit einer synchronisierten Mischereingabe mit passendem Timecode gespeist. Alle SDI-Ausgänge unterstützen Programmton, RP-188-Timecode, SDI-Kamerasteuersignale, Tally und Talkback.

Fürs Livestreaming fungiert der USB-C-Port an einem ATEM Constellation als Webcam-Quelle. Die Software liest den ATEM Constellation als gewöhnliche Webcam, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen Live-Produktionsmischer handelt. Dies garantiert vollständige Kompatibilität mit jeder Videosoftware in voller 1080HD-Auflösungsqualität.

Die mischerinternen Multiviewer ermöglichen das Sichten mehrerer Quellen auf einem einzelnen Bildschirm. Das 1 M/E-Modell enthält einen Multiviewer, die 2 M/E-Modelle zwei voneinander unabhängige Multiviewer. Alle externen SDI-Eingaben und alle internen Quellen sind beliebigen Fenstern zuweisbar. Jeder einzelne Multiviewer lässt sich für jeweils 4, 7, 10, 13 oder 16 gleichzeitige Ansichten einrichten. Tally-Umrandung, Quell-Labels und VU-Meter lassen sich in jeder Ansicht als Overlays einblenden. Die rote bzw. grüne Tally-Umrandung einer jeden Ansicht zeigt auf einen Blick, welche Quellen gerade auf Sendung sind.

ATEM Constellation Mischer verfügen je nach Modell über bis zu zwei unabhängige DVE, mit denen Nutzer Grafiken nach Wunsch positionieren und Bild-im-Bild-Kompositionen erstellen können. Das liefert eine unglaubliche Qualität. Noch dazu geschieht die vom DVE unterstützte Positionierung, Größenanpassung und Skalierung in Echtzeit. Mittels DVE kreiert man professionelle Bild-im-Bild-Effekte mit individualisierbaren 2D-Rahmen, Schatten und Beleuchtung. Mit DVE können auch fesselnde DVE-Übergänge mit Squeeze- und Push-Effekten erstellt werden, um damit Programme aufzupeppen. Und es besteht die Möglichkeit, DVE-Übergänge mit maßgeschneiderten Grafiken zu kombinieren, um eigene grafische Wischblenden zu gestalten. Für noch mehr DVE verfügt das 2 M/E-Modell über SuperSource-Prozessoren.

Der eingebaute Media Pool steht zum Speichern von broadcastgerechten RGBA-Grafiken und Animationen bereit, die über die zwei bzw. vier Media Player sofort abspielbar sind. Im integrierten Media Pool speichert man Grafiken zum Abspielen mit den Media Playern. Das 1 M/E-Model fasst darin bis zu 20 Standbilder und 200 Frame-Animationen. Das 2 M/E-Model bietet Platz für 40 Standbilder und 400 Frame-Animationen in 4K.

Für Nachrichtensendungen oder die Arbeit mit virtuellen Sets sind ATEM Constellation Mischer mit ihren vielen ATEM Advanced Chroma Keyern für anspruchsvolles Chroma- oder Luminanz-Keying genau richtig. Die Chromakeyer sind unfassbar leistungsstark. Sie verfügen über einen Color-Picker zur Auswahl von Proben für Hintergrundfarben, aus denen dann automatisch Key-Parameter generiert werden. Nutzer erhalten präzise Bedienelemente für die Kanten- und Streulichtverarbeitung. Für nahtlose Bildkompositionen gibt es sogar einen Vordergrund-Farbkorrektor, mit dem man den Look der Vorder- und Hintergrundebenen anpassen kann. Die Keyer sind klasse fürs Muster- und DVE-Keying. Das 1 M/E-Modell bietet vier ATEM Advanced Keyer. Beim 2 M/E-Modell sind es acht ATEM Advanced Keyer.

Mit vier Upstream-Chromakeyern pro M/E-Zeile bekommen Nutzer die perfekte Lösung zum Erstellen virtueller Sets an die Hand. Mit so vielen ATEM Advanced Chroma Keyern kann man jeder Kamera ihren eigenen Keyer zuordnen und nahtlose Kompositionen aus Kamerabild und eigens erstelltem Hintergrund kreieren. Man hat die Möglichkeit, externe Bildprozessoren für virtuelle Sets einzusetzen oder man baut ein virtuelles Set aus fest montierten Kameras, indem vorgerenderte Standbildhintergründe aus den Media Playern und dem Media Pool geladen werden. Mit Makros lassen sich Kameras umschalten und die passenden Hintergründe in die Media Player laden. Mit so viel Flexibilität lässt sich experimentieren und man kann verschiedene Setups ausprobieren.

Zusätzlich zu den DVE in den M/E-Zeilen, verfügen die 2 M/E-Modelle über leistungsstarke SuperSource-Mehrebenen-Prozessoren. Diese bieten vier weitere DVE-Ebenen sowie eine Hintergrundebene, die bei ATEM Constellation Mischern alle als zusätzliche Eingabequellen erscheinen. Für SuperSource-DVE kann jeder beliebige Videoeingang dienen. Über einen benutzerdefinierten Hintergrund im Media Pool werden dann alle Ebenen zusammengefügt. SuperSource ist in etwa so, als habe man einen zusätzlichen eingebauten Multilayer-VFX-Mischer zur Verfügung. Wird der Effekt schon vor der Liveschaltung eingerichtet, stehen beide Haupt-DVE für andere Aufgaben zur Verfügung. Daher ist SuperSource für Bild-im-Bild-Anzeigen bei Interviews ideal.

Es können also Geräte mit HD- und Ultra-HD-Fernsehformaten angeschlossenw erden, inklusive 720p, 1080i, 1080p und 2160p. Die SDI-Eingänge verarbeiten zudem eingebetteten Ton von allen Videoeingängen und mischen diesen. Die Programmausgaben beinhalten die Signale für Talkback, Tally und Kamerasteuerung. Es kann also ein beliebiger SDI-Ausgang des Mischers mit der Kamera verbunden werden und man erhält einen Programm-Return-Feed, Kamerasteuerung und Talkback.

Die mit einem internen Fairlight Audiomixer ausgestatteten ATEM Constellation Modelle ermöglichen sogar das Live-Mischen von hochgradig komplexem Audio. Auf dem ATEM 2 M/E Constellation 4K verfügt der interne Mischer über bis zu 48 Eingabekanäle. Audio wird aus allen SDI-Videoeingaben herausgelöst und an den Audiomixer geleitet. Jeder Eingabekanal verfügt über einen parametrischen 6-Band-Equalizer, Kompressor, Limiter, Expander, Noise Gate sowie volles Panning. Gesteuert wird all diese Audiopower über die ATEM Software Control Bediensoftware oder ein Mackie-kompatibles Mischpult.

„Die ATEM Constellation HD Mischer sind seit dem ersten Release unglaublich beliebt“, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „In letzter Zeit stieg jedoch die Nachfrage nach einem gleichermaßen kompakten Mischer, der zudem die Arbeit mit 12G-SDI und Frameraten bis zu Ultra HD 2160p/60 ermöglicht. Die neuen 1-M/E- und 2-M/E-Modelle arbeiten mit der gleichen Auflösung wie unsere Blackmagic Studio Camera 6K Pro und bieten unseren Kunden all jene Funktionen, mit denen sie hervorragende Liveproduktionen in Ultra HD erschaffen können.“

Hauptmerkmale des ATEM 1 M/E und 2 M/E Constellation 4K

  *  Fortschrittliches Design mit eingebauten Steuerelementen an der Frontblende
  *  Bis zu 20 skalierbare 12G-SDI-Eingänge
  *  Bis zu 12 beliebig zuweisbare 12G-SDI-Ausgänge
  *  USB-Ausgang fungiert als Webcam und unterstützt jede Videosoftware
  *  Bis zu 2 unabhängige Multiviewer mit verschiedenen Layout-Optionen
  *  Inklusive DVE- und Stinger-Übergängen
  *  Inklusive bis zu 2 unabhängige DVE
  *  Professionelles Talkback, kompatibel mit ClearCom und RTS
  *  Interner Medienspeicher für Standbilder und Motion Graphics
  *  Inklusive ATEM Advanced Chroma Keyer
  *  Multirate-12G-SDI für alle HD- und Ultra-HD-Videonormen bis 2160p/60
  *  Integrierter Fairlight Audiomixer mit bis zu 48 Kanälen
  *  Kompatibel mit allen ATEM Hardware-Bedienpulten

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Die ATEM 1 M/E Constellation 4K und ATEM 2 M/E Constellation 4K Mischer sind ab sofort bei Blackmagic Design Händlern weltweit zu Preisen ab 1.795 USD (zzgl. Steuerabgaben) erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des ATEM 1 M/E Constellation 4K and ATEM 2 M/E Constellation 4K sowie von allen anderen Blackmagic Design Produkten sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie. Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

