BLACKMAGIC DESIGN사,새로운 ATEM CONSTELLATION 4K 스위처 발표

  최대 20개의 입력과 12개의 보조 출력, 6개의 DVE, 8개의 크로마 키어,   2개의 멀티뷰 등을 지원하는 새로운 첨단 UHD 라이브 프로덕션 스위처

NAB 2024, 미국, 라스베가스 - 2024년 4월 12일(금) - Blackmagic Design은 오늘 최대 20개의 12G-SDI 표준 변환 입력을 지원하는 ATEM Constellation 제품군 내 새로운 UHD 모델 두 개인 ATEM 1 M/E Constellation 4K 및 ATEM 2 M/E Constellation 4K 스위처를 발표했다. 두 개의 새로운 4K 모델은 보조 출력, DVE, ATEM 첨단 크로마 키어, 멀티뷰, SuperSource 등 ATEM 1 M/E 및 2 M/E Constellation HD 모델과 동일한 강력한 기능을 탑재했다. ATEM 1 M/E Constellation 4K 및 ATEM 2 M/E Constellation 4K는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $1,795에 지금 바로 구입할 수 있다.

ATEM 1 M/E Constellation 4K 및 ATEM 2 M/E Constellation 4K 스위처의 제품 시연은 Blackmagic Design의 NAB 2024 부스 #SL5005에서 진행될 예정이다.

ATEM 1 M/E Constellation 4K는 표준 변환을 지원하는 10개의 12G-SDI 입력과 6개의 12G-SDI 출력, DVE, 4개의 ATEM 첨단 크로마 키어, 16가지 방식의 멀티뷰, 미디어 플레이어, 토크백, USB 웹캠 출력을 지원하는 강력한 라이브 프로덕션 스위처이다. 대형 ATEM 2 M/E Constellation 4K는 표준 변환을 지원하는 20개의 12G-SDI 입력과 12개의 12G-SDI 보조 출력, 2개의 DVE, 8개의 ATEM 첨단 키어, 2개의 멀티뷰, 총 6개의 DVE를 위한 1개의 SuperSource를 탑재했다.

ATEM Constellation 스위처는 컨트롤 패널이 내장된 랙 마운트형 디자인의 제품이다. 덕분에 중요한 설정을 셋업하는 경우나 비상시에도 스위처를 운영할 수 있다. 대형 LCD를 탑재해 프로그램 출력을 볼 수 있으며 스크린 메뉴를 통해 스위처 설정을 변경할 수 있다. 휴대용 라이브 프로덕션에 완벽한 콤팩트한 제품 디자인의 스위처 뒷면에는 12G-SDI 입력 및 보조 출력, 밸런스 오디오, 제어를 위한 이더넷 연결 단자가 탑재되어 있다.

ATEM Constellation 제품군은 완전히 독립적으로 운영되는 다수의 출력을 지원한다. 이러한 SDI 출력은 모든 SDI 입력 또는 내부 소스를 각 SDI 출력에 독립적으로 라우팅할 수 있는 매우 강력한 성능을 제공한다. 이는 무대 위 스크린, 마스터 레코더, 스트리밍 프로세서에 피드를 독립적으로 운영할 시 사용하기 완벽하다. 또는 ISO 레코더에 SDI 출력을 사용하여 각 데크가 동일한 타임코드의 스위처 입력으로 재동기화되도록 할 수 있다. 모든 SDI 출력은 프로그램 오디오, RP-188 타임코드, SDI 카메라 컨트롤, 탈리, 토크백을 지원한다.

라이브 스트리밍 시에는 ATEM Constellation의 USB-C 연결이 웹캠 소스처럼 운영된다. 비디오 소프트웨어가 ATEM Constellation을 일반 웹캠으로 인식하기는 하지만, 여전히 라이브 프로덕션 스위처의 성능을 제공한다. 따라서 풀 해상도 1080HD 영상이 모든 영상 소프트웨어와 완벽하게 호환한다.

내장된 멀티뷰를 통해 한 화면에서 여러 개의 소스 영상을 모니터링할 수 있다. 1 M/E 모델에는 1개의 멀티뷰가, 2 M/E 모델에는 2개의 개별 멀티뷰가 포함되어 있다. 모든 외부 SDI 입력 및 내부 입력 소스를 원하는 뷰로 라우팅할 수 있다. 모든 멀티뷰는 사용자 지정이 가능하며, 동시에 4, 7, 10, 13, 16개의 개별 화면으로 설정할 수 있다. 각각의 뷰에 탈리 보더와 소스 라벨 및 VU 미터를 오버레이로 함께 추가할 수 있다. 빨간색 및 초록색 탈리 보더가 각 뷰에 나타나므로 어떤 소스가 방송 중인지 확인할 수 있다.

ATEM Constellation에는 모델에 따라 최대 2개의 개별 DVE를 탑재해 그래픽 위치를 바꾸고 화면 속 화면 합성 효과를 생성할 수 있다. 놀라운 화질을 제공하며 DVE에서 위치와 크기 조절, 비율 조절 등의 기능이 실시간으로 지원된다. DVE를 사용할 경우 맞춤형 2D 보더, 섀도우, 조명 기능을 통해 전문 사양의 화면 속 화면 효과를 생성할 수 있다. 푸쉬 또는 스퀴즈 효과를 사용한 멋진 DVE 트랜지션을 생성하면 프로그램을 더욱 흥미롭게 만들 수도 있다. DVE 트랜지션을 커스텀 그래픽과 통합해 자신만의 그래픽 와이프 트랜지션을 생성할 수 있다. 2 M/E 모델에는 더욱 많은 DVE 지원을 위한 SuperSource 프로세서가 포함되어 있다.

내부 미디어 풀에는 방송급 화질의 RGBA 그래픽과 애니메이션이 저장되며, 2개 또는 4개의 미디어 플레이를 사용해 언제든지 바로 재생할 수 있다. 또한 미디어 풀과 함께 사용해 내장된 미디어 풀에 그래픽을 저장할 수 있다. 1 M/E 모델은 20개의 스틸 및 200개의 프레임 애니메이션을, 2 M/E 모델은 40개의 스틸 및 400개의 프레임 애니메이션을 4K 화질로 저장할 수 있다.

수많은 ATEM 첨단 키어를 지원하는 ATEM Constellation HD는 뉴스나 가상 현실 세트 작업 시 고품질의 크로마 또는 루미넌스 키잉 처리 과정에 사용하기 완벽하다. 놀라운 성능의 크로마 키어는 컬러 피커 도구를 지원해 배경 색상을 샘플링할 경우 키 파라미터가 자동 생성된다. 테두리와 플레어를 정밀하게 제어할 수 있으며 전경 컬러 커렉터까지 지원해 전경 레이어의 영상룩을 배경 레이어와 매끄럽게 매칭해 합성할 수 있다. 키어는 패턴 및 DVE 키잉 작업에도 사용된다. 1 M/E 모델은 4개의 ATEM 첨단 크로마 키어를 제공하며, 2 M/E 모델은 8개의 ATEM 첨단 크로마 키어를 제공한다.

또한 M/E 버튼줄 당 4개의 업스트림 크로마 키어를 지원해 가상 세트를 구축하기에 완벽하다. 수많은 ATEM 첨단 크로마 키어가 지원되기 때문에 각 카메라에 키어를 하나씩 사용하여 커스텀 배경 위에 카메라 영상을 매끄럽게 합성할 수 있다. 가상 세트를 위한 외장 이미지 프로세서를 사용하거나 미리 렌더링 된 스틸 이미지 배경을 미디어 플레이어 및 미디어 풀로부터 로딩해 고정 카메라 가상 세트를 구축할 수도 있다. 매크로를 설정하여 카메라를 변경하고 정확한 배경을 미디어 플레이어로 로딩할 수 있다. 유연성이 뛰어나 각기 다른 스튜디오 셋업을 시도해 볼 수 있다.

2 M/E 모델은 M/E 버튼줄에 있는 DVE 외에도, ATEM Constellation에 추가 입력 소스로 표시되는 4개의 추가 DVE 레이어와 배경 레이어를 지원하는 강력한 SuperSource 멀티 레이어 프로세서를 탑재했다. 모든 스위처의 비디오 입력은 각 SuperSource DVE에 사용할 수 있으며, 미디어 풀의 커스텀 배경 위에 모두 레이어링된다. SuperSource는 멀티레이어 VFX 스위처가 추가로 탑재된 것과 마찬가지이다. SuperSource는 미리 효과를 설정하는 동시에 메인 DVE를 다른 작업에 쓸 수 있도록 남겨둘 수 있기 때문에 인터뷰 시 각 화면 속 화면으로 디스플레이하는 데 적합하다.

720p, 1080i, 1080p, 2160p 등의 HD 또는 UHD TV 표준으로 장비를 연결할 수 있다. SDI 입력은 모든 비디오 입력의 임베디드 오디오 및 믹스 오디오를 처리할 수 있다. 또한 프로그램 출력에는 토크백, 탈리, 카메라 컨트롤 정보가 포함된다. 즉, 원하는 스위처 SDI 출력을 카메라에 연결해 프로그램 리턴, 카메라 컨트롤, 토크백으로 사용할 수 있다.

ATEM Constellation에서는 내장된 Fairlight 오디오 믹서를 사용해 굉장히 복잡한 라이브 음향 믹싱 작업을 수행할 수 있다. ATEM 2 M/E Constellation 4K의 내부 믹서는 최대 48개의 입력 채널을 지원한다. 모든 SDI 비디오 입력의 오디오는 디임베드되어 오디오 믹서로 전송된다. 각 입력 채널은 최고 품질의 6밴드 파라메트릭 EQ와 컴프레서, 리미터, 익스팬더/노이즈 게이트, 풀 패닝 기능을 지원한다. 이 모든 오디오 성능은 ATEM Software Control 또는 Mackie 호환 패널로 제어 가능하다.

"ATEM Constellation HD 스위처는 출시 초기부터 엄청난 인기를 끌어왔다”고 Blackmagic Design의 CEO, 그랜트 패티(Grant Petty)가 말했다. “고객들은 이와 같은 작은 제품 크기에서 12G-SDI를 지원해 최대 UHD 2160p60의 프레임 레이트 작업이 가능한 스위처를 요청해 왔다. 새로운 1 M/E 및 2 M/E 모델은 Blackmagic Studio Camera 6K Pro와 동일한 해상도를 지원하며, 고객들이 놀라운 UHD 라이브 프로덕션을 생성하는 데 필요한 모든 기능을 제공한다.”

ATEM 1 M/E 및 2 M/E Constellation 4K 주요 기능

  *  전면 패널 컨트롤을 탑재한 첨단 디자인
  *  표준 컨버전을 지원하는 20개의 12G-SDI 입력
  *  사용자 지정 가능한 12개의 12G-SDI 출력
  *  웹캠으로 인식되며 모든 비디오 소프트웨어 사용이 가능한 USB 출력
  *  여러 레이아웃 옵션을 제공하는 최대 2개의 개별 멀티뷰 지원
  *  DVE 및 스팅거 트랜지션 지원
  *  최대 2개의 개별 DVE 지원
  *  ClearCom 및 RTS와 호환되는 전문가용 토크백
  *  스틸 이미지 및 모션 그래픽을 위한 내부 미디어
  *  ATEM 첨단 크로마 키어 지원
  *  최대 2160p60의 모든 HD/UHD TV 표준을 위한 멀티레이트 12G-SDI
  *  최대 48개 채널의 Fairlight 오디오 믹서 내장
  *  모든 ATEM 하드웨어 컨트롤 패널과 호환 가능

가격 및 구입 안내

ATEM 1 M/E Constellation 4K 및 ATEM 2 M/E Constellation 4K 모델은 현재 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 구입할 수 있으며, 제품 가격은 미화 $1,795(관세 별도)부터 시작한다.

제품 사진

ATEM 1 M/E Constellation 4K와 ATEM 2 M/E Constellation 4K 및 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 후반 제작 분야에서 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 확인할 수 있다.

