BLACKMAGIC DESIGN OGŁASZA CENĘ BLACKMAGIC URSA CINE 17K

  16-stopniowym zakresem dynamiki i synchronizacją Blackmagic RAW z DaVinci Resolve.

IBC 2024, Amsterdam, Niderlandy – czwartek 12 września 2024 r. – Blackmagic Desing ogłosił dziś, że Blackmagic URSA Cine 17K 65 będzie w cenie od 29 995 USD. Blackmagic URSA Cine 17K 65 to rewolucyjna cyfrowa kamera filmowa, która wprowadza nową, zaawansowaną technologię w pełni zintegrowaną z procesem postprodukcji. Ten nowy model posiada wielkoformatowy sensor 65 mm RGBW 17 520 x 8040 mm z większymi obszarami fotograficznymi dla 16-stopniowego zakresu dynamiki, wymienne mocowania obiektywu PL, LPL i Hasselblad oraz standardowe złącza Lemo i Fischer. Blackmagic URSA Cine 17K 65 jest wyposażona we wbudowaną wysokowydajną pamięć o pojemności 8 TB oraz ma szybką sieć do przesyłania multimediów i synchronizacji z Blackmagic Cloud. Można ją już zamawiać u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 29 995 USD.

Blackmagic URSA Cine 17K 65 zostanie zaprezentowana na stoisku Blackmagic Design 7.C49 podczas IBC.

URSA Cine posiada nowy, rewolucyjny sensor zaprojektowany z myślą o niesamowitej jakości obrazu we wszystkich rozdzielczościach od 4K do 17K. Większy sensor bazuje na technologii URSA Cine 12K z większymi obszarami fotograficznymi, oferując zdumiewający 16-stopniowy zakres dynamiki. Unikalna architektura RGBW oznacza równe ilości czerwonych, zielonych i niebieskich pikseli. Jest zoptymalizowany pod kątem odwzorowania niezwykle bogatych kolorów we wszystkich rozdzielczościach, zapewniając najwyższą wszechstronność i jakość obrazu.

URSA Cine sprosta wymaganiom każdej wysokiej klasy produkcji. Równomiernie wyważony korpus kamery posiada solidną obudowę ze stopu magnezu i lekką kompozytową powłokę z poliwęglanu z włóknem węglowym, aby ułatwić szybkie poruszanie się na planie. Standardowe złącza Lemo i Fischer umożliwiają zdalne sterowanie kamerą, zapewniając jednocześnie zasilanie silników obiektywów i innych akcesoriów. Jest także wyjście 12G-SDI, Ethernet 10G, USB typu C, XLR audio i nie tylko.

Różne projekty wymagają różnych obiektywów, dlatego URSA Cine posiada wymienne mocowanie obiektywów. Klienci mogą szybko zmienić mocowanie na PL, LPL, EF lub Hasselblad. Ponadto każde mocowanie ma styki do odczytu metadanych obiektywu na potrzeby monitorowania i postprodukcji.

URSA Cine przyspiesza pracę na planie dzięki wielu opcjom monitorowania. Rozkładany monitor ma duży 5″ ekran dotykowy HDR po jednej stronie i zewnętrzny kolorowy LCD stanu po drugiej. Po prawej stronie kamery znajduje się dedykowany obszar z drugim 5″ ekranem dotykowym HDR, który umożliwia ekipie pracę bez konieczności korzystania z zewnętrznych monitorów. Jest nawet specjalny tryb ostrzyciela, który pomaga uzyskać idealną ostrość.

Szeroka gama standardowych złączy w URSA Cine sprawia, że jest idealna dla wysokiej klasy produkcji kinowych. Złącza 7-pinowe Lemo i 3-pinowe Fischer z przodu pozwalają uruchamiać/zatrzymywać nagrywanie i dostarczają zasilanie 24 V, dzięki czemu są doskonałe dla akcesoriów takich jak silniki ostrości. Zasilanie kamery zapewnia standardowe 8-pinowe złącze Lemo 24 V. Z tyłu znajduje się dodatkowe 2-pinowe złącze Lemo 12 V dla akcesoriów o niższym napięciu.

Pliki Blackmagic RAW przechowują metadane kamery, dane obiektywu, balans bieli, cyfrowego klapsa oraz niestandardowe LUTy, aby zapewnić spójność obrazu na planie i w trakcie postprodukcji. URSA Cine nagrywa na dołączony moduł Blackmagic Media Module 8TB i może przechwycić ponad 4 godziny materiału w Blackmagic RAW w 17K dzięki pełnemu otwarciu przysłony sensora 65 mm lub nawet 20 godzin w 4K.

URSA Cine posiada wysokowydajny optyczny filtr dolnoprzepustowy, precyzyjnie dopasowany do sensora. OLPF ma też zaktualizowane filtrowanie podczerwieni, które poprawia reakcję kolorów dalekiej czerwieni, co w połączeniu z przetwarzaniem Blackmagic RAW dla URSA Cine zachowuje kolory i kluczowe szczegóły zdjęć, gwarantując jeszcze wyższy poziom wierności obrazu.

URSA Cine to pierwsza cyfrowa kamera filmowa z wbudowaną ultraszybką, wysokowydajną technologią Cloud Store. Blackmagic Media Module jest szybki, wytrzymały i zawiera ogromną pamięć 8 TB. Szybka pamięć masowa oferuje nagrywanie w najwyższych rozdzielczościach i klatkażu przez wiele godzin oraz bezpośredni dostęp do plików przez szybką sieć Ethernet 10G. Można też użyć już posiadanych nośników z opcjonalnym Blackmagic Media Module CF, który ma podwójne sloty CFexpress.

Blackmagic Media Dock przyspiesza proces postprodukcji, upraszczając rozpoczęcie montażu oraz korekcji kolorów. Można zamontować nawet trzy moduły Blackmagic Media Module, aby uzyskać szybki dostęp do multimediów z wielu kamer URSA Cine jednocześnie. Cztery porty Ethernet 10G pozwalają na bezpośrednie połączenie do 4 oddzielnych stacji roboczych do montażu i są niezwykle szybkie, nawet gdy wielu użytkowników jest podłączonych w tym samym czasie.

Poza oryginałami Blackmagic URSA Cine obsługuje tworzenie małego pliku proxy H.264 podczas nagrywania. Plik ten można przesłać do Blackmagic Cloud w kilka sekund, dzięki czemu multimedia są dostępne w studiu w czasie rzeczywistym. Transfer plików bezpośrednio do puli multimediów DaVinci Resolve w trakcie pracy montażystów to rewolucyjne rozwiązanie, które nie było dotąd możliwe.

Teraz użytkownicy mogą przesyłać transmisję na żywo z planów filmowych. URSA Cine posiada wbudowany sprzętowy silnik strumieniowy, który obsługuje strumieniowanie RTMP i SRT do popularnych platform lub bezpośrednio do klientów. Wystarczy połączyć się z internetem przez Ethernet, szybkie Wi-Fi lub nawet podłączyć telefon 4G lub 5G do danych mobilnych.

URSA Cine obsługuje opcjonalny Blackmagic URSA Cine EVF, ułatwiając precyzyjne filmowanie z ręki i w plenerze. Zawiera zintegrowany, wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz OLED 1920 x 1080 z wbudowanym czujnikiem zbliżeniowym, 4-elementową szklaną dioptrią dla niesamowitej dokładności i regulację szerokiego zakresu ostrości. Wbudowana cyfrowa Gwiazda Siemensa zapewnia doskonałe ustawienie ostrości w wizjerze.

URSA Cine posiada 8-pinowe złącze zasilania Lemo z tyłu kamery, które działa z zasilaczami 24 V i 12 V. Oznacza to, że kamerę można bez problemu używać ze wszystkimi dotychczasowymi zasilaczami, akumulatorami i akcesoriami. URSA Cine jest dostarczana z zasilaczem o dużej mocy 250 W i płytką akumulatorową B Mount, co pozwala korzystać z szerokiej gamy akumulatorów wysokonapięciowych takich producentów jak IDX, Blueshape, Core SWX, BEBOB i innych.

URSA Cine ma wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia pracy na planie. Każda kamera jest dostarczana w wytrzymałym futerale Pelican ze specjalnymi wycięciami z pianki, które dokładnie zabezpieczają kamerę i jej akcesoria. Na korpuse fabrycznie zamontowane jest mocowanie obiektywu PL, a dodatkowo do kamery dołączone jest aktywne mocowanie obiektywu Hasselblad HC do użytku z niesamowitymi obiektywami krótkoformatywymi. Zainstalowany i sformatowany Media Module o pojemności 8 TB jest gotowy do nagrywania. Dołączony górny uchwyt, anteny do szybkiego Wi-Fi, płyta bazowa, zasilacz 24 V i wysokonapięciowa płytka akumulatorowa dla B Mount zapewniają szybką konfigurację.

„Projektując modele URSA Cine, chcieliśmy zbudować wysokiej klasy kamerę, która zawierałaby wszystkie wymarzone przez nas funkcje” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Blackmagic URSA Cine 17K 65 to spełnienie tych marzeń dzięki ogromnemu sensorowi obrazu 65 mm, korpusowi z funkcjami i złączami odpowiadającymi standardom w branży i płynną integracją z zaawansowanymi przepływami pracy. Nie oszczędzaliśmy na projekcie tej kamery i uważamy, że naprawdę zrewolucjonizuje każdy etap pracy, od przechwytywania po postprodukcję”.

Charakterystyka Blackmagic URSA Cine 17K

  *  Kinowy, wielkoformatowy sensor 2.2:1 z 16-stopniowym zakresem dynamiki.
  *  Lekki, solidny korpus ze standardowymi złączami.
  *  Blackmagic RAW do montażu 17K w czasie rzeczywistym.
  *  Kolorymetria 5 generacji z nową krzywą filmową.
  *  Wysokowydajny OLPF dla redukcji efektu mory i aliasingu.
  *  Wysokowydajny Blackmagic Media Module 8TB do nagrywania.
  *  Zapisane multimedia są kompatybilne z Blackmagic Media Dock.
  *  Bardzo szybkie Wi-Fi, Ethernet 10G lub dane mobilne dla połączeń sieciowych.
  *  Wbudowana transmisja na żywo SRT i RTMP.
  *  Opcjonalny Blackmagic URSA Cine EVF.
  *  Zawiera DaVinci Resolve Studio do postprodukcji.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic URSA Cine 17K 65 można już zamawiać u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 29 995 USD, z wyłączeniem lokalnych opłat celnych i podatków. Blackmagic URSA Cine 17K 65 + EVF będzie także wkrótce dostępna do wysyłki w cenie od 31 495 USD.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia Blackmagic URSA Cine 17K 65, jak również wszystkich innych produktów Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku. Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

