BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE LE PRIX DE LA BLACKMAGIC URSA CINE 17K

  Caméra numérique grand format révolutionnaire dotée d’un capteur RGBW 65mm, d’une plage dynamique de 16 diaphragmes et de la synchronisation Blackmagic RAW avec DaVinci Resolve !

IBC 2024, Amsterdam, Pays-Bas - Jeudi 12 septembre 2024 - Blackmagic Design annonce aujourd’hui le prix de la Blackmagic URSA Cine 17K 65 à partir de 29 995 $US. La Blackmagic URSA Cine 17K 65 est une caméra cinéma numérique révolutionnaire qui allie la dernière technologie numérique à une intégration totale au workflow de post-production. Ce modèle comprend un nouveau capteur RGBW 65mm grand format 17520 x 8040 avec de plus grands photosites pour offrir une plage dynamique de 16 diaphragmes, des montures d’objectif PL, LPL et Hasselblad interchangeables et des connexions standard Lemo et Fischer. La Blackmagic URSA Cine 17K 65 intègre 8TB de stockage haute performance et comprend une mise en réseau haut débit pour un chargement et une synchronisation des médias sur le Blackmagic Cloud. La Blackmagic URSA Cine 17K 65 est commandable dès à présent à partir de 29 995 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

La Blackmagic URSA Cine 17K 65 sera présentée à IBC au stand 7.C49 de Blackmagic Design.

La URSA Cine comprend un nouveau capteur révolutionnaire conçu pour créer des images d’une qualité incroyable dans toutes les résolutions, de la 4K à la 17K. Le grand capteur s’appuie sur la technologie de la URSA Mini Pro 12K, mais avec de plus grands photosites pour offrir 16 diaphs de plage dynamique. L’architecture RGWB unique fournit un niveau égal de pixels rouges, verts et bleus. Ainsi, elle est optimisée pour livrer des couleurs riches dans toutes les résolutions et fournir une qualité d’image et une souplesse ultimes.

La URSA Cine est conçue pour répondre aux demandes de production les plus exigeantes. Le boîtier de la caméra au poids uniforme comprend un châssis robuste en alliage de magnésium et un recouvrement composite léger en polycarbonate et fibre de carbone, idéal pour des déplacements rapides sur le plateau. Les connecteurs Lemo et Fischer standard permettent de contrôler la caméra à distance tout en fournissant l’alimentation aux moteurs d’objectifs et autres accessoires. Les utilisateurs bénéficient également d’une sortie 12G-SDI, de l’Ethernet 10G, de l’USB-C, de l’audio XLR et bien plus.

Les objectifs varient selon les projets, c'est pourquoi la URSA Cine intègre une nouvelle monture d'objectif interchangeable. Les utilisateurs peuvent rapidement changer entre les montures PL, LPL, EF et Hasselblad. De plus, chaque monture a des broches de contact pour lire les métadonnées pour le monitoring et pour la post-production.

La URSA Cine permet aux équipes de travailler plus vite sur le plateau avec plusieurs options de monitoring. Le moniteur rabattable a un grand écran tactile HDR 5″ sur un côté et un écran LCD d’état externe de l’autre. Sur le côté droit de la caméra, il y a une station d’assistance dédiée avec un deuxième écran tactile HDR 5″ permettant à l’équipe de travailler autour de la caméra sans l’aide de moniteurs externes. Il y a même un mode d’assistant opérateur pour obtenir la mise au point parfaite.

Les connexions Lemo et Fischer standard rendent cette caméra parfaite pour les productions cinéma haut de gamme. Les connecteurs Lemo à 7 broches et Fischer à 3 broches à l’avant fournissent un enregistrement start/stop et 24V d’alimentation, ce qui est idéal pour les accessoires comme les moteurs de mise au point. L’alimentation caméra est fournie par une connexion Lemo à 8 broches 24V standard, et il y a une connexion Lemo à 2 broches 12V supplémentaire à l’arrière pour les accessoires à plus basse tension.

Les fichiers Blackmagic RAW stockent les métadonnées de la caméra, les données de l’objectif, la balance des blancs, les informations du clap numérique, ainsi que les LUTs personnalisées pour assurer l’homogénéité des images sur le plateau et tout au long de la post-production. La URSA Cine enregistre sur le Blackmagic Media Module 8TB inclus, permettant de capturer plus de 4 heures en Blackmagic RAW 17K avec le capteur 65mm ouvert au maximum ou 20 heures en 4K.

La URSA Cine offre un filtre passe-bas optique haute performance qui correspond avec précision au capteur. L’OLPF intègre également un filtrage infrarouge qui améliore la reproduction des couleurs dans le rouge lointain. Ce dernier, associé au traitement Blackmagic RAW de la URSA Cine, préserve les couleurs et les détails essentiels de l’image pour une fidélité inégalée.

La URSA Cine est la première caméra cinéma numérique intégrant une technologie Cloud Store ultra rapide et haute capacité. Le Blackmagic Media Module est rapide, robuste et il inclut 8TB de stockage. Le stockage haut débit permet d’enregistrer aux plus hautes résolutions et fréquences d’images pendant des heures et d’accéder aux fichiers directement depuis l’Ethernet 10G. Les utilisateurs peuvent également utiliser le support qu’ils possèdent déjà avec le Blackmagic Media Module CF en option, qui offre deux logements CFexpress.

Le Blackmagic Media Dock accélère le workflow de post-production en facilitant l’accès au montage et à l’étalonnage. Il est possible de monter jusqu’à trois Blackmagic Media Module pour un accès haut débit aux médias depuis plusieurs caméras URSA Cine simultanément. Les quatre ports Ethernet 10G haut débit permettent de connecter directement jusqu'à quatre stations de montage distinctes. Ils sont extrêmement rapides, même lorsqu'un grand nombre d'utilisateurs sont connectés en même temps.

La URSA Cine permet de créer un petit fichier proxy H.264 en plus des médias originaux de la caméra lors de l’enregistrement. Ce petit fichier peut être téléchargé dans le Blackmagic Cloud en quelques secondes afin que les médias soient disponibles dans le studio en temps réel. Pouvoir transférer des médias directement dans le chutier Médias de DaVinci Resolve en même temps que les monteurs travaillent est révolutionnaire.

Les utilisateurs peuvent désormais streamer en direct depuis des plateaux de cinéma. La URSA Cine intègre un moteur de streaming hardware qui supporte le streaming RTMP et SRT sur les principales plateformes ou directement aux clients. Il suffit de se connecter via Ethernet, le WiFi haut débit ou même à un téléphone 4G ou 5G pour les données mobiles.

La URSA Cine supporte le Blackmagic URSA Cine EVF en option pour des tournages en extérieur et au poing faciles et précis. L’écran OLED couleur 1920 x 1080 intègre un capteur de proximité et un dioptre en verre à 4 éléments pour une précision incroyable avec un grand ajustement de la mise au point. La mire de Siemens intégrée garantit aux utilisateurs une configuration parfaite de la mise au point du viseur.

La URSA Cine inclut un connecteur d’alimentation à 8 broches Lemo à l’arrière compatible avec les sources d’alimentation 24V et 12V. Il est donc très simple d’utiliser la caméra avec les sources d'alimentation, batteries et accessoires existants. La URSA Cine est livrée avec une source d’alimentation de 250W et un support pour batterie B Mount pour permettre d’utiliser une large gamme de batteries haute tension de fabricants tels que IDX, Blueshape, Core SWX, BEBOB, et bien plus.

La URSA Cine est déjà équipée pour le plateau. Chaque caméra est livrée dans une caisse de transport Pelican robuste avec des découpes en mousse personnalisées qui s'adaptent précisément à la caméra et à ses accessoires. La monture d’objectif PL est pré-installée sur la caméra, et les utilisateurs bénéficient d’une monture d’objectif Hasselblad HC active pour se servir de fabuleux objectifs photo de format moyen. Les utilisateurs bénéficient également d’un Media Module 8TB pré-installé, formaté et prêt à enregistrer. Ils disposent aussi d’une poignée supérieure, d’antennes pour le WiFi haut débit, d’un support d’épaule, d’une alimentation 24V et d’un support pour batterie haute tension B Mount pour une installation rapide.

« En développant les modèles URSA Cine, nous voulions créer des caméras haut de gamme offrant tout ce dont nous avions toujours rêvé », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « La Blackmagic URSA Cine 17K 65 est la réalisation de ce rêve. Elle comprend un immense capteur d’image de 65mm, un boîtier avec des fonctionnalités et des connexions conformes aux normes de l’industrie, ainsi qu’une parfaite intégration aux workflows haut de gamme. Aucune dépense n'a été épargnée dans la conception de cette caméra et nous pensons qu'elle va véritablement révolutionner toutes les étapes de la production, de la captation à la post ! »

Caractéristiques de la Blackmagic URSA Cine 17K

  *  Capteur cinématographique ultra grand format 2.2:1 avec une énorme plage dynamique de 16 diaphragmes.
  *  Boîtier léger et robuste doté de connexions standard.
  *  Blackmagic RAW pour le montage 17K en temps réel.
  *  Colorimétrie de 5e génération avec la nouvelle courbe Film.
  *  OLPF haute performance pour une réduction de la moire et du crénelage.
  *  Inclut le Blackmagic Media Module 8TB haute performance pour l’enregistrement.
  *  Support d’enregistrement compatible avec le Blackmagic Media Dock.
  *  WiFi haut débit, Ethernet 10G ou données mobiles pour les connexions réseau.
  *  Streaming live SRT et RTMP intégré.
  *  Blackmagic URSA Cine EVF en option.
  *  Inclut DaVinci Resolve Studio pour la post-production.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

La Blackmagic URSA Cine 17K 65 est commandable dès à présent à partir de 29 995 $US (hors taxes et droits locaux) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier. Il sera bientôt également possible de commander la Blackmagic URSA Cine 17K 65 + EVF à partir de 31 495 $US.

IMAGES DE PRESSE

Les photos de la Blackmagic URSA Cine 17K 65 et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d'ingénieurs en postproduction de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

