AUDITEL宣传广告采用 BLACKMAGIC PYXIS 12K拍摄

  LED摄影棚虚拟制作使用DaVinci Resolve Studio后期制作流程以12K Open Gate完成。

新加坡 - 2026年3月11日，星期三 - 自1986年起，Auditel一直作为意大利电视收视率测量的权威机构，为各大广播机构及整个广告市场提供收视数据。该公司近期委托创意机构Coo’ee Italia制作一场宣传活动，以原创方式呈现其行业标杆的地位。

由Alessandro Tosatto构思的这场宣传活动以一个简单的隐喻为核心：在风格化的客厅场景中，一家典型的意大利家庭坐在沙发上，正通过巨大屏幕观看来自RAI、Mediaset和Sky的电视节目。“这一构想是让屏幕内容本身照亮整个空间，并将其光影效果投射在演员身上。”Tosatto说道，“那就是我们将Auditel呈现在意大利普通家庭日常生活中的方式。”

摄影指导Alessandro Zonin（AIC、IMAGO）选用Blackmagic PYXIS 12K数字电影摄影机来拍摄这一宣传活动，后期制作采用DaVinci Resolve Studio。“这支广告是在米兰STS Communication的LED摄影棚拍摄的。”Zonin说道。

该摄影棚的大型LED墙由一套专为高分辨率内容设计的播放系统驱动。“其中一个非常大的挑战就是如何在摄影机里平衡演员和墙面的关系。”Zonin解释道，“背景已经被烘焙进画面，因此我们需要谨慎处理把控曝光、色彩和对比度，后期可调整的空间非常有限。”

为了实现画面在演员面部的投射效果，Zonin采用了一台1700 ANSI流明的Ultra HD投影仪，并将其画面与LED墙的播放内容进行匹配。“LED屏幕发出的光比较发散，投射在演员脸上的效果不够好。使用投影仪后，投射效果明显更具有穿透力。”Zonin说道，“他们采用低位反射光进行照明，并且整体略微欠曝。同时，必须确保背景投影在LED墙的高亮度环境下依然清晰可辨。”

“PYXIS 12K的曝光宽容度保证了墙面高光细节的保留，同时让肤色仍然易于处理。”Zonin说道，“搭配XEEN Meister T1.3镜头，我们使用T2.8光圈和800 ISO拍摄，从而在明亮的墙面前保持景深，同时确保主体清晰分离。”

他补充道，“在刻意欠曝的面部拍摄中，这款摄影机的RGBW传感器让我们可以获得更干净的亮度，同时保持较低的色度噪点。”

广告采用12K 3:2 Open Gate以25fps拍摄，为后期制作提供了非常大的创作自由度，并以Blackmagic RAW 3:1固定码率录制在CFexpress存储介质上。摄影机被固定在支架上，搭载无线跟焦器、外部监看以及Vaxis Storm 3000无线视频传输，将信号实时传送至视频监控区的监视器上。

在DaVinci Resolve Studio中匹配LED墙

片场数字影像工程师兼调色师Sergio Cremasco与剪辑师Michele Montresor的全部工作都是在DaVinci Resolve Studio里进行的。

摄影机全程固定，通过后期制作实现画面的重新构图、推镜头以及手持感晃动效果。“采用12K Open Gate拍摄，让我可以从广角镜头直接放大至特写，实现画面缩放、重新构图，并加入轻微抖动，营造手持镜头感，同时保留细节的高质量呈现。”Montresor解释道。

他补充说代理流程可以更轻松地构建剪辑并快速测试这些重构画面：“在首轮粗剪和画面筛选阶段，我使用了摄影机内H.264代理文件，随后再切换到全分辨率原始素材，来验证画面效果和质量。”

据Cremasco说，主要的难点是让LED墙与演员的融合看起来真实可信。“在片场，我对LED摄影棚和演员的曝光、白平衡、色彩进行了匹配，并在DaVinci Resolve里确定墙面和摄影机响应的输出效果。”他说道，“这样让我们在片场就可以接近预期效果，因此调色时我们就可以重点关注画面整合和视觉效果上。”

“在这类制作中，背景处理不当，就会缺乏真实感，被观众看出来这是一块屏幕。色偏过重、对比度不匹配、或者暗部不自然，都可能让画面显得不真实。”Cremasco继续说道，“皮肤也会受到墙面光的反射，在不同镜次之间发生偏移，从而难以保持视觉一致性。”

在DaVinci Wide Gamut里工作时，Cremasco可以确保演员和背景的一致性，并在最终输出转换中保持这种一致。“在这个色彩空间中，我可以把控演员和背景的关系，调整镜头间的细微差异，最终确定画面风格，同时保证从调色到交付的色彩和电平可控。”他解释道。

Cremasco通过节点树来分别处理基础平衡、墙面和环境融合，以及对演员的调整。“整体调色上，我使用一级调色轮和Log色轮来调整曝光、对比度和平衡，并不断通过矢量示波器来确保电平在不同镜头间的一致。”他说道，“为了处理更细微的色彩变化，我使用了自定义曲线和‘色相 对 色相’以及‘色相 对 饱和度’曲线曲线对背景的色调进行调整，同时保证演员外观不受影响。”

“在处理肤色方面，我使用了HSL限定器和Power Window将面部隔离，再调整色相和饱和度，从而在LED墙出现投射和反光时，确保肤色呈现自然效果。”他补充道。

LED摄影棚可能会出现闪烁、条纹和摩尔纹的问题。“在这种情况下，当监看到出现这些风险时，Blackmagic RAW编码和RGBW传感器的表现，让我能够在不破坏演员肤色或过度压缩对比度电平的情况下，灵活调整LED的饱和度和亮度。”他继续说道。

“这样大大减少了匹配墙面和演员的工作量。”他最后总结道。

新闻图片

获取PYXIS 12K、DaVinci Resolve Studio产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于各类专业级视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色工具、视频转换器、视频监看、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、波形监视器，以及电影长片、后期制作及广电行业所使用的实时胶片扫描仪等设备。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

