URSA CINE 및 PYXIS를 사용한 대형 포맷 영상 캡처

  Blackmagic Design 제품으로 윌튼 뮤직홀에 올라간 1인 여성극을 생동감 있게 촬영한 Hangman 스튜디오

싱가포르 - 2025년 12월 1일(월) - 제작 및 후반 제작 스튜디오 Hangman 소속의 촬영 감독인 제임스 통킨(James Tonkin)이 연극 <Musik> 공연을 Blackmagic URSA Cine 17K 65 및 Blackmagic URSA Cine 12K LF 디지털 필름 카메라 등으로 구성한 멀티캠으로 촬영하였다.

이 60분 길이의 1인 여성극은 여러 공연 날에 걸쳐 런던에 현존하는 가장 오래된 극장 중 한 곳에서 촬영되었다.

“윌튼 극장과 같은 장소는 존재감이 정말 크다”라고 통킨은 설명했다. “좋은 장소에서 촬영할 때는 그 건축미를 이용해 작품의 예술적 요소로 사용해야 한다. 그럴 때면 난 언제나 그 아름다움이 어둠에 삼켜지지 않도록 노력한다. 난 그림자 속의 이미지도 끌어내어 관객이 몰입된 환경을 볼 수 있도록 하고 싶다. 내 생각엔 그것 역시 예술의 한 부분이기 때문이다.”

세 번의 공연을 촬영하면서 통킨이 세운 목표는 웅장함과 섬세함, 이 둘의 균형을 맞춰 제공하는 것이었다. “1인극 촬영 시에는 보는 사람이 그 공간 안에 있는 것처럼 느끼게 하는 것이 중요하다”라고 그는 밝혔다.

통킨은 촬영 감독으로서 편집된 60분짜리 연극을 위해 충분한 영상을 확실히 확보하도록 했다. “현장감을 잃지 않으면서 생동감 있도록 찍기 위해 다양한 각도가 필요했다”라고 그는 말했다. “우린 무대 왼편에 핸드헬드 카메라 한 대를 마련해 자유로운 에너지를 담도록 하고, 그 외에 모든 각도는 트래킹 또는 롱 렌즈 카메라의 조합으로 이루어졌다. 모든 카메라는 고정 방식으로 설치되어 분주히 조작하는 것을 피하고, 천천히 움직일 수 있도록 했다.”

통킨은 세 번의 공연에 걸쳐 최대 16개의 서로 다른 카메라 각도를 확보했으며, 각 카메라 위치 사이 겹치는 부분이 없도록 하여, 편집자에게 편집 연속성을 위한 최대한의 정보를 제공하려고 했다. “우리는 한 공연에서 더 가까운 숏을 얻을 수 있도록 A와 B 각도 몇 가지를 다양하게 변화시켰다”라고 통킨은 설명했다. “다른 밤 공연에서는 카메라 두 대로 촬영했고, 낮 공연에서는 8대를, 그리고 나머지 공연에서는 카메라 6대를 사용했다. 그렇게 16개의 카메라 각도를 획득했다. 그 촬영된 각도 중 어느 것도 겹치지 않도록 하는 게 중요한 요소였다.”

이번 제작에는 URSA Cine 17K 65 1대, URSA Cine 12K LF 1대, Blackmagic PYXIS 12K 1대, Blackmagic PYXIS 6K 3대, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K 디지털 필름 카메라 2대를 포함한 총 8대의 카메라를 구성해 야심 차게 배치했다.

“우리는 이 연극을 풀 프레임으로 촬영하고 있었기에 센서 크기나 카메라 간 교차 편집 가능 여부가 나에게 중요했다”라며 통킨은 설명했다. “모든 카메라가 동일한 혹은 비슷한 센서를 공유해서 교차 편집을 매우 간단하게 만들었다.”

모든 카메라 본체는 고유한 인체공학적 이점을 제공했기에, 그에 맞는 방식으로 카메라를 배치했다. “PYXIS 박스형 본체는 슬라이더, 고정 리그, SHOTOVER 또는 짐벌에 부착하기 완벽하고, 전환해서 핸드헬드나 어깨에 올려 사용하고 아니면 삼각대에 올릴 수도 있다. URSA Cine 본체 디자인은 더 큰 카메라 장비, 예를 들어, 주로 삼각대나 더 긴 렌즈와 더 무거운 장비를 사용할 때, 나는 이 카메라 본체를 선호한다”라며 그는 설명했다.

통킨은 대형 포맷을 진심으로 사랑한다. “난 대형 포맷에 정말 깊이 빠져있다”라고 그가 털어 놓았다. “작고 아늑한 공간에서는 대형 센서 크기를 탑재한 카메라로 촬영하면, 렌즈를 통해 더 가까이 더 크게 연기를 볼 수 있는 동시에 시야는 더 넓어진 느낌을 주기 때문에 관객이 공연에 푹 빠지도록 만들 수 있다. 덕분에 시청자도 그 현장감을 그대로 느낄 수 있다.”

“우리가 사용한 롱 렌즈 중에는 Canon 스틸 렌즈도 있었다. 이 렌즈는 훌륭한 선명도를 제공하고 풀 프레임 촬영이 가능할 뿐 아니라 라이브 공연을 위해 빠르게 인체공학적인 셋업도 할 수 있다”라며 그는 설명했다. “또한 우리는 시네 줌 렌즈와 시네 프라임 렌즈도 필요에 따라 사용하는데, 풀 프레임 영상을 위한 다양한 범위의 렌즈를 확보한 덕분에 훨씬 몰입감 넘치는 영상을 얻을 수 있었다.”

또한 Blackmagic RAW으로 촬영 시, 모든 게 Blackmagic 5세대 컬러 사이언스로 촬영되어 색상 관리가 간단해진다.

“Blackmagic의 현재 시네 카메라 제품군에 탑재된 RGBW 센서는 내가 지금까지 작업해 본 것 중에서 가장 선호하는 센서이다”라며 통킨은 전했다. “이 센서가 제공하는 이미지의 놀라운 관용도는 촬영 시 도움이 될 뿐만 아니라 가장 중요한 후반 제작 작업에도 큰 이점이 된다. 이런 품질과 일관성이 나에게 자신감을 준다. 이게 바로 내가 주변에 이러한 카메라들을 사용해보라고 권장하는 이유이기도 하다.”

“17K 풀 센서로 촬영한다고 하면, 필요 이상의 데이터가 쌓이는 것처럼 들리곤 했었다”라고 통킨은 말했다. “하지만 Blackmagic RAW의 압축 효율성은 심지어 풀 센서 리드아웃 캡처 시에도 파일 크기가 합리적이고 관리할 만하다. 그렇지만 진정으로 미친 효율은 이미지 품질이나 시야각을 손해 보지 않고, 필요에 따라 카메라 안에서 8K로 줄일 수 있다는 것이다.”

ATEM SDI Extreme ISO 라이브 프로덕션 스위처를 사용해 라이브 공연을 모니터링하면서 연출가에게 멀티뷰 갤러리를 제공하고, Hangman 제작진에겐 노출 및 색상 변경을 실시간으로 할 수 있게 하였다.

“나는 멀티캠을 사용할 때마다 카메라 제어에 대한 집착이 점차 심해지는데, 지난 6개월 동안 카메라 제어에 대한 가능성이 정말 많이 확대되었다”라고 통킨은 피력했다. “URSA Cine와 PYXIS 카메라는 이더넷 및 WiFi를 탑재했으며, Blackmagic Camera 앱으로 이제 멀티캠 카메라 제어가 가능하다. 이 놀랍도록 쉬운 통합 기능 역시 내가 좋아하는 부분이다.”

“우리는 이번 프로젝트에서 실시간으로 스위칭 작업을 할 필요가 없었다”라고 말한 그는 이어 “하지만 ATEM을 통해 간편하게 갤러리를 구성하였고, 모든 사람에게 유선/무선 SDI로 전송되는 모든 피드를 전송하였다. 신속한 셋업으로 몇 시간 안에 완전한 기능의 멀티캠 모니터링 솔루션을 갖출 수 있었다. 대부분의 피드는 직접적인 SDI 연결이었고, 일부는 장소적인 제약 때문에 무선으로 이루어졌다. ATEM을 사용해 패칭 문제없이 모든 영상을 바로 볼 수 있었다”라고 말했다.

Hangman 팀은 최종 영상 확인용 24인치 모니터를 사용해 이미지의 미묘한 부분까지 포착하려 했다. “그렇게 이곳저곳 ISO를 한 스탑 정도 살짝 조정하거나 색온도를 맞출 수 있었다”라고 통킨은 말했다. “이런 셋업 덕분에 촬영 중 영상 확인이 가능했고, 나중에 2주 후쯤에나 후반 작업하면서 저걸 바꿨으면 좋았을 텐데라고 후회할 필요 없었다.”

통킨은 앞으로도 대형 RGBW 센서와 차세대 풀 프레임 및 65mm 시네 줌을 결합했을 때 파생되는 잠재력에 대해 많은 기대를 하고 있다. “우리는 드디어 라이브 이벤트 촬영을 진정한 대형 포맷 영역으로 끌어오고 있다”라고 말한 그는 “그렇다면 이제 렌즈 선택과 익스팬더 사용이 우리에게 주어진 중요한 과제라 볼 수 있다. 시장은 계속 움직이고 더 많은 풀 프레임과 65 포맷 시네 줌 렌즈가 나오고 있다. 바로 이러한 움직임이 라이브 이벤트 촬영 기술을 계속해서 향상시키기 때문에 큰 기대를 하고 있다. 우리는 전보다 더 큰 센서 크기를 사용하고 있고, 그로 인해 화면 위에 담기는 현장감 자체가 달라진다”라고 말을 끝냈다.

제품 사진

URSA Cine 17K 65, URSA Cine 12K LF, PYXIS 12K, PYXIS 6K, Pocket Cinema Camera 6K, ATEM SDI Extreme ISO 및 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화 제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

