URSA CINE与PYXIS助力大画幅拍摄

  Hangman使用Blackmagic Design设备在不丢失任何空间的情况下，   在维尔顿音乐厅拍摄一位女性的演出。

新加坡 - 2025年12月1日，星期一 - 制作及后期工作室Hangman的摄影指导James Tonkin拍摄舞台剧“Musik”，采用了包含Blackmagic URSA Cine 17K 65和Blackmagic URSA Cine 12K LF数字电影摄影机在内的多机位组合。

这场由一位女性完成的60分钟演出在伦敦现存最古老的剧场之一举行，拍摄持续了数晚。

Tonkin说：“维尔顿音乐厅这样的场馆极具氛围感。当有一座漂亮的场馆时，必须向其致敬，并将其作为作品艺术感的一部分。我总是努力确保建筑不会消失在黑暗中。我希望从阴影中抽取一些东西出来，让观众看到身处的环境，因为我觉得这也是艺术。”

Tonkin需要拍摄三场演出，目标是交付平衡壮观的表演和细节的影像。他说：“拍摄一人的表演时，最重要的是让观众感觉如临现场。”

作为摄影指导，Tonkin确保有足够的资料完成节目60分钟的剪辑。他说：“我们需要足够的角度来保持现场的能量，同时不失去临场感。我们在舞台左侧部署了一台手持摄影机，从而获得一些自由拍摄的效果。除此之外，其他拍摄都是结合跟踪或长焦镜头摄影机完成的。所有摄影机通过设置缓慢移动，操作起来不会太混乱。”

三场演出Tonkin管理最多16台独特的摄影机角度，确保各个位置之间不会重叠，并为剪辑师提供最大限度的素材。他说：“我们改变了一些A和B角度，从而离演出更近。” 我用两台摄影机拍摄晚场，用八台拍摄下午场，之后的场次再用六台拍摄。这样就有了16种摄影机角度。必须确保没有重复的镜头。”

制作部署了多达8台摄影机，包括一台URSA Cine 17K 65和一台URSA Cine 12K LF，一台Blackmagic PYXIS 12K，三台Blackmagic PYXIS 6K和两台Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K数字电影摄影机。

Tonkin说：“我们是以全画幅节目来拍摄的，所以传感器尺寸和摄影机镜头交切对我来说非常重要。所有摄影机都有同样或类似的传感器，这让镜头交切非常简单直接。”

每台机身都有自己特定的人体工程学优势，并根据优势进行部署。“PYXIS的箱型机身非常适合安装在滑轨和固定装置上，或者SHOTOVER和稳定器上。它可以变形为手持、肩扛或三脚架拍摄。URSA Cine的机身设计则适合用于更大型的摄影机装备，通常安装在长焦镜头的拍摄杆或重型手柄上。”他说。

Tonkin真的很喜欢大画幅。他说：“我对它爱到不行。在又小又私密的环境中，较大的传感器尺寸能把你吸引到演出里，因为可以通过镜头离得更近、更紧密，但仍然能够感觉到更大的视野。仍然具有空间感。”

“在长焦镜头方面，我们回到了佳能相机镜头，因为它们有绝佳的锐度，匹配全画幅，而且人体工程学也符合现场节目的要求。” 我们还在需要时使用了电影变焦和电影定焦镜头，拥有拍摄全画幅观感所需的全套镜头。沉浸感更强。”他说。

摄影机以Blackmagic RAW拍摄，所有影像都用Blackmagic第五代色彩科学采集，让色彩管理变得简单直接。

Tonkin说：“当前Blackmagic电影摄影机系列的RGBW传感器是我用过最喜欢的之一。它拍出的图像为制作和最重要的后期阶段提供了足够的宽容度。图像的质量和一致性给了我信心，这也是我为什么要大力推荐这些摄影机的原因。”

Tonkin说：“以前用17K全传感器拍摄数据量会让人疯掉。但Blackmagic RAW的高效压缩能使文件体积始终保持在合理可控的范围内，即使在采集全传感器读取时也是如此。然而真正让人惊叹的是我可以在需要时，在摄影机内缩小到8K，且不会对画质或视野产生任何影响。”

现场演出使用ATEM SDI Extreme ISO现场制作切换台监看，为导演提供多画面分割画廊，让Hangman能够实时决定曝光和调色。

Tonkin说：“每次进行多机位拍摄时，我都会对摄影机控制更加着迷。过去六个月里，它为我打开了一个全新的世界。URSA Cine和PYXIS拥有以太网和WiFi，Blackmagic Camera App现在也支持多机位摄影机控制。整合过程惊人的简单，我很喜欢。”

他接着说道：“这个项目中我们不需要实时切换。但ATEM为我们提供了创建画廊所需的简易方法，所有人都能看到信号，无论是通过线缆连接的SDI还是无线方式。它设置起来很快，在几小时内我们就有了一套全面有效的多机位监看方案。大部分信号是SDI，由于场地限制，部分信号是无线的，ATEM可以立即检测到所有信号，没有任何连接问题。”

Hangman运行一台24英寸的监视器，从而提升对图像细节的信心。“我可以逐档调整ISO，或者调节色温。我在拍摄时就能看到效果，而不是两周后在后期看到，后悔没有进行改动。”Tonkin说。

未来Tonkin期待将更大的RGBW传感器与新一代全画幅和65mm电影变焦镜头搭配。他说：“我们终于将现场活动摄影机推向真正的大画幅领域。之后的挑战变成镜头的搭配和增倍镜的使用。市场在变化，出现了越来越多的全画幅和65画幅电影变焦镜头。这非常激动人心，因为会促进现场活动摄影的进步。我们使用尺寸比以前大的多的传感器，改变了屏幕上的空间效果。”

新闻图片

获取URSA Cine 17K 65、URSA Cine 12K LF、PYXIS 12K、PYXIS 6K、Pocket Cinema Camera 6K、ATEM SDI Extreme ISO产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请访问公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于各类专业级视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色工具、视频转换器、视频监看、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、波形监视器，以及电影长片、后期制作及广电行业所使用的实时胶片扫描仪等设备。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

