URSA CINE VE PYXIS ILE BÜYÜK FORMAT ÇEKIM

  Hangman, Blackmagic Design ürünlerini kullanarak Wilton's   salonunda tek kişilik bir müzikalin çekimlerini mekanı da öne çıkararak yaptı.

Manchester, İngiltere - 1 Aralık 2025 Pazartesi - Yapım ve post prodüksiyon stüdyosu Hangman’den Görüntü Yönetmeni James Tonkin; Blackmagic URSA Cine 17K 65 ve Blackmagic URSA Cine 12K LF dijital film kameralarını içeren bir çoklu kamera paketi kullanarak, sahne prodüksiyonu "Musik"in çekimlerini gerçekleştirdi.

60 dakikalık ve tek kadının canlandırdığı performans, Londra'nın en eski tiyatrolarından birinde birkaç gece boyunca çekildi.

Tonkin şunları söyledi: "Wilton's gibi mekanlar çekimlere çok hava katıyor. Güzel bir mekanda çekim yapıyorsanız, mimarinin hakkını vermelisiniz ve çekiminizin sanatsal yanının bir parçası haline getirmelisiniz. Mekanın gölgede kalmamasına özen gösteriyorum. Bir şeyleri gölgeden çıkararak içinde bulunduğunuz ortamı göstermeyi istiyorum, çünkü bunun da sanata katkısı olduğunu düşünüyorum.”

Üç performans boyunca çekim yapan Tonkin'in amacı, hem gösteriyi hem de ince ayrıntıları dengeleyen bir çekim hazırlamaktı. “Tek kişilik bir gösteride çalışırken, izleyiciye kendisini salondaymış gibi hissettirmek çok önemlidir."

Görüntü Yönetmeni olarak Tonkin, gösterinin 60 dakikalık bir kurgusu için yeterli çekim elde ettiğinden emin oldu. Tonkin buna ilişkin şunları söyledi: "Salonda olma hissini kaybetmeden, performansın enerjisini canlı tutmaya yetecek kadar farklı açıya ihtiyacımız vardı. Serbest çekimin enerjisini katmak için sahnenin sol tarafında bir kamera ile elde kayıt yaptık. Bunun haricinde diğer çekimler, takip aparatı veya uzun lensli kameraların bir kombinasyonuyla yapıldı. Tüm kameralar, karmaşa oluşturmadan yavaş hareket edecek şekilde ayarlanmıştı."

Üç performans boyunca, Tonkin 16 adede kadar farklı kamera açısını idare ederek, açılar arasında çakışma olmamasını sağladı ve kurgu uzmanının görüntülerde akıcılığı sağlayabilmesi için azami miktarda çekim iletti. Tonkin sözlerine şöyle devam etti: "Bir gösteride sanatçıya daha yakın olmak için bazı A ve B açılarını değiştirdik. İlk gece iki kamerayla çekim yaptım, matinede sekiz ve sonraki konserlerde de altı kamera ile çekim yaptım. Bu da bize 16 kamera açısı sağladı. Bu kamera açılarının hiçbir şekilde birbiriyle aynı olmaması gerekiyordu."

Yapımda; bir URSA Cine 17K 65 ve bir URSA Cine 12K LF'nin yanı sıra bir Blackmagic PYXIS 12K, üç Blackmagic PYXIS 6K ve iki Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K dijital film kamerasından oluşan sekiz kameralı, kapsamlı bir kurulum kullanıldı.

Tonkin buna dair şunları söyledi: "Bu gösterileri tam çerçeve olarak çekiyorduk, bu nedenle sensör boyutlandırma ve kameralar arasında geçiş yapabilme benim için önemliydi. Bu kameraların hepsi aynı veya benzer sensörleri paylaşıyor, bu da aralarında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor."

Her kamera gövdesi kendine özgü bir ergonomik avantaj sağladı ve buna göre kullanıldı. Tonkin şunları ekledi: “PYXIS’ın kapalı kasası bir kaydırıcı, sabit bir düzenek veya bir SHOTOVER ya da gimbal’a yerleştirmek için idealdir. Elde, omuzda veya tripod üzerinde kullanılabilir. URSA Cine gövdelerini daha büyük kamera teçhizatları için kullanmayı tercih ediyorum. Genellikle çubuklar üzerinde veya daha uzun lenslerle daha ağır bir kamera desteği ile kullanıyorum."

Tonkin’in büyük formata karşı büyük bir ilgisi var. Bununla ilgili şunları söyledi: “Büyük format ile ilgili bir takıntım var. Küçük ve samimi bir ortamda, daha büyük bir sensör boyutu, performansın içindeymişsiniz gibi hissettirebilir çünkü lensinizle daha fazla yakınlaşabilir ve aynı zamanda daha büyük bir görüş alanı sağlayabilirsiniz. Yine de ortamın duygusunu hissedebilirsiniz."

Tonkin şunları da paylaştı: "Daha uzun lenslerden bazılarında Canon fotoğraf lenslerine geri döndük, çünkü bunlar çok keskin, tam çerçeve görüntüler sağlıyor ve canlı bir gösteri için hızlıca ergonomik hale getirilebiliyorlar. Gerektiğinde sinema zum ve sabit lenslerimiz de vardı, dolayısıyla tam çerçeve çekimler için eksiksiz bir lens yelpazemiz mevcuttu. Bu çekimler daha sürükleyici oluyor."

Çekimler, Blackmagic RAW formatında yapıldı ve hepsi Blackmagic 5. nesil renk bilimiyle kaydedildi, böylece renk yönetimi kolaylaştırıldı.

Tonkin bunu şöyle anlattı: "Blackmagic'in şu anda piyasadaki sinema kameralarındaki RGBW sensör, şimdiye kadar çalıştığım en iyi sensörlerden biridir. Sağladığı görüntüler hem yapım sırasında hem de daha da önemlisi post prodüksiyonda inanılmaz bir tolerans sağlıyor. Bana güven veren bir kalite ve tutarlılık sunuyor, bu yüzden bu kameraları olabildiğince çok kullanmaya çalışıyorum."

Tonkin şunları da ekledi: "17K tam sensörde çekim yapmak geçmişte veri çılgınlığı gibi geliyordu. Fakat Blackmagic RAW'un sıkıştırma kapasitesi, tam sensör verilerinin tamamını muhafaza ederken bile, dosya boyutlarını makul ve yönetilebilir tutuyor. Fakat asıl güzel olan, görüntü kalitesinden veya görüş alanından ödün vermeden gerektiğinde çözünürlüğü kamerada 8K'ya düşürebilmemdir.”

Canlı performanslar bir ATEM SDI Extreme ISO canlı yapım görüntü mikseri kullanılarak izlendi. Yönetmene çoklu görüntü belgeliği sunuldu ve Hangman'in gerçek zamanlı pozlama ve renk kararları almasına olanak verildi.

Tonkin şunları söyledi: "Her çok kameralı çekimin ardından, kamera kontrolüne daha fazla önem veriyorum. Bu durum son altı ayda daha da önemli hale geldi. URSA Cine ve PYXIS'te Ethernet ve WiFi bağlantıları var ve Blackmagic Camera uygulaması artık çoklu kamera kontrolüne olanak sağlıyor. Entegrasyonun şaşırtıcı ölçüde kolay olması çok işe yaradı."

“Bu projede canlı görüntü miksajı yapmamıza gerek kalmadı. Fakat ATEM, bir galeri oluşturmamızı ve herkesin hem kablolu SDI hem de kablosuz tüm kamera sinyallerini görmesini kolaylaştırdı. Kurulumu hızlıydı ve birkaç saat içinde eksiksiz çalışan, çok kameralı bir görüntüleme çözümü geliştirebildik. Sinyallerin çoğu düz SDI idi, bazıları mekandan dolayı kablosuzdu ve hiçbir yönlendirme sorunu yaşanmadan ATEM hepsini anında görebildi.”

Hangman, görüntüye nüans katmak için 24 inçlik bir monitör kullandı. Tonkin bunu şöyle anlattı: “Belirli yerlerde, ISO değerini bir durak kadar ayarlayabildim veya renk ısısını düzeltebildim. Bunu yapmak, görüntüleri iki hafta sonra post prodüksiyonda görüp keşke değiştirebilseydim demek yerine, çekim sırasında görmemi sağladı.”

Tonkin gelecekte, daha büyük olan bu RGBW sensörleri, tam çerçeve ve 65mm zum lenslerin yeni nesilleriyle birlikte kullanmak için heyecanlı. Tonkin sözlerini şöyle sonlandırdı: "Nihayet canlı etkinlik çekimlerini gerçek büyük format seviyesine taşıyoruz. Bu noktada zor olan, lens eşleştirme ve genişletici tercihi oluyor. Piyasa gelişiyor ve daha fazla tam çerçeve ve 65 format zum lensler üretiliyor. Bu durum bizi heyecanlandırıyor, çünkü canlı etkinlik çekimlerini daha iyi hale getiriyor. Geçmiştekinden çok daha büyük sensör boyutları kullanıyoruz ve bu, ortamın ekrana nasıl yansıdığını değiştiriyor."

BASIN FOTOĞRAFLARI

URSA Cine 17K 65, URSA Cine 12K LF, PYXIS 12K, PYXIS 6K, Pocket Cinema Camera 6K, ATEM SDI Extreme ISO ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video düzenleme ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticileri, video çeviricileri, video monitörleri, yönlendiricileri, canlı yapım görüntü mikserleri, disk kaydedicileri, dalga şekli görüntüleyicileri ve gerçek zamanlı film tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur. Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.blackmagicdesign.com/tr adresini ziyaret edin.

