BLACKMAGIC DESIGN PRÄSENTIERTNEUE BLACKMAGIC VIDEOHUB MINI 12G KREUZSCHIENEN

  Die weltweit kleinsten rackmontierbaren 12G-SDI-Kreuzschienen mit Clean-Switch an jedem Ausgang, Routing-Tasten an der Frontblende, 12G-SDI-Anschluss und USB-Webcam-Ausgang

NAB 2025, Las Vegas, USA – Freitag, 4. April 2025 – Blackmagic Design präsentierte heute mit den Blackmagic Video Mini 12G Modellen eine neue Produktfamilie kompakter Videohub 12G Kreuzschienen für den Einsatz in Umgebungen mit wenig Platz. Blackmagic Videohub Mini 12G sind in drei Ausführungen erhältlich: als 4x2-Modell in 1/3-Rackbreite, als 6x2-Modell in 1/2-Rackbreite und als 8x4-Modell in 2/3-Rackbreite. Neben zusätzlichen Eingängen für SDI-Broadcast-Geräte, bieten alle Modelle überdies 12G-SDI-Anschlüsse, die Material in allen SD-, HD-- und Ultra-HD-Videonormen verarbeiten, sowie einen Clean-Switch an den Videoausgängen. Blackmagic Videohub Mini Kreuzschienen sind ab sofort bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit ab 595 USD erhältlich.

Auf der NAB 2025 werden die Blackmagic Videohub Minis am Blackmagic Design Stand Nr. SL216 vorgeführt.

Blackmagic Videohub Mini Kreuzschienen sind die perfekte Lösung, um zusätzliche Eingänge für SDI-Equipment bereitzustellen. Angeboten wird ein 4x2-Modell in 1/3-Rackbreite, ein 6x2-Modell in 1/2-Rackbreite und ein 8x4-Modell in 2/3-Rackbreite. Alle Anschlüsse unterstützen 12G-SDI zum Arbeiten mit SD-, HD- und Ultra-HD-Videonormen. Die Modelle verfügen über eine neue Clean-Switch-Funktion, die nicht von den Eingaben abhängig ist, sondern bei der Videoausgabe ausgewählt werden kann. Benutzer können so eine bestimmte Quelle sauber über einen Ausgang routen, während dieselbe Quelle auch als Direktfeed an andere Ausgänge durchgeschaltet wird. Zur Verteilung von Videosignalen dienen Tasten an der Frontblende. Dort befinden sich auch 12G-SDI-Anschlüsse und ein USB-Webcam-Videoanschluss für Notfälle.

Blackmagic Videohub Mini Kreuzschienen sind speziell dafür ausgelegt, zusätzliche Eingänge für jede Art von SDI-Sendegeräten bereitzustellen. Dank ihres kompakten Designs nehmen sie in knapp bemessenen mobilen Geräteracks kaum Platz ein. Benutzer können zusätzliche Eingänge für ATEM Mischer bereitstellen oder die Eingangsauswahl für Streaming-Encoder und HyperDeck Rekorder erweitern. Mit Videohub Minis können Benutzer überdies extra Eingänge für Videomonitore bereitstellen. Kreuzschienen sind fantastisch, weil sie Benutzern ermöglichen, Signalwege zu ändern, ohne mitten im Projekt hektisch Kabel umstecken zu müssen. Wenn einem dringenden Kundenwunsch nachgekommen werden muss oder im Notfall, können Benutzer ihre Geräte direkt über die SDI-Anschlüsse an der Frontblende verbinden. Auf diese Weise sind Benutzer auf Unvorhergesehenes vorbereitet und brauchen nicht ihr gesamtes Rack neu zu verkabeln.

Die Frontblende der Blackmagic Videohub Minis ist speziell zum Umschalten im Cut-Bus-Stil mit dedizierten Ausgabe-- und Eingabetasten konzipiert. Zum Durchschalten eines Videosignals drückt man zuerst die Zieltaste und dann die entsprechende Quelltaste. Benutzern ist die nötige Routing-Kontrolle gegeben, obwohl die Kreuzschienen so klein ausgelegt sind, dass sie in kleine, tragbare Racks passen. Zum Anschließen von externen Geräten für die Signalumleitung finden sich an der Frontblende 12G-SDI-Videoanschlüsse. Sind Videogeräte angeschlossen, dann hat der Eingang an der Frontblende Vorrang vor dem höchstnummerierten Eingang an der Rückseite. An den vorderseitigen USB-Webcam-Port können Benutzer für Aufzeichnungen, Videoscopes oder Streaming-Software einen Computer anschließen.

Die Anschlüsse an der Frontblende stehen im Notfall zum Anschließen externer Geräte bereit. Alle Modelle verfügen über einen 12G-SDI-Eingang. Die 6x2-- und die 8x4-Modelle haben zusätzlich einen 12G-SDI-Ausgang. Außerdem gibt es einen USB-C-Webcam-Ausgang.

Alle Blackmagic Videohub Mini Modelle haben fortschrittliche multiratefähige 12G-SDI-Anschlüsse und unterstützen SD-, HD-- und Ultra-HD-Videoformate bis 2160p/60. Alle eignen sich zum Anschließen von SD-, HD-SDI-, 3G-SDI-, 6G-SDI-- und 12G-SDI-Geräten. Die Verteilung von Signalen in beliebigen Videonormen geht auf ein und derselben Blackmagic Videohub Mini sogar gleichzeitig. 12G-SDI unterstützt Ultra HD mit hohen Frameraten über einen einzigen BNC-Anschluss, der zugleich mit den regulären HD-Geräten des Benutzers kompatibel ist. Dies erlaubt den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Videoeingaben. Die SDI-Ausgabenorm wird automatisch geändert. 12G-SDI-Technik ist zukunftssicher und ermöglicht es Benutzern, ihre aktuellen Geräte und auch die der Zukunft anzuschließen.

Alle Blackmagic Videohub Mini Modelle haben eine Clean-Switch-Funktion, die mittels sauberer Signalsynchronisation beim Clean-Switching für stabile Videoübergänge sorgt. Einzigartig ist an der Clean-Switch-Funktion, dass sie für jeden Ausgang vorgegeben wird, ohne an die Eingabe gebunden zu sein. Das ist wichtig, weil die für die Clean-Switch-Funktion erforderlichen Resync-Prozessoren Videofeeds mit Video-Frames versehen oder diese herauslösen können. Wer keine zusätzlichen Frames eingefügt haben will, kann Feeds mit einem HyperDeck Rekorder direkt ohne Clean-Switch umschalten. Alternativ kann die Clean-Switch-Funktion für die Ausgabe an einen Monitor oder Streaming-Encoder verwendet werden, um für nahtlose Quellenwechsel zu sorgen. Bei den 6x2-- und den 8x4-Modellen koppelt der Clean-Switch die Quellen an Eingang 1 oder den Referenzeingang.

Jeder 12G-SDI-Anschluss aller Blackmagic Videohub Mini Modelle kommt mit integriertem SDI-Reclocking. SDI-Reclocking generiert das Signal bei jeder Übertragung neu und sichert somit optimale Videoqualität und verhindert SDI-Datenfehler. Ein wichtiger Vorgang, da die Qualität von Videosignalen durch längere Kabelstrecken leidet. Teure hochwertige und „digitalfähige“ Kabel fangen den Qualitätsverlust von Signalen zwar etwas auf, können ihn bei zunehmend längeren Kabeln aber nicht komplett verhindern. Reclocking liefert für alle SDI-Geräte im Studio ein aufbereitetes Signal mit verbesserter Jitter-Performance. So werden auch bei längeren Kabelstrecken Videoausfälle verhindert.

An der Frontblende von Blackmagic Videohub Minis befinden sich sehr praktische 12G-SDI-Anschlüsse zur direkten Umleitung von Videosignalen. Benutzern bleibt das Herumfummeln an Kabeln hinten im Rack erspart, ebenso wie das versehentliche Trennen wichtiger Signalwege. In dringenden Fällen können so bequem und spontan externe Geräte angeschlossen werden. Praktisch ist das auch bei unvorhergesehenen Kundenwünschen. Alle Modelle sind an der Frontblende mit einem 12G-SDI-Anschluss ausgestattet, der Vorrang vor dem höchstnummerierten Eingang an der Rückseite hat. Beim 6x2-- und dem 8x4-Modell gibt es an der Frontblende einen weiteren 12G-SDI-Anschluss, der das Videosignal übereinstimmend mit dem höchstnummerierten Ausgang durchschaltet. Es empfiehlt sich, die höchstnummerierten Ein-- und Ausgänge zu verwenden, da diese Anschlüsse selten für Kreuzschienen benutzt werden.

Das Live-Streamen geht direkt von der Frontblende der Kreuzschiene, weil der dortige USB-C-Port wie eine HD-Webcam-Videoquelle fungiert. Die Software liest die Kreuzschiene als gewöhnliche Webcam, obwohl es sich in Wirklichkeit um eine sendetaugliche SDI-Videoquelle handelt. Das gibt Benutzern die volle Kompatibilität mit jeder Videosoftware in voller 1080HD-Auflösungsqualität. Liegt eine Videoquelle in Ultra HD vor, wird sie für die Webcam-Ausgabe abwärtskonvertiert.

Alle Blackmagic Videohub Kreuzschienen sind fernsteuerbar. Dies ist in großen Sendestudios wichtig, weil mit der Kreuzschiene verbundene Geräte häufig in verschiedenen Gebäudebereichen stehen. Es gibt zwei Arten von Hardware-Steuerpanels. Das Videohub Master Control Pro Steuerpanel ähnelt der Kreuzschienen-Frontblende und hat einen Drehregler, ein LCD und Schnellwahltasten. Das Videohub Smart Control Pro Modell hingegen verfügt über alle Tasten. Sie sind in der Regel so konfiguriert, dass sie jeweils einen einzigen Kreuzschienen-Ausgang steuern und für einen Kreuzschienen-Eingang programmiert sind.

Soll die Blackmagic Videohub Mini ferngesteuert werden, bekommen Benutzer mit der gratis herunterladbaren Videohub Software Control die ideale Lösung an die Hand. Videohub Software Control ist sowohl mit Mac als auch Windows kompatibel und läuft somit auf demselben Computer, den Benutzer ohnehin für andere kreative Projekte nutzen. Die Software bietet bedienfreundliche, mit Symbolen gekennzeichnete Buttons. Jeder Button lässt sich wahlwiese einem Ein-- oder einem Ausgang der Kreuzschiene zuweisen. Anhand von Labels ist jeder Button visuell identifizierbar. Die großen Buttons eignen sich hervorragend zur Arbeit auf einem Touchscreen-PC, wo die Software zu einem großen XY-Bedienfeld wird. Selbst für Apple iPads steht eine Version der Software zum Download bereit.

„Wir freuen uns riesig, unseren Kunden mit der Einführung der neuen Videohub 12G Kreuzschienen bei der Lösung ihrer Routingprobleme in verschiedenen Räumen mit knappem Platz helfen zu können“, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Die neuen Blackmagic Videohub Mini 12G Modelle bringen die gleichen tollen Features der größeren Modelle mit, sind aber zum Einsatz in beengtem Raum, bspw. in tragbaren Racks und Ü-Wagen, designt. Außerdem macht der neue, auf die Ausgabe statt die Eingabe, ausgerichtete Clean-Switch die Backmagic Videohub Mini 12Gs zu mächtigen kleinen Kreuzschienen.“

Funktionsmerkmale der Blackmagic Videohub Mini Modelle

  *  Kompakte Mischformat-Videokreuzschiene für 12G-SDI
  *  Als 4x2, 6x2- und 8x4-Modelle verfügbar
  *  12G-SDI-Eingang an der Frontblende zur Notfall-Signalumleitung
  *  12G-SDI-Anschlüsse für latenzfreies Routing und Unterstützung für SD, HD und Ultra HD bis 2160p/60
  *  Clean-Switch an jedem Ausgang
  *  Reclocking an allen 12G-SDI-Anschlüssen
  *  USB-C-Webcam-Ausgang an der Frontblende
  *  Funktioniert mit den Hardware-Bedienpanels Videohub Master Control Pro und Videohub Smart Control Pro
  *  Unterstützt Videohub Software Control für Mac, Windows und iPad
  *  In 13 verbreitete Sprachen lokalisiert
  *  Inklusive kostenlosem SDK zur Integration in automatisierte Broadcast-Systeme

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Blackmagic Videohub Mini Kreuzschienen sind ab sofort zu Preisen ab 595 USD zzgl. Abgaben und Steuern bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos der Blackmagic Videohub Mini 12G Modelle und aller anderen Produkte von Blackmagic Design sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions-- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film-- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI-- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D-- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

