ブラックマジックデザイン、 新製品BLACKMAGIC VIDEOHUB MINI 12Gルーターを発表

  各出力にクリーンスイッチを搭載した世界最小の   ラックマウント12G-SDIルーター。フロントパネルにルーティングボタン、   12G-SDIコネクターおよびUSBウェブカム出力を搭載！

NAB 2025、アメリカ合衆国ラスベガス 2025年4月4日 - Blackmagic Designはこの日、Blackmagic Videohub Mini 12Gを発表した。コンパクトなVideohub 12Gルーターの新シリーズで、限られたスペースでの使用に最適。Blackmagic Videohub Mini 12Gは3機種を展開しており、1/3ラック幅の4x2モデル、1/2ラック幅の6x2モデル、2/3ラック幅の8x4モデルから選択可能。SDI放送機器に入力を追加できるだけでなく、全モデルがSD、HD、Ultra HDビデオフォーマットに対応した12G-SDIコネクター、そしてビデオ出力で選択できるクリーンスイッチを搭載している。Blackmagic Videohub Miniは、$595〜で世界中のBlackmagic Design販売店にて販売中。

Blackmagic Videohub Mini、NAB 2025のBlackmagic Designブース（#SL216）にて展示される。

Blackmagic Videohub Miniルーターは、既存のSDI機器に入力を追加するのに最適なソリューションだ。同シリーズは3機種を展開しており、1/3ラック幅の4x2モデル、1/2ラック幅の6x2モデル、2/3ラック幅の8x4モデルから選択可能。接続はすべて12G-SDIで、SD、HD、Ultra HDのビデオフォーマットに対応している。また、これらのルーターに搭載された新しい種類のクリーンスイッチは、入力に固定されておらず、ビデオ出力で選択される。つまり、特定のソースをクリーンスイッチで1つの出力にルーティングし、同じソースを他の複数の出力への直接フィードとして切り替えられる。フロントパネルには、ビデオルーティング用のボタンに加えて、緊急用の12G-SDI接続とUSBウェブカムビデオ出力を搭載。

Blackmagic Videohub Miniルーターは、あらゆる種類のSDI放送機器に入力を追加できるように設計されている。小型のデザインなので、スペースが限られているモバイルラック内で場所を取らない。ATEMスイッチャーに入力を追加したり、配信エンコーダーやHyperDeckレコーダーに入力選択を追加可能。ビデオモニターに入力を追加することもできる。ルーターは、作業中に慌ただしくケーブルをパッチングすることなく接続を変更できるので非常に便利だ。顧客の要求にすばやく対応する必要がある際や緊急時は、フロントパネルのSDIコネクターに機器を接続できるので、予期せぬ事態でも、ラックを接続し直す必要なく対応可能。

Blackmagic Videohub Miniのフロントパネルは、すばやいカットバススタイルのスイッチング用に設計されており、各入出力専用のボタンを搭載。ビデオ接続をルーティングするには、送信先ボタンを選択し、ソースボタンを押すだけだ。これらのルーターは小型のポータブルラックに収まる設計だが、ルーティングに必要なコントロールをすべて搭載している。また、フロントパネルには外部機器を接続できる12G-SDIビデオコネクターもある。フロントパネルの入力にビデオが接続されると、リアパネルの入力のうち番号が一番大きい入力がオーバーライドされる。フロントパネルにはUSBウェブカム出力も付いているので、コンピューターを接続し、ビデオスコープおよび配信ソフトウェアの使用や収録が可能だ。

急いで外部機器を接続する必要がある際は、フロントパネルのコネクターを使用できる。全モデルに12G-SDI入力が搭載されており、6x2および8x4モデルには12G-SDI出力も搭載されている。USB-Cウェブカム出力もある。

Blackmagic Videohub Miniの全機種に搭載されている高度な12G-SDI接続はマルチレートに対応しているため、2160p60までのあらゆるSD、HD、Ultra HDビデオフォーマットをサポートしており、あらゆるSD、HD-SDI、3G-SDI、6G-SDI、12G-SDI機器を接続可能。Blackmagic Videohub Miniは、同じルーターであらゆるビデオフォーマットを同時にルーティングできる。12G-SDIは、通常のHD機器でも動作するBNC接続一本で高フレームレートのUltra HDを送信できるため、異なるビデオ入力をシームレスに切り替えられ、SDI出力のフォーマットは自動的に変更される。12G-SDIは、既存の機材だけでなく、将来的に新しい機器を導入した場合にも対応できる未来を見据えたテクノロジーだ。

Blackmagic Videohub Miniは全機種がクリーンスイッチ機能を搭載しており、ソース間の切り替えにおいて安定したビデオトランジションが確保される。このクリーンスイッチ機能は独特で、入力ではなく、各出力で設定される。この重要な特徴により、クリーンスイッチに必要な再同期プロセッサーは、ビデオに対するビデオフレームの追加-- 削除を行うことができる。つまり、HyperDeckレコーダーは追加フレームが挿入されないようにクリーンスイッチを使用しない直接フィードに設定する一方、モニターまたは配信エンコーダーのルーター出力では、クリーンスイッチを使用してシームレスなソース変更が行えるのだ。クリーンスイッチは、ソースを入力1に、または6x2および8x4モデルではリファレンス入力にロックする。

Blackmagic Videohub Miniの全機種は、各12G-SDI入力にSDIリクロッキングを内蔵している。SDIリクロッキングは、ビデオ信号を再生成することで、最適なビデオ品質を確保し、SDIデータのエラーを防ぐ。長尺のケーブルを使用すると信号が劣化するため、この機能は非常に重要だ。高級なデジタルケーブルで改善される場合もあるが、それらを使用してもケーブルが長くなることで生じる品質の劣化を完全に排除することはできない。スタジオ内のすべてのSDIデバイスをリクロッキングすると、全機器が再生成された信号を受信し、ジッター性能が改善される。これにより、長尺のケーブルを使用してもビデオが途切れることはない。

Blackmagic Videohub Miniは、非常に便利な12G-SDIパッチコネクターをフロントパネルに搭載しており、ビデオに直接アクセスできる。つまり、ラックの裏でケーブルを配線し直す必要がないので、誤って重要な接続を切ってしまう心配がない。これは、急いで外部機器を追加する際や、クライアントから予定外の要求があった際などに非常に便利だ。全機種のフロントパネルに12G-SDI入力があり、接続されると、リアパネルのビデオ入力のうち番号が一番大きい入力がオーバーライドされる。6x2および8x4モデルはフロントパネルに12G-SDI出力もあり、最も大きい番号の出力と同じビデオが出力される。番号が一番大きい入出力は、あらゆるルーターにおいて使用頻度が最も低いため、それらを使用することが推奨される。

フロントパネルのUSB-C接続はHDウェブカメラのビデオソースとして機能するので、ルーターのフロントパネルから生配信が可能。実際にはSDIビデオソースだが、ソフトウェアはこのルーターを一般的なウェブカメラであると認識する。あらゆるビデオソフトウェアと互換性があり、フル解像度の1080HD品質が得られる。ビデオソースがUltra HDであれば、ウェブカム出力用にHDにダウンコンバートされる。

Blackmagic Videohubルーターの全機種は遠隔操作が可能。これは、建物内の異なる場所にあるルーターに機器が接続されている大規模な放送スタジオでは欠かせない機能だ。ハードウェアパネルは2種類ある。Videohub Master Control Proはフロントパネルと似ており、スピンノブ、LCD、ショートカットボタンを搭載。Videohub Smart Control Proには全てのボタンが搭載されており、各ボタンをルーター入力にプログラムして、単一のルーター出力をコントロールできる。

Blackmagic Videohub Miniを離れた場所からコントロールしたい場合は、無償でダウンロードできるVideohub Software Controlが理想的なソリューションだ。Videohub Software ControlはMacとWindowsの両方と互換性があるため、クリエイティブな作業に使用している既存のコンピューターで起動可能。このソフトウェアでは、大きくて押しやすいアイコンスタイルのボタンを使用できる。各ボタンはルーター入力およびルーター出力にカスタマイズ可能。また、視覚的に把握しやすいように各ボタンにカスタムアイコンを割り当てられる。ボタンが大きいので、タッチスクリーンPCで使用するのに最適。ソフトウェアを大画面のXYコントロールパネルとして使用できる。Apple iPad用のソフトウェアもダウンロード可能だ。

「新しいVideohub 12Gを発表できることを非常に嬉しく思っております。この製品は、スペースが限られた様々な放送現場で生じているルーティングの問題を解決することが目的です」と語るのは、Blackmagic DesignのCEO、グラント-- ペティ。「新製品のBlackmagic Videohub Mini 12Gシリーズは、大型モデルと同じ素晴らしい機能を搭載していますが、ポータブルラックや中継車など、小さいスペースに収まるように設計されています。さらに、新しいクリーンスイッチは入力ではなく出力で設定されるなど、Blackmagic Videohub Mini 12Gは非常にパワフルな小型ルーターです。」

Blackmagic Videohub Miniの機能

  *  コンパクトなミックスフォーマットの12G-SDIビデオルーター
  *  4x2、6x2、8x4の3機種を展開
  *  フロントパネルに緊急パッチ接続用の12G-SDI入力を搭載
  *  ゼロレイテンシーの12G-SDIで、2160p60までのSD、HD、Ultra HDに対応
  *  各出力にクリーンスイッチを搭載
  *  全12G-SDI入力でSDIリクロッキングに対応
  *  フロントパネルにUSB-Cウェブカム出力を搭載
  *  Videohub Master Control ProおよびVideohub Smart Control Proコントロールパネルと使用可能
  *  Mac、Windows、iPadでVideohub Software Controlをサポート
  *  13ヶ国語のユーザーインターフェース
  *  放送自動化システムに統合するための無償SDKを同梱

ご購入と価格

Blackmagic Videohub Miniは、Blackmagic Design販売店にて$595（税抜価格）で販売中。

フォト

Blackmagic Videohub Mini 12Gルーターおよびその他のBlackmagic Design製品の写真はこちらwww.blackmagicdesign.com/jp/media/images

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム-- フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクションシステムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。

Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

