BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIANOVOS ROTEADORES BLACKMAGIC VIDEOHUB MINI 12G

  Os menores roteadores SDI 12G montáveis em rack do mundo   trazem comutação limpa em todas as saídas, botões para roteamento   e conexões SDI 12G no painel frontal, além de saída USB para webcam.

NAB 2025, Las Vegas (EUA) - Sexta-feira, 4 de abril de 2025 - A Blackmagic Design anunciou hoje o Blackmagic Videohub Mini 12G, uma nova linha de roteadores Videohub 12G compactos para clientes que trabalham em espaços limitados. Disponível em três modelos, o Blackmagic Videohub Mini 12G tem um modelo 4x2 com largura de ⅓ de rack, um modelo 6x2 com largura de ½ de rack e um modelo 8x4 com largura de ⅔ de rack. Além de adicionar mais entradas a equipamentos SDI profissionais, todos os modelos também contam com conexões SDI 12G compatíveis com padrões de vídeo SD, HD e Ultra HD e uma comutação limpa que é selecionada nas saídas de vídeo. O Blackmagic Videohub Mini já está disponível a partir de US$ 595 através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

O Blackmagic Videohub Mini será apresentado no estande SL216 da Blackmagic Design na NAB 2025.

Os roteadores Blackmagic Videohub Mini são a solução perfeita para adicionar mais entradas a equipamentos SDI. Eles estão disponíveis em três modelos: um modelo 4x2 com largura de ⅓ de rack, um modelo 6x2 com largura de ½ de rack e um modelo 8x4 com largura de ⅔ de rack. Todas as conexões são SDI 12G e compatíveis com padrões de vídeo SD, HD e Ultra HD. Além disso, contam com um novo tipo de comutação limpa, que é selecionada nas saídas de vídeo, independentemente das entradas. É possível rotear uma fonte específica com a comutação limpa para uma saída enquanto transmite a mesma fonte como um feed direto para as outras saídas. O painel frontal conta com botões de roteamento de vídeo, conexões de vídeo SDI 12G de emergência e uma saída USB para webcam.

Os roteadores Blackmagic Videohub Mini foram criados para adicionar mais entradas a todos os tipos de equipamentos SDI profissionais. Eles são compactos e ocupam pouquíssimo espaço em racks portáteis, onde o espaço é limitado. Os clientes podem adicionar mais entradas aos switchers ATEM ou incorporar seleção de entradas em codificadores de streaming e gravadores HyperDeck, além de utilizá-los para adicionar entradas a monitores de vídeo. Os roteadores são fantásticos porque permitem alterar as conexões sem precisar reconectar os cabos às pressas durante um trabalho. Se receberem um pedido urgente ou se surgir uma emergência, basta os clientes conectarem os equipamentos às conexões SDI do painel frontal, podendo lidar com imprevistos sem ter que trocar os cabos no rack.

O painel frontal do Blackmagic Videohub Mini foi projetado para comutação rápida no estilo barramento de cortes com botões para as saídas e entradas. Para rotear uma conexão de vídeo, basta selecionar o botão de destino e, depois, pressionar o botão da fonte. Os clientes podem controlar totalmente seus roteamentos, mesmo se usarem os roteadores projetados para racks pequenos e portáteis. O painel frontal também conta com conexões de vídeo SDI 12G para conectar equipamentos externos, e a entrada no painel frontal substituirá a entrada de maior número no painel traseiro quando o vídeo for conectado. O painel frontal também tem uma saída USB para webcam que permite conectar computadores para gravações, escopos de vídeo ou aplicativos de streaming.

Caso precisem conectar equipamentos externos com urgência, os clientes podem usar as conexões do painel frontal. Todos os modelos têm uma entrada SDI 12G, e os modelos 6x2 e 8x4 também têm uma saída SDI 12G. Para completar, há uma saída USB-C para webcam.

Todos os modelos do Blackmagic Videohub Mini têm conexões SDI 12G multitaxa avançadas, compatíveis com qualquer formato de vídeo SD, HD e Ultra HD de até 2160p60 para que os clientes conectem qualquer equipamento SDI SD, HD, 3G, 6G e 12G. Além disso, é possível usar o Blackmagic Videohub Mini para rotear qualquer padrão de vídeo no mesmo roteador simultaneamente. Com o SDI 12G, os clientes dispõem de Ultra HD em altas taxas de quadros por meio de uma única conexão BNC. Além disso, por ser compatível com equipamentos HD comuns, é possível alternar entre as diferentes entradas de vídeo sem interrupções, com ajuste automático do padrão da saída SDI. Compatível com equipamentos atuais e futuros, o SDI 12G oferece tecnologia à prova do tempo.

Todos os modelos do Blackmagic Videohub Mini contam com um recurso de comutação limpa, que garante transições de vídeo estáveis ao alternar entre as fontes. A comutação limpa é um recurso diferenciado, pois é configurado em cada saída, não nas entradas. Além disso, é importante, pois os processadores de ressincronização necessários para a comutação limpa podem adicionar ou remover quadros do vídeo. Ou seja, é possível configurar um gravador HyperDeck como um feed direto sem comutação limpa para evitar que quadros sejam adicionados, e a saída de monitoramento ou do roteador de codificação de streaming pode utilizar a comutação limpa para garantir transições de fonte sem interrupções. A comutação limpa sincroniza as fontes com a entrada 1 ou com a entrada de referência nos modelos 6x2 e 8x4.

Todos os modelos do Blackmagic Videohub Mini incluem retemporização SDI em todas as entradas SDI 12G, que regenera o sinal de vídeo para garantir a qualidade de vídeo ideal e evitar erros nos dados SDI. Esse recurso é muito importante, pois cabos de vídeo mais longos deterioram o sinal. Embora cabos “digitais” especializados ajudem a minimizar essa perda da integridade do sinal, eles não conseguem eliminá-la completamente. Ao retemporizar todos os dispositivos SDI no estúdio, cada equipamento recebe um sinal regenerado, reduzindo as instabilidades temporais do sinal e permitindo o uso de cabos mais longos sem gerar falhas no vídeo.

O Blackmagic Videohub Mini conta com conectores de patch SDI 12G no painel frontal para acesso direto ao vídeo. Os clientes não precisam mexer no emaranhado de cabos atrás dos racks, correndo o risco de desconectar acidentalmente algo importante. Além disso, é útil quando precisarem instalar urgentemente um equipamento extra ou caso um cliente peça algo de última hora. Todos os modelos têm uma entrada SDI 12G no painel frontal que substitui a entrada de vídeo traseira de número mais alto, quando conectada. Os modelos 6x2 e 8x4 também incluem uma saída SDI 12G no painel frontal que transmite o mesmo vídeo da saída de número mais alto. É preferível usar as saídas e entradas de número mais alto, pois são as conexões menos utilizadas em qualquer roteador de vídeo.

Os clientes podem transmitir ao vivo diretamente do painel frontal do roteador, pois a conexão USB-C frontal funciona como uma fonte de webcam HD. O software reconhece o roteador como uma webcam comum, mas, na verdade, é uma fonte de vídeo SDI. Os clientes dispõem de compatibilidade total com qualquer programa de vídeo na resolução máxima de 1080 HD. Se a fonte de vídeo for Ultra HD, então ela será convertida para HD na saída para webcam.

Todos os roteadores Blackmagic Videohub podem ser controlados remotamente, o que é essencial em grandes estúdios de transmissão, onde os equipamentos conectados ao roteador estão localizados em diferentes áreas da instalação. Há dois modelos de painel físico disponíveis: Semelhante ao painel frontal, o Videohub Master Control Pro conta com um seletor giratório, LCD e botões de atalho. Já o modelo Videohub Smart Control Pro conta com mais opções de botões e normalmente é configurado para controlar uma única saída de roteador, com cada botão atribuído a uma entrada do roteador.

Caso os clientes precisem controlar remotamente um Blackmagic Videohub Mini, o Videohub Software Control é a solução ideal, pois pode ser baixado gratuitamente. O Videohub Software Control é compatível com Mac e Windows, então os clientes podem rodá-lo nos computadores que já usam em seus trabalhos criativos. Os botões do software são grandes, com ícones, e fáceis de pressionar. Cada botão pode ser atribuído a uma entrada ou saída do roteador, além de poder ser atribuído a um ícone personalizado para ajudar na identificação visual. Os botões grandes são ótimos para uso em PCs com tela de toque, pois o software se torna um enorme painel de controle XY. Os clientes podem até baixar uma versão do software para o Apple iPad.

“Estamos muito animados com o lançamento dos novos roteadores Videohub 12G, que ajudarão os clientes a solucionar diversos problemas de roteamento ao trabalhar em diferentes locais com espaço limitado”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “Os novos modelos do Blackmagic Videohub Mini 12G contam com os mesmos recursos dos modelos maiores, porém foram projetados para caber em espaços menores, como racks portáteis e unidades móveis de transmissão. Além disso, a nova comutação limpa na saída, não na entrada, torna o Blackmagic Videohub Mini 12G um roteador compacto incrivelmente poderoso.”

Recursos do Blackmagic Videohub Mini

  *  Roteadores de vídeo SDI 12G de formato compacto e misto.
  *  Disponível nos modelos 4x2, 6x2 e 8x4.
  *  Inclui entrada SDI 12G no painel frontal para conexões de emergência.
  *  SDI 12G com latência zero compatível com SD, HD e Ultra HD até 2160p60.
  *  Comutação limpa em todas as saídas.
  *  Retemporização SDI em todas as entradas SDI 12G.
  *  Saída USB-C para webcam no painel frontal.
  *  Compatível com os painéis de controle Videohub Master Control Pro e Videohub Smart Control Pro.
  *  Compatível com o Videohub Software Control para Mac, Windows e iPad.
  *  Traduzido para 13 idiomas populares.
  *  Inclui SDK gratuito para integração com sistemas de automação profissionais.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Blackmagic Videohub Mini já está disponível a partir de US$ 595, excluindo taxas e impostos locais, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos dos roteadores Blackmagic Videohub Mini 12G e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

