BLACKMAGIC DESIGN ANNUNCIALE NUOVE MATRICI BLACKMAGIC VIDEOHUB MINI 12G

  Le matrici 12G-SDI da rack più piccole al mondo con commutazione istantanea su ogni uscita   e pannello frontale con pulsanti di controllo, connessione 12G-SDI e uscita webcam USB

NAB 2025, Las Vegas (USA) - venerdì 4 aprile 2025 - Blackmagic Design ha annunciato Blackmagic Videohub Mini 12G, la nuova linea di matrici Videohub 12G compatte pensate per i piccoli spazi. Sono disponibili tre modelli con larghezze diverse: 4x2 di ⅓ di rack, 6x2 di ½ di rack e 8x4 di ⅔ di rack. Oltre a fornire ingressi aggiuntivi ai dispositivi broadcast SDI, tutti i modelli offrono connessioni 12G-SDI per standard video SD, HD e Ultra HD, e commutazione istantanea selezionabile sulle uscite video. Blackmagic Videohub Mini è disponibile dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$595.

Le matrici Blackmagic Videohub Mini saranno in dimostrazione allo stand SL216 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2025.

Le matrici Blackmagic Videohub Mini sono perfette per aggiungere ingressi ai dispositivi SDI. Ci sono tre modelli con larghezze diverse: 4x2 di ⅓ di rack, 6x2 di ½ di rack e 8x4 di ⅔ di rack. Tutte le connessioni sono 12G-SDI e pertanto funzionano negli standard video SD, HD e Ultra HD. Offrono anche un nuovo sistema di commutazione istantanea, selezionabile sulle uscite video e non vincolato agli ingressi. È quindi possibile instradare con commutazione istantanea una fonte su un’uscita, e allo stesso tempo inviare la stessa fonte direttamente anche ad altre uscite. Il pannello frontale dispone di pulsanti di controllo, connessioni video 12G-SDI di emergenza e un’uscita webcam USB.

Le matrici Blackmagic Videohub Mini sono state progettate per aggiungere ingressi a qualsiasi tipo di dispositivo broadcast SDI. Sono di piccole dimensioni per occupare poco spazio nei rack portatili, dove è più limitato. Consentono di aggiungere ingressi agli switcher ATEM o abilitare la selezione di ingressi con i codificatori di streaming e i registratori HyperDeck. Anche i monitor video possono beneficiare di ulteriori ingressi. Un vantaggio delle matrici è quello di poter cambiare le connessioni senza dover collegare e scollegare freneticamente i cavi mentre si lavora. Per soddisfare la richiesta urgente di un cliente o in caso di emergenza basta collegare i dispositivi alle connessioni SDI frontali. Questa soluzione è ideale per gestire gli imprevisti senza ricablare il rack.

Il pannello di controllo frontale di Blackmagic Videohub Mini è stato progettato per una commutazione in stile stacco netto con pulsanti appositi per gli ingressi e per le uscite. Per instradare una connessione video basta premere il pulsante della destinazione e poi quello della fonte. Il controllo sull’instradamento è totale, pur essendo matrici di piccole dimensioni pensate per i rack portatili. Il pannello frontale ospita connessioni video 12G-SDI per il patching di attrezzatura esterna, oltre a un ingresso che ha la precedenza sull’ingresso video posteriore collegato sequenzialmente più alto. C’è anche un’uscita webcam USB a cui connettere un computer per le registrazioni, i grafici del segnale o il software di streaming.

Per collegare urgentemente attrezzatura esterna si può ricorrere alle connessioni frontali. Tutti i modelli ospitano un ingresso 12G-SDI, e i modelli 6x2 e 8x4 anche un’uscita 12G-SDI. C’è persino un’uscita webcam USB-C.

Tutti i modelli Blackmagic Videohub Mini sono muniti di avanzate connessioni 12G-SDI multirate compatibili con i formati video SD, HD e Ultra HD fino al 2160p60, consentendo di connettere qualsiasi tipo di dispositivo SD, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI e 12G-SDI. Per di più, Blackmagic Videohub Mini può instradare standard video differenti sulla stessa matrice in contemporanea. Il 12G-SDI fornisce Ultra HD ad alto frame rate tramite una singola connessione BNC che funziona anche con attrezzatura HD, quindi alternando ingressi video diversi, lo standard dell’uscita SDI cambierà automaticamente. Grazie al 12G-SDI si ha a disposizione la tecnologia per connettere non solo i dispositivi esistenti ma anche quelli futuri.

Tutti i modelli Blackmagic Videohub Mini offrono la funzione di commutazione istantanea che garantisce transizioni video stabili quando si cambiano le fonti. Si tratta di una funzione speciale perché non riguarda gli ingressi, bensì ciascuna uscita. È una caratteristica importate, dato che i processori di re-sync necessari per la commutazione istantanea tendono ad aggiungere o rimuovere frame dal video. Per esempio si potrà impostare un registratore HyperDeck su un feed diretto senza commutazione istantanea per non avere frame aggiuntivi, usando al contempo l’uscita con commutazione istantanea associata a un monitor o a un codificatore per cambiare le fonti con fluidità. La commutazione istantanea allaccia le fonti all’ingresso 1, o all’ingresso di riferimento dei modelli 6x2 e 8x4.

Il reclocking SDI è disponibile su ogni ingresso 12G-SDI di tutti i modelli Blackmagic Videohub Mini. Serve per rigenerare il segnale video al fine di garantire una qualità ottimale ed evitare errori dei dati SDI. Questa funzione è fondamentale perché i cavi video lunghi tendono a deteriorare il segnale. I costosi cavi “digitali” di alta fascia sono preferibili, ma non eliminano completamente il problema della perdita di integrità del segnale causata dalla lunghezza dei cavi. Con il reclocking SDI, tutti i dispositivi nello studio riceveranno un segnale rigenerato e con jitter ottimizzato, per cui si potrà lavorare con cavi più lunghi e senza interruzioni del video.

Sul pannello frontale di Blackmagic Videohub Mini ci sono connettori 12G-SDI di patching per un accesso video diretto. Non ci sarà più bisogno di mettere sottosopra i cavi dietro il rack, rischiando di scollegare qualcosa di importante. Questi connettori sono utilissimi per aggiungere attrezzatura esterna in caso di imprevisti o per soddisfare una richiesta tardiva del cliente. Tutti i modelli ospitano un ingresso 12G-SDI frontale che ha la precedenza sull’ingresso video posteriore collegato sequenzialmente più alto. Sul lato frontale, i modelli 6x2 e 8x4 includono anche un’uscita 12G-SDI che corrisponde al video dell’uscita sequenzialmente più alta. È preferibile usare gli ingressi e le uscite più alte perché di solito vengono utilizzate di meno sulle matrici video.

La connessione USB-C frontale opera come fonte video HD di una webcam, consentendo di trasmettere in streaming direttamente dal pannello della matrice. Il software rileverà la matrice come una normale webcam, anche se in realtà si tratta di una fonte video SDI. La compatibilità totale è garantita con qualsiasi software video in piena risoluzione con qualità 1080HD. Se la fonte video è Ultra HD, verrà convertita in HD per l’uscita webcam.

Tutte le matrici Blackmagic Videohub si possono controllare in remoto, fondamentale quando i dispositivi ad esse connessi sono situati in stanze diverse. Sono disponibili due pannelli di controllo. Videohub Master Control Pro è simile al pannello frontale della matrice, con una manopola, un LCD e pulsanti di selezione rapida. Videohub Smart Control Pro dispone solo di pulsanti e di solito è configurato per usare una sola uscita e selezionare gli ingressi con i rispettivi pulsanti.

Per controllare in remoto Blackmagic Videohub Mini, Videohub Software Control è la soluzione ideale perché è gratuito. Compatibile con Mac e con Windows, Videohub Software Control si può aprire sullo stesso computer usato per altre operazioni creative. Il software ha un’interfaccia con pulsanti a icona facili da cliccare. Ogni pulsante si può associare a un ingresso o a un’uscita della matrice e contrassegnare con un’icona per distinguerlo dagli altri. I pulsanti di grandi dimensioni sono perfetti abbinati a un PC con touchscreen, che trasforma il software in un grande pannello di controllo XY. È disponibile anche una versione del software per l’iPad della Apple.

“Siamo veramente felici di presentare le nuove matrici Videohub 12G perché aiuteranno gli utenti che lavorano nel broadcast a risolvere i problemi dovuti alla carenza di spazio”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Le nuove Blackmagic Videohub Mini 12G offrono le stesse fantastiche funzioni dei modelli più grandi in un design pensato per gli spazi limitati, per esempio rack portatili e furgoni di regia mobile. L’innovativa funzione di commutazione istantanea sull’uscita, anziché sull’ingresso, trasforma la piccola Blackmagic Videohub Mini 12G in una matrice davvero potente”.

Caratteristiche di Blackmagic Videohub Mini

  *  Matrice video 12G-SDI multiformato compatta
  *  Disponibile nei modelli 4x2, 6x2 e 8x4
  *  Ingresso 12G-SDI frontale per patching di emergenza
  *  12G-SDI a latenza zero compatibile con SD, HD e Ultra HD fino al 2160p60
  *  Commutazione istantanea su ogni uscita
  *  Reclocking SDI su ogni ingresso 12G-SDI
  *  Uscita webcam USB-C frontale
  *  Operabile dai pannelli di controllo Videohub Master Control Pro e Videohub Smart Control Pro
  *  Supporta Videohub Software Control per Mac, Windows e iPad
  *  Disponibile in 13 lingue
  *  SDK gratuito per l’integrazione ai sistemi di automazione per il broadcast.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Blackmagic Videohub Mini è disponibile a partire da US$595, imposte locali e tasse escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini delle matrici Blackmagic Videohub Mini 12G e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

