BLACKMAGIC DESIGN ANNONCELES NOUVELLES GRILLES VIDEOHUB MINI 12G

  Les plus petites grilles de commutation 12G-SDI au format rack du monde,   avec commutation propre sur chaque sortie, ainsi que des boutons de routage,   une connexion 12G-SDI et une sortie webcam USB sur le panneau avant !

NAB 2025, Las Vegas (États-Unis) – Vendredi 4 avril 2025 – Blackmagic Design a annoncé aujourd’hui les Blackmagic Videohub Mini 12G, une nouvelle gamme de grilles de commutation Videohub 12G compactes et destinées aux utilisateurs disposant d’espaces limités. Les grilles se déclinent en 3 modèles, dont un modèle 4x2 d’une largeur d’un 1/3 rack, un modèle 6x2 d’un 1/2 rack et un modèle 8x4 de 2/3 rack. En plus d’ajouter des entrées supplémentaires aux équipements broadcast SDI, tous les modèles intègrent des connexions 12G-SDI compatibles avec les normes vidéo SD, HD et Ultra HD, ainsi qu’une commutation propre sur les sorties vidéo. Le Blackmagic Videohub Mini est disponible dès à présent auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier à partir de 595 $US.

Le Blackmagic Videohub Mini sera présenté à NAB 2025, au stand SL216 de Blackmagic Design.

Les grilles de commutation Blackmagic Videohub Mini sont parfaites pour ajouter des entrées supplémentaires à des équipements SDI. Elles se déclinent en 3 modèles, dont un modèle 4x2 d’une largeur d’un 1/3 rack, un modèle 6x2 d’un 1/2 rack et un modèle 8x4 de 2/3 rack. Grâce à leur connectique 12G-SDI, elles fonctionnent dans les normes vidéo SD, HD et Ultra HD. Elles offrent également un nouveau type de commutation propre qui est sélectionné sur les sorties vidéo au lieu d’être verrouillé sur les entrées. Les utilisateurs peuvent ainsi router une source spécifique avec une commutation propre vers une sortie tout en commutant la même source en tant que flux direct vers d’autres sorties. Le panneau avant offre des boutons de routage vidéo, ainsi que des connexions vidéo 12G-SDI d’urgence et une sortie vidéo webcam USB.

Les grilles Blackmagic Videohub Mini sont conçues pour ajouter des entrées supplémentaires à tous les types d’équipements broadcast SDI. Comme leur boîtier est petit, elles ne prennent pas beaucoup de place dans les racks mobiles, où l’espace est restreint. Les utilisateurs peuvent ajouter des entrées additionnelles aux mélangeurs ATEM, ou une sélection d’entrées aux encodeurs de streaming et aux enregistreurs HyperDeck. Ils peuvent également s’en servir pour ajouter des entrées supplémentaires aux moniteurs vidéo. Les grilles de commutation sont fabuleuses, car elles permettent de changer les connexions sans devoir raccorder de câbles au milieu d’une production. En cas d’urgence, les utilisateurs peuvent connecter du matériel aux connexions SDI sur le panneau avant, et ainsi gérer les imprévus sans recâbler leur rack.

Le panneau avant du Blackmagic Videohub Mini est conçu pour une commutation rapide de type cut-bus avec des boutons dédiés pour les sorties et les entrées. Pour router une connexion vidéo, il suffit de sélectionner le bouton de destination et d’appuyer sur le bouton source. Ces grilles offrent le contrôle dont les utilisateurs ont besoin, bien qu’elles aient été conçues pour les petits racks portables. Le panneau avant comprend également des connexions vidéo 12G-SDI pour raccorder du matériel externe. La connexion d’entrée du panneau avant remplacera la connexion d’entrée arrière la plus élevée lorsque la vidéo est connectée. Le panneau avant est aussi doté d’une sortie webcam USB pour connecter un ordinateur pour l’enregistrement, les scopes vidéo ou le logiciel de streaming.

Si les utilisateurs doivent urgemment brancher du matériel externe, ils peuvent utiliser les connexions du panneau avant. Tous les modèles comprennent des entrées 12G-SDI, et les modèles 6x2 et 8x4 intègrent également une sortie 12G-SDI. Ils offrent aussi une sortie webcam USB-C.

Tous les Blackmagic Videohub Mini comprennent une connectique 12G-SDI multi-débit avancée prenant en charge les formats vidéo SD, HD et Ultra HD jusqu’à 2160p60. Les utilisateurs peuvent ainsi connecter n’importe quel équipement SD, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI et 12G-SDI. En outre, le Blackmagic Videohub Mini prend également en charge le routage simultané de n’importe quelle norme vidéo. Le 12G-SDI offre de l’Ultra HD à haute fréquence d’images via une seule connexion BNC, également compatible avec tous les équipements HD standard. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement commuter différentes entrées vidéo, et la norme de sortie SDI changera automatiquement. Avec le 12G-SDI, ils disposent d’une technologie conçue pour durer qui se connecte à l’équipement d’aujourd’hui, mais aussi de demain.

Tous les modèles Blackmagic Videohub Mini comprennent une fonction de « commutation propre » qui garantit des transitions vidéo stables lors de la commutation entre les sources. Toutefois, cette fonction est unique, car elle est configurée sur chaque sortie au lieu de chaque entrée. C’est important car les processeurs de synchronisation nécessaires à la commutation propre sont capables d’ajouter ou de retirer des images vidéo. Ainsi, les utilisateurs peuvent régler un enregistreur HyperDeck sur une commutation directe non propre, car ils ne veulent pas insérer d’images supplémentaires. D’autre part, une sortie de grille peut être réglée sur une commutation propre vers un moniteur ou un encodeur de streaming pour garantir des changements de source impeccables. La commutation propre verrouillera les sources sur l’entrée 1 ou sur l’entrée de référence sur les modèles 6x2 et 8x4.

Tous les modèles Blackmagic Videohub Mini intègrent la synchronisation SDI sur chaque entrée 12G-SDI. La synchronisation SDI régénère le signal vidéo pour garantir une qualité vidéo optimale et éviter les erreurs de données SDI. C’est particulièrement important, car les longs câbles vidéo dégradent le signal. Les câbles « numériques » haut de gamme onéreux peuvent apporter une certaine aide, mais ils ne parviennent pas à éliminer complètement la perte d’intégrité du signal causée par la longueur des câbles. Grâce à la synchronisation SDI, tous les appareils SDI d’un studio reçoivent un signal régénéré et plus stable. Cela permet d’utiliser des câbles plus longs sans occasionner de problèmes techniques.

Le panneau avant du Blackmagic Videohub Mini comprend des connexions de raccordement 12G-SDI extrêmement utiles pour un accès vidéo direct. Comme il n’est pas nécessaire de toucher aux câbles à l’arrière du rack, cela évite de débrancher accidentellement une connexion importante. C’est utile lorsque du matériel externe supplémentaire doit être ajouté en urgence ou qu’un client demande quelque chose d’inattendu. Le panneau avant de tous les modèles est doté d’une entrée 12G-SDI qui remplace l’entrée vidéo arrière la plus élevée lorsqu’elle est connectée. Le panneau avant des modèles 6x2 et 8x4 comprend également une sortie 12G-SDI qui achemine la même vidéo que le numéro de sortie le plus élevé. Il est recommandé de se servir des entrées et sorties les plus élevées car ce sont les connexions les moins utilisées des grilles vidéo.

Les utilisateurs peuvent streamer en direct depuis le panneau avant de la grille, car sa connexion USB-C fonctionne comme une source vidéo webcam HD. Le logiciel détectera la grille de commutation en tant que webcam, alors qu’en réalité il s’agit d’une source vidéo SDI. Les utilisateurs disposent d’une compatibilité totale avec tous les logiciels vidéo en HD 1080 pleine résolution. Si leur source vidéo est en Ultra HD, elle sera down-convertie en HD pour la sortie webcam.

Tous les Blackmagic Videohub peuvent être contrôlés à distance, ce qui est vital dans les studios broadcast où l’équipement connecté à la grille de commutation est situé à différents endroits. Il existe 2 types de panneaux matériels. Le Videohub Master Control Pro est similaire au panneau avant et dispose d’une molette, d’un écran LCD et de boutons de raccourci. Le Videohub Smart Control Pro, lui, ne comporte que des boutons. Il est généralement programmé pour contrôler une seule sortie, avec chaque bouton programmé sur une entrée de la grille de commutation.

Lorsque les utilisateurs doivent contrôler à distance un Blackmagic Videohub Mini, le Videohub Software Control est la solution idéale, car son téléchargement est gratuit. Il est compatible avec Mac et Windows afin que les utilisateurs puissent faire un travail créatif sur l’ordinateur qu’ils possèdent déjà. Ce logiciel comprend de gros boutons faciles à utiliser. Chaque bouton peut être personnalisé en entrée ou sortie de la grille. De plus, une icône peut lui être attribuée pour qu’il soit plus facile à identifier visuellement. Les gros boutons sont parfaits pour une utilisation sur un PC à écran tactile, où le logiciel devient un panneau de contrôle XY grand écran. Les utilisateurs peuvent même télécharger une version du logiciel pour l’iPad d’Apple.

« Nous sommes très enthousiastes de lancer les nouvelles grilles de commutation Videohub 12G, qui aideront nos utilisateurs à résoudre de nombreux problèmes de routage lorsqu’ils travaillent dans différents environnements où l’espace est limité », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Les nouveaux modèles Blackmagic Videohub Mini 12G offrent les mêmes excellentes fonctionnalités que les modèles plus grands, mais sont conçus pour s’intégrer dans des espaces plus restreints, comme des racks portables ou des cars régie. De plus, la nouvelle commutation propre placée sur la sortie, et non sur l’entrée, fait du Blackmagic Videohub Mini 12G une petite grille de commutation particulièrement puissante. »

Fonctionnalités du Blackmagic Videohub Mini

  *  Grilles de commutation vidéo 12G-SDI multi-formats compactes.
  *  3 modèles au choix : 4x2, 6x2 et 8x4.
  *  Entrée 12G-SDI sur le panneau avant pour les connexions de raccordement d’urgence.
  *  Le 12G-SDI zéro latence prend en charge la SD, HD et Ultra HD jusqu’à 2160p60.
  *  Commutation propre sur chaque sortie.
  *  Synchronisation SDI sur toutes les entrées 12G-SDI.
  *  Sortie webcam USB-C sur le panneau avant.
  *  Compatible avec les panneaux de contrôle Videohub Master Control Pro et Videohub Smart Control Pro.
  *  Prend en charge le Videohub Software Control pour Mac, Windows et iPad.
  *  Disponible en 13 langues.
  *  Inclut un SDK gratuit pour une intégration à des systèmes d’automatisation broadcast.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

Le Blackmagic Videohub Mini est disponible dès maintenant à partir de 595 $US (hors taxes et droits locaux) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos du Blackmagic Videohub Mini et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984.

Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en post-production, leaders au niveau mondial, la société Blackmagic Design a des bureaux aux USA, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

