BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJENOWE ROUTERY BLACKMAGIC VIDEOHUB MINI 12G

  Najmniejsze na świecie routery 12G-SDI do montażu w racku   z Clean Switch na każdym wyjściu, przyciskami routingu na panelu   sterowania, złączem 12G-SDI oraz wyjściem USB kamery internetowej.

NAB 2025, Las Vegas, Stany Zjednoczone – piątek 4 kwietnia 2025 r. – Blackmagic Design ogłosił dziś Blackmagic Videohub Mini 12G, nową gamę kompaktowych routerów Videohub 12G dla klientów pracujących w ograniczonej przestrzeni. Blackmagic Videohub Mini 12G są dostępne w 3 wersjach: model 4x2 o szerokości ⅓ racka, model 6x2 o szerokości ½ racka oraz model 8x4 o szerokości ⅔ racka. Oprócz dodatkowych wejść dla sprzętu nadawczego SDI, wszystkie modele są również wyposażone w złącza 12G-SDI, które działają w standardach wideo SD, HD i Ultra HD oraz Clean Switch, który jest wybierany na wyjściach wideo. Blackmagic Videohub Mini jest już dostępny u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 595 USD.

Blackmagic Videohub Mini zostanie zaprezentowany na stoisku Blackmagic Design #SL216 podczas NAB 2025.

Routery Blackmagic Videohub Mini to idealne rozwiązanie, gdy trzeba dodać więcej wejść dla sprzętu SDI. Są dostępne w 3 wersjach: model 4x2 o szerokości ⅓ racka, model 6x2 o szerokości ½ racka oraz model 8x4 o szerokości ⅔ racka. Dzięki złączom 12G-SDI działają w standardach wideo SD, HD i Ultra HD. Zawierają także nowy typ Clean Switch, który jest wybierany na wyjściach wideo, a nie blokowany na wejściach. To umożliwia routing określonego źródła w trybie czystego przełączania do jednego wyjścia, jednocześnie przełączając to samo źródło jako bezpośredni sygnał do innych wyjść. Panel sterowania zawiera przyciski routingu wideo, a także awaryjne złącza wideo 12G-SDI i wyjście USB kamery internetowej.

Routery Blackmagic Videohub Mini zaprojektowano z myślą o dodawaniu wejść do wszelkiego typu sprzętu nadawczego SDI. Dzięki niewielkiej konstrukcji zajmują bardzo mało miejsca w przenośnych rackach o ograniczonej przestrzeni. Pozwalają zwiększyć liczbę wejść do mikserów ATEM, koderów strumieniowych, nagrywarek HyperDeck i monitorów. Routery są fantastyczne, bo umożliwiają wprowadzanie zmian w połączeniach bez konieczności gorączkowego poprawiania kabli w trakcie pracy. W razie pilnej potrzeby lub sytuacji awaryjnej można podłączyć sprzęt do złączy SDI na panelu sterowania, co pozwala poradzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami bez konieczności ponownego okablowania racka.

Panel sterowania Blackmagic Videohub Mini został zaprojektowany z myślą o szybkim przełączaniu w stylu magistrali cięcia z dedykowanymi przyciskami dla wyjść i wejść. Aby przekierować połączenie wideo, wystarczy wybrać przycisk kierunku docelowego i nacisnąć przycisk źródła. Daje to pełną kontrolę nad routingiem, mimo że routery zaprojektowano tak, aby mieściły się w małych, przenośnych rackach. Panel sterowania posiada złącza wideo 12G-SDI do podłączania zewnętrznego sprzętu, a złącze wejściowe zastąpi tylne złącze o najwyższej liczbie, gdy podłączone jest wideo. Znajduje się tu też wyjście USB kamery internetowej, co pozwala podłączyć komputer do nagrywania, monitorowania zakresów wideo lub oprogramowania do streamingu.

Zewnętrzny sprzęt można szybko podłączyć za pomocą złączy na panelu sterowania. Wszystkie modele mają wejście 12G-SDI, a modele 6x2 i 8x4 posiadają również wyjście 12G-SDI. Zawierają też wyjście USB typu C kamery internetowej.

Wszystkie modele Blackmagic Videohub Mini posiadają zaawansowane, wielostrumieniowe złącza 12G-SDI. Dzięki temu obsługują dowolny format wideo SD, HD i Ultra HD do 2160p60, umożliwiając podłączenie sprzętu SD, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI i 12G-SDI. Ponadto Blackmagic Videohub Mini obsługuje też routing dowolnego standardu wideo na tym samym routerze w tym samym czasie. 12G-SDI oferuje wysoki klatkaż Ultra HD poprzez pojedyncze połączenie BNC, działające ze wszystkimi zwykłymi urządzeniami HD. Umożliwia płynne przełączanie różnych wejść wideo, automatycznie zmieniając standard wyjściowy SDI. 12G-SDI to przyszłościowa technologia, która umożliwia korzystanie z przyszłego oraz obecnie posiadanego sprzętu.

Wszystkie modele Blackmagic Videohub Mini mają tryb „Clean Switch” zapewniający stabilne przejścia wideo podczas przełączania między źródłami. Ta cecha jest wyjątkowa, gdyż jest dostępna na każdym wyjściu zamiast na wejściach. Jest to ważne, bo procesory ponownej synchronizacji potrzebne do trybu Clean Switch mogą dodawać lub usuwać klatki wideo. Oznacza to, że można ustawić nagrywarkę HyperDeck na bezpośredni sygnał bez czystego przełączania, aby uniknąć dodatkowych klatek, podczas gdy wyjście monitora lub routera kodera streamingowego może korzystać z trybu Clean Switch, zapewniając płynne zmiany źródła. Clean Switch zablokuje źródła na wejściu 1 lub wejściu referencyjnym w modelach 6x2 i 8x4.

Wszystkie modele Blackmagic Videohub Mini mają wbudowane ponowne taktowanie SDI na każdym wejściu 12G-SDI. Ponowne taktowanie SDI regeneruje sygnał wideo, zapewniając optymalną jakość wideo i zapobiegając błędom danych SDI. To niezwykle ważne, bo dłuższe kable wideo pogarszają sygnał. Drogie, wysokiej klasy kable „cyfrowe” trochę pomagają, ale wciąż nie są w stanie całkowicie wyeliminować utraty integralności sygnału spowodowanej długością kabli. Ponowne taktowanie SDI wszystkich urządzeń SDI w studiu sprawi, że cały sprzęt otrzyma zregenerowany sygnał z ulepszoną fluktuacją. Oznacza to dłuższe kable i brak zaników w transmisji wideo.

Blackmagic Videohub Mini posiada niezwykle użyteczne złącza 12G-SDI na panelu sterowania, zapewniając bezpośredni dostęp do obrazu. Nie trzeba sięgać do kabli z tyłu racka, więc użytkownik nie odłączy przypadkiem czegoś ważnego. To świetne rozwiązanie, gdy trzeba podłączyć dodatkowy sprzęt w sytuacji awaryjnej lub nieoczekiwanej prośby klienta. Wszystkie modele mają wejście 12G-SDI na panelu sterowania, które po podłączeniu zastępuje tylne wejście o najwyższym numerze. Modele 6x2 i 8x4 posiadają też wyjście 12G-SDI na panelu sterowania, które jest tym samym sygnałem wideo, co najwyższy numer wyjścia. Zaleca się korzystanie z najwyższych numerów wejść i wyjść, bo są one najrzadziej używanymi połączeniami w każdym routerze wideo.

Można transmitować na żywo bezpośrednio z panelu sterowania routera, bo przednie złącze USB typu C działa jak źródło wideo z kamery internetowej HD. które rozpozna router jako zwykłą kamerkę, choć tak naprawdę jest to źródło wideo SDI w pełni kompatybilne z dowolnym oprogramowaniem wideo i w rozdzielczości Full HD 1080p. Źródło wideo w Ultra HD zostanie przekonwertowane w dół do HD dla wyjścia kamery internetowej.

Wszystkie routery Blackmagic Videohub mogą być zdalnie sterowane, co ma kluczowe znaczenie w dużych studiach nadawczych, gdzie sprzęt podłączony do routera znajduje się w różnych częściach budynku. Dostępne są 2 różne rodzaje paneli sprzętowych. Videohub Master Control Pro jest podobny do panelu sterowania i posiada pokrętło, LCD oraz przyciski skrótów. Natomiast model Videohub Smart Control Pro posiada wszystkie przyciski i jest zaprogramowany tak, że panel steruje pojedynczym wyjściem routera z każdym przyciskiem zaprogramowanym na wejście routera.

Blackmagic Videohub Mini można sterować zdalnie przez darmowe oprogramowanie Videohub Software Control. To idealne rozwiązanie. Videohub Software Control jest kompatybilne z Mac i Windows, dzięki czemu można z niego korzystać na komputerach już używanych do pracy twórczej. Oprogramowanie posiada duże przyciski w formie ikon. Każdy przycisk można dostosować do wejścia lub wyjścia routera oraz przypisać mu niestandardową ikonę, która pomaga w jego wizualnej identyfikacji. Duże przyciski są świetne w przypadku komputera z ekranem dotykowym, gdzie oprogramowanie staje się pełnoekranowym panelem sterowania XY. Można nawet pobrać wersję oprogramowania dla Apple iPad.

„Jesteśmy naprawdę podekscytowani premierą nowych routerów Videohub 12G, które pomogą klientom rozwiązać wiele problemów związanych z routingiem podczas pracy w różnych obszarach nadawczych o ograniczonej przestrzeni” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Nowe modele Blackmagic Videohub Mini 12G mają te same wspaniałe funkcje, co większe modele, ale zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do mniejszych przestrzeni, takich jak przenośne racki i wozy transmisyjne. Ponadto nowy Clean Switch ustawiony na wyjściu, a nie na wejściu, sprawia, że Blackmagic Videohub Mini 12G jest naprawdę zaawansowanym, kompaktowym routerem”.

Charakterystyka Blackmagic Videohub Mini

  *  Kompaktowe routery wideo 12G-SDI obsługujące różne formaty.
  *  Dostępne w modelach 4x2, 6x2 i 8x4.
  *  Zawiera wejście 12G-SDI na panelu sterowania do sytuacji awaryjnych.
  *  Zerowa latencja 12G-SDI obsługuje SD, HD i Ultra HD do 2160p60.
  *  Clean Switch na każdym wyjściu.
  *  Ponowne taktowanie SDI na wszystkich wejściach 12G-SDI.
  *  Wyjście USB typu C kamery internetowej na panelu sterowania.
  *  Działa z panelami sterowania Videohub Master Control Pro i Videohub Smart Control Pro.
  *  Obsługuje oprogramowanie Videohub Software Control dla Mac, Windows oraz iPada.
  *  Przetłumaczony na 13 popularnych języków
  *  Zawiera bezpłatny pakiet SDK do integracji z nadawczymi systemami automatyki.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic Videohub Mini jest już dostępny u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie od 595 USD, z wyłączeniem opłat celnych i podatków.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia routerów Blackmagic Videohub Mini 12G, jak również wszystkich innych produktów firmy Blackmagic Design są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

