BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC VIDEOHUB MINI 12G 라우터 발표

  각 출력에 탑재된 클린 스위치 기능 및 전면 패널 라우팅 버튼, 12G-SDI 연결 단자,   USB 웹캠 출력까지 탑재한 전 세계에서 가장 작은 랙 마운트형 12G-SDI 라우터!

NAB 2025, 미국, 라스베이거스 – 2025년 4월 4일(금) – Blackmagic Design사는 오늘 한정된 공간에서 작업해야 하는 사용자를 위해 새로운 Videohub 12G 라우터의 제품군으로 Blackmagic Videohub Mini 12G를 발표했다. Blackmagic Videohub Mini 12G는 1/3RU 크기의 4x2 모델과 1/2RU 크기의 6x2 모델, 2/3RU 크기의 8x4 모델인 3가지 모델로 구성되어 있다. SDI 방송 장비에 추가 입력을 추가했으며, 모든 모델은 SD/HD/UHD 비디오 표준에 적합한 12G-SDI 연결 단자를 탑재해 원하는 비디오 출력에 클린 스위치 기능을 적용할 수 있다. Blackmagic Videohub Mini는 현재 전 세계 공식 리셀러를 통해 미화 $595부터 구입할 수 있다.

Blackmagic Videohub Mini는 Blackmagic Design NAB 2025 부스 #SL216에서 시연될 예정이다.

Blackmagic Videohub Mini 라우터는 SDI 장비에 입력 수를 추가하기에 완벽한 솔루션이다. 1/3RU 크기의 4x2 모델과 1/2RU 크기의 6x2 모델, 2/3RU 크기의 8x4 모델인 3가지 모델로 구성되어 있다. 모든 연결이 12G-SDI를 지원해 SD/HD/UHD 비디오 표준으로 작업 가능하다. 비디오 출력에는 선택되어 있지만 입력에는 해당 신호가 잠겨 있지 않는 새로운 유형의 클린 스위치도 지원한다. 즉, 클린 스위치 기능을 사용해 특정 소스를 지정한 출력에 라우팅하는 동시에 동일한 소스를 다른 출력에 다이렉트 피드로 전환할 수 있다. 전면 패널에는 비디오 라우팅 버튼뿐 아니라 긴급 상황 발생 시 사용 가능한 12G-SDI 비디오 연결 단자와 USB 웹캠 비디오 출력도 탑재되어 있다.

Blackmagic Videohub Mini 라우터는 모든 유형의 SDI 방송 장비에 입력을 추가할 수 있도록 설계되어 있다. 작은 크기로 설계되어 공간이 제한된 이동식 장비랙에서 최소한의 공간만 차지한다. 추가 입력을 ATEM 스위처에 추가하거나 입력 선택을 스트리밍 인코더 및 HyperDeck 레코더에 추가할 수 있다. 비디오 모니터에 입력을 추가하는 데 사용할 수도 있다. 라우터를 사용하면 작업 도중 케이블을 패칭하지 않고 연결을 변경할 수 있어 매우 편리하다. 고객의 갑작스러운 요청 또는 비상 상황 발생 시 전면 패널에 있는 SDI 연결 단자에 장비를 연결할 수 있다. 이제 장비랙 연결을 바꾸지 않고도 돌발 상황에 대처할 수 있다.

Blackmagic Videohub Mini의 전면 패널은 컷 버스 스타일의 신속한 장면 전환을 위해 출력 및 입력 전용 버튼을 탑재한 디자인으로 설계되었다. 비디오 연결을 라우팅하려면, 목적지 버튼을 선택한 다음 소스 버튼을 누르기만 하면 된다. 작은 이동식 장비랙에 설치할 수 있도록 설계된 라우터이지만, 필요한 모든 라우팅 컨트롤을 제공한다. 전면 패널에는 외부 장비를 패칭하기 위한 12G-SDI 비디오 연결 단자도 탑재되어 있으며, 전면 패널 입력 연결은 비디오 연결 시 제품 뒷면의 최상위 입력 연결을 오버라이드한다. 전면 패널에는 USB 웹캠 출력 연결도 탑재되어 있기 때문에 영상 녹화, 비디오 스코프, 스트리밍 소프트웨어를 위해 컴퓨터를 연결할 수 있다.

갑작스럽게 외부 장비를 연결해야 할 경우, 전면 패널에 있는 연결 단자를 사용할 수 있다. 모든 모델에 12G-SDI 입력이 탑재되어 있으며, 6x2 및 8x4 모델에는 12G-SDI 출력도 탑재되어 있다. 이뿐만 아니라 USB-C 웹캠 출력도 탑재되어 있다.

Blackmagic Videohub Mini의 전 모델은 멀티 레이트의 첨단 12G-SDI 연결을 탑재해 최대 2160p60의 모든 SD, HD, UHD 비디오 포맷을 지원한다. 따라서 모든 SD, HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI 장비를 연결할 수 있다. 또한 Blackmagic Videohub Mini는 이 라우터에서 모든 비디오 표준의 라우팅을 동시에 지원한다. 12G-SDI는 모든 일반 HD 장비에 연결할 수 있는 하나의 BNC 연결을 통해 높은 프레임 속도의 UHD를 제공하기 때문에 사용자가 각기 다른 비디오 입력을 매끄럽게 전환할 수 있으며, SDI 출력 표준이 자동으로 변환된다. 12G-SDI를 통해 고객이 현재 보유하고 있는 장비뿐 아니라 미래에 보유할 장비에도 연결할 수 있는 기술을 얻을 수 있다.

Blackmagic Videohub Mini의 전 모델에서 클린 스위치 기능이 지원되어 소스 전환 시 안정적인 비디오 트랜지션이 실행된다. 이 클린 스위치 기능은 입력이 아닌 출력에 설정된다는 점이 독특하다. 클린 스위치에 필요한 재동기화 프로세서가 영상의 비디오 프레임을 추가 또는 제거할 수 있어 매우 중요하다. 따라서 추가 프레임 삽입을 원치 않을 경우, HyperDeck 레코더에서 클린 스위치가 아닌 직접 피드를 녹화하도록 설정할 수 있는 반면 매끄러운 소스 변경을 위해 모니터링 또는 스트리밍 인코더 라우터 출력에서는 클린 스위치를 사용할 수 있다. 클린 스위치 기능을 사용하면 소스를 6x2 및 8x4 모델의 입력 1 또는 레퍼런스 입력에 잠글 수 있다.

Blackmagic Videohub Mini의 전 모델에 탑재된 모든 12G-SDI 입력에는 SDI 리클러킹 기능이 내장되어 있다. SDI 리클러킹 기능은 비디오 신호를 재생성해 최적의 비디오 화질을 보장하며 SDI 데이터 오류를 방지한다. 이 기능이 매우 중요한 이유는 바로 긴 비디오 케이블을 사용하면 신호의 품질이 떨어지기 때문이다. 값비싼 프리미엄 디지털 케이블이 약간의 도움이 될 수는 있지만, 케이블 길이가 길어짐에 따라 발생하는 신호 손실을 완전히 막을 수는 없다. 스튜디오에 있는 모든 SDI 장비에 리클러킹 기능을 적용하면 다시 생성된 신호가 모든 장비로 전송되며, 이와 함께 지터 현상도 개선된다. 이는 케이블 길이가 길어져도 비디오 끊김이 발생하지 않는다는 점을 의미한다.

Blackmagic Videohub Mini의 전면 패널에는 활용도가 뛰어난 12G-SDI 패칭 커넥터가 탑재되어 있어 비상 상황 발생 시 비디오에 직접 접속할 수 있다. 즉, 장비랙 뒤쪽의 케이블을 찾느라 고생할 필요가 없기 때문에 실수로 중요한 케이블이 뽑힐 염려도 없다. 이는 갑자기 외부 추가 장비를 연결해야 하거나 고객의 급작스러운 요청이 발생한 경우에 큰 도움이 된다. 모든 모델의 전면 패널에 12G-SDI 입력이 탑재되어 있으며, 이 입력은 뒷면에 연결된 최상위 비디오 입력을 오버라이드한다. 6x2 및 8x4 모델의 전면 패널에는 12G-SDI 출력도 탑재되어 있는데, 이는 가장 높은 숫자의 출력과 동일한 비디오이다. 최상위 입력 및 출력 사용이 선호되는 이유는 다른 비디오 라우터에서 해당 연결이 사용될 가능성이 가장 낮기 때문이다.

전면의 USB-C 연결 단자가 HD 웹캠 비디오 소스처럼 작동하기 때문에 라우터 전면 패널로부터 직접 영상을 라이브 스트리밍할 수 있다. 해당 소프트웨어는 라우터를 일반 웹캠 영상으로 인식하지만, 사실은 SDI 비디오 소스가 연결된다. 덕분에 풀 해상도의 1080 HD 영상을 모든 영상 소프트웨어에서 사용할 수 있다. 비디오 소스가 UHD일 경우, 웹캠 출력을 위해 HD로 다운 컨버팅된다.

모든 Blackmagic Videohub 라우터는 원격으로 제어할 수 있는데 이는 라우터에 연결된 장비가 건물 내 여러 구역에 분산되어 있는 대형 방송 스튜디오에 꼭 필요한 기능이다. 2가지 유형의 하드웨어 패널을 사용할 수 있다. Videohub Master Control Pro는 전면 패널과 유사하며 회전 노브, LCD, 단축키 버튼이 탑재되어 있다. Videohub Smart Control Pro 모델에는 모든 버튼이 탑재되어 있으며, 일반적으로 라우터 입력에 프로그래밍된 각 버튼을 사용해 단일 라우터 출력을 제어하도록 프로그래밍이 되어 있다.

Blackmagic Videohub Mini를 원격으로 제어해야 할 경우에 사용하기 가장 적합한 솔루션은 무료 다운로드가 가능한 Videohub Software Control이다. Videohub Software Control은 Mac과 Windows 모두 지원하기 때문에 크레에이티브 작업에 사용 중인 기존 컴퓨터에서 그대로 작동된다. 이 소프트웨어에는 크기가 크고 누르기 쉬운 아이콘 스타일의 버튼이 제공된다. 각 버튼은 라우터 입력 또는 라우터 출력으로 사용자 지정할 수 있으며, 고객이 시각적으로 식별할 수 있도록 각 버튼에 커스텀 아이콘을 지정할 수 있다. 이러한 큰 버튼은 소프트웨어가 대형 화면 XY 컨트롤 패널이 되는 터치스크린 PC에서 사용하기에 적합하다. 이에 더해 Apple iPad용 소프트웨어 버전을 다운로드할 수도 있다.

“공간적 제약이 있는 다양한 방송 작업 환경에서 발생하는 라우팅 문제를 해결할 수 있는 새로운 Videohub 12G 라우터를 소개하게 되어 매우 기쁘다”라고 Blackmagic Design의 CEO, 그랜트 패티가 말했다. “새로운 Blackmagic Videohub Mini 12G 모델은 대형 모델과 같은 훌륭한 기능을 탑재했음에도 휴대용 장비랙이나 중계 차량과 같은 협소한 공간에서 활용할 수 있게 제작되었다. 덧붙여, 새로운 클린 스위치 기능을 입력이 아닌, 출력에 설정하여 Blackmagic Videohub Mini 12G를 작지만 아주 강력한 라우터로 만들었다.”

Blackmagic Videohub Mini 주요 기능

  *  혼합 포맷을 지원하는 소형 12G-SDI 비디오 라우터
  *  4x2, 6x2, 8x4 모델 지원
  *  비상시 패칭 연결을 위한 전면 패널 12G-SDI 입력 단자
  *  최대 2160p60의 SD, HD, UHD 지원 및 지연 현상이 없는 12G-SDI
  *  각 출력에서 지원되는 클린 스위치 기능
  *  모든 12G-SDI 입력에서 지원되는 SDI 리클러킹
  *  전면 패널에 탑재된 USB-C 웹캠 출력 단자
  *  Videohub Master Control Pro 및 Videohub Smart Control Pro 컨트롤 패널과 함께 사용 가능
  *  Mac, Windows, iPad용 Videohub Software Control 지원
  *  13개국 언어 지원
  *  방송 자동화 시스템과 통합을 위한 무료 SDK 제공

가격 및 구입 안내

Blackmagic Videohub Mini는 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $595(관세 및 기타 세금 제외)부터 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic Videohub Mini 12G 라우터 제품군 및 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

