BLACKMAGIC DESIGN ANNONCE LE BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 12G

  Les nouveaux modèles Video Assist offrent un grand écran de monitoring HDR à toutes les caméras,   de meilleurs codecs d’enregistrement, des scopes et des outils d’aide à la mise au point professionnels.

IBC 2019 - Amsterdam, Pays-Bas - vendredi 13 septembre 2019 - Blackmagic Design annonce aujourd'hui la sortie des deux modèles Blackmagic Video Assist 12G, ses deux nouvelles solutions de monitoring et d’enregistrement. Ces dernières intègrent des écrans HDR plus lumineux, des scopes, des batteries améliorées, le 12G-SDI et bien plus. Le Blackmagic Video Assist 12G sera disponible en septembre 2019 à partir de 795 $US auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

Le Blackmagic Video Assist 12G sera présenté à IBC 2019, au stand 7.B45 de Blackmagic Design.

Le nouveau Blackmagic Video Assist 12G HDR apporte un monitoring professionnel et un enregistrement en HD, Ultra HD, 2K et 4K DCI à tout type de caméras SDI ou HDMI. Ce nouveau design comprend des innovations, telles qu’un écran plus lumineux pour les travaux en HDR, un indicateur tally, 4 scopes intégrés, de meilleures fonctionnalités d’aide à la mise au point, des LUTs 3D et un enregistrement en Blackmagic RAW natif depuis des caméras compatibles. Grâce à la connectique 12G-SDI et HDMI 2.0 des modèles de 5" et 7", les utilisateurs peuvent enregistrer depuis presque n’importe quel appareil dans tous les formats jusqu'à 2160p60. L’écran tactile lumineux garantit un meilleur affichage des enregistrements, lors de tournages au format numérique HDR et en extérieur au soleil. Ce nouveau design comprend également de meilleures batteries et supporte deux batteries série L de Sony standard. Le Blackmagic Video Assist 12G est très polyvalent. C’est la solution idéale pour les tournages numériques nouvelle génération, le mastering de productions en direct et les tests broadcast.

Il existe deux modèles Blackmagic Video Assist 12G, qui intègrent une interface tactile innovante offrant des commandes d’enregistreur ainsi qu’un grand écran pour visualiser les enregistrements. Le modèle Blackmagic Video Assist 12G 7" est le seul à comprendre deux logements pour support, mais les deux modèles intègrent une connectique 12G-SDI pour l’Ultra HD à haute fréquence d’images, des entrées analogiques pour l’audio, un port USB-C pour l’enregistrement sur disque externe, un haut-parleur sur le panneau avant et un jack pour casque sur le côté. Les utilisateurs disposent également de deux logements pour batteries à l’arrière, compatibles avec les batteries Sony série L, pour alimenter les écrans HDR lumineux et l’électronique Ultra HD avancée. De plus, une alimentation universelle de 12V est incluse, pour une utilisation en studio ou sur le terrain.

Le Blackmagic Video Assist 12G HDR est le compagnon idéal de toutes les caméras. En effet, son grand écran lumineux de 2 500 nits compense à la perfection les petits écrans des caméras grand public et il offre des fonctionnalités professionnelles pour l’aide à la mise au point, ainsi que des formats de fichier de qualité. Le Video Assist est également la solution idéale pour les caméras professionnelles, car les utilisateurs pourront utiliser leurs anciennes caméras broadcast tout en bénéficiant de formats modernes. Comme le Video Assist est capable d’enregistrer en Apple ProRes, en Avid DNx et en Blackmagic RAW, il sera compatible avec tous les logiciels de montage les plus récents. Grâce à ses entrées HDMI et 12G-SDI, il peut être connecté à n’importe quelle caméra grand public, broadcast, ou encore DSLR. Avec les caméras compatibles, il est même possible de travailler en Blackmagic RAW.

L’écran LCD tactile innovant offre un contrôle incroyable. Il comprend des boutons de lecture, d’arrêt et d’enregistrement, ainsi qu’une mini timeline pour naviguer à travers les enregistrements. Les utilisateurs peuvent même balayer l’écran pour rechercher les images une par une. L’écran affiche le timecode, la norme vidéo, l’état des supports d’enregistrement et les indicateurs audio. Les scopes, ainsi que l’aide à la mise au point et à l’exposition peuvent être activés en touchant l’écran. De plus, il est possible de charger et de sauvegarder des LUTs 3D.

Comme le Video Assist utilise des cartes SD, les utilisateurs peuvent enregistrer sur des cartes mémoires flash largement disponibles sur le marché. Les fichiers sont assez légers pour être stockés sur des cartes SD standard ou UHS-II. Le modèle Video Assist 12G 7" intègre même deux logements pour cartes SD, il est donc possible d’échanger les cartes pleines, même pendant l’enregistrement, et ainsi enregistrer à l’infini. Les cartes SD standard ou UHS-II sont particulièrement adaptées à l’industrie broadcast car elles sont petites, rapides et abordables.

Pour enregistrer sur d’autres types de supports, les utilisateurs peuvent connecter des disques flash externes sur le port expansion USB-C. En ajoutant le Blackmagic MultiDock 10G, il est possible d’utiliser des SSD pour la compatibilité avec d’autres modèles HyperDeck. Enfin, la gestion des disques externes peut être effectuée depuis l’écran tactile.

Le Video Assist comprend une large gamme de connexions vidéo et audio, telles que 12G-SDI multi-débits pour les appareils SDI SD, HD et Ultra HD. L’HDMI est inclus pour les caméras et le monitoring HDMI sur des télévisions grand public et des projecteurs vidéo. Le modèle de 7 pouces est doté d’entrées mini XLR pour l’audio provenant de micros et de mixeurs audio externes. Le Video Assist comprend même une alimentation DC 12V avec un connecteur d’alimentation sécurisé.

Les utilisateurs seront prêts pour les workflows en HDR grâce à sa prise en charge des dernières normes HDR et à son écran extrêmement lumineux offrant une large gamme de couleurs. De plus, l’écran très lumineux rend les tournages en extérieur au soleil possibles. Les scopes intégrés se changent même en scopes HDR lorsque des formats HDR sont détectés. Les fichiers sont identifiés avec les informations HDR appropriées, et les entrées SDI et HDMI détectent automatiquement les normes vidéo HDR. Les formats de métadonnées statiques PQ et HLG sont traités selon la norme ST2084. Comme l’écran LCD lumineux offre une large gamme de couleurs, il peut prendre en charge les espaces colorimétriques Rec. 2020 et Rec. 709. Le gamut de l’écran du Video Assist peut même entièrement supporter le format DCI-P3.

Le Video Assist offre un monitoring de forme d’onde complet afin de garantir une conformité aux normes broadcast. Il est également parfait comme solution de monitoring de forme d’onde portable. Le scope de forme d’onde affiche les niveaux de luminance (dit aussi luminosité) des entrées vidéo ou du signal en lecture. Le vecteurscope permet de voir l’intensité des couleurs à un niveau de référence SDI de 100 %. Les utilisateurs disposent également de l’affichage Parade RGB, qui est idéal pour la correction colorimétrique et pour vérifier les couleurs illégales. L’histogramme permet quant à lui de visualiser la distribution des hautes et des basses lumières dans les images, mais aussi de repérer les zones écrêtées. Les scopes intégrés peuvent être superposés à la vidéo en direct, ou affichés dans une petite fenêtre dans le coin supérieur droit du scope.

Les connexions SDI et HDMI sont multi-débits et prennent en charge la SD, la HD et l’Ultra HD. Les formats SD incluent les normes NTSC et PAL. Les formats HD 720p comprennent 720p50 et 59.94p, les formats entrelacés HD 1080i comprennent 1080i50 et 59.94, et les formats HD 1080p comprennent 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60p. Les utilisateurs peuvent également travailler avec des formats 1080 PsF. L’Ultra HD est supportée jusqu’à 2160p59.94, Il est même possible d’enregistrer en 2K et 4K DCI jusqu’à 25p pour les travaux en cinéma numérique.

Le Video Assist est compatible avec les fichiers de LUTs 3D à 17 et 33 points standard, mais les utilisateurs peuvent également travailler avec les LUTs intégrées, comme Extended Video, Film to Video, ou encore Film to Rec.2020.

Comme le Video Assist enregistre avec des formats de fichiers standard et ouverts, aucun temps ne sera perdu avec le transcodage. Il est possible d’enregistrer en DNx ou ProRes 10 bits dans tous les formats et depuis des caméras HDMI ou SDI, mais aussi en Blackmagic RAW avec des caméras compatibles. De plus, les fichiers de médias fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation.

Le Blackmagic RAW est un nouveau format révolutionnaire conçu pour capturer et préserver les données du capteur des caméras. Le Video Assist supporte l’enregistrement en Blackmagic RAW depuis des caméras populaires, telles que Panasonic EVA1 et Canon C300 MK II. Cela évite des problèmes liés aux formats de caméra répandus, comme le H.264, qui compressent fortement les images, ajoutent du bruit et peuvent provoquer des artéfacts. Il sauvegarde également les réglages de la caméra en tant que métadonnées, permettant d’ajuster l’ISO, la balance des blancs et l’exposition sur la caméra ou ultérieurement durant le montage, sans aucune perte de qualité. Les fichiers Blackmagic RAW sont également légers et rapides.

Le Blackmagic Video Assist 12G intègre un enregistreur audio professionnel de bien meilleure qualité que celle de la plupart des caméras, ce qui évite de transporter du matériel audio supplémentaire. Pour les projets dans des formats SDI, il est possible d’enregistrer 2, 4, 8 ou 16 canaux audio en temps réel. Pour connecter des micros, le modèle Video Assist 7" comprend deux entrées audio analogiques XLR avec alimentation fantôme qui supportent une fréquence d'échantillonnage audio haute définition de 192 kHz en 16 et 24 bits non compressés par échantillon. Pour le monitoring, il suffit d’utiliser les indicateurs audio à l’écran et de sélectionner la balistique VU ou PPM.

Comme plusieurs langues sont disponibles, les utilisateurs n'auront pas besoin d’en apprendre une nouvelle pour l’utiliser. Il prend en charge l’anglais, le chinois, le japonais, le coréen, l’espagnol, l’allemand, le français, le russe, l’italien, le portugais et le turc.

Comme les fichiers du Blackmagic Video Assist 12G sont répandus, ils sont compatibles avec tous les systèmes d'exploitation et avec la plupart des logiciels vidéo. Les supports peuvent être formatés en ExFAT ou HFS+, il suffit donc de les brancher à l’ordinateur pour accéder aux fichiers, comme avec un disque standard. DaVinci Resolve est parfait pour le Video Assist, car il offre des outils de montage, d’étalonnage, de post-production audio et d’effets visuels sur un seul logiciel.

« Les moniteurs et enregistreurs Blackmagic Video Assist d’origine étaient très populaires. C’était une excellente façon de moderniser les caméras plus anciennes. De plus, ils étaient très utiles dans l’industrie de la diffusion », a déclaré Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Ces nouveaux modèles ont été considérablement améliorés. Ils intègrent toutes les leçons apprises de nos clients à Hollywood. Ils sont dotés d’écrans LCD plus lumineux, du 12G-SDI, du Blackmagic RAW, de meilleurs outils d’aide à la mise au point, de préréglages, de LUTs 3D et bien plus. Ils sont géniaux et nous sommes ravis ! »

FONCTIONNALITÉS DU BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 12G

  *  Prise en charge de la production en direct, de la signalétique numérique et de l’archivage.
  *  Design moderne avec commandes tactiles rapides.
  *  Offre un meilleur monitoring et de meilleurs codecs d’enregistrement aux caméras.
  *  Grand écran LCD offrant des outils d’aide à la mise au point de type cinéma numérique.
  *  Prise en charge des cartes SD/UHS-II pour les médias répandus.
  *  Enregistrement direct sur des disques externes USB-C.
  *  12G-SDI et HDMI pour un enregistrement en SD, HD et Ultra HD.
  *  Prise en charge avancée du HDR et écran LCD lumineux de 2500 nits offrant une large gamme de couleurs.
  *  Scopes intégrés, incluant la forme d’onde, le vecteurscope, la parade et l’histogramme.
  *  Technologie 12G-SDI multi-débit pour la SD, la HD et l'Ultra HD.
  *  LUTs 3D applicables au monitoring et à l’enregistrement.
  *  Formats de fichiers ouverts compatibles avec les logiciels populaires.
  *  Enregistrement en Blackmagic RAW depuis les caméras tierces compatibles.
  *  Audio professionnel multicanaux numérique et analogique.
  *  Localisation en 11 langues répandues.
  *  Compatibilité avec les principaux logiciels de montage non-linéaires, tels que DaVinci Resolve.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

La Blackmagic Video Assist 12G sera disponible en septembre 2019 à partir de 795 $US (hors droits) auprès des revendeurs Blackmagic Design du monde entier.

IMAGES DE PRESSE

Les photos du Blackmagic Video Assist 12G et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media/images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de très grande qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Il propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984. Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d'ingénieurs en postproduction de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

