BLACKMAGIC DESIGN YENI BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 12G’YI DUYURDU

  Yeni Video Assist modelleri, her kameraya büyük ekran HDR izleme özelliği ilave   etmekle birlikte; daha iyi kayıt kodekleri, skop ve profesyonel odak yardımı araçları içerir.

IBC 2019, Amsterdam, Hollanda - 13 Eylül 2019, Cuma - Blackmagic Design bugün, şirketin popüler kombine izleme ve kayıt çözümlerinin yeni modelleri, Blackmagic Video Assist 12G’yi duyurdu. Bu yeni modeller, daha parlak HDR ekranlar, dahili skoplar, geliştirilmiş batarya, 12G-SDI ve daha nicesini içeriyor. Blackmagic Video Assist 12G, Eylül 2019’da US$795 fiyat ile Blackmagic Design satıcılarından dünya çapında satışa sunulacaktır.

Blackmagic Video Assist 12G, 2019 IBC fuarında Blackmagic Design’in #7.B45 numaralı standında tanıtılacaktır.

Yeni Blackmagic Video Assist 12G HDR, her türlü SDI veya HDMI kameraya tüm; HD, Ultra HD, 2K ve 4K DCI formatlarında profesyonel izleme ve kaydetme özellikleri ekler! Yeni iyileştirilmiş tasarımı; HDR işleri için daha parlak ekran, tally göstergesi, 4 adet dahili skop, geliştirilmiş odak yardımı özellikleri, 3D LUT’lar ve tüm desteklenen kameralardan yerel Blackmagic RAW kaydetme gibi yenilikleri kapsar. 5 inç ve 7 inç modellerin her ikisindeki 12G-SDI ve HDMI 2.0 ile, hemen hemen her cihazdan 2160p60’a kadar tüm formatlarda kayıt için kullanıcılara destek sunar. Daha parlak dokunmatik ekranı; HDR dijital film çekimi yaparken veya dışarıda gün ışığında çekim yaparken, kayıtların daha iyi görünmesini sağlar. Yeni tasarımı ayrıca, iyileştirilmiş bataryalar da içerir ve iki adet standart Sony L-Seri bataryayı destekler. Bunun anlamı; Blackmagic Video Assist 12G’nin inanılmaz derecede çok yönlü ve yeni nesil dijital sinema çekimleri, canlı yapım mastering işlemi, yayın testi ve ölçümü için, mükemmel bir çözüm olduğudur!

Blackmagic Video Assist 12G’nin; deck kontrolleriyle yenilikçi bir dokunmatik ekran kullanıcı arayüzünün yanı sıra, kayıtları görüntülemek için büyük bir ekranı olan 2 modeli vardır. Blackmagic Video Assist 7" 12G modeli ayrıca, iki ortam yuvası içerir. 5 inç ve 7 inç modellerinin her ikisi yüksek kare hızlı Ultra HD için 12G-SDI özelliği, ses için analog girişler, USB-C harici disk kaydı, bir ön panel hoparlörü ve yan tarafına yerleştirilmiş bir kulaklık jak girişi içerir. Sony L-Seri bataryaların takılması için arkasında 2 batarya yuvasının olması sayesinde, daha parlak HDR ekranları ve daha yüksek hızlı Ultra HD elektronik aksamları çalıştırması için, kullanıcılar yeterli güç kaynağına da sahip oluyor. Stüdyoda veya çekim mekanında kullanılmak üzere, 12V bir evrensel güç kaynağı dahil edilmiştir.

Video Assist 12G HDR, kameraları bir üst seviyeye taşımak için idealdir çünkü, süper parlak 2500nit ekranı, tüketici kameralarında bulunan küçücük ekranlardan daha büyüktür. Kullanıcılar ayrıca, profesyonel odak yardımı özelliklerini ve daha iyi kalitedeki dosya formatlarını da eklemiş olur. Video Assist profesyonel kameralar için de harika bir çözümdür çünkü, kullanıcılar, daha eski yayın kameralarını en son kurgulama yazılımlarındaki modern dosya formatlarıyla güncellemek için onu kullanabilir. Kullanıcılar hangi kurgulama yazılımını kullanırsa kullansın, kayıtlarını Apple ProRes, Avid DNx ve Blackmagic RAW formatlarında yapabildiklerinden dolayı, Video Assist hepsiyle çalışır. HDMI ve 12G-SDI girişleriyle; her türlü tüketici kamerasına, yayın kamerasına ve hatta DSLR kameralara bağlanabilir. Daha sonra, desteklenen kameralarda, Blackmagic RAW ile RAW tarzı iş akışlarına bile geçilebilir!

Yenilikçi dokunmatik LCD ekran kullanıcı arayüzü, inanılmaz kontrol sağlar. Ekran üstünde; oynatma, durdurma ve kayıt için özel butonların yanı sıra, kayıtlar arasında gezinmek için bir mini timeline var. Kullanıcılar, görüntüleri kaydırarak yavaş ileri sarabilir. LCD; zaman kodunu, video standardını, ortam durumunu ve ses göstergelerini görüntüleyen bir denetim merkezi ekranı içerir. Dokunmatik ekran üzerinden hem skoplar hem de odak ve pozlama için yardım araçları etkinleştirilebilir. Bunlara ek olarak, kullanıcılar 3D LUT’ları yükleyebilir ve kaydedebilirler!

Video Assist, yaygın olarak kullanılan SD kart ortamı kullandığı için, kullanıcılar bulunması kolay flaş bellek kartlarına kayıt yapabilirler. Dosyalar; standart SD kartları veya daha hızlı UHS-II kartları üzerine uzun kayıtların yapılmasını sağlayacak kadar küçüktürler. Daha büyük olan 7 inçlik Video Assist 12G modelinin, kayıt esnasında bile dolu kartların değiştirilmesi için 2 adet SD kart yuvası vardır. Böylece, sınırsız bir kayıt süresi mümkündür. Standart SD kartlar veya daha hızlı UHS-II kartlar; küçük, yüksek hızlı ve uygun fiyatlı olmaları sebebiyle yayın için idealdirler.

Başka ortam türlerine kayıt yapılması gerekiyorsa, üzerindeki USB-C Expansion port, kayıt için harici bir flaş diskin takılmasını mümkün kılıyor. Blackmagic HyperDeck modelleri gibi, diğer kaydedicilerle kolay SSD uyumluluğu sağlamak için, bir Blackmagic MultiDock 10G ilave ettiğinizi düşünün. Dokunmatik ekran kullanılarak, harici disklerin yönetilmesine yarayan ekran üstü menüler bile var!

Video Assist; SD, HD ve Ultra HD SDI cihazlar için çoklu hız 12G-SDI gibi, geniş çeşitlilikte video ve ses bağlantıları içerir. Tüketici televizyonları ve video projektörlerinde izleme imkanı ve HDMI kameralar için HDMI dahil edilmiştir. 7 inç modeli, mikrofonlardan ve harici ses mikserlerinden ses girişi için, Mini XLR girişlerine sahiptir. Video Assist ayrıca, kilitlenebilen güç konektörü ile 12V DC güç bağlantısı bile içerir.

En son HDR standartları için destek ve geniş bir renk aralığı içeren, son derece parlak bir ekran ile, kullanıcılar en son HDR iş akışlarına hazır olur. Ayrıca, yüksek parlaklıktaki ekranı, parlak gün ışığında çekim yapmayı mümkün kılar. HDR formatlarda çalışırken, dahili skoplar HDR skoplara değişir. Dosyalar doğru HDR bilgileriyle etiketlenir ve ardından, SDI ve HDMI girişleri HDR video standartlarını otomatik olarak tespit eder. Statik metadata PQ ve HLG formatları, ST2084 standardına göre işlem görür. Parlak LCD ekranı daha geniş bir renk aralığına sahip olduğundan, Rec. 2020 ve Rec. 709 renk alanlarının her ikisini de işleyebilir. Dahili Video Assist LCD renk aralığı, DCI-P3 formatının %100’ünü bile idare edebilir.

Video Assist’in tam dahili dalga şekli denetleme özelliğiyle, kullanıcılar yayın standartlarıyla uyumluluğu temin edebilirler ve portatif bir dalga şekli denetleme çözümü olarak da harika çalışır. Dalga şekli ekranı, video girişlerinin veya oynatım sinyalinin parlaklık seviyelerinin geleneksel bir görüntüsünü sağlar. Vektörskop ekranı, %100 SDI referans seviyelerinde, rengin yoğunluğunu kullanıcıların görmesini sağlar. Kullanıcılar, renk düzeltme işlemleri ve geçersiz renk aralığı seviyelerinin kontrol edilmesi için ideal olan, RGB ve YUV parade ekranlarına da sahip olur. Histogram, görüntülerdeki beyazdan siyaha detayların dağılımını ve clipping olarak da bilinen kırpılmaya maruz kalan parlaklıkları veya gölgeleri gösterir. Dahili skoplar, canlı video üzerine veya skopun sağ üst köşesine, küçük resim içinde resim görüntüsü olarak bindirilebilir.

SDI ve HDMI bağlantıları çoklu hız özelliğine sahiptir. Bu sayede; SD, HD ve Ultra HD çözünürlükleri idare edebilir. SD formatları NTSC ve PAL içerir. 720p HD standartları 720p50 ve 59.94p içerir. 1080i HD interlaced (gecikmeli) formatları 1080i50 ve 59.94 içerir. 1080p HD formatları 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 ve 60p içerir. Kullanıcılar, 1080 PsF formatlarını bile kullanabilir. Ultra HD 2160p59.94’e kadar desteklenir. Kullanıcılar, dijital film çalışmaları için 2K ve 4K DCI hızlarında 25p’ye kadar bile kaydedebilir.

Video Assist; endüstri standardı olan 17 ve 33 nokta 3D LUT’larla çalışır veya kullanıcılar; Geniş Video, Film’den Videoya, Film’den Rec.2020’ye gibi dahili LUT’larla ve bunlar gibi daha nicesiyle çalışabilirler.

Video Assist; standart, açık dosya formatlarını kullanarak kayıt yapar. Bu sayede, kullanıcılar ortamlarını yeniden kodlamak için vakit harcamak zorunda kalmaz. Kayıt işlemi; tüm formatlardaki ve tüm HDMI veya SDI kameralardan gelen endüstri standardı 10-bit ProRes veya DNx dosyalarıyla uyumlu olmasıyla birlikte, desteklenen kameralara bağlı olduğunda 12-bit Blackmagic RAW dosyalarıyla da çalışır. Hepsinden iyisi de ortam dosyalarının tüm işletim sistemleriyle uyumlu olmalarıdır.

Blackmagic RAW, kameralardan gelen sensör verilerinin kalitesini yakalamak ve muhafaza etmek üzere tasarlanmış, devrimsel bir yeni formattır. Video Assist, Panasonic EVA1 ve Canon C300 MK II gibi popüler kameralardan Blackmagic RAW kayıt özelliğini destekler. Bu, yüksek derecede sıkıştırılmış olan ve gürültü ile işleme bozukluklarına sebebiyet veren, H.264 gibi popüler kamera formatlarıyla oluşabilecek sorunları ortadan kaldırır. Ayrıca, kamera ayarlarını metadata olarak saklar böylelikle; kullanıcılar ISO, beyaz ayarı ve pozlamayı kamerada ayarlayabilir veya daha sonra, hiç kalite kaybı olmadan, kurgulama esnasında bunların üzerine yazabilirler. Blackmagic RAW dosyaları, aynı zamanda küçüktür ve kullanımları hızlıdır; bu da idare edilmelerini kolaylaştırır.

Blackmagic Video Assist 12G; kameraların çoğunda bulunan ses kalitesinden çok daha iyi bir kalitede olan, dahili bir profesyonel ses kaydedici içerir. Dolayısıyla, fazladan ses ekipmanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. SDI formatlarında çalışırken; kullanıcılar 2,4,8 veya 16 adet ses kanalını gerçek zamanlı kaydedebilir. 7 inçlik Video Assist modelinde, mikrofonların bağlanmasına yarayan ve fantom güç içeren iki adet XLR analog ses girişi vardır. Bunlar, her örnekte sıkıştırılmamış 16 ve 24 bit yüksek tanımlı 192 kHz ses örnekleme hızını destekler. Kullanıcı tarafından seçilebilen VU veya PPM bilgileri içeren, ekran üstü ses göstergeleri kullanılarak, ses denetimi yapılabilir.

Çok sayıda farklı dilde tam destek sağladığından, cihazı kullanmak için kullanıcıların başka bir dili öğrenmesine gerek yoktur! Desteklenen diller arasında İngilizce, Çince, Japonca, Korece, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Portekizce ve Türkçe bulunur.

Blackmagic Video Assist 12G’den gelen dosyalar yaygın bir formattadır. Tüm işletim sistemleriyle ve çoğu video yazılımlarıyla uyumludur. ExFAT veya HFS+ kullanılarak kayıt ortamı formatlanabildiğinden, kullanıcılar ortama bilgisayarlardan erişebilir ve dosyalara normal diskler gibi ulaşabilirler. DaVinci Resolve, Video Assist ile kullanmak için mükemmeldir çünkü, tek bir yazılım uygulamasında; kurgulama, renk düzeltme, ses post prodüksiyon ve görsel efekt araçları içerir.

Blackmagic Design CEO, Grant Petty şunları açıkladı: “Orijinal Blackmagic Video Assist monitörleri ve kaydedicileri, son derece popülerdi ve daha eski kameraları bir üst seviyeye yükseltmek için de harikaydı. Bununla birlikte, televizyon endüstrisinin genel yayın alanlarında kullanım için de mükemmeldi.” “Bu yeni modeller harika bir ilerlemedir ve Hollywood’daki müşterilerimiz sayesinde tespit ettiğimiz eksiklikleri giderir. Daha parlak LCD ekranları, 12G-SDI, Blackmagic RAW, daha iyi odak yardımı araçları, önayarlar, 3D LUT’lar ve bunlar gibi daha nice özelliklere sahipler! Harikadırlar ve bu bizi heyecanlandırıyor!”

BLACKMAGIC VIDEO ASSIST 12G ÖZELLIKLERI

  *  Canlı prodüksiyon, dijital reklam sistemleri ve arşivleme için kullanımı destekler.
  *  Kullanımı hızlı dokunmatik ekran kontrolleri ile modern bir tasarım.
  *  Kameraları, daha iyi izleme özelliğine ve daha iyi kayıt kodeklerine geliştirir.
  *  Dijital film tarzı odak yardımı araçları için büyük LCD ekran.
  *  Yaygın bulunan ortamlar için SD/USH-II kart desteği.
  *  Harici USB-C ortam disklerine doğrudan kayıt yapar.
  *  SD, HD ve Ultra HD’de kayıt için 12G-SDI ve HDM.
  *  Parlak 2500nit geniş renk aralıklı LCD ile gelişmiş HDR desteği.
  *  Dahili skoplara; dalga şekli, vektör, parade ve histogram dahildir.
  *  SD, HD ve Ultra HD için en son çoklu hız 12G-SDI teknolojisi.
  *  İzleme ve kayıt imkanı için 3D LUT’lar uygulanabilir.
  *  Standart açık dosya formatları popüler yazılımlarla uyumludur.
  *  Desteklenen üçüncü parti kameralardan Blackmagic RAW kaydeder.
  *  Profesyonel çok kanallı dijital ve analog ses.
  *  11 yaygın dilde lokalize edildi.
  *  DaVinci Resolve gibi popüler NLE yazılımıyla çalışır.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

Blackmagic Video Assist 12G, Eylül 2019’da US$795 fiyat ile Blackmagic Design satıcılarından dünya çapında satışa sunulacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Blackmagic Video Assist 12G ve diğer Blackmagic Design ürünlerinin tüm fotoğraflarına www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; dünyanın en yüksek kalite video kurgu ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video izleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı prodüksiyon switcher’lerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli monitörlerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için gerçek zamanlı tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur. Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye www.blackmagicdesign.com/tr adresinden erişebilirsiniz.

