BLACKMAGIC DESIGN STELLTNEUEN BLACKMAGIC UPDOWNCROSS 100G VOR

  Neuer leistungsstarker 8-Kanal-Konverter unterstützt die Konvertierung zwischen   allen SD-, HD- und Ultra-HD-Videonormen über 100G-Ethernet mit vollständiger Redundanz

NAB 2026, Las Vegas, USA - Montag 13. April 2026 - Blackmagic Design hat heute mit dem Blackmagic UpDownCross 100G einen neuen leistungsstarken Normwandler vorgestellt. Er ermöglicht Benutzerinnen und Benutzern die gleichzeitige Wandlung von bis zu acht separaten SD-, HD- und Ultra-HD-Videokanälen in jede beliebige andere Norm. Für vollständige SMPTE-2022-7-Konformität verfügt der neue Konverter über redundantes 100G-Ethernet und einen dedizierten NMOS-Steuerport. Der Blackmagic UpDownCross 100G ist ab Juni zu einem Preis von 2.435 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Der Blackmagic UpDownCross 100G wird auf der NAB 2026 am Blackmagic Design Stand N2502 vorgeführt.

Der Blackmagic UpDownCross 100G ist ein leistungsstarker Normwandler für acht Kanäle mit nativen SMPTE-2110-Verbindungen via 100G-Ethernet. Er konvertiert bis zu acht separate SD-, HD- und Ultra-HD-Kanäle in beliebige andere Normen gleichzeitig. Das professionelle 1HE-Rackdesign mit Front-to-Back-Kühlung sorgt für einen besonders leisen Betrieb. Der Konverter verfügt über 100G-Ethernet-Redundanz für vollständige SMPTE-2022-7-Konformität, duale redundante AC-Netzteile sowie einen separaten NMOS-Steuerport für die Netzwerksteuerung.

Blackmagic 2110 IP Produkte entsprechen der SMPTE-2110-Norm zur Übertragung, Synchronisation und Beschreibung von 10-Bit-Video-, Audio- und Zusatzdaten über verwaltete IP-Netzwerke fürs Broadcasting. Sie können eingehende SDI-Signale übereinstimmend mit einer gängigen PTP-Uhr neu takten oder Signale von externen Geräten mit der von der PTP-Uhr generierten Referenzausgabe gleichschalten.

Alle Blackmagic SMPTE 2110 Produkte mit 100G-Ethernet sowie einige 10G-Ethernet-Modelle haben zwei separate Ethernet-Ports, die Redundanz unterstützen. Bei der SMPTE-2110-Redundanz werden zwei identische Kopien des Videos und Audios über zwei separate Netzwerkverbindungen übertragen. Noch besser funktioniert das, wenn man an die redundanten Ethernet-Ports vollständig getrennte Ethernet-Switches anschließt. Diese Redundanz bezeichnet man als SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching (unterbrechungsfreie Redundanzumschaltung). Bei dieser Methode werden die eingehenden RTP-Pakete beider Ethernet-Verbindungen anhand von Sequenznummern verglichen, sodass stets aus den zuerst empfangenen Pixelpaketen ein perfektes Videobild rekonstruiert wird. Umgeschaltet wird in Echtzeit und völlig nahtlos, ohne Bildausfälle oder Tonaussetzer für den Anwender.

„Unser System schützt uns vor den in der Fernsehbranche häufig uneinheitlichen Videonormen“, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Der neue UpDownCross 100G verarbeitet acht Kanäle in einer einzigen Rackeinheit. Dabei unterstützt ein 100G-Port acht Eingaben und acht Ausgaben. Man braucht also für acht Kanäle nur einen einzigen Anschluss. So dient dieser UpDownCross Konverter zum Schutz von allen möglichen Geräten. Das wird bestimmt sehr nützlich sein!“

Funktionsmerkmale des Blackmagic UpDownCross 100G

  *  Unterstützt acht Kanäle der Up-, Down- und Cross-Konvertierung
  *  Highspeed-100G-Ethernet für den SMPTE-2110-Einsatz
  *  Unterstützt alle Fernsehnormen in SD, HD und Ultra HD bis 2160p/60
  *  Zwei 100G-Ethernet-Ports bieten volle SMPTE-2022-7-Redundanz
  *  Gleichzeitige Normwandlung von acht unabhängigen Kanälen
  *  Mit speziellem NMOS-Anschluss für das Routing von IP-Quellen
  *  LCD an der Frontblende zum Monitoring von Videoeingaben und -ausgaben
  *  Lautsprecher und Kopfhöreranschluss an der Frontblende zur Tonkontrolle
  *  Zwei redundante Netzteile für Zuverlässigkeit im Sendebetrieb
  *  Lokalisierung in 13 verbreitete Sprachen für den internationalen Einsatz

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der Blackmagic UpDownCross 100G ist ab Juni zum Preis von 2.435 USD (zzgl. Abgaben) bei Blackmagic Design Resellern in aller Welt erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des Blackmagic UpDownCross 100G und aller anderen Produkte von Blackmagic Design sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -Ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

