BLACKMAGIC DESIGN PREZENTUJE NOWY BLACKMAGIC UPDOWNCROSS 100G

  Nowy, zaawansowany 8-kanałowy konwerter   umożliwia konwersję między wszystkimi standardami wideo SD,   HD i Ultra HD za pośrednictwem sieci Ethernet 100G z pełną redundancją.

NAB 2026, Las Vegas, Stany Zjednoczone - poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś Blackmagic UpDownCross 100G – nowy, zaawansowany konwerter standardów, który umożliwia jednoczesną konwersję nawet 8 oddzielnych kanałów wideo w formacie SD, HD i Ultra HD na dowolny inny standard. Nowy konwerter jest wyposażony w redundantny Ethernet 100G, zapewniający pełną zgodność z SMPTE 2022-7, oraz dedykowany port sterujący NMOS. Blackmagic UpDownCross 100G będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 2435 USD.

Blackmagic UpDownCross 100G zostanie zaprezentowany na stoisku Blackmagic Design #N2502 podczas NAB 2026.

Blackmagic UpDownCross 100G to wydajny 8-kanałowy konwerter standardów wyposażony w natywne złącza SMPTE-2110 obsługujące sieć Ethernet 100G. Umożliwia jednoczesną konwersję nawet 8 oddzielnych kanałów wideo SD, HD i Ultra HD na dowolny inny standard. Ta profesjonalna konstrukcja 1U wyposażona jest w system chłodzenia od przodu do tyłu, który działa bezgłośnie. Posiada również redundantny port Ethernet 100G zapewniający pełną zgodność z SMPTE-2022-7, dwa redundantne źródła zasilania AC oraz oddzielny port sterujący NMOS do podłączenia do sieci sterujących.

Produkty Blackmagic 2110 IP są zgodne ze standardem SMPTE-2110, który określa przesył, synchronizację i opis 10-bitowego wideo, dźwięku oraz danych pomocniczych przez zarządzane sieci nadawcze IP. Mogą one ponownie zsynchronizować wejścia SDI ze zwykłym zegarem PTP lub zewnętrzny sprzęt może zablokować wyjście referencyjne, które jest generowane z zegara PTP.

Wszystkie produkty Blackmagic SMPTE-2110 wyposażone w port Ethernet 100G, a także niektóre modele z portem Ethernet 10G, posiadają dwa oddzielne porty Ethernet zapewniające redundancję. Redundancja ta wysyła dwie identyczne kopie wideo i audio przez dwa oddzielne połączenia sieciowe. Działa jeszcze lepiej, gdy redundantne porty Ethernet są podłączone do oddzielnych przełączników Ethernet. Ta redundancja nosi nazwę SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching i porównuje przychodzące pakiety RTP na obu połączeniach według numeru sekwencji, a następnie rekonstruuje idealną klatkę wideo z dowolnego pakietu pikseli, który przychodzi jako pierwszy. Przełączanie odbywa się nieprzerwanie w czasie rzeczywistym, bez utraty klatek czy zakłóceń dźwięku.

„W telewizji standardy wideo są często nieprawidłowe i musimy chronić nasz system przed niespójnością” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Nowy UpDownCross 100G obsługuje 8 kanałów i ma wymiary 1U. Ponieważ jeden port 100G obsługuje 8 wejść i 8 wyjść, do obsługi 8 kanałów wystarczy jedno połączenie. Możemy używać UpDownCross do zabezpieczania dowolnego sprzętu. Myślę, że będzie to bardzo przydatne!”.

Charakterystyka Blackmagic UpDownCross 100G

  *  Posiada 8 kanałów konwersji w górę, w dół i krzyżowej.
  *  Łączy się za pomocą szybkiej sieci Ethernet 100G w standardzie SMPTE-2110.
  *  Obsługuje standardy telewizyjne SD, HD i Ultra HD w rozdzielczości do 2160p60.
  *  2 porty Ethernet 100G zapewniają pełną redundancję SMPTE-2022-7.
  *  8 niezależnych kanałów umożliwia jednoczesną konwersję standardów.
  *  Zawiera dedykowane łącze NMOS do routingu źródeł IP.
  *  LCD na panelu sterowania do monitorowania wejść i wyjść sygnału wideo.
  *  Głośnik i wejście słuchawkowe na panelu sterowania do monitorowania audio.
  *  Podwójne, redundantne zasilanie AC dla niezawodnej transmisji.
  *  Obsługa 13 popularnych języków umożliwia wykorzystanie na całym świecie.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Blackmagic UpDownCross 100G będzie dostępny w czerwcu u dystrybutorów Blackmagic Design na całym świecie w cenie 2435 USD, z wyłączeniem lokalnych ceł.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia produktu Blackmagic UpDownCross 100G, jak również innych produktów Blackmagic Design są dostępne na www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

