BLACKMAGIC DESIGN사,FAIRLIGHT LIVE 발표

  SMPTE-2110 방송 및 몰입형 워크플로와 풀 리던던시, 서드파티   플러그인을 지원하는 소프트웨어 기반의 강력한 라이브 오디오 믹서!

NAB 2026, 미국, 라스베이거스 - 2026년 4월 13일(월요일) - Blackmagic Design은 오늘 공간 음향 믹싱 및 SMPTE-2110 워크플로를 지원하는 소프트웨어 기반의 새로운 Fairlight Live를 발표했다. Fairlight Live를 사용하면 수천 개의 오디오 채널을 간편하게 다룰 수 있으며, 표준 컴퓨터 오디오나 ATEM 라이브 프로덕션 스위처의 USB 오디오를 사용할 수 있다. 자체 지원되는 효과뿐 아니라 큐 플레이어 및 토크백 버스, 스냅숏 등의 전문가 사양의 기능을 지원하여 완벽하게 사용자 지정 가능하다. Fairlight Live 퍼블릭 베타는 지금 Blackmagic Design 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있다.

Fairlight Live 제품 시연은 NAB 2026의 Blackmagic Design 부스인 #N2502번에서 진행될 예정이다.

Fairlight Live는 스테레오부터 5.1 서라운드 또는 몰입형 포맷에 이르는 모든 프로젝트를 위한 유연한 오디오 워크플로와 함께 자신만의 믹서를 간편하게 설계할 수 있다. 입력 및 버스를 언제든 추가/수정/이동 가능하다. 4명의 호스트 패널 프로그램을 원격 게스트 셋업으로 손쉽게 변경하거나, 단 몇 초 만에 스테레오 입력을 앰비소닉 버스로 라우팅할 수 있다. 트랙 인덱스에서 오디오 채널을 관리해 입력 및 버스를 표시하고 숨기거나 재배열할 수 있다.

작업한 모든 프로덕션이 믹서 레이아웃과 라우팅, 처리, 큐 플레이어, 스냅숏이 포함된 완벽한 프로그램으로 저장된다. 파일 메뉴를 통해 기존 프로그램을 신속하게 열거나 새로운 프로그램을 생성할 수 있다. 신속한 셋업을 위해 자주 사용하는 워크플로의 템플릿이 탑재되어 공장 출고될 뿐 아니라 지원되는 ATEM 라이브 프로덕션 스위처와 매칭할 수 있는 레이아웃도 제공된다. 독특한 프로덕션을 새로운 프로그램 다이얼로그에서 원하는 대로 만들 수 있다. 해당 프로그램에는 가상 음향 점검 셋업과 미디어뿐 아니라 솔로 모드와 같은 주요 시스템 설정도 포함되어 있다.

Fairlight Live는 다양한 포맷의 수백 및 수천 개 입력 채널을 지원한다. 각 채널에 EQ 및 다이내믹스, 패닝 옵션이 내장되어 있어 입력 레벨과 배치 상태, 선명도를 조절할 수 있다. 다양한 포맷을 기반으로 하는 패닝에는 1D, 2D, 3D 그리고 앰비소닉 및 공간적 오디오를 위한 구형 패너가 포함된다. 워크플로에 플러그인이 포함된 경우, 채널당 4개의 효과 슬롯을 사용할 수 있으며, ChainFX를 통해 슬롯당 6개의 플러그인을 불러와 채널당 최대 24개의 플러그인을 원하는 네이티브 및 서드파티 VST 및 AU 효과에 사용할 수 있다.

Fairlight Live에서 유연한 신호 경로를 사용해 맞춤형 버스 구조를 표준 포맷으로 생성하면 프로그램이 성장함에 따라 이를 추가 및 변경 또는 역동적으로 재배치할 수 있다. 윈도우 메뉴에서 버스 관리창을 사용하여 메인/서브/보조/믹스 마이너스 버스를 추가하고 이들의 포맷과 이름, 색상을 선택할 수 있다. 버스 지정창 또는 믹서에서 직접 입력-투-버스 또는 버스-투-버스 라우팅을 지정할 수 있다. 여러 개의 믹서 채널을 동시에 지정해 시간을 절약할 수도 있다. 포맷 간의 호환성을 위해 내장된 인공 지능이 자동으로 업/다운 버스 컨버전을 제공한다.

출력 매트릭스 버스를 사용하여 메인 프로그램 믹스를 건드리지 않고 독특한 믹스를 무대 모니터나 번역 피드, 녹화 장비 같은 다수의 개별 목적지로 분배할 수 있다. 최대 8개의 동시 출력 믹스를 지원하는 Fairlight Live는 신속한 매트릭스 셋업 및 정확한 레벨 컨트롤 라우팅을 제공하므로 믹스의 균형을 맞춰 라이브 스트리밍에 제공할 수 있으며, 다른 믹스는 방송 차량에, 또 다른 하나는 원격 프로덕션 제작진에게 전송할 수 있다.

Fairlight Live는 최대 128개의 VCA 그룹을 지원하며, 프로그램 설정 다이얼로그에서 페이더를 움직이거나 음소거 또는 솔로 오버라이드할 수 있는 옵션도 함께 지원된다. 중첩된 VCA까지 지원하기 때문에 하나의 VCA 마스터로 모든 해설자의 마이크 음성을 동시에 조절할 수 있는 동시에 중첩된 VCA를 통해 실황 중계진의 음성을 개별적으로 제어할 수 있다.

Fairlight Live의 모든 채널에는 풀 세트의 효과가 전부 내장되어 있어 핵심적인 처리 작업에 신속하게 접근할 수 있다. 각 입력 또는 버스에 6밴드 EQ와 익스팬더/게이트, 컴프레서, 리미터, 패너가 포함되어 있어 톤과 다이내믹스를 정확하게 제어할 수 있다. Fairlight Live에는 방대한 30개의 네이티브 플러그인 라이브러리가 포함되어 있어 디에서, 리버브, 딜레이 등을 다룰 수 있습니다. 또한 서드파티 AU 및 VST 플러그인도 지원된다. ChainFX 플러그인을 통해 4개의 효과 슬롯을 24개의 플러그인으로 확장할 수 있다.

Fairlight Live는 라이브 프로덕션 안정성과 통합 제어에 필요한 완벽한 방송 기능을 탑재했다. 4개의 토크백 그룹을 관리하고 큐/컨퍼런스 모드를 사용해 출연자와 소통할 수 있으며, 믹스 마이너스를 사용하여 원격 게스트에게 클린 피드를 딜리버리할 수 있다. 온에어 모드에서는 주요 기능이 잠기는 반면 원격 게인을 통해 소스의 마이크 프리앰프를 조절할 수 있다. 입력 딜레이를 통해 신호 간의 타이밍을 정밀하게 정렬할 수 있다. 채널 및 버스 전환을 위한 오디오 팔로우 비디오(Audio Follows Video, AFV)뿐 아니라 리던던시를 위한 듀얼 입력도 지원된다.

Fairlight Live에는 두 가지 종류의 큐를 제공하는 큐 플레이어가 내장되어 있습니다. 이를 통해 시엠송, 카트, 스팅거를 위한 16개의 오디오 큐와 조명 및 연막 기기 등의 하드웨어 제어를 위한 16개의 MIDI 큐가 지원된다. 각 큐는 사용자가 지정한 단축키와 Fairlight Live 콘솔의 큐 버튼 또는 서드파티 MIDI 컨트롤을 통해 트리거할 수 있다. 이를 통해 라이브 프로덕션이 진행되는 동안 정밀한 타이밍을 유지할 수 있다.

Fairlight Live의 내장 녹음 및 재생 시스템을 통해 라이브 공연 및 리허설을 캡처할 수 있다. 이를 가상 음향 점검(Virtual Sound Check, VSC)에 사용하면 출연자 및 제작진들이 정확한 라이브 믹스 재생을 통해 리허설을 진행할 수 있어 작업 시간과 생방송 오류가 줄어든다. VSC를 통해 밴드의 리허설 음향을 녹음 및 재생하여 방송 전에 음향 엔지니어들이 레벨과 EQ, 다이내믹스, 패닝, 큐를 세밀하게 조절할 수 있다.

스냅숏을 통해 전체 믹서 상태를 저장하고 불러올 수 있다. 이는 프로그램 셋업 및 실시간 제어에 필요한 강력한 도구를 제공한다. Fairlight Live 스냅숏은 방송 해설과 하프 타임 공연 또는 뮤지컬 공연 등의 각기 다른 프로그램 사이에 순차적으로 배치할 수도 있다. 트랜지션 컨트롤을 통해 스냅숏 간에 부드러운 페이딩 효과를 생성할 수 있다. 각 스냅숏에 개별 공연을 위한 특정 설정을 저장할 수 있지만, 유연성을 확보해야 할 경우엔 파라미터를 제외하고 불러올 수 있다.

SMPTE-2110 워크플로를 위해 설계된 Fairlight Live는 IP 기반의 최신 방송 프로덕션을 위한 풀 2110 오디오 통합 기능을 제공한다. 2110 네트워크로 매끄럽게 연결하기 위한 프라이머리 입/출력을 지원해 엔지니어들이 원하는 소스로부터 특정 오디오 스트림을 추출할 수 있다. PTP 클럭 동기화를 통해 모든 장비가 정확한 타이밍을 유지하도록 하는 동시에, 샘플 레벨 딜레이가 개선되어 오디오가 비디오 및 다른 스트리밍에 완벽하게 정렬된다.

ATEM 라이브 프로덕션 스위처에 통합될 수 있도록 설계된 Fairlight Live는 USB-C 연결을 통한 직접 제어 및 오디오 신호 교환이 가능하다. 최대 100대의 카메라까지 오디오 팔로우 비디오(Audio Follows Video, AFV)를 지원하며, 프로그램 출력으로 되돌아오기 전에 스위처 오디오를 믹서로 라우팅해 처리 및 믹싱한다. 토크백 및 솔로 모니터링을 관리할 수 있으며, 양방향 마이크 게인 컨트롤을 통해 시스템 간 레벨이 일정하게 유지되도록 할 수 있다. 지원되는 ATEM 모델은 기본 믹서 설정 및 템플릿과 함께 전체 온에어 상태 컨트롤을 제공한다.

USB나 Thunderbolt를 사용해 Fairlight Live Audio Panel 및 지원되는 서드파티 장치와 같은 다양한 종류의 오디오 시스템을 연결할 수 있다. Mac 시스템의 경우, 낮은 지연 현상과 폭넓은 호환성을 위해 Core Audio를 사용하는 반면, Windows는 전문 라우팅 및 제어를 위해 System Audio 및 ASIO 드라이버를 사용한다. 즉, 마이크와 인터페이스, 재생 미디어를 최소한의 셋업으로 믹서에 직접 연결할 수 있다.

전문 음향 기술자들과 함께 협업하여 설계한 Fairlight Live Audio Panel은 마치 소프트웨어가 자연스럽게 확장된 것처럼 작동해 워크플로가 더욱 간소화된다. 작업 기반의 직관적인 디자인은 지금 당장 필요한 기능을 언제든 손끝에서 바로 제어할 수 있다. 10개의 페이더 그룹마다 커다란 터치스크린이 탑재해 패널에서 일어나는 모든 상황을 그래픽 디스플레이로 확인할 수 있다. 채널 스트립 정보와 레벨, EQ, 다이내믹스 프로세싱, 플러그인 인터페이스 등을 볼 수 있다. 홈 스튜디오나 작은 작업실, 또는 대규모 라이브 방송까지 다양한 작업 환경에 적합한 세 종류의 모델로 제공된다.

“Fairlight Live는 전 세계에서 가장 강력한 라이브 오디오 믹서이다. 소프트웨어를 기반으로 해 기존 하드웨어 시스템에서 발생하는 한계를 극복했다. 유일한 한계는 사용자 컴퓨터의 성능이다”라고 Blackmagic Design의 CEO인 그랜트 패티가 말했다. “처음으로 전문 오디오 믹서를 사용하는 팟캐스터나 수백 개의 채널을 사용하는 작업에 익숙한 음향 엔지니어 모두 Fairlight Live에서 원하는 모든 기능을 사용할 수 있다. 전문가용 Fairlight Live Audio Panel을 추가해 사용할 수도 있다. 사용자들이 강력한 Fairlight Live를 어떻게 사용할지 매우 기대된다.”

FAIRLIGHT LIVE 주요 기능

  *  첨단 라이브 오디오를 위한 완벽한 기능을 갖춘 소프트웨어 기반의 방송용 믹서
  *  다양한 포맷 및 복잡한 믹스와 함께 수백 개의 채널 지원
  *  모노, 스테레오, LCR, 5.1 서라운드, 몰입형 및 ASAF 지원
  *  macOS 및 Windows 모두에 최적화된 저지연 운영 성능
  *  사용자 지정 가능한 여러 개의 페일세이프 레벨과 함께 지원되는 유연한 리던던시
  *  USB를 통해 ATEM와 연동하며 자동 템플릿 기능 지원
  *  독자적으로 사용하거나 Fairlight Live 패널 또는 MCU 콘솔과 함께 사용 가능
  *  Core Audio, ASIO 및 2110 인터페이스와 호환 가능
  *  서라운드, 몰입형, 공간 오디오 워크플로 자체 지원
  *  스냅숏에 믹서 상태 정보가 저장되어 라이브 공연이 진행되는 동안 불러올 수 있는 기능
  *  리허설 및 보정을 위한 가상 음향 점검(Virtual Sound Check, VSC) 개별 녹화 기능
  *  음향 효과 및 스팅거를 위한 전용 큐 플레이어
  *  MIDI 큐로 외부 하드웨어를 트리거하기 위한 큐 플레이어
  *  Native/AU/VST 플러그인을 위한 광범위한 통합
  *  iOS 및 Android 태블릿 컨트롤러를 위한 전용 지원 기능

가격 및 구입 안내

Fairlight Live 퍼블릭 베타는 지금 Blackmagic Design 웹사이트에서 무료로 다운로드할 수 있다.

제품 사진

Fairlight Live의 제품 사진과 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화 제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

