BLACKMAGIC DESIGN FAIRLIGHT LIVE’I DUYURDU

  SMPTE-2110 yayın ve üç boyutlu ses iş akışlarını, tam yedekliliği   ve üçüncü parti eklentileri destekleyen güçlü yazılım tabanlı canlı ses mikseri!

NAB 2026, Las Vegas, ABD - 13 Nisan 2026 Salı - Blackmagic Design bugün, mekansal ses miksajı özelliği ve SMPTE-2110 yayın iş akışları için destek sunan yeni bir yazılım tabanlı canlı ses mikseri olan Fairlight Live'ı duyurdu. Fairlight Live, standart bilgisayar ses dosyalarıyla veya USB üzerinden ATEM canlı yapım görüntü mikserlerinden gelen ses sinyalleriyle uyumlu olduğundan, binlerce ses kanalını kolaylıkla işler. Bütünüyle isteğe göre uyarlanabilen bu mikser, dahili efektlerin yanı sıra ses ve komut oynatıcı, talkback bus kanalları, kayıtlı ayarlar ve benzer profesyonel özellikler içerir. Fairlight Live'ın public beta sürümü, Blackmagic Design web sitesinden hemen ve ücretsiz olarak indirilebilir.

Fairlight Live, NAB 2026 fuarındaki Blackmagic Design'in N2502 numaralı standında tanıtılacaktır.

Fairlight Live, stereo'dan 5.1 surround veya üç boyutlu ses formatlarına kadar her türlü proje için mükemmel olan esnek ses iş akışlarıyla, özel bir mikser tasarlamayı kolaylaştırır. Girişleri ve bus kanalları istediğiniz zaman ekleyin, değiştirin veya yerlerini değiştirin. Kullanıcılar, dört konuşmacıdan oluşan bir panel programını saniyeler içinde uzaktan katılan bir konuk için kolayca kurulumu değiştirebilir veya bir stereo girişi bir ambisonik ses bus kanalına anında yönlendirebilirler. Girişleri ve bus kanalları; göstermek, gizlemek veya yeniden düzenlemek için ses kanalları, kanal indeksinde yönetilebilir.

Tüm prodüksiyonlar; mikser düzeni, yönlendirme, işleme, ses ve komut oynatıcı, kayıtlı ayarlar ve daha fazlasını içeren eksiksiz bir tv programı olarak saklanır. Dosya menüsü, kullanıcıların mevcut tv programlarını hızlıca açmasına veya yeni bir program oluşturmasına olanak tanır. Kurulumu hızlandırmak için, yaygın iş akışlarına uygun şablonların yanı sıra desteklenen ATEM canlı yapım mikserleriyle uyumlu ayar düzenleri de dahil edilmiştir. Yeni program penceresinde, benzersiz prodüksiyonlar özel olarak oluşturulabilir. Bu program şablonları ayrıca, sanal ses kontrolü kurulumları ve medyanın yanı sıra, solo modu gibi önemli sistem ayarlarını da içerir.

Fairlight Live, çeşitli formatlarda, yüzlerce ve hatta binlerce giriş kanalını destekler. Her kanalda dahili EQ, dinamik efektler ve giriş seviyelerini, konumlandırmayı ve netliği kontrol etmek için ses panlama seçenekleri bulunur. Çok yönlü format tabanlı panlama işlemi, ambisonik ve mekansal ses için 1D, 2D, 3D ve küresel panlamayı içerir. İş akışlarında eklentiler kullanan kullanıcılara yönelik, her kanal için dört efekt yuvası bulunur ve en sevdikleri yerel ve üçüncü taraf VST ve AU efektlerini kullanabilmeleri için ChainFX, kanal başına 24 eklentiye kadar olmak üzere her yuvada altı adede kadar eklentiyi destekler.

Kullanıcılar, programları ilerledikçe Fairlight Live'da anında eklenebilen, değiştirilebilen veya yeniden düzenlenebilen, standart formatlarda esnek sinyal yollarına sahip özel bir bus yönlendirme altyapısı oluşturabilirler. Ana, alt, aux veya mix-minus bus kanalları eklemek ve formatlarını, adlarını ve renklerini seçmek için pencere menüsündeki bus yönetimi penceresini kullanın. Bus atama penceresinde veya doğrudan mikserde, girişten bus kanalına veya bus kanalından bus kanalına yönlendirme atayın. Birden fazla mikser kanalını aynı anda atayarak zamandan tasarruf edin. Dahili zeka, formatlar arası uyumluluk için otomatik üst formata/alt formata bus dönüştürme özelliği sunar.

Kullanıcılar, çıkış matris bus kanallarını kullanarak ana program miksajını değiştirmeden, benzersiz miksajları sahne monitörleri, çeviri sinyalleri veya kayıt cihazları gibi birden fazla ayrı hedefe dağıtabilirler. Sekiz adede kadar eş zamanlı çıkış miksajını destekleyen Fairlight Live, hassas seviye kontrolleri ile hızlı matris kurulumu ve yönlendirme sunarak, kullanıcıların miksajlardan birini dengeleyerek canlı yayına, diğerini yayın aracına ve üçüncüsünü de uzaktaki yapım ekibine yönlendirmelerini sağlar.

Fairlight Live, 128 adede kadar VCA grubunu destekler ve program ayarları penceresinde, sürgüleri hareket ettirme ve sessize alma veya solo geçersiz kılma seçenekleri sunar. Hatta iç içe geçmiş VCA’lar için de destek mevcuttur, böylece tek VCA ana kontrol sürgüsü tüm spiker mikrofonlarını birlikte ayarlayabilirken, iç içe geçmiş VCA'lar ise maç spikeri mikrofonunun bağımsız kontrolüne olanak tanır.

Fairlight Live'daki her kanal, eksiksiz bir dahili efekt seti içerir ve bu sayede kullanıcılar, temel işlemeye hızlı erişim kazanırlar. Her giriş veya bus kanalı, ses tonu ve dinamik efektler üzerinde ayrıntılı kontrol sağlamak için 6 bant EQ, genişletici/geçit, kompresör, sınırlayıcı ve panlama düğmesine sahiptir. Fairlight Live ayrıca; de-esser kompresörü, reverb yani yankı etkisi, gecikme ve benzerlerini kapsayan 30 adet yerleşik eklentiden oluşan geniş bir belgeliğe de sahiptir. Üçüncü taraf AU ve VST eklentileri de desteklenir. ChainFX eklentisi, 4 efekt yuvasını 24 eklentiye kadar genişletebilir.

Fairlight Live, canlı yayın güvenilirliği ve kontrol için eksiksiz bir yayın özellikleri seti sunar. Kullanıcılar, dört adet talkback grubunu yönetebilir, kulaklık sesi/konferans modu kullanarak sunucularla iletişim kurabilir ve uzaktaki konuklara temiz ses sinyali iletmek üzere mix-minus özelliğini kullanabilirler. Yayın modu önemli fonksiyonları kilitler ve uzaktan kazanç ayarı da mikrofon ön-amfilerinin kazanç seviyesini kaynakta ayarlar. Giriş gecikmesi, zamanlama doğruluğu için sinyalleri hizalar. Kullanıcılar, kanalların ve bus kanallarının miksajı için video takipli ses (AFV) özelliğine ek olarak yedeklik için çift girişe sahip olurlar.

Fairlight Live, iki tür ses ve komut sağlayan dahili bir ses ve komut oynatıcı içerir ve bunlardan biri jingle'lar, önceden kaydedilmiş ses ve stinger ses efektleri için 16 adet sesi destekler, diğeri de ışıklandırma ve duman makinesi gibi donanımları kontrol etmek için 16 MIDI komut sinyalini destekler. Her bir ses veya komut, kullanıcı tanımlı bir klavye kısayolu, Fairlight Live konsolundaki bir komut butonu veya üçüncü taraf MIDI kontrolü aracılığıyla tetiklenebilir. Bu, canlı yayınlar sırasında hassas zamanlama sağlar.

Fairlight Live'ın dahili kayıt ve oynatım sistemiyle canlı performansı ve provayı kaydet! Kullanıcılar, bu kayıtları sanal ses kontrolü (VSC) için kullanabilir ve bu sayede, canlı ses miksajının doğru versiyonunu oynatarak sunucu ve ekip prova yapabilir, zamandan tasarruf edebilir ve yayın hatalarını azaltabilirler. Bir müzik grubunun provası kaydedilip VSC aracılığıyla tekrar oynatılarak, ses mühendislerinin yayın öncesinde seviyelere, EQ'ya, dinamik efektlere, panlamaya ve ses ile komut oynatımına ince ayar yapmaları sağlanabilir.

Kayıtlı ayarlar, mikserin tüm ayar durumunu saklamaya ve geri çağırmaya olanak tanıyarak, program kurulumu ve gerçek zamanlı kontrol için güçlü bir araç sunar. Fairlight Live’da kayıtlı ayarlar; yayın yorumları, devre arası gösteriler veya müzik performansları gibi farklı bölümler arasında sıralanabilir. Geçiş kontrolleri, kayıtlı ayarlar arasında yumuşak geçişler oluşturur. Her bir kayıtlı ayar düzeni, ayrı gösteriler için belirli yapılandırmaları saklayabilir, aynı zamanda esneklik gerektiğinde de bazı parametrelerin geri çağırılmaması için ayarlanabilirler.

SMPTE 2110 iş akışları için tasarlanan Fairlight Live, modern IP tabanlı yayın prodüksiyonu için eksiksiz 2110 ses entegrasyonu sağlar. Bu uygulama, 2110 ağlarına sorunsuz bağlantı için birincil giriş/çıkış sinyal aktarımını destekleyerek, ses mühendislerinin herhangi bir kaynaktan belirli ses sinyallerini çıkarmasını mümkün kılar. PTP saati senkronizasyonu, tüm cihazlarda hassas zamanlamayı sağlarken, örnek seviyesinde gecikme telafisi sesin video ve diğer sinyal akışlarıyla kusursuzca senkronize olmasını sağlar.

Fairlight Live, ATEM canlı yapım görüntü mikserlerine USB-C üzerinden bağlanarak, doğrudan kontrol ve ses girişi ve çıkışı sağlar. Fairlight Live, 100 kameraya kadar sesin videoyu takip ettiği (AFV) kamera seçimini destekleyerek, işlenmesi için görüntü mikserinden gelen sesi ses mikserine yönlendirir ve program çıkışına göndermeden önce miksajını yapar. Kullanıcılar, talkback ve solo dinlemeyi yönetebilir ve çift yönlü mikrofon kazanç kontrolü sayesinde sistemler arasında tutarlı seviyeler elde ederler. Desteklenen ATEM modelleri, varsayılan mikser ayarları ve şablonlarının yanı sıra tam yayın durumu kontrolü de sunar.

Kullanıcılar, USB veya Thunderbolt kullanarak Fairlight Live Audio Panelleri ve desteklenen üçüncü taraf cihazlar da dahil olmak üzere çok çeşitli ses sistemlerine bağlanabilirler. Mac bilgisayarlarda sistem, düşük gecikme performansı ve geniş uyumluluk için Core Audio'yu kullanırken, Windows'ta profesyonel yönlendirme ve kontrol için System Audio ve ASIO sürücülerini destekler. Bu sayede kullanıcılar, asgari kurulum gereksinimleriyle mikrofonları, arayüzleri ve oynatım kaynaklarını doğrudan miksere bağlayabilirler.

Profesyonel ses mühendisleriyle ortaklaşa tasarlanan Fairlight Live Audio Panel’leri, yazılımın doğal bir uzantısı gibi işlev görerek iş akışını kolaylaştırır. Sezgisel, işlev tabanlı tasarımı, gerekli kontrolleri kullanıcıların elinin altına getirir. Her 10 sürgü grubu için büyük bir dokunmatik ekran bulunur, böylece kullanıcılar panelde yapılan tüm işlemlerin grafiksel temsilini görebilirler. Kanal şeridi bilgilerini, ses seviyelerini, EQ ayarlarını, dinamik efekt işlemeyi, eklenti arayüzlerini ve benzerlerini görebilirler. Üç farklı model seçeneğiyle, ev stüdyoları, küçük stüdyolar veya büyük canlı yayınlar için idealdirler.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty, şunları söyledi: “Fairlight Live, dünyanın en güçlü canlı ses mikseridir. Yazılım tabanlı olması nedeniyle, geleneksel donanım sistemlerinin sınırlamaları söz konusu olmaz, tek sınırlama bilgisayarınızın gücüdür. İster ilk kez profesyonel bir ses mikseri kullanan bir podcast yayıncısı olun, ister yüzlerce kanalla çalışmaya alışkın bir ses mühendisi olun, Fairlight Live ihtiyacınız olan her şeye sahip. Profesyonel bir Fairlight Live Audio Panel bile ekleyebilirsiniz. Müşterilerimizin Fairlight Live'ın gücünü nasıl kullanacaklarını görmek çok keyifli olacak!”

FAIRLIGHT LIVE ÖZELLIKLERI

  *  Üst düzey canlı ses için tam özellikli yazılım tabanlı yayın mikseri.
  *  Geniş format ve komplike miksajlar gerektiren yüzlerce kanalı destekler.
  *  Mono, stereo, LCR, 5.1 surround, üç boyutlu ve ASAF ses formatlarını destekler.
  *  Hem macOS hem de Windows bilgisayarlarda optimize edilmiş düşük gecikmeli olarak çalışır.
  *  Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen birden fazla arıza güvenlik seviyeleriyle, esnek yedekleme sunar.
  *  Otomatik şablon desteğiyle USB üzerinden doğrudan ATEM’e bağlanır.
  *  Tek başına kullanımı, Fairlight Live panelleri veya MCU konsollarını destekler.
  *  Core Audio, ASIO ve 2110 arayüzleriyle uyumludur.
  *  Surround, üç boyutlu ve mekansal ses iş akışları için yerel destek içerir.
  *  Kayıtlı ayarlar, canlı performanslar sırasında geri çağrılabilmesi için mikser durumunu kaydeder.
  *  Sanal Ses Kontrolü ISO kaydı, prova ve kalibrasyon için kullanılır.
  *  Ses efektleri ve stinger ses geçişleri için Cue Player isimli özel ses ve komut oynatıcı.
  *  Harici donanımları tetiklemeye yarayan MIDI komut sinyalleri için Cue Player isimli özel ses ve komut oynatıcı.
  *  Native, AU ve VST eklentileri için kapsamlı entegrasyon.
  *  Uzaktan kontrol için iOS ve Android tablet kontrolörleri için özel destek.

STOK DURUMU VE FIYAT

Fairlight Live beta sürümü, Blackmagic Design web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Fairlight Live ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video düzenleme ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticileri, video çeviricileri, video monitörleri, yönlendiricileri, canlı yapım görüntü mikserleri, disk kaydedicileri, dalga şekli görüntüleyicileri ve gerçek zamanlı film tarayıcıları üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.blackmagicdesign.com/tr adresini ziyaret edin.

