BLACKMAGIC DESIGN PRESENTA FAIRLIGHT LIVE

  Potente mixer audio dal vivo basato su software con workflow   broadcast SMPTE-2110 e immersivi, ridondanza totale e plug-in di terze parti

NAB 2026, Las Vegas (USA) - Lunedì 13 aprile 2026 - Blackmagic Design ha annunciato Fairlight Live, un nuovo mixer audio dal vivo basato su software, compatibile con audio spaziale e workflow broadcast SMPTE-2110. Fairlight Live gestisce agilmente centinaia o anche migliaia di canali audio, che si tratti di audio del computer o di audio USB dagli switcher di produzione dal vivo ATEM. Completamente personalizzabile, offre effetti integrati e funzionalità professionali come cue player, bus di talkback, snapshot e molto altro! La beta pubblica di Fairlight Live è già disponibile per il download gratuito sul sito di Blackmagic Design.

Fairlight Live sarà in dimostrazione allo stand N2502 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2026.

Fairlight Live consente di progettare un mixer su misura con workflow audio flessibili, perfetti per qualsiasi progetto, dallo stereo al surround 5.1 o ai formati immersivi, con la possibilità di aggiungere, modificare o spostare ingressi e bus in qualsiasi momento. Gli utenti potranno trasformare facilmente un evento con quattro voci in una configurazione con ospiti remoti, oppure instradare un ingresso stereo verso un bus ambisonico in pochi secondi. I canali audio si possono gestire nell’indice delle tracce per mostrare, nascondere o riorganizzare ingressi e bus.

Tutte le produzioni vengono salvate come programma completo che include layout del mixer, routing, elaborazione, cue player, snapshot e altro, mentre il menù dei file consente di aprire rapidamente programmi esistenti o di crearne uno nuovo. Per velocizzare la configurazione, include template per i workflow più comuni, oltre a layout appositi per gli switcher di produzione dal vivo ATEM supportati. La finestra di dialogo del nuovo programma permette di impostare produzioni su misura. I programmi comprendono anche configurazioni di soundcheck virtuale e media, oltre a impostazioni di sistema fondamentali come la modalità di isolamento.

Fairlight Live supporta centinaia e persino migliaia di canali di ingresso in diversi formati. Ogni canale include EQ, dinamica e opzioni di panning per controllare livelli, posizionamento e chiarezza. Il panning, basato sul formato, include 1D, 2D, 3D e un panner sferico per audio ambisonico e spaziale. Per i workflow contenenti plug-in, sono disponibili 4 slot effetti per canale, mentre ChainFX ospita sei plug-in per slot, per un totale di 24 plug-in per canale che permettono agli utenti di usare i loro effetti VST e AU nativi e di terze parti preferiti.

Potranno così realizzare una struttura di bus personalizzata in Fairlight Live con percorsi flessibili dei segnali in formati standard che possono essere aggiunti, modificati o riorganizzati dinamicamente di pari passo con il programma. Il menù della finestra di gestione dei bus permette di aggiungere bus principali, sub, aux o di ritorno audio e sceglierne formato, nome e colore. Il routing da ingresso a bus o da bus a bus si definisce nella finestra di assegnazione oppure direttamente nel mixer, e per risparmiare tempo è possibile assegnare più canali contemporaneamente. L’intelligenza integrata offre la conversione automatica dei bus per la compatibilità con formati diversi.

I bus matrice di uscita consentono di distribuire mix specifici a molteplici destinazioni separate, ad esempio monitor da palco, segnali di traduzione o dispositivi di registrazione, senza modificare il mix principale del programma. Supportando fino a otto mix di uscita simultanei, Fairlight Live offre una configurazione e un routing rapidi della matrice con controlli di livello accurati per poter bilanciare e destinare un mix allo streaming dal vivo, un altro all’OB van e un altro ancora ai team di produzione remoti.

Fairlight Live supporta fino a 128 gruppi VCA con opzioni nelle impostazioni del programma per muovere i fader e scegliere cosa silenziare o isolare. E grazie al supporto per VCA nidificati, un VCA master può controllare tutti i microfoni dei commentatori, mentre i VCA nidificati consentono il controllo indipendente della cronaca minuto per minuto.

Ciascun canale di Fairlight Live include un set completo di effetti integrati per un rapido accesso all’elaborazione di base. Ogni ingresso o bus dispone di EQ a 6 bande, espansore/gate, compressore, limitatore e panning per un controllo dettagliato di tono e dinamica. Fairlight Live include inoltre un’ampia libreria con 30 plug-in nativi tra cui de-esser, riverbero e ritardo, e supporta anche plug-in AU e VST di terze parti. Il plug-in ChainFX consente di espandere i quattro slot effetti fino a 24 plug-in.

Fairlight Live offre un set completo di funzioni broadcast che garantiscono controllo e affidabilità nelle produzioni dal vivo. Permettono infatti di configurare e gestire rapidamente quattro gruppi di talkback, comunicare con gli ospiti utilizzando la modalità cue/conference e sfruttare i bus di ritorno audio per fornire i clean feed agli ospiti remoti. La modalità On Air blocca le funzioni cruciali, mentre il gain remoto consente di regolare i preamplificatori microfonici alla sorgente. Il ritardo in ingresso garantisce la precisione temporale dei segnali, e non mancano la funzione Audio Follows Video (AFV) per cambiare canali e bus, e doppi ingressi per la ridondanza.

Fairlight Live integra un cue player che permette di accodare 16 cue audio per jingle, stacchi e stinger e 16 cue MIDI per controllare hardware come luci e macchine del fumo. Per una sincronizzazione accurata nelle produzioni dal vivo, ogni cue si può innescare con un tasto di scelta rapida impostato dall’utente, con il pulsante Cue delle console Fairlight Live o con un controllo MIDI di terze parti.

Fairlight Live acquisisce l’audio delle performance dal vivo e delle prove grazie al suo sistema integrato di registrazione e riproduzione. Queste registrazioni sono ideali per il virtual soundcheck (VSC) e per consentire agli ospiti e alla troupe di fare le prove con una riproduzione accurata del mix dal vivo, risparmiando tempo e riducendo gli errori in onda. Le prove di una band possono essere registrate e riprodotte tramite VSC, di modo che i tecnici audio possano ottimizzare livelli, EQ, dinamica, panning e cue prima della trasmissione.

Gli snapshot permettono di salvare e richiamare l’intero stato del mixer, offrendo uno strumento potente per la configurazione del programma e il controllo in tempo reale. Gli snapshot di Fairlight Live si possono sequenziare in segmenti diversi, per esempio cronaca minuto per minuto, spettacoli nell’intervallo o esibizioni musicali. Grazie ai controlli di transizione è possibile creare dissolvenze precise tra gli snapshot. Ogni snapshot può memorizzare configurazioni specifiche per singoli segmenti, escludendo all’occorrenza alcuni parametri per una maggiore flessibilità.

Progettato per workflow SMPTE 2110, Fairlight Live offre integrazione audio 2110 completa per le moderne produzioni broadcast basate su IP. L’applicazione supporta l’I/O primario per una connessione diretta alle reti 2110, consentendo ai tecnici del suono di estrarre segnali audio specifici da qualsiasi sorgente. La sincronizzazione tramite clock PTP garantisce una sincronizzazione precisa tra tutti i dispositivi, mentre la compensazione del ritardo a livello del campione mantiene l’audio perfettamente allineato con il video e altri segnali.

Fairlight Live si collega tramite USB-C agli switcher di produzione dal vivo ATEM per il controllo diretto e la conversione audio. Supporta Audio Follows Video (AFV) per un totale di 100 camere, instradando l’audio dallo switcher al mixer per l’elaborazione e il mixaggio, prima di restituirlo all’uscita di programma. È possibile gestire talkback e monitoraggio individuale, con controllo bidirezionale del gain microfonico per garantire livelli uniformi tra i sistemi. I modelli ATEM supportati includono impostazioni di default del mixer e template, e forniscono un controllo completo dello stato della diretta.

È inoltre possibile collegarsi a un’ampia gamma di sistemi audio tramite USB o Thunderbolt, inclusi i Fairlight Live Audio Panel e i dispositivi di terze parti supportati. Su Mac, il sistema utilizza Core Audio per prestazioni a bassa latenza e ampia compatibilità, mentre su Windows supporta System Audio e driver ASIO per garantire routing e controllo professionali. È dunque possibile collegare microfoni, interfacce e sorgenti di riproduzione direttamente al mixer con una configurazione minima.

Progettati in collaborazione con i migliori ingegneri del suono, i pannelli Fairlight Live Audio Panel ottimizzano il flusso di lavoro fungendo da estensione naturale del software. Il design intuitivo e contestuale mette tutti i controlli necessari a portata di mano. Un touchscreen per ogni gruppo di 10 fader offre una rappresentazione grafica di tutto quello che succede nel pannello, mostrando informazioni su strisce di canale, livelli, EQ, elaborazione dinamica, interfacce dei plug-in e altro ancora. Con tre modelli tra cui scegliere, sono ideali per gli studi in casa, le piccole suite o le trasmissioni in diretta su larga scala.

“Fairlight Live è il mixer audio dal vivo più potente al mondo. Essendo basato su software, non è soggetto alle restrizioni dei sistemi hardware tradizionali; l’unico limite è la potenza del tuo computer”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Che tu sia una podcaster che utilizza per la prima volta un mixer audio professionale o un tecnico del suono abituato a lavorare con centinaia di canali, Fairlight Live ha tutto ciò che serve. E puoi anche aggiungere un pannello professionale Fairlight Live Audio Panel. Sarà un delirio vedere come gli utenti sfrutteranno la potenza di Fairlight Live!”

CARATTERISTICHE DI FAIRLIGHT LIVE

  *  Mixer broadcast basato su software per audio dal vivo di fascia alta completo di tutte le funzionalità
  *  Supporta centinaia di canali con ampia gamma di formati e mix complessi
  *  Supporta mono, stereo, LCR, surround 5.1, formati immersivi e ASAF
  *  Funzionamento a bassa latenza ottimizzato su macOS e Windows
  *  Ridondanza flessibile con livelli di sicurezza configurabili dall’utente
  *  Connettività diretta ad ATEM tramite USB e compatibilità automatica con i template
  *  Si usa autonomamente o con i pannelli Fairlight Live o le console MCU
  *  Compatibile con interfacce Core Audio, ASIO e 2110
  *  Supporto nativo per workflow audio surround, immersivi e spaziali
  *  Snapshot per salvare lo stato del mixer e riutilizzarlo durante le esibizioni dal vivo
  *  Registrazione Virtual Sound Check ISO per prove e calibrazione
  *  Cue player dedicato per effetti sonori e stinger
  *  Cue player dedicato per cue MIDI verso hardware esterni
  *  Ampia integrazione per plug-in nativi, AU e VST
  *  Supporto dedicato per controller remoti su tablet iOS e Android.

DISPONIBILITÀ E PREZZO

La beta pubblica di Fairlight Live è ora disponibile per il download gratuito sul sito di Blackmagic Design.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Fairlight Live e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

