BLACKMAGIC DESIGN PRÉSENTE FAIRLIGHT LIVE

  Puissant mixeur audio live logiciel supportant les workflows   immersifs et broadcast SMPTE-2110, une redondance totale et les plug-ins tiers !

NAB 2026, Las Vegas (États-Unis) lundi 13 avril 2026 - Blackmagic Design présente aujourd’hui Fairlight Live, un nouveau mixeur audio live basé sur logiciel offrant un mixage audio spatial et des workflows broadcast SMPTE-2110. Fairlight Live peut facilement gérer des milliers de canaux audio, fonctionnant avec l’audio d’ordinateurs ou USB depuis les mélangeurs de production en direct ATEM. Entièrement personnalisable, il intègre des effets et des fonctionnalités professionnelles, comme un lecteur de repères, des bus de réseau d’ordres, des instantanés et bien plus ! La version bêta publique de Fairlight Live est disponible immédiatement et gratuitement depuis le site web de Blackmagic Design.

Fairlight Live sera présenté au salon NAB 2026, au stand N2502 de Blackmagic Design.

Fairlight Live permet de concevoir facilement son propre mixeur avec des workflows audio flexibles parfaits pour n’importe quel projet, de la stéréo au surround 5.1 jusqu’aux formats immersifs. Ajoutez, modifiez ou déplacez les entrées et les bus à tout moment. Les utilisateurs peuvent facilement transformer un show à quatre hôtes en configuration invité à distance, ou router une entrée stéréo vers un bus ambisonique en quelques secondes. Les canaux audio peuvent être gérés dans l’index des pistes pour afficher, masquer ou réarranger les entrées et les bus.

Toutes les productions sont sauvegardées comme des émissions complètes, incluant la disposition du mixeur, le routage, le traitement, le lecteur de repères, les instantanés et plus ! Le menu de fichiers permet d’ouvrir rapidement des shows existants ou d’en créer de nouveaux. Pour accélérer l’installation, des modèles de workflows répandus sont inclus, et la disposition est similaire aux mélangeurs de production en direct ATEM. Des productions uniques peuvent être construites sur-mesure avec la nouvelle fenêtre de show. Les shows incluent également des configurations de tests sonores virtuels et des médias, ainsi que des réglages clés du système, comme le mode Solo.

Fairlight Live prend en charge des centaines voire des milliers de canaux d’entrée dans une multitude de formats. Chaque canal comprend l’EQ, la dynamique et des options de panning intégrés afin de contrôler les niveaux des entrées, le placement et la clarté. Le panning basé sur le format polyvalent inclut la 1D, 2D et 3D, ainsi qu’un panner sphérique pour l’ambisonie et l’audio spatial. Si les workflows comprennent des plug-ins, les utilisateurs trouveront quatre emplacements d’effets par canal avec ChainFX hébergeant six plug-ins par emplacement pour un total de 24 plug-ins par canal pour les effets tiers natifs VST et AU préférés.

Les utilisateurs peuvent créer une structure de bus personnalisée dans Fairlight Live avec des chemins de signaux flexibles dans des formats standard pouvant être ajoutés, modifiés ou réarrangés dynamiquement suivant l’évolution de leur émission. Utilisez la fenêtre de gestion des bus via le menu de la fenêtre pour ajouter des bus principaux, des sous-bus, des bus aux ou mix-minus, puis choisissez leur format, leur nom et leur couleur. Assignez un routage entrée-vers-bus ou bus-vers-bus depuis la fenêtre ou le mixeur. Gagnez du temps en assignant plusieurs canaux simultanément. La up/down conversion des bus est automatique pour une compatibilité multi-formats.

Les bus de matrice de sortie peuvent être utilisés pour distribuer des mix uniques vers plusieurs destinations distinctes, comme des écrans sur scène, des flux de traduction ou des appareils d’enregistrement, sans toucher au mix programme principal. Supportant jusqu’à huit mix de sortie simultanés, Fairlight Live offre une configuration matricielle et un routage rapides avec des contrôles de niveaux précis, permettant d’équilibrer et d’envoyer un mix au stream en direct, un autre au car-régie et un troisième aux équipes de production à distance.

Fairlight Live supporte jusqu’à 128 groupes VCA avec des options dans la fenêtre de réglages du show pour déplacer les faders et couper le son ou le Solo override. Les VCA imbriqués sont aussi pris en charge, ainsi, un VCA Master peut ajuster tous les micros des commentateurs ensemble, tandis que les VCA imbriqués offrent un contrôle indépendant des commentateurs.

Chaque canal dans Fairlight Live inclut un set complet d’effets intégrés, offrant un accès rapide aux traitements essentiels. Chaque entrée ou bus comprend un égaliseur à 6 bandes, un expanseur/gate, un compresseur, un limiteur et un panner pour un contrôle détaillé des tonalités et de la dynamique. Fairlight Live possède aussi une grande bibliothèque de 30 plug-ins natifs couvrant De-esser, Reverb, Delay et plus. Les plug-ins tiers AU et VST sont également pris en charge. Le plug-in ChainFX peut étendre 4 emplacements d’effets en 24 plug-ins.

Fairlight Live est doté d’un ensemble complet de fonctionnalités broadcast pour assurer la fiabilité et le contrôle des productions live. Les utilisateurs peuvent rapidement configurer et gérer quatre groupes de réseau d’ordres, communiquer avec le talent en utilisant le mode cue/conférence et utiliser des bus mix-minus afin de livrer des clean feed aux invités à distance. Le mode On-air verrouille les fonctionnalités essentielles, tandis que le gain à distance permet l’ajustement des préamplis micro à la source. Le délai des entrées aligne les signaux pour une synchronisation précise. Les utilisateurs disposent de l’AFV (Audio suit la vidéo) pour commuter les canaux et les bus, ainsi que des entrées doubles pour la redondance.

Fairlight Live comprend un lecteur de repères fournissant deux types de repères : 16 repères audio pour les jingles et les stingers, et 16 repères MIDI pour contrôler le matériel comme l’éclairage et les machines à fumée. Chaque repère peut être déclenché via un raccourci clavier défini par l’utilisateur, un bouton Cue sur une console Fairlight Live ou un contrôle MIDI tiers. Cela permet une synchro précise pendant les productions live.

Capturez les performances et répétitions en direct grâce au système d’enregistrement et de lecture intégré de Fairlight Live. Les utilisateurs peuvent se servir de ces enregistrements pour le Virtual Sound Check (VSC), permettant au talent et à l’équipe de répéter avec une lecture fidèle du mix live, pour un gain de temps et une réduction des erreurs à l’antenne. Les répétitions d’un groupe peuvent être enregistrées et rejouées via VSC, permettant aux ingénieurs audio de peaufiner les niveaux, l’EQ, la dynamique, le panning et les repères avant la diffusion.

Les instantanés permettent de sauvegarder et de rappeler la totalité de l’état du mixeur, offrant un outil puissant pour le réglage des shows et le contrôle en temps réel. Les instantanés Fairlight Live peuvent être séquencés entre différents segments, tels que les commentaires broadcast, les performances ou les concerts à la mi-temps. Les contrôles de transition créent des fondus fluides entre les instantanés. Chaque instantané peut stocker des configurations spécifiques pour des performances individuelles, tout en excluant les paramètres du rappel lorsque cela est nécessaire, afin de préserver la flexibilité.

Conçu pour les workflows SMPTE 2110, Fairlight Live fournit une intégration audio 2110 totale pour les productions broadcast basées sur IP. L’application supporte l’E/S primaire pour une connexion sans faille aux réseaux 2110, permettant aux ingénieurs d’extraire des flux audio spécifiques depuis n’importe quelle source. La synchronisation de l’horloge PTP assure une synchro précise de tous les appareils, tandis que la compensation du décalage de niveau conserve l’audio parfaitement aligné avec la vidéo et les autres flux.

Fairlight Live se connecte via USB-C aux mélangeurs de production en direct ATEM pour un contrôle et un échange audio direct. Il supporte la sélection caméra de l’AFV jusqu’à 100 caméras, routant l’audio depuis le mélangeur vers le mixeur pour le traitement et le mix, avant de le renvoyer à la sortie programme. Les utilisateurs peuvent gérer le réseau d’ordres et le monitoring solo, avec un contrôle du gain du micro bidirectionnel, assurant des niveaux constants entre les systèmes. Les modèles ATEM pris en charge incluent des réglages du mixeur et des modèles par défaut, ainsi qu’un contrôle d’état On-air.

Les utilisateurs peuvent se connecter à de multiples systèmes audio via USB ou Thunderbolt, notamment les Fairlight Live Audio Panels et les appareils tiers pris en charge. Sur Mac, le système utilise Core Audio pour une faible latence et une large compatibilité. Sur Windows, il supporte les pilotes System Audio et ASIO pour un routage et un contrôle professionnels. Les utilisateurs peuvent ainsi connecter des micros, des interfaces et des sources de lecture directement au mixeur avec une configuration minimale.

Conçus avec des ingénieurs du son, les Fairlight Live Audio Panels optimisent le workflow, agissant comme le prolongement naturel du logiciel. Leur design intuitif et pratique répondra à toutes les attentes, car les commandes essentielles sont automatiquement placées à portée de main. Comme ils disposent d’un grand écran tactile pour tous les groupes de 10 faders, les utilisateurs ont un affichage graphique de tout ce qui se passe sur le panneau. Ils peuvent visualiser les informations des tranches de console, les niveaux, l’égalisation, le traitement de la dynamique, les interfaces des plug-ins et bien plus. Avec ces trois modèles à disposition, il est possible de travailler depuis un home studio, de petites suites ou de grands systèmes de diffusion live.

« Fairlight Live est le mixeur audio en direct le plus puissant au monde. Comme il est basé sur logiciel, il s’affranchit des contraintes des systèmes hardware traditionnels, la seule limite est la puissance de votre ordinateur », déclare Grant Petty, PDG de Blackmagic Design. « Que vous soyez un podcasteur débutant dans le mixage professionnel ou un ingénieur son habitué à travailler avec des centaines de canaux, Fairlight Live répond à tous vos besoins ! Vous pouvez même ajouter un Fairlight Live Audio Panel professionnel. Ça va être fou de voir comment nos utilisateurs vont exploiter la puissance de Fairlight Live ! »

FONCTIONNALITÉS DE FAIRLIGHT LIVE

  *  Mixeur broadcast complet basé sur logiciel pour un audio live de qualité.
  *  Prise en charge de centaines de canaux, de nombreux formats et de mix complexes.
  *  Prise en charge des formats mono, stéréo, LCR, surround 5.1, immersifs et ASAF.
  *  Traitement optimisé à faible latence sur macOS et Windows.
  *  Redondance flexible avec plusieurs niveaux de sécurité configurables par l’utilisateur.
  *  Connectivité directe avec ATEM via USB et support automatique des modèles.
  *  Prise en charge de l’utilisation autonome, des panneaux Fairlight Live ou des consoles MCU.
  *  Compatible avec les interfaces Core Audio, ASIO et 2110.
  *  Prise en charge native des workflows d’audio surround, immersif et spatial.
  *  Les instantanés sauvegardent l’état du mixeur pour des rappels durant les performances en direct.
  *  Enregistrement ISO Virtual Sound Check pour les répétitions et le calibrage.
  *  Lecteur de repères dédié pour les effets sonores et les stingers.
  *  Lecteur de repères dédié pour les repères MIDI et le matériel externe.
  *  Intégration étendue des plug-ins natifs AU et VST.
  *  Prise en charge dédiée des contrôleurs à distance IOS et tablettes Android.

DISPONIBILITÉ ET PRIX

La version bêta publique de Fairlight Live est disponible dès maintenant et gratuitement depuis le site web de Blackmagic Design.

IMAGES DE PRESSE

Les photographies de Fairlight Live et de tous les autres produits Blackmagic Design sont disponibles sur www.blackmagicdesign.com/fr/media//images.

À PROPOS DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design crée des produits de haute qualité destinés aux professionnels du cinéma, de la postproduction et de la diffusion télévisée. Elle propose des outils pour le montage vidéo, des caméras numériques, des correcteurs de couleur, des convertisseurs vidéo, des solutions de monitoring vidéo, des grilles de commutation, des mélangeurs de production en direct, des enregistreurs à disque, des moniteurs de forme d’onde et des scanneurs de film en temps réel. Les cartes de capture DeckLink de Blackmagic Design ont révolutionné le marché de l’audiovisuel en termes de qualité et d’accessibilité financière. Le logiciel d’étalonnage DaVinci a remporté un Emmy™ Award et domine l’industrie de la télévision et du film depuis 1984.

Blackmagic Design continue à innover, notamment en proposant des produits 6G-SDI et 12G-SDI, mais aussi des workflows en 3D stéréoscopique et Ultra HD. Fondée par une équipe de monteurs et d’ingénieurs en post-production de renom, la société Blackmagic Design a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr.

