BLACKMAGIC DESIGNPREZENTUJE FAIRLIGHT LIVE

  Zaawansowany programowy mikser audio na żywo   obsługujący standard SMPTE-2110 oraz przepływy pracy immersyjnej,   zapewniający pełną redundancję i kompatybilność z wtyczkami innych producentów!

NAB 2026, Las Vegas, Stany Zjednoczone - poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r. - Blackmagic Design ogłosił dziś premierę Fairlight Live, nowego oprogramowania do miksowania dźwięku na żywo oferującego funkcje miksowania dźwięku przestrzennego oraz obsługę nadawczych przepływów pracy SMPTE-2110. Fairlight Live z łatwością obsługuje tysiące kanałów audio, działa ze standardowym dźwiękiem z komputera lub z mikserów produkcyjnych ATEM podłączonych przez USB. Jest w pełni konfigurowalny z wbudowanymi efektami i profesjonalnymi funkcjami, takimi jak odtwarzacz sygnałów dźwiękowych, magistrale talkback, snapshoty i więcej! Publiczna wersja beta Fairlight Live jest już dostępna bezpłatnie na stronie Blackmagic Design.

Fairlight Live zostanie zaprezentowany na stanowisku Blackmagic Design #N2502 podczas NAB 2026.

Fairlight Live ułatwia klientom tworzenie własnych miksów dzięki elastycznym przepływom pracy z dźwiękiem, które idealnie sprawdzają się w każdym projekcie – od formatu stereo po dźwięk przestrzenny 5.1 lub formaty immersyjne. W dowolnym momencie można dodawać, modyfikować lub przenosić wejścia i magistrale. W ciągu kilku sekund klienci mogą z łatwością zmienić konfigurację z programu panelowego dla czterech prowadzących na konfigurację z gościem, który występuje zdalnie lub przekierować sygnał wejściowy stereo do magistrali ambisonicznej. W indeksie ścieżek można zarządzać kanałami audio, aby wyświetlać, ukrywać lub zmieniać kolejność wejść i magistrali.

Wszystkie produkcje są zapisywane jako kompletny program zawierający układ miksera, routing, przetwarzanie, odtwarzacz sygnałów dźwiękowych, snapshoty i więcej. Menu File pozwala klientom szybko otworzyć istniejące programy lub utworzyć nowy. Aby przyspieszyć konfigurację, dołączono fabryczne szablony typowych przepływów pracy, a także układy dostosowane do obsługiwanych mikserów ATEM do produkcji na żywo. W nowym oknie dialogowym można tworzyć unikalne produkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb. Programy obejmują również wirtualne konfiguracje próby dźwięku i materiały multimedialne, a także kluczowe ustawienia systemowe, takie jak tryb solo.

Fairlight Live obsługuje setki, a nawet tysiące kanałów wejściowych w różnych formatach. Każdy kanał posiada wbudowany korektor parametryczny, dynamikę oraz opcje panoramowania, które pozwalają regulować poziomy sygnału wejściowego, rozmieszczenie i czystość dźwięku. Wszechstronne funkcje panoramowania oparte na różnych formatach obejmują tryby 1D, 2D, 3D oraz panoramowanie sferyczne przeznaczone do dźwięku ambisonicznego i przestrzennego. Jeśli klienci w ich przepływach pracy wykorzystują wtyczki, mają do dyspozycji cztery sloty efektów na każdy kanał, a funkcja ChainFX pozwala na umieszczenie sześciu wtyczek w każdym slocie, co daje łącznie do 24 wtyczek na kanał – zarówno ich ulubionych natywnych, jak i zewnętrznych efektów VST i AU.

Klienci mogą stworzyć w programie Fairlight Live dostosowaną do własnych potrzeb strukturę magistrali, wykorzystując elastyczne ścieżki sygnałowe w standardowych formatach, które mogą dynamicznie dodawać, zmieniać lub przestawiać w miarę rozwoju programu. Można użyć okna zarządzania magistralami w menu Window, aby dodać magistrale główne, podrzędne, pomocnicze lub mix-minus, a także wybrać ich format, nazwę i kolor. Wystarczy przypisać routing wejście-magistrala lub magistrala-magistrala w oknie przypisania magistrali lub bezpośrednio w mikserze! Klienci zaoszczędzą czas, przypisując jednocześnie wiele kanałów miksera. Wbudowany inteligentny system zapewnia automatyczną konwersję magistrali w górę lub w dół, gwarantując kompatybilność między różnymi formatami.

Można wykorzystać magistrale wyjściowe macierzy do rozsyłania unikalnych miksów do wielu oddzielnych kierunków docelowych, takich jak monitory sceniczne, sygnały dystrybucyjne lub urządzenia nagrywające, bez ingerencji w główny miks programu. Obsługując do ośmiu równoczesnych miksów wyjściowych, Fairlight Live umożliwia szybką konfigurację macierzy i routing z precyzyjną regulacją poziomów, dzięki czemu klienci mogą zrównoważyć miksy i przekazać jeden do transmisji na żywo, drugi do wozu transmisyjnego, a trzeci do zespołów produkcyjnych pracujących zdalnie.

Fairlight Live obsługuje do 128 grup VCA, a w oknie dialogowym ustawień programu dostępne są opcje umożliwiające przesuwanie faderów oraz wyciszenie lub przełączenie na tryb solo. Dostępna jest nawet obsługa zagnieżdżonych VCA, dzięki czemu jeden master VCA może regulować wszystkie mikrofony komentatorów jednocześnie, podczas gdy zagnieżdżone VCA umożliwiają niezależną kontrolę nad komentatorami relacji na żywo.

Każdy kanał w Fairlight Live zawiera pełen zestaw wbudowanych efektów, zapewniający klientom szybki dostęp do podstawowych funkcji przetwarzania. Każde wejście lub magistrala posiada 6-pasmowy korektor parametryczny, ekspander/bramkę, kompresor, ogranicznik i panoramowanie, co pozwala na precyzyjną kontrolę brzmienia i dynamiki. Fairlight Live oferuje również obszerną bibliotekę 30 wbudowanych wtyczek, obejmującą między innymi de-essery, pogłosy i opóźnienia. Obsługiwane są również wtyczki AU i VST innych producentów. Wtyczka ChainFX pozwala rozszerzyć 4 sloty efektów do 24 wtyczek.

Fairlight Live oferuje pełen zestaw funkcji nadawczych zapewniających niezawodność produkcji na żywo oraz sterowanie. Klienci mogą szybko skonfigurować cztery grupy talkback i zarządzać nimi, komunikować się z prezenterami i ekipą za pomocą trybu sygnałów emisyjnych/ konferencyjnych oraz kierować sygnały z magistrali mix-minus, aby zapewnić czysty sygnał dla gości zdalnie uczestniczących w programie. Tryb On Air blokuje kluczowe funkcje, natomiast funkcja zdalnej regulacji wzmocnienia umożliwia regulację przedwzmacniaczy mikrofonowych bezpośrednio u źródła. Opóźnienie wejściowe synchronizuje sygnały w celu zapewnienia dokładności czasu. Klienci otrzymują synchronizację obrazu i dźwięku (AFV) do przełączania kanałów i magistrali, a także dwa wejścia zapewniające redundantność.

Fairlight Live posiada wbudowany odtwarzacz sygnałów dźwiękowych, który obsługuje dwa rodzaje sygnałów: 16 sygnałów audio dla jingli, klipów emisyjnych i stingerów oraz 16 sygnałów MIDI służących do sterowania urządzeniami, takimi jak oświetlenie oraz generatory dymu. Każdy sygnał dźwiękowy można uruchomić za pomocą skrótu klawiszowego zdefiniowanego przez użytkownika, przycisku sygnału dźwiękowego na konsoli Fairlight Live lub kontrolera MIDI innego producenta. Umożliwia to precyzyjną synchronizację czasową podczas produkcji na żywo.

Wbudowany system nagrywania i odtwarzania w Fairlight Live pozwala uchwyć występy na żywo i próby. Klienci mogą wykorzystać te nagrania do wirtualnej próby dźwięku (VSC), co pozwoli wykonawcom i ekipie przeprowadzić próbę przy użyciu wiernego odtworzenia miksowania na żywo, oszczędzając czas i ograniczając pomyłki na antenie. Próbę zespołu można nagrać i odtworzyć za pośrednictwem VSC, co pozwala inżynierom dźwięku precyzyjnie dostroić poziomy, korektor parametryczny, dynamikę, panoramowanie i sygnały dźwiękowe przed emisją.

Funkcja snapshotów pozwala klientom zapisać i odtworzyć cały układ miksera, stanowiąc zaawansowane narzędzie do konfiguracji programu oraz sterowania w czasie rzeczywistym. Snapshoty Fairlight Live można sekwencjonować różne segmenty, takie jak komentarz telewizyjny, występy w przerwie meczu czy występy muzyczne. Elementy sterujące przejściami zapewniają płynne przejścia między snapshotami. Każdy snapshot może zapisywać określone konfiguracje dla konkretnych działań, a w razie potrzeby pomijać niektóre parametry podczas przywoływania, co pozwala zachować elastyczność.

Opracowany z myślą o przepływach pracy SMPTE 2110, Fairlight Live zapewnia pełną integrację audio w formacie 2110 dla nowoczesnej produkcji telewizyjnej opartej na protokole IP. Aplikacja obsługuje główne wejścia/wyjścia, co zapewnia płynną integrację z sieciami 2110 i umożliwia inżynierom wyodrębnianie określonych strumieni audio z dowolnego źródła. Synchronizacja zegara PTP zapewnia precyzyjną zgodność czasową wszystkich urządzeń, a kompensacja opóźnień na poziomie próbek gwarantuje idealną synchronizację dźwięku z obrazem i innymi strumieniami.

Fairlight Live łączy się przez USB typu C, umożliwiając bezpośrednie sterowanie i wymianę sygnałów audio. Obsługuje wybór kamer w trybie synchronizacji obrazu i dźwięku (AFV) dla maksymalnie 100 kamer, kierując sygnał audio z miksera ATEM do miksera audio w celu przetworzenia i zmiksowania, a następnie przekazując go z powrotem do wyjścia programowego. Klienci mogą zarządzać monitorowaniem talkback i solo, a dwukierunkowa regulacja wzmocnienia mikrofonu zapewnia spójne poziomy sygnału między systemami. Obsługiwane modele ATEM zawierają domyślne ustawienia miksera i szablony, a także pełną kontrolę nad stanem transmisji.

Klienci mogą podłączyć się do szerokiej gamy systemów audio za pomocą złącza USB lub Thunderbolt, w tym do paneli Fairlight Live Audio oraz obsługiwanych urządzeń innych producentów. W systemie Mac wykorzystuje się Core Audio, co zapewnia niską latencję i szeroką kompatybilność, natomiast w systemie Windows obsługiwane są sterowniki System Audio i ASIO, umożliwiające profesjonalny routing i sterowanie. Oznacza to, że można podłączyć mikrofony, interfejsy i źródła odtwarzania bezpośrednio do miksera przy minimalnym nakładzie pracy związanym z konfiguracją.

Zaprojektowane we współpracy z profesjonalnymi inżynierami dźwięku, panele Fairlight Live Audio usprawniają przepływ pracy, działając jako naturalne rozszerzenie oprogramowania. Intuicyjna, oparta na zadaniach konstrukcja sprawia, że wszystkie potrzebne elementy sterujące klienci mają zawsze w zasięgu ręki. Przy każdej grupie 10 faderów znajduje się duży ekran dotykowy, dzięki czemu klienci mogą na nim obserwować graficzną prezentację wszystkich działań wykonywanych na panelu. Klienci znajdą tu informacje o paskach kanałów, poziomach, korektorze, przetwarzaniu dynamiki, interfejsach wtyczek i wiele więcej. Dzięki trzem dostępnym modelom idealnie nadają się do domowych studiów nagraniowych, niewielkich sal konferencyjnych lub dużych transmisji na żywo.

„Fairlight Live to najwyższej klasy mikser audio do zastosowań na żywo. Ponieważ jest to rozwiązanie oparte na oprogramowaniu, nie ma żadnych ograniczeń charakterystycznych dla tradycyjnych systemów sprzętowych – jedynym ograniczeniem jest moc komputera” – powiedział Grant Petty, dyrektor generalny Blackmagic Design. „Niezależnie od tego, czy jesteś podcasterem korzystającym po raz pierwszy z profesjonalnego miksera audio, czy też inżynierem dźwięku przyzwyczajonym do pracy z setkami kanałów, Fairlight Live oferuje wszystko, czego potrzebujesz. Możesz nawet dodać profesjonalny Fairlight Live Audio Panel. To będzie niesamowite zobaczyć, jak klienci wykorzystają możliwości Fairlight Live!”.

CHARAKTERYSTYKA FAIRLIGHT LIVE

  *  W pełni funkcjonalny, oparty na oprogramowaniu mikser nadawczy do wysokiej klasy audio na żywo.
  *  Obsługuje setki kanałów o szerokim formacie i złożonych miksach.
  *  Obsługuje tryby mono, stereo, LCR, 5.1 surround, immersyjny oraz ASAF.
  *  Zoptymalizowana niska latencja zarówno w systemie macOS, jak i Windows.
  *  Elastyczna redundancja z wieloma konfigurowanymi przez użytkownika poziomami bezpieczeństwa.
  *  Bezpośrednia łączność z ATEM przez USB z obsługą automatycznych szablonów.
  *  Obsługuje samodzielne użytkowanie, panele Fairlight Live lub konsole MCU.
  *  Kompatybilny z interfejsami Core Audio, ASIO i 2110.
  *  Natywna obsługa przepływów pracy związanych z dźwiękiem przestrzennym, immersyjnym i surround.
  *  Snapshoty zapisują stan miksera, aby można je było przywołać podczas występów na żywo.
  *  Wirtualna próba dźwięku – nagranie w formacie ISO na potrzeby prób i kalibracji.
  *  Dedykowany odtwarzacz sygnałów dźwiękowych do efektów dźwiękowych i stingerów.
  *  Dedykowany odtwarzacz sygnałów MIDI do sterowania sprzętem zewnętrznym.
  *  Rozszerzona integracja z wtyczkami natywnymi i wtyczkami AU i VST.
  *  Specjalna obsługa zdalnych kontrolerów na tablety z systemem iOS i Android.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Publiczna wersja beta Fairlight Live jest już dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Blackmagic Design.

ZDJĘCIA PRASOWE

Zdjęcia Fairlight Live, jak również wszystkich innych produktów Blackmagic Design, są dostępne na stronie www.blackmagicdesign.com/pl/media/images.

O BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design tworzy najwyższej jakości na świecie produkty do montażu wideo, cyfrowe kamery filmowe, korektory koloru, konwertory wideo, urządzenia do monitorowania wideo, routery, miksery do produkcji na żywo, nagrywarki, monitory kształtu fali i skanery filmowe w czasie rzeczywistym dla branży filmów fabularnych, postprodukcji i transmisji telewizyjnych. Karty przechwytujące DeckLink od Blackmagic Design rozpoczęły rewolucję w zakresie jakości i przystępności cenowej w branży postprodukcji, podczas gdy wyróżnione nagrodą Emmy produkty do korekcji koloru DaVinci dominują w branży telewizyjnej i filmowej od 1984 roku.

Blackmagic Design kontynuuje przełomowe innowacje takimi produktami jak 6G-SDI i 12G-SDI oraz rozwiązania dla stereoskopicznych przepływów pracy w 3D i Ultra HD. Stworzona przez wiodących na świecie montażystów i inżynierów, firma Blackmagic Design ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Singapurze i Australii. Więcej informacji na stronie www.blackmagicdesign.com/pl

