BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA FAIRLIGHT LIVE

  Extraordinaria consola de audio virtual compatible con emisiones televisivas SMPTE 2110   y dinámicas de trabajo inmersivas, redundancia integral y complementos de otros fabricantes.

NAB 2026, Las Vegas (EE. UU.) - lunes, 13 de abril de 2026 - Blackmagic Design anunció hoy Fairlight Live, una nueva consola de audio virtual compatible con mezclas espaciales y dinámicas de difusión SMPTE 2110. Fairlight Live gestiona con facilidad miles de canales, y funciona tanto con el audio proveniente de equipos informáticos como conexiones USB de mezcladores ATEM. Es totalmente adaptable, además de que cuenta con efectos integrados y numerosas funciones profesionales, entras las que se incluyen un reproductor de indicaciones, buses de intercomunicación e instantáneas. La versión beta de Fairlight Live ya puede descargarse de forma gratuita desde el sitio web de Blackmagic Design.

La empresa realizará una demostración de este nuevo programa en el stand N2502 durante la presente edición de la Feria NAB.

Fairlight Live hace que sea fácil diseñar una consola de audio personalizada con dinámicas de trabajo de audio flexibles, ideales para cualquier proyecto, desde sonido estéreo hasta envolvente 5.1 y formatos inmersivos. Además, te permite agregar, modificar o cambiar fuentes y buses en cualquier momento. Los usuarios podrán pasar con facilidad de un panel de cuatro participantes a una transmisión con invitados que se presentan de manera remota, o alternar desde una fuente en sonido estéreo a un bus ambisónico en cuestión de segundos. Los canales de audio se pueden manejar desde el índice de pistas a fin de mostrar, ocultar o reorganizar las entradas y los buses.

Todos los parámetros de los programas se guardan de manera integral, incluida la disposición de las funciones en la consola de audio, la distribución de señales, el procesamiento, el reproductor de indicaciones y las instantáneas. El menú de archivos permite que se abran rápidamente programas anteriores o crear uno nuevo. A fin de establecer los ajustes de forma rápida, Fairlight Live cuenta con plantillas prediseñadas para las dinámicas de trabajo más comunes, así como configuraciones que reflejan las de los dispositivos ATEM compatibles. También es posible diseñar producciones personalizadas a través del menú para crear un nuevo programa. La función de programas de Fairlight Live también incluye ajustes para pruebas de sonido y archivos multimedia, así como importantes parámetros del sistema, tales como el modo de escucha aislada (Solo).

Fairlight Live admite cientos e incluso miles de canales en una gran variedad de formatos. Cada canal cuenta con un ecualizador integrado, así como opciones de dinámica y distribución del audio para controlar el volumen, la ubicación y la claridad de la señal recibida. La distribución del audio es sumamente versátil e incluye modalidades 1D, 2D, 3D y esférica para sonido ambisónico o espacial. Por otro lado, los usuarios que trabajan con dinámicas de trabajo que incluyen complementos se beneficiarán de 4 espacios para añadir cadenas de efectos por cada canal. Cada espacio puede albergar hasta 6 complementos, brindando así hasta 24 de estos por canal para efectos VST y AU, tanto nativos como de terceros.

Fairlight Live facilita la creación de estructuras de buses personalizadas, con rutas de señales flexibles en formatos estándar que se pueden agregar, cambiar o reorganizar de forma dinámica a medida que el programa evoluciona. La ventana de organización de buses en la ventana del menú permite agregar buses maestros, secundarios, auxiliares o de modalidad N-1, al igual que elegir el formato, nombre y color de los mismos. Por otra parte, la distribución de la señal recibida hacia un bus específico o entre los distintos buses puede asignarse mediante la ventana correspondiente o directamente en la mesa de mezcla. También, los usuarios ahorran tiempo gracias a la opción de asignar múltiples canales de forma simultánea, mientras que las funciones integradas permiten hacer conversiones en los buses a fin de crear compatibilidad entre todo tipo de formatos.

Es posible emplear los buses de salida de la matriz para distribuir mezclas únicas a múltiples destinos por separado —por ejemplo, a los monitores del escenario, la señal para la traducción o los dispositivos de grabación— sin tocar la mezcla principal. Fairlight Live facilita la transmisión de hasta ocho mezclas simultáneas, por lo cual ofrece una configuración rápida de la matriz y de la distribución de señales, con controles precisos de los niveles a fin de equilibrar y transmitir una mezcla en directo, otra a la unidad móvil y otra a los equipos de producción a distancia.

Fairlight Live es compatible con hasta 128 grupos VCA y cuenta con opciones en el diálogo de configuración del programa a fin de ajustar los atenuadores y anular el silenciamiento o el modo de escucha aislada (Solo). Incluso es posible anidar varios VCA, de manera que un solo VCA maestro pueda realizar ajustes en todos los micrófonos de los comentaristas a la vez, mientras que los VCA anidados permiten un control independiente de los comentarios realizados jugada por jugada.

Todos los canales de Fairlight Live incluyen una gama de efectos integrados, lo cual brinda un acceso a rápido al procesamiento esencial. Cada fuente o bus presenta un ecualizador de seis bandas, expansor/puerta de ruido, compresor, limitador y control de distribución para gestionar el tono y la dinámica de manera integral. Fairlight Live también cuenta con una extensa biblioteca de más 30 complementos nativos, como reductor de sibilancias, reverberación, y retardo, entre muchos otros efectos. El complemento de cadena de efectos puede expandir espacios de 4 efectos para albergar hasta 24 complementos.

Fairlight Live ofrece una gama completa de funciones para emisiones televisivas que garantizan la fiabilidad y el control durante producciones en directo. Es posible gestionar cuatro grupos de comunicación interna, hablar con los participantes utilizando el modo de indicaciones/conferencia y emplear la modalidad N-1 para transmitir una señal limpia a los invitados que asisten de manera remota. El modo de señal al aire bloquea las funciones esenciales, mientras que la ganancia remota permite ajustar los preamplicadores de los micrófonos directamente en la fuente. La opción para retrasar la fuente ayuda a alinear las señales a fin de obtener una sincronización precisa. Por otro lado, esta consola virtual brinda una función de seguimiento de imágenes (AFV) para alternar entre canales y buses, además de dos entradas a fin de obtener redundancia.

Fairlight Live cuenta con un reproductor integrado que proporciona dos tipos de indicaciones y admite 16 efectos de audio/referencias musicales, así como 16 indicaciones MIDI para el control de soportes físicos, como luces y máquinas de humo. Es posible reproducir cada indicación mediante una combinación de teclas, el botón « CUE» en una consola Fairlight Live o a través de un control MIDI de otro fabricante. Esto permite sincronizaciones precisas durante las producciones en directo.

Es posible captar actuaciones en vivo y ensayos gracias al sistema de grabación y reproducción integrado de Fairlight Live. Después, se podrá usar dicho material para realizar pruebas de sonido virtuales (VSC), lo que permite que los participantes y el personal del evento puedan ensayar usando una reproducción precisa de la mezcla en directo, lo cual ahorra tiempo y reduce los errores al aire. Se puede grabar y reproducir el ensayo de una banda a través de una VSC, brindando a los ingenieros de sonido la posibilidad de realizar ajustes sumamente precisos de los niveles, el ecualizador, la dinámica, la panorámica y las indicaciones antes de la transmisión.

La función Instantáneas (Snapshots) permite guardar y recuperar la configuración completa de la mesa de mezcla, lo cual es una herramienta de gran utilidad durante los preparativos para un programa y para el control en tiempo real. Las instantáneas de Fairlight Live pueden secuenciarse entre distintos segmentos, tales como los comentarios durante la emisión, las actuaciones de medio tiempo o las presentaciones musicales. Los controles de transición crean atenuaciones fluidas entre las instantáneas. Cada instantánea puede almacenar configuraciones específicas para presentaciones en particular, excluyendo parámetros de la memoria cuando se requiere retener la flexibilidad.

El mezclador Fairlight Live fue concebido para las dinámicas de trabajo SMPTE 2110, por lo que brinda integración de audio para producciones modernas basadas en IP. La aplicación es compatible con entradas y salidas primarias a fin de conectarse a redes 2110 con gran facilidad, lo que permite al personal de ingeniería extraer señales de audio específicas desde cualquier fuente. El uso del PTP garantiza una sincronización exacta de los relojes de todos los dispositivos, mientras que la compensación de retardo mantiene una alineación perfecta con el video y otras señales.

Fairlight Live fue concebido para integrarse a la perfección con los mezcladores ATEM mediante una conexión USB-C, lo cual brinda un control directo y facilita el intercambio de audio. El programa permite seleccionar hasta 100 cámaras mediante la función de seguimiento de imágenes (AFV), así como la distribución del audio desde el mezclador para su procesamiento y mezcla antes de enviarlo de vuelta a la salida principal. Además, ofrece la posibilidad de manejar la comunicación interna y la supervisión del modo aislado, con control bidireccional sobre la ganancia de los micrófonos para garantizar la consistencia de los niveles en los sistemas. Los modelos ATEM compatibles incluyen configuraciones predeterminadas y plantillas, así como un control íntegro del estado de la señal al aire.

Es posible conectar una gran variedad de sistemas de audio mediante conexiones USB y Thunderbolt, incluidos dispositivos Fairlight Live Audio Panel y de otros fabricantes, si son compatibles. En macOs, el sistema emplea Core Audio para lograr una latencia baja y una compatibilidad amplia, mientras que en Windows se usa System Audio y los controladores ASIO para distribuir las señales y controlarlas con calidad profesional. Esto te permite conectar micrófonos, interfaces y fuentes de reproducción de forma directa a la mesa de mezcla, con una preparación mínima.

Diseñados en colaboración con ingenieros de sonido, los dispositivos Fairlight Live Audio Panel agilizan las dinámicas de trabajo y constituyen un complemento ideal para el programa Fairlight Live. No solo resultan intuitivas, sino que además ofrecen todos los controles necesarios al alcance de la mano. Se incluye una pantalla táctil de grandes dimensiones para cada grupo de 10 atenuadores, a fin de mostrar una visualización gráfica de todo lo que ocurre en el panel. Esto permite obtener información sobre la franja de cada canal, el nivel del audio, la ecualización, la dinámica y las interfaces de los complementos, entre muchos otros datos. Con tres modelos disponibles, son ideales para estudios en caseros o de pequeñas dimensiones, así como para emisiones televisivas complejas en directo.

«Fairlight Live es la consola de audio virtual para transmisiones en directo más sofisticada del mercado. Al ser un programa, no se enfrenta a las barreras de los sistemas de soporte físico tradicionales, su único límite es la capacidad de tu equipo informático», expresó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. Fairlight Live ofrece todo lo necesario sin importar el tamaño de la producción, por lo cual es ideal tanto para podcásters que nunca antes han usado una consola de audio como para ingenieros de sonido habituados a procesar cientos de canales. Incluso es posible agregar un dispositivo profesional Fairlight Live Audio Panel. Estamos muy entusiasmados por ver la manera en la que los usuarios aprovechar las increíbles prestaciones de Fairlight Live».

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  *  Consola de audio virtual con todas las funciones necesarias para producciones de audio en vivo de nivel profesional.
  *  Compatible con cientos de canales para formatos de alta resolución y mezclas complejas.
  *  Admite audio mono, estéreo, LCR, 5.1, inmersivo y ASAF.
  *  Funcionamiento optimizado para lograr una latencia baja tanto en macOS como en Windows.
  *  Redundancia flexible con numerosas funciones a prueba de errores que el usuario puede configurar de acuerdo con sus requerimientos.
  *  Conexión USB directa con dispositivos ATEM y compatibilidad con funciones de plantillas automáticas.
  *  Uso independiente o bien junto con paneles de audio Fairlight Live y consolas con controladores PMC.
  *  Compatibilidad con Core Audio, ASIO e interfaces 2110.
  *  Compatibilidad para dinámicas de trabajo con audio envolvente, inmersivo y espacial.
  *  Función Instantáneas que guarda la configuración de la consola de audio para su uso posterior durante actuaciones en vivo.
  *  Grabación aislada de pruebas de sonido virtuales para ensayos y calibración.
  *  Reproductor de indicaciones virtual para efectos sonoros y transiciones.
  *  Reproductor para indicaciones MIDI a fin de controlar soportes físicos externos.
  *  Integración extensa para complementos nativos, AU y VST.
  *  Compatibilidad con controladores remotos para tabletas iOS y Android.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

La versión beta de Fairlight Live ya puede descargarse de forma gratuita desde el sitio web de Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la página www.blackmagicdesign.com/es/media/images.

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984.

Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos, tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información: www.blackmagicdesign.com/es

