BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA FAIRLIGHT LIVE

  Mixer de áudio avançado baseado em software com suporte a transmissões   SMPTE 2110 e fluxos de trabalho imersivos, redundância completa e plugins de terceiros.

NAB 2026, Las Vegas (EUA) - Segunda-feira, 13 de abril de 2026 - A Blackmagic Design anunciou hoje que o Fairlight Live, um novo mixer de áudio baseado em software com mixagem de áudio espacial e fluxos de transmissão SMPTE 2110. O Fairlight Live gerencia milhares de canais de áudio sem dificuldade, trabalhando com áudio padrão de computadores ou USB dos switchers de produção ao vivo ATEM. Totalmente personalizável, ele inclui efeitos e recursos profissionais integrados, como um reprodutor de cues, barramentos de intercomunicação, suporte a plugins de terceiros, instantâneos e muito mais. O Fairlight Live beta público já está disponível gratuitamente no site da Blackmagic Design.

O Fairlight Live será apresentado no estande N2502 da Blackmagic Design na NAB 2026.

O Fairlight Live facilita a criação de um mixer personalizado, com fluxos de trabalho de áudio flexíveis, ideais para qualquer projeto, do estéreo ao surround 5.1 e a formatos imersivos. Adicione, modifique ou mova entradas e barramentos a qualquer instante. Os clientes podem alterar facilmente um programa com quatro apresentadores para uma configuração com um convidado remoto, ou rotear uma entrada estéreo para um barramento ambissônico em segundos. Os canais de áudio podem ser gerenciados no índex de trilhas para exibir, ocultar ou reorganizar entradas e barramentos.

Todas as produções são salvas como um programa completo, incluindo o layout do mixer, roteamento, processamento, reprodutor de cues, instantâneos e muito mais. O menu arquivo permite abrir rapidamente programas existentes ou criar um novo. Para agilizar a configuração, modelos de fábrica para fluxos de trabalho comuns são incluídos, além de layouts para corresponder aos switcher de produção ao vivo ATEM compatíveis. Produções exclusivas podem ser criadas sob medida na nova janela de programa. Os programas também incluem configurações de passagem de som virtual e mídias, além de configurações importantes do sistema, como o modo solo.

O Fairlight Live suporta centenas ou milhares de canais de entrada em diversos formatos. Cada canal conta com opções integradas de EQ, dinâmica e pan para controlar os níveis, a imagem sonora e a clareza dos sinais de entrada. A panorâmica baseada em formatos é versátil e inclui 1D, 2D, 3D e um panoramizador esférico para áudio ambissônico e espacial. Se os fluxos de trabalho incluem plugins, os clientes encontrarão quatro slots de efeitos por canal, com o Cadeia FX hospedando seis plugins por slot, permitindo até 24 plugins por canal para efeitos AU e VST nativos ou de terceiros favoritos.

Os clientes podem criar uma estrutura de barramentos personalizada no Fairlight Live com caminhos de sinal em formatos padrão que podem ser adicionados, alterados ou reorganizados dinamicamente à medida que o programa evolui. Use a janela de gerenciamento para adicionar barramentos principais, sub, auxiliares ou mix-minus, definindo formato, nome e cor. Atribua roteamentos de entrada para barramento ou entre barramentos na janela de atribuição ou diretamente no mixer, inclusive para múltiplos canais simultaneamente. A conversão de barramento ascendente/descendente integrada garante compatibilidade entre formatos.

Os clientes podem usar os barramentos de matriz de saída para distribuir mixes únicos para diversos destinos diferentes, como monitores de palco, feeds de tradução ou dispositivos de gravação sem tocar no mix de programa principal. Com suporte a oito mixes de saída simultâneos, o Fairlight Live oferece configuração e roteamento de matriz rápidos com controles de nível precisos para equilibrar e enviar um mix para a transmissão ao vivo, outro para a unidade móvel e um terceiro para equipes de produção remotas.

O Fairlight Live suporta até 128 grupos VCA, com opções no diálogo de configurações da sessão para movimentar faders e permitir a sobreposição de mudo e solo. Também há suporte a VCAs aninhados para que um mestre VCA possa ajustar todos os microfones de comentaristas em conjunto, já os VCAs aninhados permitem controle independente dos narradores esportivos.

Cada canal no Fairlight Live inclui um conjunto completo de efeitos integrados para acesso rápido ao processamento essencial. Cada entrada ou barramento oferece EQ de seis bandas, expansor/portão, compressor, limitador e panoramizador para controle detalhado de tom e dinâmica. Há uma ampla biblioteca de 30 plugins nativos, incluindo de-essers, reverberação, atraso, entre outros; além de suporte a plugins AU e VST de terceiros. O plugin Cadeia FX expande quatro slots de efeitos para 24 plugins.

O Fairlight Live oferece um conjunto completo de recursos de transmissão para confiabilidade e controle em produções ao vivo. Os clientes podem configurar e gerenciar rapidamente quatro grupos de intercomunicação, contatar o talento usando o modo cue/conferência e utilizar mix-minus para enviar feeds limpos a convidados remotos. O modo On Air bloqueia funções importantes, enquanto o ganho remoto permite ajustar os pré-amplificadores de microfone na própria fonte. O atraso de entrada alinha os sinais para precisão da contagem de tempo. Os clientes contam com áudio segue vídeo (AFV) para alternar canais e barramentos, além de entradas duplas para redundância.

O Fairlight Live integra um reprodutor de cues que oferece dois tipos de cues, com suporte a 16 cues de áudio para jingles, sons rápidos e stingers, além de 16 cues MIDI para controlar hardware, como iluminação e máquinas de fumaça. Cada cue pode ser disparado por um atalho de teclado definido pelo usuário, uma tecla cue no console Fairlight Live ou um controle MIDI de terceiros, permitindo sincronismo preciso durante produções ao vivo.

Capte a performance e ensaio ao vivo usando o sistema de gravação e playback integrado do Fairlight Live. Os clientes podem usar essas gravações para passagem de som virtual (VSC), permitindo que o talento e a equipe ensaiem com um playback preciso do mix ao vivo, economizando tempo e evitando erros no ar. O ensaio de uma banda pode ser gravado e reproduzido via VSC, permitindo que os engenheiros de áudio realizem ajustes finos dos níveis, EQ, dinâmica, panorâmica e cues antes da transmissão.

Os instantâneos permitem salvar e recuperar o estado completo do mixer, oferecendo uma potente ferramenta para configuração do programa e controle em tempo real. Podem ser sequenciados entre segmentos diversos, como comentários de transmissão, shows de intervalo ou atrações musicais, com controles de transição para esmaecimentos suaves. Cada instantâneo armazena configurações específicas para cada atração, excluindo parâmetros da recuperação quando for necessário manter a flexibilidade.

Criado para fluxos SMPTE 2110, o Fairlight Live oferece integração completa de áudio 2110 para produção broadcast baseada em IP. O software oferece suporte a E/S principal para conexão perfeita com redes 2110, permitindo aos engenheiros extrair fluxos de áudio específicos de qualquer fonte. A sincronização de relógio PTP garante temporização precisa entre todos os dispositivos, enquanto a compensação de atraso em nível de amostra mantém o áudio perfeitamente alinhado com o vídeo e outros fluxos.

O Fairlight Live conecta-se via USB-C aos switchers de produção ao vivo ATEM, para controle direto e troca de áudio. Há suporte para áudio segue vídeo (AFV), seleção de até 100 câmeras, e roteamento de áudio do switcher ao mixer para processamento e mixagem antes do retorno à saída de programa. Os clientes podem gerenciar intercomunicação e monitoramento solo, com controle de ganho de microfone bidirecional garantindo níveis consistentes entre sistemas. Os modelos ATEM compatíveis incluem configurações padrão do mixer e templates, além de controle completo do status On Air.

Os clientes podem se conectar a uma ampla gama de sistemas de áudio via USB ou Thunderbolt, incluindo modelos Fairlight Live Audio Panel e dispositivos de terceiros compatíveis. No Mac, o sistema usa Cora Audio para desempenho de baixa latência e ampla compatibilidade, enquanto no Windows, há suporte a áudio do sistema e drivers ASIO para roteamento e controle profissional. Isso permite conectar microfones, interfaces e fontes de reprodução diretamente no mixer com configuração mínima.

Projetados com engenheiros de som profissionais, os modelos Fairlight Live Audio Panel simplificam o trabalho, agindo como uma extensão natural do software. O design intuitivo e baseado em tarefas posiciona os controles necessários na ponta dos dedos. Uma tela de toque grande para cada grupo de 10 faders garante que os clientes vejam tudo que está acontecendo em uma exibição gráfica. Os clientes podem visualizar informações sobre a faixa de canais, níveis, EQ, processamento de dinâmica, interfaces de plugin e muito mais. As três opções disponíveis são ideais para estúdios caseiros, pequenas ilhas de áudio ou transmissões ao vivo de grande porte.

“O Fairlight Live é o mixer de áudio ao vivo mais potente do mundo. Como ele é baseado em software, não há limitações como nos sistemas de hardware convencionais; a única limitação é a potência do seu computador”, afirmou Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “Seja você um podcaster usando um mixer de áudio profissional pela primeira vez ou um engenheiro de som habituado a trabalhar com centenas de canais, o Fairlight Live conta com tudo necessário. É possível até adicionar um Fairlight Live Audio Panel profissional. Será uma loucura ver como os clientes utilizarão a potência do Fairlight Live!”

RECURSOS DO FAIRLIGHT LIVE

  *  Mixer broadcast completo baseado em software para áudio ao vivo profissional.
  *  Suporte a centenas de canais com formato amplo e mixes complexos.
  *  Suporte a áudio mono, estéreo, LCR, surround 5.1, imersivo e ASAF.
  *  Operação em baixa latência otimizada em macOS e Windows.
  *  Redundância flexível com diversos níveis de segurança configuráveis pelo usuário.
  *  Conectividade ATEM direta por USB com suporte a template automático.
  *  Suporte a uso individual, painéis Fairlight Live ou consoles MCU.
  *  Compatível com interfaces Core Audio, ASIO e 2110.
  *  Suporte nativo a fluxos de trabalho de áudio surround, imersivo e espacial.
  *  Instantâneos salvam o estado do mixer para recuperação durante apresentações ao vivo.
  *  Gravação de Passagem de Som Virtual pra ensaios e calibração.
  *  Reprodutor de Cues para efeitos sonoros e stingers.
  *  Reprodutor de Cues para comandos MIDI em hardware externo.
  *  Ampla integração de plugins nativos, AU e VST.
  *  Suporte dedicado a controladores remotos em tablets iOS e Android.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Fairlight Live beta público já está disponível gratuitamente no site da Blackmagic Design.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do Fairlight Live e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

