BLACKMAGIC DESIGN最新推出 TERANEX MINI SDI TO HDMI 8K HDR

NAB 2019，美国拉斯维加斯 - 2019年4月8日星期一 - Blackmagic Design今日发布Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR，这款全新打造的高级8K HDMI监看解决方案包含两个屏幕示波器叠加、HDR、33点3D LUT和监视器校准功能，可在HDMI 8K屏幕上实现专业的精准色彩SDI监看。Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR将于2019年5月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价为US$1,295。

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR将于2019年度NAB的SL216 Blackmagic Design展位上亮相。

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR是针对大屏幕电视机和视频投影仪打造的高级8K监看解决方案。与普通转换器不同，Teranex Mini能用第三方色彩校正探测器来正确匹配已连接的显示器，获得精准色彩。用户可在波形示波器、分量示波器、矢量示波器和直方图中选择两种在屏幕上显示。对于需要专业经济的高色彩准确度监看的电影工作室和播出机构而言，Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR是一个理想的选择。产品以优雅设计搭载彩色LCD，可用于监看和设置控制。

其前面板配有按钮和彩色显示屏，视频监看时显示音频表和视频格式，放置在桌面上也美观大方。后面板搭载四链路12G-SDI，兼容HD、Ultra HD和8K格式。4路HDMI输出可连接带4路HDMI输入的8K电视机，下变换器可在Ultra HD或HD电视机上使用8K信号源。用户甚至可以在2SI和Square Division之间自动转换。

Teranex Mini SDI to HDMI 8K配备最新HDR工作流程所需的一切。只需连接HDMI显示器即可开始HDR SDI监看。VPID中的静态元数据PQ和混合对数伽玛（HLG）格式可按照ST2108-1、ST2084和ST425格式处理。Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR能处理ST425，这一格式可在VPID定义两个新的bit，显示SDR、HLG或PQ的转换特性。ST2108-1格式定义如何通过SDI传输HDR静态和动态元数据。另外，产品还支持用于12G SDI的ST2082-10和用于3G-SDI信号源的ST425。Rec.2020和Rec.709色彩空间以及100%的DCI-P3格式也受支持。

产品屏幕可显示两个完全独立的示波器，进行重大高端工作时轻松符合播出标准。示波器在屏幕上以叠加形式显示，位置、尺寸和不透明度均可自定义。用户可以从包括波形示波器在内的多种示波器中选择一款，用于显示输入信号的亮度级别。矢量示波器可让用户以100%SDI参考电平查看色彩强度。RGB和YUV分量示波器显示信息是校色和检查非法电平的理想工具。直方图显示画面中从亮部到暗部细节的分布，以及高光或阴影裁切。

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR包含与电影行业同样的优质33点3D LUT。甚至可以通过连接第三方USB色彩探测器来校准连接的显示器，Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR会分析监视器，并生成3D LUT校正显示器之间的色差。设备可加载两个独立的3D LUT，通过前面板进行选择。

要了解监视器的色彩是否准确绝非易事，因为即使是同一个型号的显示器之间也会存在微小的差异。Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR解决了这一问题，因为它能采用第三方USB探测器自动校准监视器。产品支持SpectraCal C6、X-Rite i1 Display Pro和Klein K10-A探测器，只需连接转换器的前面板即可使用。转换器会完成所有工作，并且在校准过程中监视器上将自动生成测试信号。

产品的所有四链路12G-SDI输入均配有可环通到其他设备的输出。所有HD、Ultra HD和8K格式均可支持，方便播出和电影行业使用。720p格式下支持50p、59.94p、最高60p。1080i格式下支持50i、59.94i、最高60i。1080p、1080PsF和2160p格式下支持23.98到60fps。用户甚至还能获得23.98p到60p的2K和4K DCI电影格式支持。4320p 8K格式下支持23.98、24、25、29.97、50、最高59.94。内置2SI和Square Division转换功能可将8K源根据监视器自动转换。Teranex Mini SDI to HDMI连A级或B级3G-SDI，以及YUV和RGB SDI格式也能应对自如。

产品的前面板LCD提供监看画面和准确的音频电平表。菜单可控制所有功能，用户可以轻松滚动菜单页面寻找需要调整的设置。按下按钮1或2即可启用3D LUT。通过菜单就能开始校准，只需根据提示即可校准显示器。音频表可在VU和PPM轨迹之间切换。遇到输入视频发生中断的情况时，还能启用HDMI Instant Lock来确保HDMI显示屏立即锁定。示波器配置以及它们在屏幕上的位置和不透明度均可设置。甚至可以查看和编辑网络设置。

如要机架安装可添加Teranex Mini Rack Shelf。机架配有金属盘，用螺丝固定转换器后整层可以安装在机架上。当然，Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR还包含橡胶垫，在转换器下方安装后可将转换器放置在桌面。

“我们满怀兴奋地宣布这款最新的Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR产品，因为它拥有我们之前从未提供过的监看功能。”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说。“尽管我们的产品中已经有几款SDI to HDMI转换器，但这台新机型包含更多监看功能。内置示波器、好莱坞级别的33点3D LUT、自动探测器校准和原生8K等高端功能，将大幅提升数字电影和播出机构用户的工作流程！”

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR功能一览

  *  通过SDI和HDMI支持HDR
  *  两个内置示波器实时叠加在监视器上
  *  电影级别的33点3D LUT
  *  支持色彩探测器自动监视器校准
  *  先进的8K四链路12G-SDI输入
  *  可针对Ultra HD或HD监视器下变换8K
  *  LCD监看和菜单设置
  *  内附Mac和Windows专用实用程序软件
  *  支持最新款的8K电视机和投影仪
  *  可放置在桌面或安装在机架上

供货及价格

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR将于2019年5月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价为US$1,295（不含税）。

新闻图片

获取Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR型号产品图片以及Blackmagic Design其他产品图片请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由世界顶尖后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

