BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NUEVO TERANEX MINI SDI TO HDMI 8K HDR

NAB 2019, Las Vegas (EE. UU.) – 8 de abril de 2019 – Blackmagic Design anunció hoy el nuevo Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, una solución avanzada para supervisar señales 8K mediante una conexión HDMI con dos indicadores en pantalla, compatibilidad HDR, calibración de monitores y LUT 3D de 33 puntos. Este producto estará disponible a partir de mayo a un precio de 1295 dólares en todos los distribuidores de Blackmagic Design.

El dispositivo se exhibirá en el stand de Blackmagic Design (SL216) durante la presente edición de la feria NAB.

El modelo Teranex Mini SDI to HDMI 12G ofrece una solución avanzada para supervisar señales en 8K con proyectores y televisores de pantalla grande. A diferencia de los conversores básicos, la línea Teranex Mini permite usar calibradores de otros fabricantes con el propósito de ajustar correctamente los monitores conectados y, de esta manera, lograr un color más preciso. Por otro lado, es posible ver dos indicadores con representaciones gráficas diferentes, ya sea el MFO, los componentes cromáticos, el vectorscopio o el histograma. Este nuevo conversor es ideal para emisoras y estudios cinematográficos que requieren equipos profesionales y económicos para controlar la colorimetría de las imágenes. Incluso presenta un diseño elegante con una pantalla LCD para supervisar la señal y modificar ajustes.

También puede colocarse en un escritorio, gracias a su aspecto elegante. El panel frontal incluye botones y una pantalla a color que muestra distinta información, por ejemplo, los vúmetros y el formato de la señal. Por otro lado, en el panel trasero hay cuatro conexiones SDI 12G para fuentes HD, UHD y 8K. También incluye cuatro salidas HDMI para televisores 8K con cuatro entradas HDMI, así como un conversor interno que reduce la definición de imágenes 8K para poder verlas en pantallas HD o UHD. Incluso es posible convertir automáticamente entre los métodos 2SI y Square Division (división en cuadrantes).

El modelo Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR ofrece todo lo necesario para llevar a cabo proyectos en formato HDR. Solo basta con conectar un monitor HDMI para supervisar señales SDI de alto rango dinámico. Los formatos PQ y HLG con metadatos estáticos en el identificador de procesadores virtuales (VPID) se procesan según las normas ST2108-1, ST2084 y ST425. El modelo Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR admite el estándar ST425, el cual define dos nuevos bits en el VPID, a fin de determinar las características de transferencia de los formatos SDR, HLG o PQ. Además, la norma ST2108-1 define cómo enviar metadatos HDR estáticos y dinámicos mediante una salida SDI. Incluso se brinda compatibilidad con el estándar ST2082-10 para fuentes SDI 12G, y ST425 para señales SDI 3G. Este dispositivo también es compatible con los espacios cromáticos Rec. 709 y Rec. 2020, y el formato DCI-P3.

Este modelo permite ver dos indicadores de la señal en pantalla de forma totalmente independiente, con el propósito de poder cumplir con los estándares de teledifusión en trabajos importantes de alta gama. Las representaciones gráficas se superponen a la imagen, de manera que es posible personalizar su posición, tamaño y opacidad, o seleccionar entre distintas opciones, tales como la forma de onda, para ver los niveles de luminancia en la señal recibida. Por otro lado, el vectorscopio muestra la intensidad del color a un nivel de referencia SDI del 100 %. A su vez, las gráficas RGB y YUV son ideales para el proceso de corrección cromática, y a fin de verificar que los niveles sean válidos. Por último, el histograma representa la distribución de los detalles de las zonas claras y las oscuras en la imagen, así como la pérdida de información en dichas áreas.

El modelo Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR incluye las mismas tablas de conversión tridimensionales de 33 puntos que se emplean en la industria cinematográfica. Además, se brinda la posibilidad de ajustarlo con un calibrador USB. El dispositivo Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR analizará las características de la pantalla y generará una tabla de conversión, a fin de corregir las diferencias observadas. También se pueden cargar dos tablas tridimensionales independientes y seleccionarlas desde el panel frontal.

Siempre es difícil saber cuál es el color correcto del monitor, dado que todos presentan pequeñas diferencias, incluso dentro del mismo modelo. Por ello, el conversor Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR permite emplear calibradores USB de otros fabricantes para ajustar automáticamente los colores de la pantalla, y es compatible con los dispositivos SpectraCal C6, X-Rite i1 Display Pro y Klein K10-A, que se conectan en la parte frontal. Luego, el conversor se encarga del resto y genera automáticamente señales de prueba durante el procedimiento.

Todas las entradas SDI 12G cuentan con salidas derivadas para poder conectar otros equipos. Asimismo, se brinda compatibilidad con fuentes HD, UHD y 8K, lo cual es ideal para las industrias del cine y la teledifusión. El dispositivo admite las siguientes frecuencias de imagen: 50, 59.94 y 60 f/s en 720p y 1080i; 23.98 a 60 f/s en 1080p, 1080PsF, 2160p, DCI 2K y 4K; y 23.98, 24, 25, 29.97, 50 y 59.94 f/s en 4320p 8K. Por otra parte, al realizar conversiones entre los métodos 2SI y Square Division (cuatro cuadrantes), se pueden ver fuentes 8K en cualquier monitor. El modelo Teranex Mini SDI to HDMI también permite procesar señales SDI 3G nivel A y B, así como formatos SDI YUV y RGB SDI.

La pantalla del panel frontal permite llevar a cabo una supervisión precisa de las imágenes y el audio, y realizar una amplia variedad de ajustes para todas las funciones disponibles. Es posible activar las LUT 3D mediante los botones 1 y 2, o iniciar el proceso de calibración siguiendo las instrucciones sencillas que aparecen en pantalla. Por otro lado, se brinda la posibilidad de ver los vúmetros y elegir la balística (VU o PPM). Asimismo, al activar la sintonización instantánea de señales HDMI, se garantiza la sincronización automática del monitor en caso de que ocurra una interrupción en la transmisión. Incluso es posible elegir distintos tipos de indicadores, junto con su ubicación y opacidad, o cambiar la configuración de red.

Se puede instalar el dispositivo en un bastidor mediante el estante opcional. Este accesorio presenta un diseño metálico que sostiene el conversor y permite sujetarlo con tornillos antes de instalarlo en el bastidor. Asimismo, el modelo Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR incluye pies de goma que pueden adherirse a la parte inferior, en caso de querer colocarlo sobre un escritorio.

«Nos complace anunciar este nuevo Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, dado que ofrece prestaciones que nunca habíamos brindado», afirmó Grant Petty, director ejecutivo de Blackmagic Design. «Aunque esta línea de productos ya incluye conversores SDI a HDMI, esta versión incorpora funciones de monitorización innovadoras. Los indicadores integrados, las LUT 3D de 33 puntos con calidad digna de Hollywood, la calibración automática y la compatibilidad con formatos 8K son todas prestaciones de vanguardia que mejorarán drásticamente las dinámicas de trabajo en las industrias del cine y la teledifusión».

Características principales

  *  Compatibilidad con imágenes HDR mediante conexiones SDI y HDMI.
  *  2 representaciones gráficas superpuestas a la imagen en pantalla.
  *  LUT 3D de 33 puntos de calidad cinematográfica.
  *  Calibración de monitores automática.
  *  4 entradas SDI 12G para señales 8K.
  *  Conversión de señales 8K para monitores HD y UHD.
  *  Pantalla LCD para supervisar señales y configurar ajustes.
  *  Panel de control para Mac y Windows.
  *  Compatibilidad con proyectos y televisores 8K de última generación.
  *  Posibilidad de usarlo en escritorios o bastidores.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

Este producto estará disponible a partir de mayo a un precio de 1295 dólares (excluyendo aranceles) en todos los distribuidores de Blackmagic Design.

IMÁGENES PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las imágenes de los productos de Blackmagic Design mencionados en esta nota se encuentran disponibles en la página www.blackmagicdesign.com/es/media/images.

ACERCA DE BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design ofrece la mejor calidad en productos para la edición de imágenes, cámaras cinematográficas, sistemas de corrección cromática, conversores de formatos, monitores, matrices de conmutación, mezcladores para producciones en directo, grabadores digitales, escáneres de películas e instrumentos para el análisis de señales, destinados tanto a posproductoras como a la industria del cine y la televisión. Las tarjetas DeckLink para la captura de contenidos audiovisuales han generado una revolución en materia de rendimiento y rentabilidad, mientras que los productos DaVinci para el etalonaje digital han sido galardonados con un Emmy® y lideran el sector televisivo y cinematográfico desde 1984. Blackmagic Design continúa creando soluciones innovadoras que incluyen dispositivos con tecnología SDI 6G y 12G, así como dinámicas de trabajo para proyectos estereoscópicos tridimensionales y con calidad UHD. Fundada por los ingenieros y editores más destacados en el ámbito de la posproducción, la empresa cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Singapur y Australia. Más información en www.blackmagicdesign.com/es.

