BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVO TERANEX MINI SDI TO HDMI 8K HDR

NAB 2019, Las Vegas (EUA) - Segunda-feira, 8 de abril de 2019 - A Blackmagic Design anunciou hoje o Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, uma solução 8K HDMI nova e avançada com sobreposições duplas de escopos na tela, HDR, LUTs 3D de 33 pontos e calibração do monitor para o monitoramento SDI profissional com precisão de cores em telas 8K HDMI. O Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR estará disponível em maio através dos revendedores Blackmagic Design no mundo todo por US$ 1,295.

O Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR será apresentado no estande da Blackmagic Design (SL216) na NAB 2019.

O Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR é uma solução de monitoramento 8K avançada para televisores e projetores de vídeo com telas grandes. Diferentemente dos conversores básicos, o Teranex Mini é capaz de usar analisadores de calibração de terceiros para alinhar os displays conectados com exatidão para precisão de cores. Há dois escopos na tela que podem ser selecionados entre monitoramento em forma de onda, padrões, vetorscópio e histograma. O Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR é perfeito para estúdios cinematográficos e teledifusores que precisam de um monitoramento de cores acurado e profissional, mas também acessível. Os clientes obtêm um design sofisticado com LCD colorido para monitoramento e controle das configurações, que fica elegante quando colocado em uma mesa.

O painel frontal inclui botões e um display colorido para monitoramento com medidores de áudio e padrão de vídeo. O painel traseiro oferece 12G-SDI com enlace quádruplo para formatos HD, Ultra HD e 8K. Há também 4 saídas HDMI permitindo o uso de televisores 8K com entradas HDMI de enlace quádruplo, bem como um conversor descendente para fontes 8K em televisores HD ou Ultra HD. Inclusive, os clientes podem converter entre 2SI e divisão quadrada automaticamente.

O Teranex Mini SDI to HDMI 8K possui tudo para satisfazer os fluxos de trabalho HDR mais recentes. Basta conectar um display HDMI para obter monitoramento HDR em SDI. Os formatos Hybrid Log-Gamma (HLG) e PQ à base de metadados estáticos no VPID são operados em conformidade com os padrões ST2108-1, ST2084 e ST425. O Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR processa ST425, o qual define 2 bits novos no VPID para indicar características de transferência SDR, HLG ou PQ. O padrão ST2108-1, por sua vez, define como transportar metadados HDR dinâmicos ou estáticos via SDI. Há suporte para ST2082-10 em 12G-SDI, bem como ST425 em fontes 3G-SDI. Ambos os espaços de cor Rec.2020 e Rec.709 são compatíveis, além do formato DCI-P3 a 100%.

Há dois escopos completamente independentes na tela, assim a conformidade com os padrões broadcast fica mais fácil nos projetos críticos de alto nível. Os escopos são sobrepostos na tela para que os clientes possam personalizar posição, tamanho e opacidade. Os clientes podem selecionar uma variedade de escopos, incluindo forma de onda para exibição dos níveis de luminância do seu sinal de entrada. O monitor de vetorscópio permite a visualização da intensidade de cor a 100% dos níveis de referência SDI. Os clientes também obtêm monitores nos padrões RGB e YUV, os quais são ideais para correção de cor e verificação de níveis ilegais. O histograma exibe a variação dos detalhes de branco para preto nas suas imagens e a clipagem de realces ou sombras.

O Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR conta com as mesmas LUTs 3D de 33 pontos de alta qualidade utilizadas na indústria cinematográfica. Você consegue até calibrar o display conectado plugando um analisador de cor USB de terceiros e o Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR analisará o monitor e gerará uma LUT 3D para corrigir diferenças nas cores entre os displays. Duas LUTs 3D independentes podem ser carregadas e os clientes podem fazer a seleção através do painel frontal.

Geralmente é difícil identificar se um monitor possui a cor correta, pois os displays variam um pouco, mesmo entre os mesmos modelos. O Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR soluciona esse problema porque consegue utilizar um analisador USB de terceiros para alinhar automaticamente seu monitor. Os analisadores SpectraCal C6, X-Rite i1 Display Pro ou Klein K10-A são compatíveis e plugáveis na frente do conversor. O conversor faz todo o trabalho e gera automaticamente sinais de teste no monitor durante o processo de calibração.

Todas as entradas 12G-SDI de enlace quádruplo possuem saídas para executar um loop com outros equipamentos. E mais, todos os padrões HD, Ultra HD e 8K são compatíveis, o que permite o uso pela indústria cinematográfica ou broadcast. Em 720p, os clientes obtêm suporte para 50p, 59.94p até 60p. Nos formatos 1080i, os clientes obtêm 50i, 59.94i até 60i. Os formatos 1080p, 1080PsF, assim como 2160p são suportados de 23.98 a 60 fps. Há suporte também para os formatos DCI 2K e 4K de 23.98p a 60p. Os formatos 4320p 8K são compatíveis a 23.98, 24, 25, 29.97, 50, até 59.94. Com a conversão integrada 2SI para divisão quadrada, uma fonte 8K é convertida automaticamente para o monitor. O Teranex Mini SDI to HDMI também opera 3G-SDI nível A ou B, além dos formatos SDI YUV e RGB.

O painel frontal LCD fornece monitoramento de confiança e preciso tanto das images quanto dos medidores do nível de áudio. Há menus para todas as funções e é fácil navegar entre as “páginas” de menu para encontrar configurações que necessitam de alterações. Para habilitar as LUTs 3D, basta pressionar os botões 1 ou 2. A calibração também é iniciada através dos menus e os clientes só precisam seguir as instruções para calibrar seu display. Os medidores de áudio podem inclusive ser alterados entre as balísticas VU ou PPM. A trava instantânea HDMI pode ser habilitada para garantir que o display HDMI trave instantaneamente, caso o vídeo de entrada seja interrompido. Este modelo inclui configurações para a definição de escopos, como a sua localização ou opacidade na tela. Aliás, os clientes podem visualizar e editar configurações de rede.

Para a montagem em rack, basta que os clientes adicionem uma Teranex Mini Rack Shelf. Esta prateleira consiste em uma bandeja de metal que aloja o conversor e permite que ele seja rosqueado antes da prateleira ser aparafusada no rack. Obviamente, o Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR também inclui pés emborrachados que podem ser anexados na parte inferior do conversor, caso os clientes desejem colocá-lo em uma mesa.

“Estamos animados em anunciar o novo Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, pois ele conta com recursos de monitoramento que nós nunca oferecemos antes”, disse Grant Petty, diretor executivo da Blackmagic Design. “Embora tenhamos conversores SDI para HDMI na nossa gama de produtos, este modelo novo inclui muitos outros recursos para monitoramento. Os escopos integrados, as LUTs 3D de 33 pontos com qualidade hollywoodiana, a calibração baseada em análise automática e o 8K nativo são todos recursos avançados que aprimoram significativamente os fluxos de trabalho para nossos clientes da indústria broadcast e cinema digital.”

Recursos do Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR

  *  Inclui suporte para HDR via SDI e HDMI.
  *  2 escopos integrados sobrepostos ao vivo no monitor.
  *  LUTs 3D de 33 pontos com qualidade cinematográfica.
  *  Suporte para calibração do monitor automática usando analisadores de cor.
  *  Entradas 12G-SDI de enlace quádruplo avançadas para 8K.
  *  Conversores descendentes 8K para monitores HD ou Ultra HD.
  *  Inclui LCD para configurações de menu e monitoramento.
  *  Software utilitário para Mac e Windows.
  *  Suporte para televisores e projetores 8K mais recentes.
  *  Pode ser usado em mesa ou montado em rack.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR estará disponível em maio deste ano através dos revendedores da Blackmagic Design no mundo todo por US$ 1,295, excluindo taxas.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design cria os melhores produtos do mundo para edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e escâneres de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design introduziram uma revolução de qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto seus produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984. A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos 6G-SDI e 12G-SDI e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Fundada por líderes mundiais na engenharia e edição de pós-produção, a Blackmagic Design possui escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália. Para mais informações, por favor visite www.blackmagicdesign.com/pt.

