BLACKMAGIC DESIGN YENI TERANEX MINI SDI TO HDMI 8K’YI DUYURDU

NAB 2019, Las Vegas, ABD - 8 Nisan 2019, Pazartesi - Blackmagic Design bugün, ekran üstü ikili skop katmanı, HDR, 33 nokta 3D LUT’lar ve HDMI 8K ekranlarında profesyonel, renk doğruluğu sunan SDI denetleme için monitör kalibrasyonu özellikleriyle yeni, gelişmiş 8K HDMI izleme çözümünü duyurdu. Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, Mayıs 2019’da dünyanın her tarafında Blackmagic Design satıcılarından, US$1,295 dolara satışa hazır olacaktır.

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR’nin tanıtımı, NAB 2019’da Blackmagic Design’ın #SL216 numaralı standında yapılacaktır.

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, büyük ekran televizyon ve video projektörleri için olan gelişmiş bir 8K izleme çözümüdür. Basit çeviricilerden farklı olarak, Teranex Mini hatasız renk sağlamak için, bağlı olan ekranların doğru ayarlanmasına yarayan üçüncü parti kalibrasyon problarını kullanabilmektedir. WFM (dalga şekli), Parade, Vektör ve Histogram arasından seçebileceğiniz 2 adet ekran üstü skopu vardır. Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, profesyonel ancak uygun fiyata renk doğruluğu sunan bir izleme çözümüne ihtiyacı olan film stüdyoları ve yayıncılar için mükemmeldir. Kullanıcılar ayrıca, izleme ve ayarların kontrolü için de renkli bir LCD içeren zarif bir tasarıma sahip oluyorlar!

Bir masa üstüne konulduğunda ön panel zarif görünür. Butonların yanı sıra ses göstergeleri ile video standardı bilgileriyle video denetlemek için renkli bir ekrana da sahiptir. Arka panelde; HD, Ultra HD ve 8K formatları için bir Quad Link 12G-SDI vardır. Ayrıca, dört HDMI girişi içeren 8K televizyonların kullanılmasına yarayan 4 adet HDMI çıkışının yanı sıra, Ultra HD veya HD televizyonlarda 8K kaynakları kullanmak için bir aşağı çevirici mevcuttur. Kullanıcılar hatta, 2SI ile Square Division arasında otomatik dönüşüm bile yapabilirler.

Teranex Mini SDI to HDMI 8K en son HDR iş akışları için her şeye sahiptir. Gerekli olan tek şey, HDR SDI izleme için bir HDMI ekran bağlamaktır. VPID’deki statik metadata PQ ve Hybrid Log Gamma (HLG) formatları, ST2108-1, ST2084 ve ST425 standartlarına göre işlem görürler. Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR; SDR, HLG veya PQ transfer özelliğini belirtmek üzere, VPID’de iki yeni parçayı tanımlayan ST425 standardını idare eder. Buna ek olarak, ST2108-1 standardı; HDR statiğin veya SDI üzerinden dinamik metadata’nın nasıl aktarılacağını tanımlar. Ayrıca, 12G SDI kaynaklara ST2082-10 için desteğin yanı sıra, 3G-SDI kaynakları için de ST425 desteği bulunur. Hem Rec.2020 hem de Rec.709 renk düzenleri desteklenmektedir ve DCI-P3 formatının %100’ü desteklenmektedir.

Tamamen bağımsız iki adet ekran üstü skop dahil edilmiştir; böylelikle, kritik üst düzey çalışmalar yaparken, yayın standartlarıyla uyumluluk kolaydır. Skoplar ekran üzerine bindirildiğinden kullanıcılar; konumları, boyutları ve opaklıkları isteğe göre uyarlayabilirler. Giriş sinyalinin parlaklık seviyelerini görüntülemeye yarayan dalga şekli dahil olmak üzere, kullanıcılar, çeşitli skoplar arasından seçim yapabilirler. Vektörskop ekranı, kullanıcıların %100 SDI referans seviyelerinde rengin yoğunluğunu görmelerini sağlar. Ayrıca, renk düzeltme işlemleri ve illegal seviyelerin kontrol edilmesi için ideal olan RGB ve YUV parade ekranlarına da sahip oluyorsunuz. Histogram, görüntülerdeki beyazdan siyaha detayların dağılımını ve kırpılmaya (clipping) maruz kalan parlaklıkları veya gölgeleri gösterir.

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, film endüstrisinde kullanılan yüksek kalite 33 nokta 3D LUT’ların aynısını içerir. Üçüncü parti bir USB renk probunu bağlayarak, bağlı ekranı kalibre etmek bile mümkündür ve Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, monitörü analiz eder ve ekranlar arasındaki renk farklılıklarını düzeltmek üzere bir 3D LUT üretir. 2 adet bağımsız 3D LUT yüklenebilir ve kullanıcılar ön panelden, ikisi arasında seçim yapabilirler.

Bir ekranda rengin doğru olup olmadığını bilmek daima güçtür çünkü, aynı modeller arasında bile her bir ekran biraz farklılık gösterir. Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, monitörün ayarını otomatikman düzeltmeye yarayan, üçüncü parti bir prob kullanabildiği için, bu sorunu çözümler. SpectraCal C6, X-Rite i1 Display Pro ve Klein K10-A probları desteklenir ve çeviricinin ön yüzüne takılır. Çevirici, tüm işlemleri gerçekleştirir ve kalibrasyon işlemi esnasında ekranda otomatik olarak test sinyallerini oluşturur.

Tüm Quad Link 12G-SDI girişlerinin, başka ekipmana seri bağlanmalarına yarayan çıkışları vardır. Ayrıca, tüm HD, Ultra HD ve 8K standartları desteklendiğinden, yayın veya film endüstrisi tarafından kullanılabilir. 720p’de kullanıcılar, 50p, 59.94p ve 60p’ye kadar desteğe sahip oluyorlar. 1080i formatlarında kullanıcılar; 50i, 59.94i ve 60i’ye kadar desteğe sahip olmakla birlikte, 1080p, 1080PsF ve 2160p formatlarında 23.98’den 60 fps’ye kadar desteğe sahip oluyorlar. Kullanıcılar hatta, 23.98p’den 60p’ye kadar 2K ve 4K DCI film formatları için bile desteğe sahip oluyorlar. 4320p 8K formatları; 23.98, 24, 25, 29.97, 50, ve 59.94’e kadar desteklenir. 2SI’den Square Division dönüşümü özelliğinin dahili olmasıyla, 8K bir kaynak, monitör için otomatikman dönüştürülür. Teranex Mini SDI to HDMI; Level A ve B 3G-SDI’yı bile idare etmenin yanı sıra, YUV ile RGB SDI formatlarını da destekler.

Ön panedeki LCD hem görüntü hem de doğru ses seviye göstergeleriyle, denetleme yaparken güvenilirlik sunar. Tüm fonksiyonların menüleri vardır ve değiştirilmesi gereken ayarları bulmak için menü “sayfaları” arasında gezinmek kolaydır. 3D LUT’lar, sadece 1 veya 2 butonlarına basılarak etkinleştirilebilirler. Kalibrasyon da menüler üzerinden başlatılır ve kullanıcıların, ekranlarını kalibre etmeleri için komutları takip etmeleri yeterlidir. Ses göstergeleri, VU veya PPM ölçümleri arasında bile değiştirilebilir. Giriş videosunda bir aksaklığın oluşması halinde, HDMI ekranın anında kilitlendiğinden emin olmak üzere, HDMI ani kilitleme fonksiyonu etkinleştirilebilir. Skopların yapılandırılması, onların ekran üstündeki konumu veya opaklığı için ayarlar vardır. Kullanıcılar hatta, ağ ayarlarını görüntüleyebilirler ve düzeltebilirler.

Kullanıcıların bir rack dolabına monte etmeleri için, bir Teranex Mini Rack Shelf ilave etmeleri yeterlidir. Bu, çeviriciyi tutan metal bir tabana sahiptir ve rafın tamamının rack dolabına sabitleştirilmesinden önce, vidalanmasına olanak verir. Kullanıcılar, bir masa üstüne kurmak istediklerinde, Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR çeviricinin alt kısmına takabilecekleri, lastik ayaklar da içerir.

“Yeni Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR’yi duyurmaktan dolayı heyecanlıyız çünkü, daha önce hiç sunmadığımız izleme özellikleri sunuyor,” dedi Blackmagic Design’nin CEO’su Grant Petty. Ürün serimizde SDI’dan HDMI’ya çeviricilerimizin olmasına rağmen bu yeni model, izleme için daha çok sayıda özellik içermektedir. Dahili skoplar, Hollywood kalitesinde 33 nokta 3D LUT’lar, otomatik prob bazlı kalibrasyon ve yerel 8K gibi özelliklerin tümü, dijital film ve yayın alanındaki kullanıcılarımızın iş akışlarını ciddi ölçüde geliştirecek gelişmiş özelliklerdir.

Teranex Mini SDI to HDMI 8K Özellikleri

  *  SDI ve HDMI üzerinden HDR’ye destek içerir.
  *  Ekran üzerine canlı olarak katmanlandırılmış 2 adet dahili skop.
  *  Film endüstri kalitesindeki 33 nokta 3D LUT’lar.
  *  Renk probları ile otomatik ekran kalibrasyonunu destekler.
  *  8K için gelişmiş Quad Link 12G-SDI girişler.
  *  Ultra HD veya HD ekranlarına 8K’yı alt formata dönüştürür.
  *  İzleme ve menü ayarları için LCD içerir.
  *  Mac ve Windows bilgisayarlar için yardımcı yazılımı içerir.
  *  En yeni 8K televizyonları ve projektörleri destekler.
  *  Bir masa üzerinde ya da rack montajlı kullanılabilir.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR, Mayıs 2019’da dünyanın her tarafında, Blackmagic Design satıcılarından US$1,295 dolara satışa hazır olacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Teranex Mini SDI to HDMI 8K HDR ürün fotoğraflarına ve tüm diğer Blackmagic Design ürünlerinin fotoğraflarına www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden erişebilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design, dünyanın en yüksek kaliteli video kurgu ürünlerini, dijital film kameraları, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video denetleme cihazlarını, yönlendiricileri, canlı prodüksiyon switcher’lerini, disk kayıt kaydedicileri, dalga şekli monitörlerini ve sinema filmi, post-prodüksiyon ile televizyon yayıncılık endüstrileri için gerçek zamanlı film tarayıcılarını üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink görüntü yakalama (capture) kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuş durumdadır. Blackmagic Design; 6G-SDI ile12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ile Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ile mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri mevcuttur. Daha fazla bilgiye, www.blackmagicdesign.com/tr adresinden erişebilirsiniz.

