BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC 2110 IP UPDOWNCROSS 12G 발표

  12G-SDI, HDMI 및 SMPTE-2110 IP 비디오 연결을 통해 모든   SD/HD/UHD 비디오 표준 간의 컨버전을 지원하는 새로운 랙 마운트형 컨버터!

NAB 2025, 미국 라스베이거스 - 2025년 4월 4일(금) - Blackmagic Design은 오늘 12G-SDI 및 HDMI, SMPTE-2110 IP 비디오 연결을 통해 모든 SD/HD/UHD 비디오 포맷을 변환할 수 있으며, 라이브 프로덕션과 전문 방송을 위해 설계된 새로운 표준 컨버터인 Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G를 발표했다. 이 새로운 컨버터는 랙 마운트형 디자인으로 제작되어, 비디오 및 오디오 모니터링과 메뉴를 사용할 수 있는 전면 패널 LCD를 탑재했다. Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G는 오는 6월부터 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 미화 $545에 구입할 수 있다.

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G의 제품 시연은 NAB 2025의 Blackmagic Design 부스 #SL216에서 진행될 예정이다.

Blackmagic 2110 IP Converter군은 SDI 장비를 2110 IP 방송 시스템에 통합시킬 수 있도록 제작되었다. 랙 마운트형으로 제작되어 컨버팅 장비 바로 옆에 나란히 설치할 수 있다. 하지만 여기에 컨버터를 추가하면 낮은 비용으로 모든 영상 장비를 SMPTE-2110으로 전환할 수 있다. 간단히 Blackmagic 2110 IP Converter를 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 스트리밍 프로세서, 카메라, TV 등에 추가해 사용하면 된다.

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G는 라이브 프로덕션과 전문 방송을 위한 프리미엄 표준 컨버터이다. 이 제품은 2110 IP video 및 12G-SDI, HDMI 비디오 연결을 탑재한 모든 장비 사이의 영상 신호를 변환할 수 있다. 1/3RU의 매우 작은 크기이며 모든 SD/HD/UHD 비디오 표준에서 최고 품질의 비디오 컨버전을 제공한다. 고급스러운 디자인에 LCD 디스플레이 및 스피커, 헤드폰 잭 또한 탑재했다. LCD에는 비디오 표준을 설정하는 메뉴도 있어 항상 정확한 비디오 출력 신호를 전송할 수 있어 값비싼 장비를 보호할 수 있다. 전면 패널에 있는 USB 포트가 HD 웹캠 출력처럼 사용할 수도 있다. 대규모 방송 시스템을 위한 레퍼런스 입력도 지원한다.

Blackmagic 2110 IP UpDown Cross 12G는 최대 2160p60의 모든 비디오 포맷, 모든 SD/HD/UHD 장비 및 레벨 A/B 기기를 지원하는 멀티레이트 12G-SDI 연결을 탑재했다. 이 컨버터는 모든 처리를 바이패스하는 루프 출력을 지원하는 12G-SDI 입력 1개, HDMI 2.0 입력, 레퍼런스 입력, 2개의 12G-SDI 출력, HDMI 2.0 출력을 탑재했다.

12G-SDI 연결에는 재동기화 기능이 내장되어 있어 모든 컨버전이 레퍼런스 입력 비디오 타이밍 신호와 일치하게 된다. 또한, 이 컨버터는 매우 낮은 SDI 지터와 고품질 멀티탭 비디오 필터를 탑재했다. 이를 통해 더 긴 케이블을 사용해 진정한 방송 품질의 비디오를 위한 신호를 얻을 수 있다. 오디오는 실행되는 컨버전에 따라 자동으로 지연된 다음 신호에 다시 임베드되어 항상 비디오와 완벽하게 동기화된다.

Blackmagic 2110 IP 제품은 방송을 위한 관리형 IP 네트워크를 통해 10비트 비디오, 오디오, 보조 데이터의 전송/동기화/정보를 명시하는 IP 비디오용 SMPTE ST-2110 표준을 따른다. Blackmagic 2110 IP Converter는 SDI 입력을 일반 PTP 클럭으로 재동기화하거나, PTP 클럭을 기반으로 생성된 레퍼런스 출력에 외부 기기를 잠글 수도 있다.

Blackmagic Design CEO인 그랜트 패티(Grant Petty)는 “우리는 기존 UpDownCross 컨버터가 UHD를 지원하도록 업그레이드하고 싶었지만, SMPTE-2110 IP 비디오 지원 기능도 추가하고 싶었다”라고 말했다. “새로운 Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G 모델은 클라이언트가 광범위한 비디오 표준을 변환해야 하는 최신 워크플로에 적합하며, 랙 마운트가 가능하기 때문에 거의 모든 장소에 배치할 수 있다. 우리 고객들이 각자의 스튜디오 현장 또는 라이브 행사장에서 우리 제품을 사용하는 모습을 생각하니 무척 기대된다.”

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G 주요 기능

  *  모든 SD/HD/ UHD 포맷을 원하는 SD/HD/UHD 포맷으로 변환
  *  12G-SDI, HDMI 및 SMPTE-2110 IP 비디오 연결 간 변환
  *  전면 패널 컨트롤이 탑재된 랙 마운트형 디자인
  *  SDI 입력을 일반 PTP 클럭에 재동기화 가능
  *  지연 현상이 낮은 개방형 표준 Blackmagic IP10 코덱 사용
  *  리던던트 전원 장치

가격 및 구입 안내

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G는 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 $545(관세 및 기타 세금 제외)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G 및 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

