ブラックマジック デザイン、新製品BLACKMAGIC 2110 IP UPDOWNCROSS 12Gを発表

  12G-SDI、HDMI、SMPTE-2110 IPビデオ接続を介して、   あらゆるSD、HD、Ultra HD ビデオフォーマット間での   変換をサポートする新しいラックマウント式コンバーター。

NAB 2025、アメリカ合衆国ラスベガス 2025年4月4日 - Blackmagic Designはこの日、Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12Gを発表した。同製品は、ライブプロダクションや放送用の新しいフォーマットコンバーターで、12G-SDI、HDMI、SMPTE-2110 IPビデオ接続を介して、あらゆるSD、HD、Ultra HDビデオフォーマット間での変換が可能。この新しいコンバーターはラックマウントデザインに、ビデオ/オーディオモニタリングおよびメニュー用のフロントパネルLCDを搭載している。Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12Gは、Blackmagic Design販売店にて6月よりUS$545で発売予定。

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12Gは、NAB 2025のBlackmagic Designブース（#SL216）で展示される。

Blackmagic 2110 IP Converterシリーズは、あらゆるSDI機器をST 2110ベースのIP放送システムに統合するために設計されている。ラックマウント型モデルは、機材ラックに設置して、変換を行う機器の隣に配置することが可能。コンバーターを追加することで、低コストで、手持ちのビデオ機器をすべてSMPTE-2110に対応させることができる。必要な作業は、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、配信プロセッサー、カメラ、テレビなどにBlackmagic 2110 IP Converterを追加するだけである。

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12Gはライブプロダクションおよび放送向けの高品質のフォーマットコンバーター。あらゆる機器間で、ST 2110 IPビデオ、12G-SDI、HDMIビデオ接続のフォーマット変換が可能。サイズは、1/3ラック幅と小型であるが、あらゆるSD、HD、Ultra HDビデオフォーマットにおいて、最高品質のビデオ変換を実行できる。エレガントなデザインにLCD、スピーカー、ヘッドフォンジャックを搭載。LCDは、ビデオフォーマット設定用のメニューにも対応している。つまり、常に正しい出力信号を送信できるので、高価な機器を保護できる。フロントパネルのUSBはHDのウェブカメラとしても機能する。また、大規模な放送システム用のリファレンス入力も備えている。

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12Gは、マルチレート対応の12G-SDI接続を搭載しており、あらゆるSD、HD、Ultra HD機器、2160p60までのフォーマット、そしてLevel AおよびBのデバイスを扱える。全ての処理をバイパスするループ出力を備えた12G-SDI入力、HDMI 2.0入力、リファレンス入力をそれぞれ1つずつ、2つの12G-SDI出力および1つのHDMI 2.0出力を搭載。

各12G-SDIコネクターに再同期機能が搭載されているので、すべての変換がリファレンス入力のビデオタイミング信号と一致する。また同コンバーターは、SDI信号における超低ジッター、高品質のマルチタップ・ビデオフィルターにも対応している。これにより、長尺ケーブルを使用しても放送品質ビデオ信号の完全性が維持される。オーディオには、実行中の変換に基づいて自動的に遅延が適用され、そのあと信号に再度エンベッドされるので、常にビデオと完璧な同期が得られる。

BlackmagicのST 2110 IP製品は、IPビデオ規格であるSMPTE-2110に準拠している。この規格は、IPネットワークを介して放送する10-bitビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、定義を規定するものである。また、SDI入力をPTPクロックに再同期することもできる。あるいは、PTPクロックから生成されたリファレンス出力に外部機器をロックすることも可能。

「弊社の既存のUpDownCrossコンバーターをUltra HD対応にし、さらにSMPTE-2110 IPビデオのサポートを追加したいと考えていました。」とBlackmagic DesignのCEO、グラント・ペティは語る。「新製品、Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12Gは、クライアントが様々なビデオフォーマットを変換する必要がある最新のワークフローに最適です。また、ラックマウント可能なのであらゆる場所に設置できます。ユーザーの皆様が、スタジオやライブイベントの会場で、この製品をどのように活用されるのか、とても楽しみです！」

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G Featuresの機能

  *  あらゆるSD/HD/Ultra HDビデオフォーマットを、他のSD/HD/Ultra HDフォーマットに変換。
  *  12G-SDI、HDMI、SMPTE-2110 IPビデオ接続間で変換。
  *  フロントパネルコントロールに対応したラックマウントデザイン。
  *  SDI入力をPTPクロックに再同期。
  *  低遅延のオープンスタンダードBlackmagic IP10コーデック。
  *  リダンダント電源に対応。

ご購入と価格

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12Gは、世界各地のBlackmagic Design販売店にて6月よりUS$545（税抜価格）で発売予定。

フォト

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12Gおよび他のBlackmagic Design製品の写真はこちら www.blackmagicdesign.com/jp/media/images

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクションシステムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。

Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

