BLACKMAGIC DESIGN YENIBLACKMAGIC 2110 IP UPDOWNCROSS 12G’YI DUYURDU

  Yeni raf montajlı çevirici, 12G-SDI, HDMI ve SMPTE-2110 IP video   bağlantıları aracılığıyla tüm SD, HD ve Ultra HD video standartları arasında dönüşümü destekler.

NAB 2025, Las Vegas, ABD - 4 Nisan 2025, Cuma - Blackmagic Design bugün, kullanıcıların 12G-SDI, HDMI ve SMPTE-2110 IP video bağlantıları aracılığıyla her tür SD, HD veya Ultra HD video standartları arasında dönüşüm yapmasını sağlayan, canlı yapım ve yayın için yeni bir video standartları çeviricisi olan, Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G'yi duyurdu. Bu yeni çevirici, video ile ses denetleme ve menüler için bir ön panel LCD ekranı olan, raf montajlı bir tasarımına sahiptir. Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G, Haziran ayından itibaren dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarından, US$595 fiyatla satışa hazır olacaktır.

Blackmagic Mini Converter UpDownCross 12G, 2025 NAB fuarında #SL216 numaralı Blackmagic Design standında tanıtılacaktır.

Blackmagic 2110 IP çeviriciler, SDI ekipmanları 2110 IP yayın sistemlerine entegre etmek için tasarlanmıştır. Bu raf montajlı modeller, ekipman rafında kullanıcıların dönüştürme işlemini yapacakları ekipmanın hemen yanına kurulabilir. Bir çevirici ekleyerek, kullanıcılar tüm video ekipmanlarını düşük bir maliyetle SMPTE-2110'a dönüştürebilir. Canlı prodüksiyon görüntü mikserlerine, disk kaydedicilere, internet yayın işlemcilerine, kameralara, televizyonlara ve benzer cihazlara bir Blackmagic 2110 IP çevirici eklemek yeterlidir.

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G, canlı yapım ve yayın için üst düzey bir video standardı çeviricidir. Kullanıcıların 2110 IP video, 12G-SDI ve HDMI video bağlantılarına sahip herhangi bir ekipman arasında standart dönüşümü yapmasına olanak tanır. Sadece ⅓ raf genişliğindedir. Kullanıcılar, tüm SD, HD ve Ultra HD video standartları arasında en yüksek kalitede video dönüşümü elde eder. LCD ekran, hoparlör ve kulaklık girişi ile zarif bir tasarıma sahiptir. LCD ekranda, video standardını ayarlamak için menüler de bulunur ve her zaman doğru video çıkış sinyalini göndererek değerli ekipmanların korunması sağlanır. Ön paneldeki USB portu, HD webcam olarak bile çalışır. Ayrıca, büyük yayın sistemleri için bir referans girişine sahiptir.

Blackmagic 2110 IP UpDown Cross 12G; Level A ve B cihazlarının yanı sıra, 2160p60’a kadar tüm SD, HD ve Ultra HD ekipman ve video standartlarıyla çalışan, çoklu hızlı 12G-SDI bağlantılara sahiptir. Bu çevirici; tüm işleme süreçlerini atlayan bir düz geçiş çıkışı olan bir adet 12G-SDI girişi, bir HDMI 2.0 girişi, referans girişi, iki adet 12G-SDI çıkışı ve bir HDMI 2.0 çıkışına sahiptir.

12G-SDI bağlantılarda bulunan dahili senkronizasyon özelliği sayesinde, tüm dönüşümler referans giriş video zamanlama sinyaliyle eşleşir. Buna ek olarak bu çevirici, oldukça düşük SDI titreşime ve yüksek kaliteli multi-tap video filtrelerine sahiptir. Bu, yayın kalitesinde video için sinyalin güvenilirliğini korumak üzere, kullanıcılara daha uzun kablolar kullanabilme olanağı sağlar. Yapılan dönüşüme bağlı olarak, ses de otomatik olarak geciktirilir ve daha sonra sinyale tekrar gömülerek, video ile daima kusursuz olarak senkronize edilir.

Blackmagic 2110 IP cihazları, yayın için yönetilen IP ağları üzerinden 10 bit videonun, ses ve yardımcı verilerin taşınmasını, senkronizasyonunu ve tanımını belirleyen IP video için SMPTE ST-2110 standardıyla uyumludur. Ayrıca, SDI girişleri ortak bir PTP saatine senkronize edebilir veya harici donanım, yine PTP saatinde oluşturulan referans çıkışına kilitlenebilir.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty, şunları söyledi: “Mevcut UpDownCross çeviricimizi Ultra HD'ye yükseltmek ve aynı zamanda SMPTE-2110 IP video desteği eklemek istiyorduk. Yeni Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G modeli, müşterilerin çok çeşitli video standardını dönüştürmesini gerektiren modern iş akışları için mükemmel olmasının yanı sıra rafa monte edilebilir, yani müşteriler neredeyse her yere onları yerleştirebilir. Müşterilerimizin bunları stüdyolarında, sette ve hatta canlı etkinliklerde nasıl kullandıklarını görmek için sabırsızlanıyoruz!”

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G Özellikleri

  *  Her tür SD, HD veya Ultra HD standardını başka bir SD, HD veya Ultra HD standardına dönüştürür.
  *  12G-SDI, HDMI ve SMPTE-2110 IP video bağlantıları arasında dönüşüm yapar.
  *  Ön panel kontrollerine sahip raf montajlı tasarım.
  *  Ortak bir PTP saatine göre SDI girişlerin yeniden senkronizasyonu.
  *  Düşük gecikmeli, açık standart Blackmagic IP10 kodeği.
  *  Yedek güç kaynakları.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G, Haziran ayından itibaren dünyanın her yerindeki Blackmagic Design satıcılarından, yerel vergi ve harçlar hariç, US$545 fiyatla satışa hazır olacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; sinema filmi, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video kurgulama ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video sinyal çeviricilerini, video görüntüleme cihazlarını, yönlendiricilerini, canlı yapım görüntü mikserlerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli denetleyicilerini ve gerçek zamanlı film tarayıcılarını üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyet bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design; 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ile stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil olmak üzere çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiye, www.blackmagicdesign.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.

