BLACKMAGIC DESIGN PRESENTAIL NUOVO BLACKMAGIC 2110 IP UPDOWNCROSS 12G

  Convertitore installabile su rack per la conversione di standard   video SD, HD e Ultra HD tramite connessioni video 12G-SDI, HDMI e IP SMPTE-2110

NAB 2025, Las Vegas (USA) - venerdì 4 aprile 2025 - Blackmagic Design ha presentato Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G, il nuovo convertitore di standard per il broadcast e le produzioni dal vivo che converte tra qualsiasi formato video SD, HD e Ultra HD tramite connessioni video 12G-SDI, HDMI e IP SMPTE-2110. Il convertitore si installa su rack ed è dotato di un pannello frontale con display LCD per il monitoraggio audio/video e la gestione dei menù. Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G sarà disponibile da giugno a US$545, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G è in dimostrazione allo stand SL216 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2025.

I convertitori Blackmagic 2110 IP sono progettati per l’integrazione di dispositivi SDI nei sistemi broadcast IP 2110, e i modelli per rack si possono installare accanto ai dispositivi di cui eseguono la conversione. L’aggiunta dei convertitori consente di trasformare a costi contenuti tutta la propria attrezzatura video in SMPTE-2110: basterà infatti connettere un Blackmagic 2110 IP Converter agli switcher di produzione dal vivo, ai registratori su disco, ai processori di streaming, alle camere, alle TV e ad altro ancora.

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G è un potente convertitore di standard per il broadcast e le produzioni dal vivo che permette di convertire qualsiasi dispositivo con connessioni video IP 2110, 12G-SDI e HDMI, in un design compatto da ⅓ di rack di larghezza. In questo modo si possono eseguire conversioni video della massima qualità tra tutti gli standard SD, HD e Ultra HD. Sfoggia un design elegante con un display LCD, speaker e jack per cuffie. Sul display LCD è possibile configurare gli standard video, così da proteggere l’attrezzatura utilizzata inviando il segnale video corretto. La porta USB sul pannello frontale opera come una webcam HD, e il dispositivo è dotato anche di un ingresso di riferimento per i sistemi broadcast più complessi.

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G offre connessioni 12G-SDI multirate, compatibili con tutta l’attrezzatura SD, HD e Ultra HD, inclusi i dispositivi di livello A e B, e con tutti i formati video fino al 2160p60. Il convertitore include un ingresso 12G-SDI con un’uscita di loop che aggira la conversione, un ingresso HDMI 2.0, un ingresso di riferimento, due uscite 12G-SDI, e un’uscita HDMI 2.0.

Ogni connessione 12G-SDI dispone di sincronizzazione di frame per ottenere conversioni sincronizzate con il segnale di riferimento. Il convertitore offre un jitter SDI molto basso e potenti filtri multi-tap. Questa funzione permette di utilizzare cavi più lunghi, mantenendo l’integrità del segnale per un video di qualità broadcast. Ritarda automaticamente l’audio in base alla conversione effettuata, e poi lo re-integra nel segnale per una sincronizzazione con il video perfetta.

I dispositivi Blackmagic 2110 IP sono conformi allo standard SMPTE ST-2110 per il video IP, che definisce trasporto, sincronizzazione e descrizione di video, audio e dati ausiliari a 10 bit nelle reti IP per il broadcast. Sono anche in grado di risincronizzare gli ingressi SDI con un comune clock PTP o, in alternativa, di agganciare i dispositivi esterni all’uscita di riferimento, generata anch’essa dal clock PTP.

“Ci tenevamo molto a incorporare l’Ultra HD nei nostri convertitori UpDownCross, e a offrire anche il supporto per il video IP SMPTE-2110”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “Il nuovo modello Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G è un portento per i flussi di lavoro moderni in cui è necessario convertire molti standard video diversi. Visto che si possono installare su rack, è possibile piazzarli praticamente ovunque. Non vediamo l'ora di scoprire come verranno usati negli studi, sui set o negli eventi dal vivo!”.

Caratteristiche di Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G

  *  Converte tra qualsiasi formato SD, HD o Ultra HD
  *  Converte tra le connessioni video 12G-SDI, HDMI e IP SMPTE-2110
  *  Design da rack con pannello di controllo frontale
  *  Risincronizzazione degli ingressi SDI con un comune clock PTP
  *  Bassa latenza e codec IP10 Blackmagic di standard aperto
  *  Alimentazione di riserva

DISPONIBILITÀ E PREZZO

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G sarà disponibile da giugno a US$545, imposte locali e tasse escluse, dai rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

