BLACKMAGIC DESIGN STELLT VOR:BLACKMAGIC 2110 IP UPDOWNCROSS 12G

  Neuer Rackmount-Konverter wandelt alle SD-, HD- und   Ultra-HD-Videonormen über 12G-SDI-, HDMI- und SMPTE-2110-IP-Videoverbindungen

NAB 2025, Las Vegas, USA – Freitag, 4. April 2025 – Blackmagic Design hat heute den Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G vorgestellt. Dieser neue Normwandler für Live-Produktionen und Broadcasts ermöglicht die Konvertierung von SD-, HD- und Ultra HD-Videonormen zwischen allen Geräten mit 2110-IP-Video-, 12G-SDI- und HDMI-Videoanschlüssen. Dieser neue Konverter im Rackmount-Design hat ein vorderseitiges LCD für die Video- und Tonkontrolle sowie Menüs. Der Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G ist ab Juni zum Preis von 545 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

Auf der NAB 2025 wird der Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G am Blackmagic Design Stand SL216 vorgeführt.

Blackmagic 2110 IP Converter sind dafür ausgelegt, SDI-Geräte in 2110-IP-Broadcast-Systeme einzubinden. Die Rackmount-Modelle ermöglichen den Einbau in Equipment-Racks direkt neben den Geräten, deren Signale konvertiert werden sollen. Mit Konvertern können Nutzer ihre gesamte Videoausrüstung kostengünstig für den Gebrauch mit SMPTE-2110-Systemen transformieren. Live-Produktionsmischer, Digitalrekorder, Streaming-Prozessoren, Kameras, TVs u. a. lassen sich bequem mit einem Blackmagic 2110 IP Converter erweitern.

Der Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G ist ein erstklassiger Normwandler für Live-Produktionen und Broadcasts. Er ermöglicht die Konvertierung von Videonormen zwischen allen Geräten mit 2110-IP-Video-, 12G-SDI- und HDMI-Videoanschlüssen und nimmt nur ein Drittel einer Rackbreite ein. Er bietet die hochwertigste Videokonvertierung zwischen allen SD-, HD- und Ultra-HD-Videonormen. Das schicke Design enthält ein LCD, einen Lautsprecher und eine Kopfhörerbuchse. Auf dem LCD lassen sich über Menüs die Videonormen einstellen. Dies schützt auch teure Videogeräte, weil immer nur kompatible Videosignale an sie ausgegeben werden. Der USB-Port an der Vorderseite dient sogar als HD-Webcam-Anschluss. Überdies ist ein Referenzeingang für große Broadcast-Systeme vorhanden.

Der Blackmagic 2110 IP UpDown Cross 12G verfügt über Multirate-12G-SDI-Anschlüsse, die mit allen SD-, HD- und Ultra-HD-Geräten und Videonormen bis 2160p/60 sowie Level-A- und -B-Geräten kompatibel sind. Er hat einen einzigen 12G-SDI-Eingang mitsamt Durchschleifausgang, der die gesamte Verarbeitung umgeht, sowie einen HDMI-2.0-Eingang, einen Referenzeingang, zwei 12G-SDI-Ausgänge und einen HDMI-2.0-Ausgang.

Dank Neutaktung an den 12G-SDI-Anschlüssen stimmen alle Konvertierungen mit dem Zeitsignal der Referenz-Videoeingabe überein. Darüber hinaus sorgt der Konverter für minimalste SDI-Jitter-Effekte und besitzt hochwertige Multitap-Videofilter. So wird auch bei Verwendung längerer Kabel die Integrität des Videosignals für Broadcast-Qualität bewahrt. Je nach Konvertierung wird das Audiosignal automatisch verzögert und dann erneut ins Signal eingebettet, um in jeder Situation eine perfekte Synchronisation von Audio und Video zu gewährleisten.

Blackmagic 2110 IP Produkte entsprechen der SMPTE-ST-2110-Norm für IP-Video zum Übertragen, Synchronisieren und Beschreiben von 10-Bit-Video-, Audio- und Zusatzdaten über verwaltete IP-Netzwerke fürs Broadcasting. Es lassen sich auch eingehende SDI-Signale zu einer gängigen PTP-Uhr neu takten oder Signale von externen Geräten mit der ebenfalls von der PTP-Uhr generierten Referenzausgabe gleichschalten.

„Es war uns ein großes Anliegen, unsere bestehenden UpDownCross-Konverter mit Ultra-HD-Kapazität auszustatten und zugleich SMPTE-2110-IP-Videosysteme zu unterstützen“, so Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. „Das neue Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G Modell ist ideal für moderne Workflows mit Konvertierungsbedarf für viele Videonormen. Zudem ist es rackmontierbar, sodass Benutzer es fast überall platzieren können. Wir erwarten mit Spannung, wie unsere Kunden die Konverter in ihren Studios, am Set und bei Live-Veranstaltungen einsetzen werden.“

Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G Funktionsmerkmale

  *  Wandelt jedes SD-, HD- oder Ultra-HD-Format in jedes andere SD-, HD- oder Ultra-HD-Format
  *  Konvertiert Formate zwischen allen 12G-SDI-, HDMI- und SMPTE-2110-IP-Videoverbindungen
  *  Rackmount-Design mit Frontblenden-Steuerung
  *  Neutaktung eingehender SDI-Signale mit gängiger PTP-Uhr
  *  Blackmagic IP10 Codec für geringe Latenz basiert auf offenem Standard
  *  Redundante Stromversorgung

VERFÜGBARKEIT UND PREIS

Der Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G ist ab Juni zum Preis von 545 USD zzgl. Abgaben und Steuern bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.

PRESSEFOTOS

Produktfotos des Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G und aller anderen Blackmagic Design Produkte sind unter www.blackmagicdesign.com/de/media/images erhältlich.

ÜBER BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design entwickelt die weltweit anspruchsvollsten Videobearbeitungsprodukte, Digitalfilmkameras, Farbkorrektursysteme, Videokonverter, Videomonitoringsysteme, Kreuzschienen, Live-Produktionsmischer, Diskrekorder, Waveform-Monitore sowie Echtzeit-Filmscanner für die Kino-, Postproduktions- und Fernsehbranchen. Mit seinen DeckLink Capture-Karten hat Blackmagic Design in puncto Qualität und Bezahlbarkeit die Postproduktionsbranche revolutioniert, und die mit einem Emmy™ ausgezeichneten DaVinci Farbkorrekturprodukte des Anbieters gelten seit 1984 als Vorreiter der Film- und Fernsehindustrie.

Blackmagic Design bringt weiterhin laufend bahnbrechende Innovationen auf den Markt. So zum Beispiel die 6G-SDI- und 12G-SDI-Produkte sowie Lösungen für stereoskopische 3D- und Ultra-HD-Workflows. Das von weltweit führenden Postproduktionsfachleuten und -ingenieuren gegründete Unternehmen unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Japan, Singapur und Australien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.blackmagicdesign.com/de

