BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIANOVO BLACKMAGIC 2110 IP UPDOWNCROSS 12G

  Novo conversor montável em rack suporta todos os padrões   HD e Ultra HD por meio de conexões de vídeo SDI 12G, HDMI e IP SMPTE-2110.

NAB 2025, Las Vegas (EUA) - Sexta-feira, 4 de abril de 2025 - A Blackmagic Design anunciou hoje o Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G, um novo conversor de padrões para produções e transmissões ao vivo que permite converter entre qualquer formato de vídeo SD, HD ou Ultra HD por meio de conexões de vídeo SDI 12G, HDMI e IP SMPTE-2110. Esse novo conversor tem um design montável em rack com um painel LCD frontal para monitoramento de vídeo e áudio, além de menus. O Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G estará disponível em junho por US$ 545 através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

O Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G será demonstrado pela Blackmagic Design no estande SL216 da NAB 2025.

Os conversores IP 2110 da Blackmagic foram desenvolvidos para integrar qualquer equipamento SDI a sistemas broadcast IP 2110. Graças ao design montável em rack, eles podem ser instalados ao lado dos equipamentos que o usuário está convertendo. Utilizar conversores é uma maneira acessível de converter todos os equipamentos de vídeo para SMPTE 2110. Basta instalar um conversor IP 2110 da Blackmagic em switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, processadores de streaming, câmeras, TVs e muito mais.

O Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G é um conversor de padrões de alto nível para produções e transmissões ao vivo. Ele permite converter entre qualquer equipamento com conexões de vídeo IP 2110, SDI 12G e HDMI. Com largura de apenas 1/3 de largura de rack, ele oferece a mais alta qualidade de conversão entre todos os padrões de vídeo SD, HD e Ultra HD. O design sofisticado conta com um display LCD, alto-falante e conector para fones de ouvido. O LCD também inclui menus para configurar o padrão de vídeo, garantindo que os equipamentos mais importantes estejam sempre protegidos ao enviar o sinal de vídeo correto. A porta USB no painel frontal também funciona como uma webcam HD. Além disso, conta com entrada de referência para sistemas profissionais de grande porte.

O Blackmagic 2110 IP UpDown Cross 12G inclui conexões SDI 12G multitaxa compatíveis com todos os equipamentos SD, HD e Ultra HD e formatos de vídeo de até 2160p60, assim como dispositivos nível A e B. O conversor conta com uma entrada SDI 12G com saída loop que contorna todo o processamento, uma entrada HDMI 2.0, entrada de referência, duas saídas SDI 12G e uma saída HDMI 2.0.

As conexões SDI 12G oferecem ressincronização integrada para que todas as conversões correspondam ao sinal de temporização da entrada de referência. Além disso, o conversor conta com flutuação SDI extremamente baixa e filtros de vídeo multitoque de alta qualidade para que os clientes utilizem cabos mais longos, mantendo a integridade do sinal e garantindo vídeos com qualidade profissional. O áudio também é automaticamente atrasado com base na conversão realizada e, em seguida, reincorporado ao sinal, garantindo sincronização perfeita com o vídeo.

Os produtos IP 2110 da Blackmagic estão em conformidade com o padrão SMPTE ST 2110 para vídeo IP, que especifica o tráfego, a sincronização e a descrição de vídeo de 10 bits, áudio e dados auxiliares em redes IP gerenciadas para transmissão. Além disso, as fontes de vídeo são mantidas em sincronia usando um relógio PTP comum, enquanto outros equipamentos externos podem ser sincronizados com a saída de referência, que também utiliza temporização PTP.

“Queríamos muito atualizar nosso conversor UpDownCross para Ultra HD e, ao mesmo tempo, adicionar suporte para vídeo IP SMPTE-2110”, disse Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “O novo modelo Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G é perfeito para fluxos de trabalho modernos nos quais os clientes precisam converter vários padrões de vídeo. Além disso, ele é montável em rack, permitindo que os clientes o instalem praticamente em qualquer lugar. Mal podemos esperar para ver como os clientes vão utilizá-lo em estúdios, no set ou até mesmo em eventos ao vivo!”

Recursos do Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G

  *  Converte qualquer formato SD, HD ou Ultra HD em qualquer outro formato SD, HD ou Ultra HD.
  *  Converte entre conexões de vídeo SDI 12G, HDMI e IP SMPTE-2110.
  *  Design montável em rack com controles no painel frontal.
  *  Ressincroniza as entradas SDI com temporização PTP comum.
  *  Codec Blackmagic IP10 de baixa latência e padrão aberto.
  *  Fontes de alimentação redundantes.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G estará disponível em junho por US$ 545, excluindo taxas e impostos locais, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984.

A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

